[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.68
nan=Remont budynku - Tarnogórska 120 w Gliwicach
pe=2
op=1
opn=1	0	0	0	1	0	16	8	1	0	0	0	0	0	1.	1	1	0	1	0	1
prn=2	2	2	3	4	0	4	2	1
own=2	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	1	1	1	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk
wn=	

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS INWESTORSKI NR 3/IL/201010	PRZEDMIAR ROBÓT NR 3/IL/201010
nb=REMONT BUDYNKU PRZY UL.TARNOGÓRSKIEJ 120 W GLIWICACH10REMONT ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM I KOLORYSTYKĄ,PRZEBUDOWA10PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH,DOCIEPLENIE STROPU NAD OSTATNIĄ10KONDYGNACJĄ MIESZKALNĄ,REMONT KLATKI SCHODOWEJ1010
ni=ZARZĄD BUDYNKÓW MIEJSKICH II TBS SP. Z O.O. GLIWICE
ai=44-100 GLIWICE UL. WARSZAWSKA 35B1010
dt=MARZEC 2020	0
pcn=I kw.20  [SEKOCENBUD]

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 156]
ty=M
na=acetylen techniczny rozpuszczony	0
id=1540000	0
jm=kg	033
ce=0	1584344051
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=0.3572

[RMS ZEST 50]
ty=M
na=bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II	0
id=2600105	0
jm=m3	060
ce=0	1584344051
cw=0	PLN
il=0.28

[RMS ZEST 191]
ty=M
na=bale iglaste obrzynane wymiarowe kl.III	0
id=2600220	0
jm=m3	060
ce=0	1584344051
cw=0	PLN
il=0.605

[RMS ZEST 324]
ty=M
na=bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II	0
id=2640199	1
jm=m3	060
ce=0	1584344051
cw=0	PLN
il=0.0275

[RMS ZEST 234]
ty=M
na=benzyna	0
id=1020099	0
jm=dm3	066
ce=0	1584344051
cw=0	PLN
il=10.4215

[RMS ZEST 364]
ty=M
na=benzyna do lakierów	0
id=1050199	1
jm=dm3	066
ce=0	1584344051
cw=0	PLN
il=0.221
pr=	0	0	0	1050099

[RMS ZEST 139]
ty=S
na=betoniarka wolnospadowa elektryczna	0
id=43211	0
jm=m-g	148
ce=0	1584344051
cw=0	PLN
il=0.5006

[RMS ZEST 176]
ty=M
na=blacha powlekana płaska gr. 0,7 mm	0
id=9_00011	3
jm=m2	050
ce=0	1584344051
cw=0	PLN
il=12.503
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1120220

[RMS ZEST 217]
ty=M
na=blachowkręty	0
id=1343799	1
jm=szt.	020
ce=0	1584344051
cw=0	PLN
il=450.25
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1346399

[RMS ZEST 134]
ty=M
na=cegła budowlana pełna	0
id=1800199	0
jm=szt	020
ce=0	1584344051
cw=0	PLN
il=179.676

[RMS ZEST 135]
ty=M
na=cement portlandzki 35 bez dodatków	0
id=1700301	0
jm=t	034
ce=0	1584344051
cw=0	PLN
il=1.3248

[RMS ZEST 195]
ty=M
na=cement portlandzki z dodatkami 25	0
id=1701100	0
jm=t	034
ce=0	1584344051
cw=0	PLN
il=0.0314

[RMS ZEST 202]
ty=M
na=ciasto wapienne (wapno gaszone)	0
id=172	0
jm=m3	060
ce=0	1584344051
cw=0	PLN
il=0.0099

[RMS ZEST 131]
ty=S
na=Ciągnik kołowy 37kW (1)	0
id=39116	1
jm=m-g	148
ce=0	1584344051
cw=0	PLN
il=0.6

[RMS ZEST 158]
ty=S
na=ciągnik kołowy 75-85 KM	0
id=39121	0
jm=m-g	148
ce=0	1584344051
cw=0	PLN
il=0.8154

[RMS ZEST 358]
ty=M
na=dachówka ceramiczna	0
id=1820099	1
jm=szt.	020
ce=0	1584344051
cw=0	PLN
il=44.1
pr=	0	0	0	1820000

[RMS ZEST 333]
ty=M
na=dachówka ceramiczna karpiówka np. DK 18x38 cm	0
id=1820001	1
jm=m2	050
ce=0	1584344051
cw=0	PLN
il=25

[RMS ZEST 335]
ty=M
na=Dachówka krawędziowa DK18	0
id=	3
jm=m	040
ce=0	1584344051
cw=0	PLN
il=25

[RMS ZEST 25]
ty=M
na=Deski igl.obrzyn.wymiar.gr.19-25mm,kl.III	0
id=2600703	1
jm=m3	060
ce=0	1584344051
cw=0	PLN
il=0.1833

[RMS ZEST 51]
ty=M
na=Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.II	0
id=2600618	1
jm=m3	060
ce=0	1584344051
cw=0	PLN
il=0.063

[RMS ZEST 371]
ty=M
na=deski iglaste wymiarowe nasycone gr. 28-45 mm kl.II	0
id=2640704	1
jm=m3	060
ce=0	1584344051
cw=0	PLN
il=1.5
pr=	0	0	0	2640712

[RMS ZEST 192]
ty=M
na=Deski podłogowe gr. 28 mm zabezpieczonych NRO	0
id=2633602	1
jm=m3	060
ce=0	1584344051
cw=0	PLN
il=4.356

[RMS ZEST 267]
ty=M
na=Dostawa i montaż nawiewników ciśnieniowych w istniejących oknach PVC	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1584344051
cw=0	PLN
il=11

[RMS ZEST 284]
ty=M
na=Dostawa i montaż parapetów PVC wewnętrznych 25x110 cm	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1584344051
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 285]
ty=M
na=Dostawa i montaż parapetów PVC wewnętrznych 30x40 cm	0
id=	3
jm=szt	040
ce=0	1584344051
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 26]
ty=M
na=Drewno na stemple okrągłe korowane	0
id=3950000	0
jm=m3	060
ce=0	1584344051
cw=0	PLN
il=1.4015

[RMS ZEST 53]
ty=M
na=drut stalowy okrągły 3 mm	0
id=1120604	0
jm=kg	033
ce=0	1584344051
cw=0	PLN
il=2.835

[RMS ZEST 151]
ty=M
na=drut stalowy okrągły miękki ocynkowany śr. 1.2 mm	0
id=1120711	0
jm=kg	033
ce=0	1584344051
cw=0	PLN
il=0.9

[RMS ZEST 331]
ty=M
na=drut stalowy okrągły miękki śr. 1.1-1.8 mm	0
id=1120603	1
jm=kg	033
ce=0	1584344051
cw=0	PLN
il=0.15
pr=	0	0	0	1122210

[RMS ZEST 312]
ty=M
na=Drzwi mieszkaniowe 80/200 ( z blachy stalowej ocynkowanej pokrytej laminatem drewnopodobnym,wypełnienie skrzydła pianką poliuretanową,drzwi o podwyższonej odporności na włamanie min.klasy 2)	0
id=1320699	1
jm=szt	020
ce=0	1584344051
cw=0	PLN
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1322000

[RMS ZEST 288]
ty=M
na=Drzwi zewnętrzne płycinowe drewniane dwuskrzydłowe z ościeżnicą,wyposażone w samozamykacz i domofon (o współczynniku Umax=1,5 W/m2xK) o wym.1,25x2,20	0
id=2714999	2
jm=szt	050
ce=0	1584344051
cw=0	PLN
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2714999

[RMS ZEST 38]
ty=M
na=Dyble do mocowania płyt styropianowych + zaślepki styropianowe	0
id=1569700	3
jm=szt	020
ce=0	1584344051
cw=0	PLN
il=1965.6

[RMS ZEST 154]
ty=M
na=elektrody stalowe do spawania stali węglowych	0
id=1330299	0
jm=100 szt.	129
ce=0	1584344051
cw=0	PLN
il=0.0755

[RMS ZEST 392]
ty=M
na=elektrody stalowe do spawania stali węglowych i niskostopowych śr. 6 mm	0
id=1330201	1
jm=kg	033
ce=0	1584344051
cw=0	PLN
il=0.264
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1330180

[RMS ZEST 235]
ty=M
na=Emalia alkidowa	0
id=1511599	1
jm=dm3	066
ce=0	1584344051
cw=0	PLN
il=3.3936

[RMS ZEST 396]
ty=M
na=farba akrylowa fasadowa	0
id=1510899	1
jm=dm3	066
ce=0	1584344051
cw=0	PLN
il=4.848

[RMS ZEST 228]
ty=M
na=farba emulsyjna	0
id=1510899	0
jm=dm3	066
ce=0	1584344051
cw=0	PLN
il=16.422

[RMS ZEST 362]
ty=M
na=farba ftalowa nawierzchniowa	0
id=1511499	1
jm=dm3	066
ce=0	1584344051
cw=0	PLN
il=1.0895
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1511199

[RMS ZEST 268]
ty=M
na=farba olejna do gruntowania	0
id=1510210	2
jm=dm3	066
ce=0	1584344051
cw=0	PLN
il=1.4994
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1510299

[RMS ZEST 387]
ty=M
na=farba wypełniająca Sto Color S fein	0
id=1515020	1
jm=kg	033
ce=0	1584344051
cw=0	PLN
il=4.4
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1500699;1501599;1503199;1507699

[RMS ZEST 186]
ty=M
na=Folia paroizolacyjna	0
id=0	0
jm=m2	050
ce=0	1584344051
cw=0	PLN
il=145.2

[RMS ZEST 190]
ty=M
na=Folia paroprzepuszczalna (membrana dachowa )	0
id=156	0
jm=m2	050
ce=0	1584344051
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=133.1

[RMS ZEST 22]
ty=M
na=Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,3 mm'	0
id=1560312	0
jm=m2	050
ce=0	1584344051
cw=0	PLN
il=36

[RMS ZEST 334]
ty=M
na=gąsiory dachowe ceramiczne GD 38	0
id=1820106	1
jm=m	040
ce=0	1584344051
cw=0	PLN
il=5

[RMS ZEST 203]
ty=M
na=gips budowlany	0
id=1740100	0
jm=t	034
ce=0	1584344051
cw=0	PLN
il=0.2473

[RMS ZEST 260]
ty=M
na=gips szpachlowy	0
id=1740100	0
jm=t	033
ce=0	1584344051
cw=0	PLN
il=0.0042

[RMS ZEST 236]
ty=M
na=grunt pokostowy	0
id=1530000	0
jm=dm3	066
ce=0	1584344051
cw=0	PLN
il=2.184

[RMS ZEST 23]
ty=M
na=Gwoździe budowlane okrągłe gołe	0
id=1330499	0
jm=kg	033
ce=0	1584344051
cw=0	PLN
il=40.2457

[RMS ZEST 69]
ty=M
na=Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane	0
id=133	0
jm=kg	033
ce=0	1584344051
cw=0	PLN
il=1.21

[RMS ZEST 162]
ty=M
na=gwoździe do płyt gipsowych	0
id=1332199	0
jm=kg	033
ce=0	1584344051
cw=0	PLN
il=0.664

[RMS ZEST 174]
ty=M
na=gwoździe papowe zwykłe	0
id=1330600	0
jm=kg	033
ce=0	1584344051
cw=0	PLN
il=0.06

[RMS ZEST 52]
ty=M
na=haki do muru	0
id=1340399	0
jm=kg	033
ce=0	1584344051
cw=0	PLN
il=3.78

[RMS ZEST 373]
ty=M
na=Impregnat do drewna	0
id=1412399	1
jm=kg	033
ce=0	1584344051
cw=0	PLN
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1412299

[RMS ZEST 404]
ty=M
na=kątownik aluminiowy 40x25 mm	0
id=1360499	1
jm=kg	033
ce=0	1584344051
cw=0	PLN
il=16.276
pr=	0	0	0	1360000

[RMS ZEST 39]
ty=M
na=Kątowniki aluminiowe z siatką	0
id=1221910	3
jm=m	040
ce=0	1584344051
cw=0	PLN
il=152.88

[RMS ZEST 370]
ty=M
na=klamry ciesielskie	0
id=1341299	1
jm=kg	033
ce=0	1584344051
cw=0	PLN
il=296.4
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1341299

[RMS ZEST 57]
ty=M
na=Klej	0
id=1478201	1
jm=dm3	066
ce=0	1584344051
cw=0	PLN
il=1.08
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2301399

[RMS ZEST 241]
ty=M
na=klej Butapren	0
id=1550201	0
jm=kg	033
ce=0	1584344051
cw=0	PLN
il=6.18

[RMS ZEST 225]
ty=M
na=kołki do wstrzeliwania	0
id=899	0
jm=szt	020
ce=0	1584344051
cw=0	PLN
il=8.12

[RMS ZEST 86]
ty=M
na=kołki kotwiące	0
id=89	1
jm=szt	020
ce=0	1584344051
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 30]
ty=M
na=kołki rozporowe	0
id=8990499	0
jm=szt	020
ce=0	1584344051
cw=0	PLN
il=108

[RMS ZEST 34]
ty=M
na=kołki rozporowe z wkrętami	0
id=3990400	0
jm=szt	090
ce=0	1584344051
cw=0	PLN
il=121.26

[RMS ZEST 152]
ty=M
na=Konstrukcja wsporcza	0
id=	3
jm=kg	033
ce=0	1584344051
cw=0	PLN
il=302

[RMS ZEST 301]
ty=M
na=Kontrłaty 30x50 mm	0
id=2601300	0
jm=m3	060
ce=0	1584344051
cw=0	PLN
il=0.04

[RMS ZEST 29]
ty=M
na=Korytko PVC 20x10 mm	0
id=7580999	2
jm=m	040
ce=0	1584344051
cw=0	PLN
il=41.6
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7580899

[RMS ZEST 3]
ty=M
na=kotwy stalowe	0
id=1344499	1
jm=szt	020
ce=0	1584344051
cw=0	PLN
il=10.134

[RMS ZEST 179]
ty=M
na=Kratka osłonowa uchylna 15x20cm na wylocie bocznym komina	0
id=6521599	1
jm=szt.	020
ce=0	1584344051
cw=0	PLN
il=12

[RMS ZEST 366]
ty=M
na=Krawędziaki igl. wymiarowe, nasycone kl.II	0
id=2641810	1
jm=m3	060
ce=0	1584344051
cw=0	PLN
il=0.58

[RMS ZEST 98]
ty=M
na=Kruszywo łamane 0/31,5	0
id=1600614	0
jm=t	034
ce=0	1584344051
cw=0	PLN
il=22.267

[RMS ZEST 94]
ty=M
na=Kruszywo łamane 0/63	0
id=1600614	0
jm=t	034
ce=0	1584344051
cw=0	PLN
il=22.274

[RMS ZEST 212]
ty=M
na=kształtowniki stalowe nośne profilowane CD-60/27	0
id=1324999	0
jm=m	040
ce=0	1584344051
cw=0	PLN
il=42.75

[RMS ZEST 224]
ty=M
na=kształtowniki stalowe profilowane C-50x0,60	0
id=1324999	0
jm=m	040
ce=0	1584344051
cw=0	PLN
il=4.1

[RMS ZEST 223]
ty=M
na=kształtowniki stalowe profilowane U-50x0,60	0
id=1324999	0
jm=m	040
ce=0	1584344051
cw=0	PLN
il=1.52

[RMS ZEST 213]
ty=M
na=kształtowniki stalowe przyścienne profilowane UD-28/27	0
id=1324999	0
jm=m	040
ce=0	1584344051
cw=0	PLN
il=9

[RMS ZEST 45]
ty=M
na=Lakier poliuretanowy	0
id=1536099	2
jm=kg	033
ce=0	1584344051
cw=0	PLN
il=33.975
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1412399200

[RMS ZEST 374]
ty=M
na=Lakierobejca	0
id=1412399	1
jm=kg	033
ce=0	1584344051
cw=0	PLN
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1412299

[RMS ZEST 87]
ty=M
na=Lampa elewacyjna	0
id=7300999	1
jm=szt	020
ce=0	1584344051
cw=0	PLN
il=1.02

[RMS ZEST 173]
ty=M
na=Lepik asfalt.stos.na gorąco b/wypełniacza	0
id=1040600	0
jm=kg	033
ce=0	1584344051
cw=0	PLN
il=1.88

[RMS ZEST 244]
ty=M
na=Listwa przypodłogowa drewniana	0
id=	3
jm=m	040
ce=0	1584344051
cw=0	PLN
il=20.4

[RMS ZEST 291]
ty=M
na=Listwa startowa cokołowa aluminiowa	0
id=1518193156	0
jm=m	040
ce=0	1584344051
cw=0	PLN
il=49.35

[RMS ZEST 193]
ty=M
na=listwy przyścienne z drewna iglastego	0
id=2631199	0
jm=m	040
ce=0	1584344051
cw=0	PLN
il=130.68

[RMS ZEST 302]
ty=M
na=łaty iglaste 40x60 mm	0
id=2601300	0
jm=m3	060
ce=0	1584344051
cw=0	PLN
il=0.2525

[RMS ZEST 214]
ty=M
na=łączniki wzdłużne lw 60/110	0
id=1324999	0
jm=szt	020
ce=0	1584344051
cw=0	PLN
il=8.55

[RMS ZEST 150]
ty=M
na=Maty z wełny mineralnej  gr.50 mm Rocktherm	0
id=670	0
jm=m2	050
ce=0	1584344051
cw=0	PLN
il=15.75

[RMS ZEST 95]
ty=M
na=miał kamienny	0
id=1600600	0
jm=t	034
ce=0	1584344051
cw=0	PLN
il=1.001

[RMS ZEST 360]
ty=S
na=mieszarka do zapraw 150 dm3	0
id=46111	1
jm=m-g	148
ce=0	1584344051
cw=0	PLN
il=0.03
pr=	0	0	0	46111

[RMS ZEST 7]
ty=M
na=mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych	0
id=2350400	0
jm=kg	033
ce=0	1584344051
cw=0	PLN
il=7.5235

[RMS ZEST 37]
ty=M
na=Mineralna zaprawa klejąca do styropianu	0
id=1525953671	0
jm=kg	033
ce=0	1584344051
cw=0	PLN
il=1422

[RMS ZEST 41]
ty=M
na=Mineralna zaprawa klejąco-szpachlowa do przyklejania styropianu i wykonywania warstwy zbrojonej	0
id=471339055	0
jm=kg	033
ce=0	1584344051
cw=0	PLN
il=1660

[RMS ZEST 303]
ty=M
na=Montaż anten satelitarnych i TV	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1584344051
cw=0	PLN
il=4

[RMS ZEST 340]
ty=M
na=Montaż daszka z poliwęglanu - daszek łukowy 158x75x38 cm	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1584344051
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 397]
ty=M
na=Montaż nowej balustrady schodowej stalowej	0
id=	3
jm=kpl.	090
ce=0	1584344051
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 264]
ty=R
na=monterzy gr.II	0
id=242	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 204]
ty=M
na=Mydła techniczne	0
id=1530199	0
jm=kg	033
ce=0	1584344051
cw=0	PLN
il=0.66

[RMS ZEST 113]
ty=M
na=nasiona traw	0
id=2_21005	3
jm=kg	033
ce=0	1584344051
cw=0	PLN
il=0.4
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	3970500

[RMS ZEST 99]
ty=M
na=obrzeża betonowe 20x6 cm	0
id=2220803	0
jm=m	040
ce=0	1584344051
cw=0	PLN
il=23.46

[RMS ZEST 283]
ty=M
na=Okno PCV o wym.0,35x0,55 wyposażone w nawiewnik ciśnieniowy ( o współczynniku Umax=0,9 W/m2xK)	0
id=1564999	1
jm=szt	020
ce=0	1584344051
cw=0	PLN
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1564099;1564201

[RMS ZEST 282]
ty=M
na=Okno PCV o wym.0,9x1,45 wyposażone w nawiewnik ciśnieniowy ( o współczynniku Umax=0,9 W/m2xK)	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1584344051
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 389]
ty=M
na=Opaska okienna szer.8 cm z płyt styropianowych gr.1 cm	0
id=3901001	1
jm=m	040
ce=0	1584344051
cw=0	PLN
il=55
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1560099

[RMS ZEST 344]
ty=M
na=Opłata za składowisko	0
id=	3
jm=m3	060
ce=0	1584344051
cw=0	PLN
il=30.1

[RMS ZEST 184]
ty=M
na=Opłata za składowisko gruzu	0
id=	3
jm=m3	060
ce=0	1584344051
cw=0	PLN
il=25.7

[RMS ZEST 411]
ty=M
na=Osadzenie prętów fi 6 mm ze stali nierdzewnwej''	0
id=	3
jm=m	040
ce=0	1584344051
cw=0	PLN
il=35

[RMS ZEST 172]
ty=M
na=papa asfaltowa	0
id=2301099	0
jm=m2	050
ce=0	1584344051
cw=0	PLN
il=2.36

[RMS ZEST 230]
ty=M
na=papier ścierny	0
id=3920099	0
jm=ark	116
ce=0	1584344051
cw=0	PLN
il=26.162

[RMS ZEST 242]
ty=M
na=pasta podłogowa bezbarwna	0
id=1530200	0
jm=kg	033
ce=0	1584344051
cw=0	PLN
il=1.545

[RMS ZEST 258]
ty=M
na=pianka poliuretanowa	0
id=1470999	0
jm=dm3	066
ce=0	1584344051
cw=0	PLN
il=0.6603

[RMS ZEST 100]
ty=M
na=piasek	0
id=1601899	0
jm=m3	060
ce=0	1584344051
cw=0	PLN
il=6.708

[RMS ZEST 64]
ty=M
na=piasek do zapraw	0
id=1602003	0
jm=m3	060
ce=0	1584344051
cw=0	PLN
il=0.1925

[RMS ZEST 110]
ty=M
na=Płyta ażurowa, betonowa o wym.10x40x60 cm	0
id=2222302	0
jm=szt	020
ce=0	1584344051
cw=0	PLN
il=280

[RMS ZEST 227]
ty=M
na=Płyta gips. karton. wodoodporna 12,5mm	0
id=1750809	0
jm=m2	050
ce=0	1584344051
cw=0	PLN
il=2.1

[RMS ZEST 211]
ty=M
na=Płyta gips. karton.zwykła gr.9,5 mm	0
id=1750801	0
jm=m2	050
ce=0	1584344051
cw=0	PLN
il=23.625

[RMS ZEST 161]
ty=M
na=Płyta OSB/S SF-B (NRO) gr. 18mm	0
id=0	3
jm=m2	050
ce=0	1584344051
cw=0	PLN
il=20.6

[RMS ZEST 306]
ty=M
na=płyta podłogowa MFP gr. 18 mm	0
id=2660312	1
jm=m2	050
ce=0	1584344051
cw=0	PLN
il=13.31
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2660323

[RMS ZEST 56]
ty=M
na=Płyta z polistyrenu ekstrudow.odm. XPS70	0
id=1564516	1
jm=m3	060
ce=0	1584344051
cw=0	PLN
il=1.3545

[RMS ZEST 310]
ty=M
na=płytki gresowe 30x30	0
id=2520199	1
jm=m2	050
ce=0	1584344051
cw=0	PLN
il=11.22

[RMS ZEST 311]
ty=M
na=płytki gress	0
id=2520199	0
jm=m2	050
ce=0	1584344051
cw=0	PLN
il=1.035

[RMS ZEST 111]
ty=M
na=płyty chodnikowe betonowe 35x35x5 cm	0
id=2221400	0
jm=szt	020
ce=0	1584344051
cw=0	PLN
il=63.4256

[RMS ZEST 48]
ty=M
na=płyty komunikacyjne długie	0
id=260	0
jm=m2	050
ce=0	1584344051
cw=0	PLN
il=0.126

[RMS ZEST 49]
ty=M
na=płyty komunikacyjne krótkie	0
id=26018	0
jm=m2	050
ce=0	1584344051
cw=0	PLN
il=0.063

[RMS ZEST 47]
ty=M
na=płyty pomostowe robocze	0
id=2791399	0
jm=m2	050
ce=0	1584344051
cw=0	PLN
il=4.4415

[RMS ZEST 275]
ty=M
na=Płyty styrop.EPS 035	0
id=1562608	0
jm=m3	060
ce=0	1584344051
cw=0	PLN
il=49.6125

[RMS ZEST 164]
ty=M
na=płyty z wełny mineralnej gr. 3 cm	0
id=2310499	0
jm=m2	050
ce=0	1584344051
cw=0	PLN
il=21

[RMS ZEST 361]
ty=M
na=Płyty z wełny mineralnej gr.20 cm  lambda 0,032 W/mK	0
id=2310499	0
jm=m2	050
ce=0	1584344051
cw=0	PLN
il=127.05

[RMS ZEST 171]
ty=M
na=podkładowa masa tynkarska pod tynki silikonowe	0
id=AT38010	0
jm=dm3	033
ce=0	1584344051
cw=0	PLN
il=6.2

[RMS ZEST 307]
ty=R
na=posadzkarze gr.II	0
id=382	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 59]
ty=M
na=Preparat gruntujacy pod tynk mozaikowy	0
id=1144794412	0
jm=dm3	066
ce=0	1584344051
cw=0	PLN
il=2.4

[RMS ZEST 43]
ty=M
na=Preparat gruntujacy pod tynk silikonowy	0
id=1144794412	0
jm=dm3	066
ce=0	1584344051
cw=0	PLN
il=63

[RMS ZEST 205]
ty=M
na=Preparat gruntujący	0
id=615255178	0
jm=dm3	066
ce=0	1584344051
cw=0	PLN
il=22

[RMS ZEST 28]
ty=M
na=preparat gruntujący na podłoża chłonne	0
id=AT26007	0
jm=dm3	066
ce=0	1584344051
cw=0	PLN
il=77.5

[RMS ZEST 215]
ty=M
na=pręt mocujący	0
id=1324999	0
jm=szt	020
ce=0	1584344051
cw=0	PLN
il=34.2

[RMS ZEST 40]
ty=M
na=Profil ościeżowy z taśmą uszczelniającą na styku wyprawy elewacyjnej z drzwiami i oknami	0
id=	3
jm=m	040
ce=0	1584344051
cw=0	PLN
il=75

[RMS ZEST 159]
ty=S
na=Przyczepa skrzyniowa 10.0t	0
id=39621	1
jm=m-g	148
ce=0	1584344051
cw=0	PLN
il=0.8154

[RMS ZEST 132]
ty=S
na=Przyczepa skrzyniowa 5.0t	0
id=39613	1
jm=m-g	148
ce=0	1584344051
cw=0	PLN
il=0.6

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1584344051
cw=0	PLN
il=2654.2301

[RMS ZEST 289]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 237]
ty=M
na=rozcieńczalnik	0
id=1530502	0
jm=dm3	066
ce=0	1584344051
cw=0	PLN
il=0.7594

[RMS ZEST 346]
ty=S
na=Równiarka samojezdna 74kW (1)	0
id=11612	1
jm=m-g	148
ce=0	1584344051
cw=0	PLN
il=0.462

[RMS ZEST 142]
ty=M
na=Rury okrągłe o śr.15cm- z blachy z tytanowo-cynkowej gr. 0,6mm	0
id=0	1
jm=m	040
ce=0	1584344051
cw=0	PLN
il=20

[RMS ZEST 72]
ty=M
na=Rury spustowe fi 100 z blachy stalowej powlekanej	0
id=1352800	2
jm=m	040
ce=0	1584344051
cw=0	PLN
il=12.36
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1352801

[RMS ZEST 55]
ty=S
na=rusztowanie rurowe	0
id=48100	0
jm=m-g	148
ce=0	1584344051
cw=0	PLN
il=49.14

[RMS ZEST 75]
ty=M
na=Rynny dachowe  fi 150 z blachy stalowej powlekanej	0
id=	3
jm=m	040
ce=0	1584344051
cw=0	PLN
il=32.96

[RMS ZEST 10]
ty=S
na=Samochód dostaw.do 0.9t (1)	0
id=39511	0
jm=m-g	148
ce=0	1584344051
cw=0	PLN
il=20.2357

[RMS ZEST 102]
ty=S
na=Samochód samowyład.do 5t (1)	0
id=39811	0
jm=m-g	148
ce=0	1584344051
cw=0	PLN
il=44.404

[RMS ZEST 144]
ty=S
na=Samochód skrzyn.do 5.0t (1)	0
id=39521	1
jm=m-g	148
ce=0	1584344051
cw=0	PLN
il=0.068

[RMS ZEST 313]
ty=M
na=Siatka o gramaturze min.160g/m2	0
id=3900630	3
jm=m2	050
ce=0	1584344051
cw=0	PLN
il=79.45

[RMS ZEST 42]
ty=M
na=Siatka z włókna szklanego	0
id=3900630	0
jm=m2	050
ce=0	1584344051
cw=0	PLN
il=539.125

[RMS ZEST 259]
ty=M
na=silikon	0
id=1478101	0
jm=kg	066
ce=0	1584344051
cw=0	PLN
il=0.1087

[RMS ZEST 114]
ty=S
na=Spawarka elektr.wirująca 300A	0
id=72111	0
jm=m-g	148
ce=0	1584344051
cw=0	PLN
il=7.1852

[RMS ZEST 73]
ty=M
na=spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60	0
id=1200250	0
jm=kg	033
ce=0	1584344051
cw=0	PLN
il=1.568

[RMS ZEST 93]
ty=S
na=Spych.gąsienicowa 55kW  (1)	0
id=11333	1
jm=m-g	148
ce=0	1584344051
cw=0	PLN
il=0.273

[RMS ZEST 341]
ty=S
na=spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)	0
id=11334	1
jm=m-g	148
ce=0	1584344051
cw=0	PLN
il=0.504
pr=	0	0	0	11334

[RMS ZEST 238]
ty=M
na=szpachlówka celulozowa	0
id=1513000	1
jm=dm3	066
ce=0	1584344051
cw=0	PLN
il=2.4068

[RMS ZEST 352]
ty=M
na=ściągacze śrubowe stalowe ocynkowane z gwintem lewym i prawym M16-A/0.63 z uchwytem widełkowym stalowym ocynkowanym z gwintem lewym i prawym	0
id=1342306	1
jm=szt.	020
ce=0	1584344051
cw=0	PLN
il=6.24
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1344491

[RMS ZEST 314]
ty=M
na=Środek impreg-grzybobój.solny FOBOS M-4	0
id=1413808	0
jm=kg	033
ce=0	1584344051
cw=0	PLN
il=23.915

[RMS ZEST 355]
ty=M
na=śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	0
id=6801405	1
jm=kg	033
ce=0	1584344051
cw=0	PLN
il=0.34
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6801502

[RMS ZEST 89]
ty=M
na=Tabliczka z numerem budynku	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1584344051
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 339]
ty=M
na=Taśma kalenicowa	0
id=	3
jm=m	040
ce=0	1584344051
cw=0	PLN
il=5

[RMS ZEST 226]
ty=M
na=taśma spoinowa	0
id=3901000	0
jm=m	040
ce=0	1584344051
cw=0	PLN
il=4.528

[RMS ZEST 163]
ty=M
na=Taśma spoinowa papierowa perforowana	0
id=3902101	1
jm=m	040
ce=0	1584344051
cw=0	PLN
il=25.16

[RMS ZEST 218]
ty=M
na=taśma zbrojąca	0
id=3901000	1
jm=m	040
ce=0	1584344051
cw=0	PLN
il=22.5
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	3903499

[RMS ZEST 412]
ty=M
na=Tiksotropowa zaprawa cementowa'	0
id=2380899	1
jm=dm3	066
ce=0	1584344051
cw=0	PLN
il=17.5

[RMS ZEST 155]
ty=M
na=tlen techniczny	0
id=1540802	0
jm=m3	060
ce=0	1584344051
cw=0	PLN
il=0.9616

[RMS ZEST 146]
ty=M
na=Trójnik 90° 15x20 cm / fi 150 z blachy tytanowo-cynkowej	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1584344051
cw=0	PLN
il=6

[RMS ZEST 60]
ty=M
na=Tynk mozaikowy	0
id=1660836669	3
jm=kg	033
ce=0	1584344051
cw=0	PLN
il=135

[RMS ZEST 44]
ty=M
na=Tynk silikonowy 1,5 mm	0
id=55325442	0
jm=kg	033
ce=0	1584344051
cw=0	PLN
il=945

[RMS ZEST 170]
ty=M
na=tynk silikonowy cienkowarstwowy o uziarnieniu 1,5 mm	0
id=AT38011	0
jm=kg	033
ce=0	1584344051
cw=0	PLN
il=51.6

[RMS ZEST 74]
ty=M
na=uchwyty do rur spustowych ocynkowane	0
id=1353199	0
jm=szt	090
ce=0	1584344051
cw=0	PLN
il=3.96

[RMS ZEST 76]
ty=M
na=uchwyty do rynien dachowych ocynkowane	0
id=1353099	0
jm=szt	090
ce=0	1584344051
cw=0	PLN
il=64

[RMS ZEST 167]
ty=M
na=uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych	0
id=1554103	0
jm=kg	033
ce=0	1584344051
cw=0	PLN
il=360

[RMS ZEST 413]
ty=M
na=uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych'	0
id=1554103	1
jm=kg	033
ce=0	1584344051
cw=0	PLN
il=64
pr=	0	0	0	1554103

[RMS ZEST 180]
ty=M
na=Uszczelka gum.do przew.prostok. do 1000mm	0
id=6582600	0
jm=szt	020
ce=0	1584344051
cw=0	PLN
il=12.48

[RMS ZEST 350]
ty=M
na=uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr. do 200 mm	0
id=6582299	0
jm=szt	020
ce=0	1584344051
cw=0	PLN
il=2.08

[RMS ZEST 342]
ty=S
na=walec samojezdny wibracyjny 7.5 t	0
id=12313	1
jm=m-g	148
ce=0	1584344051
cw=0	PLN
il=0.903
pr=	0	0	0	12313

[RMS ZEST 347]
ty=S
na=Walec statycz.samoj.10t (1)	0
id=12113	1
jm=m-g	148
ce=0	1584344051
cw=0	PLN
il=5.138

[RMS ZEST 408]
ty=M
na=Wapno hydratyzowane workowane	0
id=1720202	1
jm=t	034
ce=0	1584344051
cw=0	PLN
il=0.0897

[RMS ZEST 216]
ty=M
na=wieszak w 60/100	0
id=1324999	0
jm=szt	020
ce=0	1584344051
cw=0	PLN
il=34.2

[RMS ZEST 62]
ty=M
na=wkręty samogwintujące typu SW do blach	0
id=9_00004	0
jm=szt	020
ce=0	1584344051
cw=0	PLN
il=210.888

[RMS ZEST 181]
ty=M
na=wkręty stalowe samogwintujące do blach z łbem stalowym śr. 6.3 mm o dług. do 45 mm	0
id=6802734	0
jm=kg	033
ce=0	1584344051
cw=0	PLN
il=0.036

[RMS ZEST 19]
ty=M
na=woda	0
id=3930000	0
jm=m3	060
ce=0	1584344051
cw=0	PLN
il=4.95

[RMS ZEST 201]
ty=M
na=wodorotlenek sodowy techniczny granulowany (85%)	0
id=1412800	0
jm=kg	033
ce=0	1584344051
cw=0	PLN
il=3.3

[RMS ZEST 9]
ty=S
na=Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t	0
id=34312	1
jm=m-g	148
ce=0	1584344051
cw=0	PLN
il=10.1685

[RMS ZEST 240]
ty=M
na=wykładzina antypoślizgowa PCV	0
id=1563199	0
jm=m2	050
ce=0	1584344051
cw=0	PLN
il=16.8405

[RMS ZEST 399]
ty=M
na=Wymiana stopnic w schodnach drewnianych 110/25 gr. 4 cm	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1584344051
cw=0	PLN
il=8

[RMS ZEST 400]
ty=M
na=Wymiana stopnic w schodnach drewnianych 115/25 gr. 4 cm	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1584344051
cw=0	PLN
il=4

[RMS ZEST 357]
ty=M
na=wywietrzaki cylindryczne z blachy nierdzewnej o śr. 150 mm	0
id=6524199	1
jm=szt.	020
ce=0	1584344051
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 85]
ty=M
na=Zaprawa cementowa M-12	0
id=2380808	0
jm=m3	060
ce=0	1584344051
cw=0	PLN
il=0.007

[RMS ZEST 27]
ty=M
na=Zaprawa cementowa M-7	0
id=2380807	0
jm=m3	060
ce=0	1584344051
cw=0	PLN
il=0.0387

[RMS ZEST 290]
ty=M
na=Zaprawa cementowo-wapienna	0
id=2380807	0
jm=m3	060
ce=0	1584344051
cw=0	PLN
il=0.4276

[RMS ZEST 380]
ty=M
na=zaprawa cementowo-wapienna m 50	0
id=2380806	1
jm=m3	060
ce=0	1584344051
cw=0	PLN
il=0.0096
pr=	0	0	0	2380899352;2380815

[RMS ZEST 248]
ty=M
na=zaprawa klejąca	0
id=1550599	0
jm=kg	033
ce=0	1584344051
cw=0	PLN
il=114.1

[RMS ZEST 165]
ty=M
na=zaprawa klejowa do wełny mineralnej	0
id=1554104	0
jm=kg	033
ce=0	1584344051
cw=0	PLN
il=120

[RMS ZEST 250]
ty=M
na=zaprawa spoinująca	0
id=1550599	0
jm=kg	033
ce=0	1584344051
cw=0	PLN
il=5.6

[RMS ZEST 58]
ty=M
na=Zaprawa szpachlowa o właściwościach hydroizolacyjnych	0
id=598446421	3
jm=kg	033
ce=0	1584344051
cw=0	PLN
il=108

[RMS ZEST 323]
ty=M
na=Zaprawa wapienna	0
id=2380830	1
jm=m3	060
ce=0	1584344051
cw=0	PLN
il=0.1298

[RMS ZEST 332]
ty=S
na=żuraw okienny 0.5 t	0
id=35211	1
jm=m-g	148
ce=0	1584344051
cw=0	PLN
il=0.675
pr=	0	0	0	35211

[RMS ZEST 381]
ty=S
na=żuraw okienny przenośny	0
id=35111	1
jm=m-g	148
ce=0	1584344051
cw=0	PLN
il=17.3757
pr=	0	0	0	35111

[RMS ZEST 157]
ty=S
na=Żuraw samochodowy 5-6t  (1)	0
id=31114	1
jm=m-g	148
ce=0	1584344051
cw=0	PLN
il=0.5134

[RMS ZEST 8]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=-0

[ELEMENT 1]
na=WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ 
wa=0
kn=0	0	0
id=1
nu=1
wn=	

[POZYCJA]
id=2
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0354-03	4-01	0354-03		1
mpn=1211
na=Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.85	0	0.85
np=1
wa=0
wb=0
il=0.85

[POZYCJA]
id=4
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0354-04	4-01	0354-04		0
na=Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=1.16	0	1.16
np=1
wa=0
wb=0
il=1.16

[POZYCJA]
id=6
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0354-11	4-01	0354-11		0
na=Wykucie z muru podokienników drewnianych,stalowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=1.4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1.4	1	1,4						

[RMS 1]
nz=0.68	0	0.68
np=1
wa=0
wb=0
il=0.952

[POZYCJA]
id=8
pd=IGM wyd.I 1998	KNR	0-19 1023-06	0-19	1023-06		1
mpn=121,0:0,0911
na=Okno PCV o wym.0,9x1,45 wyposażone w nawiewnik ciśnieniowy ( o współczynniku Umax=0,9 W/m2xK)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=1.305
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1.305	1	0,9*1,45						

[RMS 1]
nz=4.07	0	4.07
np=1
wa=0
wb=0
il=5.3114

[RMS 282]
nz=1	1	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3]
nz=6.26	0	6.26
np=1
wa=0
wb=0
il=8.1693

[RMS 258]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4437

[RMS 259]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0914

[RMS 260]
nz=0.0027	0	0.0027
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0035

[RMS 7]
nz=4.86	0	4.86
np=1
wa=0
wb=0
il=6.3423

[RMS 8]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 9]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0653

[RMS 10]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0783

[POZYCJA]
id=888
pd=IGM wyd.I 1998	KNR	0-19 1023-05	0-19	1023-05		1
mpn=121,0:0,0911
na=Okno PCV o wym.0,35x0,55 wyposażone w nawiewnik ciśnieniowy ( o współczynniku Umax=0,9 W/m2xK)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=0.193
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0.1925	1	0,35*0,55						

[RMS 1]
nz=5.76	0	5.76
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1117

[RMS 283]
nz=1	1	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3]
nz=10.18	0	10.18
np=1
wa=0
wb=0
il=1.9647

[RMS 258]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0791

[RMS 259]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0174

[RMS 260]
nz=0.0034	0	0.0034
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0007

[RMS 7]
nz=6.12	0	6.12
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1812

[RMS 8]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 9]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0097

[RMS 10]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0116

[POZYCJA]
id=30
pd=						0
na=Dostawa i montaż parapetów PVC wewnętrznych 25x100 cm
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 284]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=909
pd=						0
na=Dostawa i montaż parapetów PVC wewnętrznych 30x40 cm
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 285]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=935
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0708-02	4-01	0708-02		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=3.8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3.8	1	0,9+1,45*2						

[RMS 1]
nz=0.75	0	0.75
np=1
wa=0
wb=0
il=2.85

[RMS 195]
nz=0.0013	0	0.0013
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0049

[RMS 408]
nz=0.0017	0	0.0017
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0065

[RMS 64]
nz=0.0067	0	0.0067
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0255

[RMS 19]
nz=0.0017	0	0.0017
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0065

[RMS 8]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 9]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.038

[RMS 139]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.076

[POZYCJA]
id=944
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0708-03	4-01	0708-03		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=0.24
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0.24	1	0,3*0,4*2						

[RMS 1]
nz=0.95	0	0.95
np=1
wa=0
wb=0
il=0.228

[RMS 195]
nz=0.0021	0	0.0021
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0005

[RMS 408]
nz=0.0026	0	0.0026
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0006

[RMS 64]
nz=0.0106	0	0.0106
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0025

[RMS 19]
nz=0.0027	0	0.0027
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0006

[RMS 8]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 9]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0048

[RMS 139]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0072

[POZYCJA]
id=913
pd=						0
na=Dostawa i montaż nawiewników ciśnieniowych w istniejących oknach PVC
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=11
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11						

[RMS 267]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=11

[POZYCJA]
id=915
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0354-05	4-01	0354-05		1
mpn=1211
na=Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=2.75
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2.75	1	1,25*2,20						

[RMS 1]
nz=0.52	0	0.52
np=1
wa=0
wb=0
il=1.43

[POZYCJA]
id=917
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 1027-04	2-02	1027-04		1
mpn=_121,0:0,092,0:0,0911
na=Drzwi zewnętrzne płycinowe drewniane dwuskrzydłowe z ościeżnicą,wyposażone w samozamykacz i domofon (o współczynniku Umax=1,5 W/m2xK)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=2.75
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2.75	1	1,25*2,20						

[RMS 1]
nz=3.82	0	3.82
np=1
wa=0
wb=0
il=10.505

[RMS 288]
nz=1	1	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 268]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5775

[RMS 362]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.55

[RMS 238]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0
il=0.495

[RMS 258]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1375

[RMS 8]
nz=15	0	15
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 9]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1375

[RMS 10]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.165

[ELEMENT 1]
na=REMONT I DOCIEPLENIE ELEWACJI 
wa=0
kn=0	0	0
id=49
nu=2
wn=	

[ELEMENT 2]
na=Roboty przygotowawcze
wa=0
kn=0	0	0
id=50
nu=2.1
wn=	

[POZYCJA]
id=51
pd=						0
na=Demontaż anten satelitarnych i TV
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=4
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 1]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[POZYCJA]
id=53
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0535-05	4-01	0535-05		1
mpn=1211
na=Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=12
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						

[RMS 1]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0
il=2.52

[POZYCJA]
id=55
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-01 0545-08	4-01	0545-08		0
na=Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku1310Demontaż parapetów zewnętrznych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=2.79
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2.79	1	0,90*5*0,20+(1,0*6+0,3*1)*0,3						

[RMS 1]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0
il=0.837

[POZYCJA]
id=57
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0925-01	2-02	0925-01		0
na=Zabezpiecznie okien i drzwi folią PE
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=36
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=36	1	24*1,50						

[RMS 1]
nz=0.2127	0	0.2127
np=1
wa=0
wb=0
il=7.6572

[RMS 25]
nz=0.0003	0	0.00033
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0108

[RMS 22]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=36

[RMS 23]
nz=0.0072	0	0.0072
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2592

[RMS 8]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 381]
nz=0.0135	0	0.0135
np=1
wa=0
wb=0
il=0.486

[POZYCJA]
id=64
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0420-04	4-01	0420-04		0
na=Wykonanie daszków zabezpieczających
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=1.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1.5	1	1,5*1						

[RMS 1]
nz=0.97	0	0.97
np=1
wa=0
wb=0
il=1.455

[RMS 25]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0045

[RMS 26]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0015

[RMS 23]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0
il=0.45

[RMS 8]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=70
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0701-01	4-01	0701-01		0
na=Odbicie tynków zewn.z zaprawy wapiennej na ścianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia do 5 m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=310
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=310	1	310						

[RMS 1]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0
il=83.7

[POZYCJA]
id=74
pd=ATHENASOFT wyd.I 2008	KNR	AT-26 0101-02	AT-26	0101-02		1
mpn=_1211
na=Usunięcie zmurszałych spoin w murach z cegły
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=30
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30						

[RMS 1]
nz=0.25	0	0.25
np=1
wa=0
wb=0
il=7.5

[POZYCJA]
id=76
pd=Energobudowa wyd.I,biuletyny do 9 1996	KNR	13-12 0806-02	13-12	0806-02		1
mpn=1211
na=Uzupełnienie spoin w murach ceglanych zaprawą cementowo-wapienną
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=30
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30,00						

[RMS 1]
nz=0.8118	0	0.8118
np=1
wa=0
wb=0
il=24.354

[RMS 290]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.09

[RMS 8]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=80
pd=ATHENASOFT wyd.I 2017	KNR	AT-38 0102-01	AT-38	0102-01		1
mpn=1211
na=Oczyszczenie i zmycie podłoża
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=310
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=310	1	310						

[RMS 1]
nz=0.25	0	0.25
np=1
wa=0
wb=0
il=77.5

[POZYCJA]
id=82
pd=ATHENASOFT wyd.I 2008	KNR	AT-26 0102-01	AT-26	0102-01		1
mpn=1211
na=Gruntowanie ręczne
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=310
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=310	1	310						

[RMS 1]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=15.5

[RMS 28]
nz=0.25	0	0.25
np=1
wa=0
wb=0
il=77.5

[RMS 8]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=86
pd=OKRB Warszawa zeszyt WACETOB	E	-0508 0800-04	0508	0800-04		1
mpn=1211
na=Montaż korytek instalacyjnych z PCW na ścianach i stropach poprzez przykręcenie do cegły1310Korytko PVC 20x10 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=40
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	40						

[RMS 1]
nz=0.442	0	0.442
np=1
wa=0
wb=0
il=17.68

[RMS 29]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=41.6

[RMS 30]
nz=2.7	0	2.7
np=1
wa=0
wb=0
il=108

[RMS 8]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 2]
na=Naprawa pęknięć ściany 
wa=0
kn=0	0	0
id=91
nu=2.2
wn=	

[POZYCJA]
id=92
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0336-01	4-01	0336-01		0
na=Wycięcie bruzd poziomych gr 4 cm w spoinach pomiędzy cegłami muru
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=20
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[RMS 1]
nz=0.64	0	0.64
np=1
wa=0
wb=0
il=12.8

[POZYCJA]
id=94
pd=						0
na=Osadzenie prętów fi 6 mm ze stali nierdzewnwej
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=20
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[RMS 411]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=20

[POZYCJA]
id=96
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1012-02	4-03	1012-02		0
na=Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm1310tiksotropową zaprawą cementową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=20
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[RMS 1]
nz=0.0525	0	0.0525
np=1
wa=0
wb=0
il=1.05

[RMS 412]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=10

[ELEMENT 2]
na=Docieplenie ścian elewacji powyżej cokołu 
wa=0
kn=0	0	0
id=99
nu=2.3
wn=	

[POZYCJA]
id=100
pd=	KNR	0-23 2612-09	0-23	2612-09		0
na=Listwa startowa cokołowa aluminiowa
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=47
jm=mb	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	
prn=2

[PRZEDMIAR]
wo=47	1	47						

[RMS 1]
nz=0.237	0	0.237
np=1
wa=0
wb=0
il=11.139

[RMS 291]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=49.35

[RMS 34]
nz=2.58	0	2.58
np=1
wa=0
wb=0
il=121.26

[RMS 8]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 10]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0094

[POZYCJA]
id=106
pd=	KNR	0-23 2612-01	0-23	2612-01		0
na=Przyklejenie płyt styropianowych grubości 15 cm, mineralną zaprawą klejącą1310Płyty styrop.EPS 035 1310Mineralna zaprawa klejąca do styropianu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=315
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	
prn=2

[PRZEDMIAR]
wo=315	1	315						

[RMS 1]
nz=1.329	0	1.329
np=1
wa=0
wb=0
il=418.635

[RMS 275]
nz=0.1575	0	0.15*1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=49.6125

[RMS 37]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=1260

[RMS 8]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 381]
nz=0.0135	0	0.0135
np=1
wa=0
wb=0
il=4.2525

[RMS 10]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=3.15

[POZYCJA]
id=113
pd=	KNR	0-23 2612-04	0-23	2612-04		0
na=Przymocowanie płyt styropianowych dyblami plastikowymi do ściany z cegły1310Dyble do mocowania płyt styropianowych + zaślepki styropianowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=1890
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=1890	1	315*6						

[RMS 1]
nz=0.0641	0	0.0641
np=1
wa=0
wb=0
il=121.149

[RMS 38]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=1965.6

[RMS 8]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 381]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.378

[RMS 10]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.378

[POZYCJA]
id=1261
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-33 0118-01	0-33	0118-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Opaska okienna szer.8 cm z płyt styropianowych gr.1 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=50
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50						

[RMS 1]
nz=0.242	0	0.242
np=1
wa=0
wb=0
il=12.1

[RMS 389]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=55

[RMS 37]
nz=0.9	0	0.9
np=1
wa=0
wb=0
il=45

[RMS 387]
nz=0.088	0	0.088
np=1
wa=0
wb=0
il=4.4

[RMS 8]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 332]
nz=0.0015	0	0.0015
np=1
wa=0
wb=0
il=0.075

[RMS 10]
nz=0.0008	0	0.0008
np=1
wa=0
wb=0
il=0.04

[POZYCJA]
id=119
pd=	KNR	0-23 2612-08	0-23	2612-08		0
na=Ochrona narożników wypukłych kątownikiem aluminiowym1310Mineralna zaprawa klejąca do styropianu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=130
jm=mb	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	
prn=2

[PRZEDMIAR]
wo=130	1	130						

[RMS 1]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=28.6

[RMS 37]
nz=0.9	0	0.9
np=1
wa=0
wb=0
il=117

[RMS 39]
nz=1.176	0	1.176
np=1
wa=0
wb=0
il=152.88

[RMS 8]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 381]
nz=0.0007	0	0.0007
np=1
wa=0
wb=0
il=0.091

[RMS 10]
nz=0.0005	0	0.0005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.065

[POZYCJA]
id=126
pd=						0
na=Profil ościeżowy z taśmą uszczelniającą na styku wyprawy elewacyjnej z drzwiami i oknami
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=75
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=75	1	75						

[RMS 40]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=75

[POZYCJA]
id=128
pd=	KNR	0-23 2612-06	0-23	2612-06		0
na=Przyklejenie na ścianach elewacyjnych warstwy siatki z włókna szklanego zatopioną w zaprawie klejąco-szpachlowej1310Mineralna zaprawa klejąco-szpachlowa do przyklejania styropianu i wykonywania warstwy zbrojonej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=315
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	
prn=2

[PRZEDMIAR]
wo=315	1	315						

[RMS 1]
nz=0.6112	0	0.6112
np=1
wa=0
wb=0
il=192.528

[RMS 41]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=1260

[RMS 42]
nz=1.135	0	1.135
np=1
wa=0
wb=0
il=357.525

[RMS 8]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 381]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0
wb=0
il=2.205

[RMS 10]
nz=0.0052	0	0.0052
np=1
wa=0
wb=0
il=1.638

[POZYCJA]
id=135
pd=	KNR	0-23 2612-06	0-23	2612-06		0
na=Przyklejenie na ścianach elewacyjnych warstwy siatki z włókna szklanego zatopioną w zaprawie klejąco-szpachlowej1310Druga warstwa w poziomie parteru1310Mineralna zaprawa klejąco-szpachlowa do przyklejania styropianu i wykonywania warstwy zbrojonej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=100
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	
prn=2

[PRZEDMIAR]
wo=100	1	100						

[RMS 1]
nz=0.6112	0	0.6112
np=1
wa=0
wb=0
il=61.12

[RMS 41]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=400

[RMS 42]
nz=1.135	0	1.135
np=1
wa=0
wb=0
il=113.5

[RMS 8]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 381]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7

[RMS 10]
nz=0.0052	0	0.0052
np=1
wa=0
wb=0
il=0.52

[POZYCJA]
id=142
pd=	KNR	0-23 2611-02	0-23	2611-02		0
na=Gruntowanie powierzchni preparatem gruntującym pod mineralne zaprawy tynkarskie , 1-krotne
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=315
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	
prn=2

[PRZEDMIAR]
wo=315	1	315						

[RMS 1]
nz=0.0662	0	0.0662
np=1
wa=0
wb=0
il=20.853

[RMS 43]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=63

[RMS 8]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 10]
nz=0.0001	0	0.0001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0315

[POZYCJA]
id=147
pd=	KNR	0-23 0931-0201	0-23	0931-02	01	0
na=Wyprawa elewacyjna z tynku silikonowego 1,5 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=315
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	
prn=2

[PRZEDMIAR]
wo=315	1	315						

[RMS 1]
nz=0.4913	0	0.4913
np=1
wa=0
wb=0
il=154.7595

[RMS 44]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=945

[RMS 8]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 381]
nz=0.0064	0	0.0064
np=1
wa=0
wb=0
il=2.016

[RMS 10]
nz=0.009	0	0.009
np=1
wa=0
wb=0
il=2.835

[POZYCJA]
id=153
pd=ATHENASOFT wyd.I 2001	KNR	AT-08 0102-01	AT-08	0102-01		1
mpn=_1211
na=Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti  - lakier poliuretanowy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=50
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50						

[RMS 1]
nz=0.1411	0	0.1411
np=1
wa=0
wb=0
il=7.055

[RMS 45]
nz=0.6795	0	0.1545+0.525
np=1
wa=0
wb=0
il=33.975

[RMS 8]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 10]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[POZYCJA]
id=158
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1604-01	2-02	1604-01		1
mpn=1211_
na=Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=315
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=315	1	315						

[RMS 1]
nz=0.5482	0	0.5482
np=1
wa=0
wb=0
il=172.683

[RMS 47]
nz=0.0141	0	0.0141
np=1
wa=0
wb=0
il=4.4415

[RMS 48]
nz=0.0004	0	0.0004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.126

[RMS 49]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.063

[RMS 50]
nz=0	0	0.00003
np=1
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 51]
nz=0.0002	0	0.00018
np=1
wa=0
wb=0
il=0.063

[RMS 25]
nz=0	0	0.00002
np=1
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 52]
nz=0.012	0	0.012
np=1
wa=0
wb=0
il=3.78

[RMS 53]
nz=0.009	0	0.009
np=1
wa=0
wb=0
il=2.835

[RMS 8]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 55]
nz=0.156	0	0.156
np=1
wa=0
wb=0
il=49.14

[ELEMENT 2]
na=Docieplenie cokołu wraz z remontem murków schodowych zewnętrznych
wa=0
kn=0	0	0
id=171
nu=2.4
wn=	

[POZYCJA]
id=172
pd=IGM wyd.I 2000	KNR	0-29 0642-01	0-29	0642-01		1
mpn=1211
na=Przyklejenie płyt ze styropianu XPS 70 gr. 12 cm klejem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=9
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9						

[RMS 1]
nz=0.1919	0	0.1919
np=1
wa=0
wb=0
il=1.7271

[RMS 56]
nz=0.126	0	1.05*0.12
np=1
wa=0
wb=0
il=1.134

[RMS 57]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0
il=0.81

[RMS 8]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 10]
nz=0.0086	0	0.00861
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0774

[POZYCJA]
id=954
pd=IGM wyd.I 2000	KNR	0-29 0642-01	0-29	0642-01		1
mpn=1211
na=Przyklejenie płyt ze styropianu XPS gr.7 cm klejem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=3
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 1]
nz=0.1919	0	0.1919
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5757

[RMS 56]
nz=0.0735	0	1.05*0.07
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2205

[RMS 57]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0
il=0.27

[RMS 8]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 10]
nz=0.0086	0	0.00861
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0258

[POZYCJA]
id=178
pd=	KNR	0-23 2612-06	0-23	2612-06		0
na=Przyklejenie siatki z włókna szklanego zatopioną w zaprawie klejąco-szpachlowej o właściwościach hydroizolacyjnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=12
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	
prn=2
krn=2	

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						

[RMS 1]
nz=0.6112	0	0.6112
np=1
wa=0
wb=0
il=14.6688

[RMS 58]
nz=4.5	0	4.5
np=1
wa=0
wb=0
il=108

[RMS 42]
nz=1.135	0	1.135
np=1
wa=0
wb=0
il=27.24

[RMS 8]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 381]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0
wb=0
il=0.168

[RMS 10]
nz=0.0052	0	0.0052
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1248

[POZYCJA]
id=185
pd=	KNR	0-23 2611-02	0-23	2611-02		0
na=Gruntowanie powierzchni preparatem gruntującym pod tynk mozaikowy 1-krotne
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=12
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	
prn=2

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						

[RMS 1]
nz=0.0662	0	0.0662
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7944

[RMS 59]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=2.4

[RMS 8]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 10]
nz=0.0001	0	0.0001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0012

[POZYCJA]
id=190
pd=	KNR	0-23 0933-0201	0-23	0933-02	01	0
na=Wyprawa elewacyjna - tynk mozaikowy 1,5 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=12
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	
prn=2

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						

[RMS 1]
nz=0.4986	0	0.4986
np=1
wa=0
wb=0
il=5.9832

[RMS 60]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=36

[RMS 8]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 381]
nz=0.0064	0	0.0064
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0768

[RMS 10]
nz=0.009	0	0.009
np=1
wa=0
wb=0
il=0.108

[ELEMENT 2]
na=Roboty dodatkowe i wykończeniowe 
wa=0
kn=0	0	0
id=196
nu=2.5
wn=	

[POZYCJA]
id=197
pd=(N.Z.) ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 0541-02	202	0541-02		0
na=Parapety zewnętrzne z blachy stalowej powlekanej gr. 0,7mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=6.665
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1.96	1	(0,8*5+0,4*4)*0,35						
wo=2.32	1	(1,0*5+0,8*1)*0,40						
wo=2.385	1	(1,0*4+0,4*1+0,3*3)*0,45						
ko=				

[RMS 1]
nz=1.35	0	1.35
np=1
wa=0
wb=0
il=8.9977

[RMS 176]
nz=1.23	0	1.23
np=1
wa=0
wb=0
il=8.198

[RMS 62]
nz=17.2	0	17.2
np=1
wa=0
wb=0
il=114.638

[RMS 27]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0067

[RMS 8]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 10]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0533

[POZYCJA]
id=1190
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0412-05	4-01	0412-05		1
mpn=_1211
na=Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - płatwie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[RMS 1]
nz=1.99	0	1.99
np=1
wa=0
wb=0
il=19.9

[RMS 366]
nz=0.028	0	0.028
np=1
wa=0
wb=0
il=0.28

[RMS 26]
nz=0.025	0	0.025
np=1
wa=0
wb=0
il=0.25

[RMS 50]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.05

[RMS 25]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.03

[RMS 23]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0
il=3.4

[RMS 370]
nz=11.4	0	11.4
np=1
wa=0
wb=0
il=114

[RMS 8]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1199
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0412-07	4-01	0412-07		1
mpn=_1211
na=Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - miecze
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 1]
nz=2.36	0	2.36
np=1
wa=0
wb=0
il=9.44

[RMS 366]
nz=0.021	0	0.021
np=1
wa=0
wb=0
il=0.084

[RMS 26]
nz=0.025	0	0.025
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1

[RMS 50]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[RMS 25]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.012

[RMS 23]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0
il=1.36

[RMS 370]
nz=11.4	0	11.4
np=1
wa=0
wb=0
il=45.6

[RMS 8]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1208
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0412-02	4-01	0412-02		1
mpn=_1211
na=Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe i kleszcze
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=12
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						

[RMS 1]
nz=1.42	0	1.42
np=1
wa=0
wb=0
il=17.04

[RMS 366]
nz=0.018	0	0.018
np=1
wa=0
wb=0
il=0.216

[RMS 26]
nz=0.025	0	0.025
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3

[RMS 50]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.06

[RMS 25]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.036

[RMS 23]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0
il=4.08

[RMS 370]
nz=11.4	0	11.4
np=1
wa=0
wb=0
il=136.8

[RMS 8]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1217
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0413-02	4-01	0413-02		1
mpn=_1211
na=Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek gr. 32 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=30
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30						

[RMS 1]
nz=1.2	0	1.2
np=1
wa=0
wb=0
il=36

[RMS 371]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=1.5

[RMS 26]
nz=0.025	0	0.025
np=1
wa=0
wb=0
il=0.75

[RMS 50]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.15

[RMS 25]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.09

[RMS 23]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0
il=8.4

[RMS 8]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=970
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0627-04	4-01	0627-04		0
na=Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami solowymi  - środki impregnacyjne
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=49
ob=190
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=190	1	190						

[RMS 1]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0
il=57

[RMS 314]
nz=0.059	0	0.059
np=1
wa=0
wb=0
il=11.21

[RMS 8]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1022
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0508-02	4-01	0508-02		0
na=Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=50
ob=20
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[RMS 1]
nz=0.68	0	0.68
np=1
wa=0
wb=0
il=13.6

[RMS 381]
nz=0.19	0	0.19
np=1
wa=0
wb=0
il=3.8

[POZYCJA]
id=986
pd=IGM wyd.III 2000	KNR	0-15II 0517-02	0-15II	0517-02		1
mpn=_1211
na=Przybicie kontrłat 3,0x5,0 cm i łat 4,0x6,0 w rozstawie ponad 24 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=51
ob=25
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25						

[RMS 1]
nz=0.2591	0	0.2591
np=1
wa=0
wb=0
il=6.4775

[RMS 301]
nz=0.0016	0	0.03*0.05*1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.04

[RMS 302]
nz=0.0101	0	0.04*0.06*1.05*4
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2525

[RMS 23]
nz=0.0013	0	0.00128
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0325

[RMS 8]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 9]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5

[RMS 10]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5

[POZYCJA]
id=1099
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0504-04	2-02	0504-04		0
na=Pokrycie dachów dachówką karpiówka ceram.w koronkę1310dachówka ceramiczna karpiówka np. DK 18x38 cm1310gąsiory dachowe ceramiczne np. GD 38 - 15 m,1310Dachówka krawędziowa DK18 - 24m
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=52
ob=25
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25						

[RMS 1]
nz=0.8525	0	0.8525
np=1
wa=0
wb=0
il=21.3125

[RMS 333]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=25

[RMS 334]
nz=5	1	5
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[RMS 335]
nz=25	1	25
np=1
wa=0
wb=0
il=25

[RMS 323]
nz=0.0034	0	0.00337
np=1
wa=0
wb=0
il=0.085

[RMS 324]
nz=0.0011	0	0.00111
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0275

[RMS 8]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 9]
nz=0.0637	0	0.0637
np=1
wa=0
wb=0
il=1.5925

[RMS 10]
nz=0.0007	0	0.0007
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0175

[POZYCJA]
id=1109
pd=(N.Z.) ATHENASOFT wyd.I 2002	KNR	AT-09 0104-01	AT-09	0104-01		0
na=Taśma kalenicowa
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=53
ob=5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[RMS 1]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5

[RMS 339]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[RMS 8]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1225
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0627-01	4-01	0627-01		1
mpn=1211
na=Jednokrotna impregnacja grzybobójcza desek dachowych podkładem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=54
ob=20
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[RMS 1]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0
il=3.2

[RMS 373]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 8]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1229
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0627-01	4-01	0627-01		1
mpn=1211
na=Malowanie desek lakierobejcą
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=55
ob=20
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[RMS 1]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0
il=3.2

[RMS 374]
nz=0.1	0	0.10
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 8]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=226
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0535-04	4-01	0535-04		1
mpn=1211
na=Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=56
ob=31
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=31	1	15,5*2						

[RMS 1]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0
il=4.65

[POZYCJA]
id=235
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 0519-04	2-02	0519-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Rynny dachowe  fi 150 z blachy stalowej powlekanej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=57
ob=32
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=32	1	16*2						

[RMS 1]
nz=0.651	0	0.651
np=1
wa=0
wb=0
il=20.832

[RMS 75]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=32.96

[RMS 73]
nz=0.021	0	0.021
np=1
wa=0
wb=0
il=0.672

[RMS 76]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=64

[RMS 8]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 10]
nz=0.0035	0	0.0035
np=1
wa=0
wb=0
il=0.112

[RMS 9]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.064

[POZYCJA]
id=228
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 0529-01	2-02	0529-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Rury spustowe fi 100 z blachy stalowej powlekanej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=58
ob=12
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	2*6,0						

[RMS 1]
nz=0.513	0	0.513
np=1
wa=0
wb=0
il=6.156

[RMS 72]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=12.36

[RMS 73]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.036

[RMS 74]
nz=0.33	0	0.33
np=1
wa=0
wb=0
il=3.96

[RMS 8]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 10]
nz=0.0024	0	0.0024
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0288

[POZYCJA]
id=994
pd=						0
na=Montaż anten satelitarnych i TV
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=59
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 303]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[POZYCJA]
id=271
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0502-09	5-08	0502-09		0
na=Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 2)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=60
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1337

[RMS 86]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 8]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=275
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0504-08	5-08	0504-08		0
na=Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych bryzgo-, strugo-odpornych, porcelanowych przykręcanych, przelotowych1310Lampa elewacyjna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=61
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3916

[RMS 87]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=1.02

[RMS 8]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=279
pd=						0
na=Montaż daszka z poliwęglanu - daszek łukowy 158x75x38 cm
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=62
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 340]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=281
pd=						0
na=Tabliczka z numerem budynku
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=63
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 89]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[ELEMENT 1]
na=UTWARDZENIE NAWIERZCHNI
wa=0
kn=0	0	0
id=283
nu=3
wn=	

[POZYCJA]
id=1113
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0101-01	2-31	0101-01		1
mpn=_1211
na=Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm - 90%
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=64
ob=63
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=63	1	70*0,9						

[RMS 1]
nz=0.0376	0	0.0376
np=1
wa=0
wb=0
il=2.3688

[RMS 341]
nz=0.0035	0	0.0035
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2205

[RMS 342]
nz=0.0086	0	0.0086
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5418

[POZYCJA]
id=1117
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0101-02	2-31	0101-02		1
mpn=_1211
na=Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości -  dalsze 23 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=65
ob=63
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	
krn=5	

[PRZEDMIAR]
wo=63	1	70*0,9						

[RMS 1]
nz=0.0005	0	0.0005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1575

[RMS 341]
nz=0.0009	0	0.0009
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2835

[POZYCJA]
id=1120
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0101-07	2-31	0101-07		1
mpn=_1211
na=Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 20 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=66
ob=7
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	70*0,1						

[RMS 1]
nz=0.4996	0	0.4996
np=1
wa=0
wb=0
il=3.4972

[RMS 342]
nz=0.0086	0	0.0086
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0602

[POZYCJA]
id=1123
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0101-08	2-31	0101-08		1
mpn=_1211
na=Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości - dalsze 23 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=67
ob=7
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	
krn=5	

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	70*0,1						

[RMS 1]
nz=0.0966	0	0.0966
np=1
wa=0
wb=0
il=3.381

[POZYCJA]
id=1125
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-07	4-01	0108-07		1
mpn=_1211
na=Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt kat. IV
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=68
ob=30.1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=30.1	1	70*0,43						

[RMS 1]
nz=1.35	0	1.35
np=1
wa=0
wb=0
il=40.635

[RMS 102]
nz=0.86	0	0.86
np=1
wa=0
wb=0
il=25.886

[POZYCJA]
id=1128
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-08	4-01	0108-08		1
mpn=1211
na=Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=69
ob=30.1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	
krn=4	

[PRZEDMIAR]
wo=30.1	1	70*0,43						

[RMS 102]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=3.612

[POZYCJA]
id=1130
pd=						0
na=Opłata za składowisko
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=70
ob=30.1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=30.1	1	70*0,43						

[RMS 344]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=30.1

[POZYCJA]
id=292
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0103-04	2-31	0103-04		1
mpn=_1211
na=Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=71
ob=70
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=70	1	70						

[RMS 1]
nz=0.0028	0	0.0028
np=1
wa=0
wb=0
il=0.196

[RMS 19]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.35

[RMS 342]
nz=0.0043	0	0.0043
np=1
wa=0
wb=0
il=0.301

[RMS 93]
nz=0.0039	0	0.0039
np=1
wa=0
wb=0
il=0.273

[POZYCJA]
id=1132
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0114-05	2-31	0114-05		1
mpn=_1211
na=Podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=72
ob=70
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=70	1	70						

[RMS 1]
nz=0.0333	0	0.0333
np=1
wa=0
wb=0
il=2.331

[RMS 94]
nz=0.3182	0	0.3182
np=1
wa=0
wb=0
il=22.274

[RMS 19]
nz=0.015	0	0.015
np=1
wa=0
wb=0
il=1.05

[RMS 8]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 346]
nz=0.0027	0	0.0027
np=1
wa=0
wb=0
il=0.189

[RMS 347]
nz=0.0387	0	0.0387
np=1
wa=0
wb=0
il=2.709

[POZYCJA]
id=1139
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0114-07	2-31	0114-07		1
mpn=_1211
na=Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=73
ob=70
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=70	1	70						

[RMS 1]
nz=0.0304	0	0.0304
np=1
wa=0
wb=0
il=2.128

[RMS 98]
nz=0.1697	0	0.1697
np=1
wa=0
wb=0
il=11.879

[RMS 95]
nz=0.0143	0	0.0143
np=1
wa=0
wb=0
il=1.001

[RMS 19]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0
il=0.56

[RMS 8]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 346]
nz=0.0025	0	0.0025
np=1
wa=0
wb=0
il=0.175

[RMS 347]
nz=0.0256	0	0.0256
np=1
wa=0
wb=0
il=1.792

[POZYCJA]
id=1147
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0114-08	2-31	0114-08		1
mpn=_1211
na=Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu - dalsze 7 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=74
ob=70
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	
krn=7	

[PRZEDMIAR]
wo=70	1	70						

[RMS 1]
nz=0.0011	0	0.0011
np=1
wa=0
wb=0
il=0.539

[RMS 98]
nz=0.0212	0	0.0212
np=1
wa=0
wb=0
il=10.388

[RMS 19]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.49

[RMS 8]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 346]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.098

[RMS 347]
nz=0.0013	0	0.0013
np=1
wa=0
wb=0
il=0.637

[POZYCJA]
id=313
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0407-02	2-31	0407-02		1
mpn=_1211
na=Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=75
ob=23
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=23	1	23						

[RMS 1]
nz=0.2037	0	0.2037
np=1
wa=0
wb=0
il=4.6851

[RMS 99]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=23.46

[RMS 100]
nz=0.0047	0	0.0047
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1081

[RMS 8]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=355
pd=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0502-04	2-31	0502-04		0
na=Nawierzchnia z płyt betonowych ażurowych 60x40x10 cm kolor szary na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zapr.cem.
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=76
ob=70
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=70	1	70						

[RMS 1]
nz=0.5985	0	0.5985
np=1
wa=0
wb=0
il=41.895

[RMS 110]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=280

[RMS 100]
nz=0.0849	0	0.0849
np=1
wa=0
wb=0
il=5.943

[RMS 135]
nz=0.0185	0	0.0185
np=1
wa=0
wb=0
il=1.295

[RMS 19]
nz=0.0286	0	0.0286
np=1
wa=0
wb=0
il=2.002

[RMS 8]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=362
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0502-01	2-31	0502-01		1
mpn=_1211
na=Chodniki z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej gr. 5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem - opaska przy budynku
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=77
ob=7.84
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=7.84	1	(44+20)*0,35*0,35						

[RMS 1]
nz=0.5596	0	0.5596
np=1
wa=0
wb=0
il=4.3873

[RMS 111]
nz=8.09	0	8.09
np=1
wa=0
wb=0
il=63.4256

[RMS 100]
nz=0.063	0	0.063
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4939

[RMS 19]
nz=0.025	0	0.025
np=1
wa=0
wb=0
il=0.196

[RMS 8]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=375
pd=Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0401-02	2-21	0401-02		1
mpn=1211
na=Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III bez nawożenia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=78
ob=20
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.233	0	0.233
np=1
wa=0
wb=0
il=4.45

[RMS 113]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4

[ELEMENT 1]
na=NAPRAWA MURU GRANICZNEGO
wa=0
kn=0	0	0
id=1307
nu=4
wn=	

[POZYCJA]
id=1233
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0701-03	4-01	0701-03		1
mpn=1211
na=Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=79
ob=16
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	8,0*2,0						

[RMS 1]
nz=0.52	0	0.52
np=1
wa=0
wb=0
il=8.32

[POZYCJA]
id=1235
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0336-01	4-01	0336-01		0
na=Wycięcie bruzd poziomych gr 4 cm w spoinach pomiędzy cegłami muru
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=80
ob=15
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						

[RMS 1]
nz=0.64	0	0.64
np=1
wa=0
wb=0
il=9.6

[POZYCJA]
id=1237
pd=						0
na=Osadzenie prętów fi 6 mm ze stali nierdzewnwej
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=81
ob=15
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						

[RMS 411]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=15

[POZYCJA]
id=1239
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1012-02	4-03	1012-02		0
na=Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm1310tiksotropową zaprawą cementową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=82
ob=15
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						

[RMS 1]
nz=0.0525	0	0.0525
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7875

[RMS 412]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=7.5

[POZYCJA]
id=1242
pd=IGM wyd.I 1999	KNR	0-23 2612-06	0-23	2612-06		1
mpn=1211
na=Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system ETICS - przyklejenie warstwy siatki na ścianach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=83
ob=16
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	8,0*2,0						

[RMS 1]
nz=0.6112	0	0.6112
np=1
wa=0
wb=0
il=9.7792

[RMS 413]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=64

[RMS 42]
nz=1.135	0	1.135
np=1
wa=0
wb=0
il=18.16

[RMS 8]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 381]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0
wb=0
il=0.112

[RMS 10]
nz=0.0052	0	0.0052
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0832

[POZYCJA]
id=1249
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0902-01	2-02	0902-01		1
mpn=_1211
na=Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=84
ob=16
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	8,0*2,0						

[RMS 1]
nz=0.8833	0	0.8833
np=1
wa=0
wb=0
il=14.1328

[RMS 323]
nz=0.0028	0	0.0028
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0448

[RMS 290]
nz=0.0211	0	0.0211
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3376

[RMS 380]
nz=0.0006	0	0.0006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0096

[RMS 8]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 381]
nz=0.1082	0	0.1082
np=1
wa=0
wb=0
il=1.7312

[POZYCJA]
id=1256
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1501-05	2-02	1501-05		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie zwykłe farbą akrylową fasadową w kolorze elewacji
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=85
ob=16
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	8,0*2,0						

[RMS 1]
nz=0.164	0	0.164
np=1
wa=0
wb=0
il=2.624

[RMS 396]
nz=0.303	0	0.303
np=1
wa=0
wb=0
il=4.848

[RMS 8]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 10]
nz=0.0004	0	0.0004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0064

[ELEMENT 1]
na=PRZEBUDOWA PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH OD POZIOMU STRYCHU
wa=0
kn=0	0	0
id=412
nu=5
wn=	

[POZYCJA]
id=1159
pd=						0
na=Demontaż przewodów wentylacyjnych fi 150 z blachy ocynkowanej,izolowanych wełną mineralną i obudowanych płytą g/k/płaszczem z blachy ocynkowanej - (0,28*0,4*3,3)*2+(0,32*0,48*1,4)*2
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=86
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=8	0	8
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[POZYCJA]
id=456
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0511-04	2-02	0511-04		0
na=Rury okrągłe o śr.15cm- z blachy z tytanowo-cynkowej gr. 0,6 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=87
ob=20
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[RMS 1]
nz=0.9305	0	0.9305
np=1
wa=0
wb=0
il=18.61

[RMS 142]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=20

[RMS 73]
nz=0.043	0	0.043
np=1
wa=0
wb=0
il=0.86

[RMS 8]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 144]
nz=0.0034	0	0.0034
np=1
wa=0
wb=0
il=0.068

[POZYCJA]
id=468
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0509-09	2-02	0509-09		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Trójnik 90° 15x20 cm / fi 150 z blachy tytanowo-cynkowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=88
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[RMS 1]
nz=0.9903	0	0.9903
np=1
wa=0
wb=0
il=5.9418

[RMS 146]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 8]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 10]
nz=0.0035	0	0.0035
np=1
wa=0
wb=0
il=0.021

[RMS 9]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.012

[POZYCJA]
id=488
pd=ORGBUD wyd.IV 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	2-16 0313-04	2-16	0313-04		0
na=Jednowarstwowa izolacja o grub.40-50 mm matami z wełny mineralnej na welonie szklanym rurociągów o śr.zew.ponad 191 mm - izolacja kanałów wełną mineralną gr. 50 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=89
ob=15
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.33	0	0.33
np=1
wa=0
wb=0
il=4.728

[RMS 150]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=15.75

[RMS 151]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9

[RMS 131]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6

[RMS 132]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6

[POZYCJA]
id=494
pd=ORGBUD wyd.II 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	2-05 0208-02	2-05	0208-02		0
na=Konstrukcja komina z kątownika 50x50x5
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=90
ob=0.302
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=0.3016	1	(3,77*80,0)/1000						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=141.05	0	141.05
np=1
wa=0
wb=0
il=40.6802

[RMS 152]
nz=1000	0	1000
np=1
wa=0
wb=0
il=302

[RMS 268]
nz=0.19	0	0.19
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0574

[RMS 154]
nz=0.25	0	0.25
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0755

[RMS 155]
nz=1.8	0	1.8
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5436

[RMS 156]
nz=0.6	0	0.6
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1812

[RMS 157]
nz=1.7	0	1.7
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5134

[RMS 158]
nz=2.7	0	2.7
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8154

[RMS 159]
nz=2.7	0	2.7
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8154

[RMS 114]
nz=15.4	0	15.4
np=1
wa=0
wb=0
il=4.6508

[POZYCJA]
id=505
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 2006-03	2-02	2006-03		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Obud.słupów płytami np. OSB3 SF-B (NRO)  gr. 18 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=91
ob=20
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[RMS 1]
nz=0.5043	0	0.5043
np=1
wa=0
wb=0
il=10.086

[RMS 161]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=20.6

[RMS 162]
nz=0.0332	0	0.0332
np=1
wa=0
wb=0
il=0.664

[RMS 163]
nz=1.258	0	1.258
np=1
wa=0
wb=0
il=25.16

[RMS 19]
nz=0.0006	0	0.00064
np=1
wa=0
wb=0
il=0.012

[RMS 8]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 9]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[RMS 10]
nz=0.0095	0	0.0095
np=1
wa=0
wb=0
il=0.19

[POZYCJA]
id=514
pd=IGM wyd.I 1999	KNR	0-23 2613-01	0-23	2613-01		1
mpn=1211
na=System docieplenia - wełna mineralna gr. 3 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=92
ob=20
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[RMS 1]
nz=1.438	0	1.438
np=1
wa=0
wb=0
il=28.76

[RMS 164]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=21

[RMS 165]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=120

[RMS 8]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 381]
nz=0.018	0	0.018
np=1
wa=0
wb=0
il=0.36

[RMS 10]
nz=0.0142	0	0.0142
np=1
wa=0
wb=0
il=0.284

[POZYCJA]
id=521
pd=IGM wyd.I 1999	KNR	0-23 2612-06	0-23	2612-06		0
na=Przyklejenie warstwy siatki na ścianach1310uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=93
ob=20
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[RMS 1]
nz=0.6112	0	0.6112
np=1
wa=0
wb=0
il=12.224

[RMS 167]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=80

[RMS 42]
nz=1.135	0	1.135
np=1
wa=0
wb=0
il=22.7

[RMS 8]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 381]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0
wb=0
il=0.14

[RMS 10]
nz=0.0052	0	0.0052
np=1
wa=0
wb=0
il=0.104

[POZYCJA]
id=528
pd=ATHENASOFT wyd.I 2017	KNR	AT-38 0401-01	AT-38	0401-01		1
mpn=121,0:0,092,0:0,0911
na=Wykonanie cienkowarstwowych silikonowych tynków strukturalnych na ścianach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=94
ob=20
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[RMS 1]
nz=0.51	0	0.51
np=1
wa=0
wb=0
il=10.2

[RMS 170]
nz=2.58	0	2.58
np=1
wa=0
wb=0
il=51.6

[RMS 171]
nz=0.31	0	0.31
np=1
wa=0
wb=0
il=6.2

[RMS 8]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 381]
nz=0.0064	0	0.0064
np=1
wa=0
wb=0
il=0.128

[RMS 10]
nz=0.009	0	0.009
np=1
wa=0
wb=0
il=0.18

[POZYCJA]
id=535
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0515-01	4-01	0515-01		1
mpn=_1211
na=Uzupełnienie pokryć 2 warstwami papy asfaltowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=95
ob=1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,0						

[RMS 1]
nz=0.33	0	0.33
np=1
wa=0
wb=0
il=0.33

[RMS 172]
nz=2.36	0	2.36
np=1
wa=0
wb=0
il=2.36

[RMS 173]
nz=1.88	0	1.88
np=1
wa=0
wb=0
il=1.88

[RMS 174]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.06

[RMS 8]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 381]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.03

[POZYCJA]
id=543
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 0541-01	202	0541-01		1
mpn=1211
na=(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=96
ob=3.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3.5	1	3,5						

[RMS 1]
nz=2.15	0	2.15
np=1
wa=0
wb=0
il=7.525

[RMS 176]
nz=1.23	0	1.23
np=1
wa=0
wb=0
il=4.305

[RMS 62]
nz=27.5	0	27.5
np=1
wa=0
wb=0
il=96.25

[RMS 85]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.007

[RMS 8]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 10]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0
il=0.028

[POZYCJA]
id=550
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0138-01	2-17	0138-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Kratka osłonowa uchylna 15x20cm na wylocie bocznym komina
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=97
ob=12
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.92	0	0.92
np=1
wa=0
wb=0
il=10.5432

[RMS 179]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=12

[RMS 180]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=12.48

[RMS 181]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.036

[RMS 8]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 10]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.24

[POZYCJA]
id=1161
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0152-02	2-17	0152-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Wywietrzaki dachowe cylindryczne z blachy nierdzewnej o śr. 150 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=98
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=2.96	0	2.96
np=1
wa=0
wb=0
il=5.6536

[RMS 357]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 350]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=2.08

[RMS 352]
nz=3.12	0	3.12
np=1
wa=0
wb=0
il=6.24

[RMS 355]
nz=0.17	0	0.17
np=1
wa=0
wb=0
il=0.34

[RMS 8]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 10]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0
il=0.22

[POZYCJA]
id=1172
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0504-04	4-01	0504-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Przełożenie pokrycia z układanej podwójnie w koronkę na zaprawie dachówki ceramicznej karpiówki - 70 % dachówki z odzysku
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=99
ob=3
jm=m2 przel.pokr.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	4*0,75						

[RMS 1]
nz=1.56	0	1.56
np=1
wa=0
wb=0
il=4.68

[RMS 358]
nz=14.7	0	49*0.3
np=1
wa=0
wb=0
il=44.1

[RMS 408]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.006

[RMS 64]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.009

[RMS 331]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.15

[RMS 8]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 332]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6

[RMS 360]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.03

[ELEMENT 1]
na=DOCIEPLENIE STROPU STRYCHU 
wa=0
kn=0	0	0
id=559
nu=6
wn=	

[POZYCJA]
id=560
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0428-01	4-01	0428-01		0
na=Rozebranie podłóg z desek
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=100
ob=121
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=121	1	121						

[RMS 1]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0
il=21.78

[POZYCJA]
id=562
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0429-02	4-01	0429-02		0
na=Rozebranie elementów stropów drewnianych - zasypek gr.15 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=101
ob=121
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	
krn=1.5	

[PRZEDMIAR]
wo=121	1	121						

[RMS 1]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0
il=38.115

[POZYCJA]
id=1181
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0429-03	4-01	0429-03		1
mpn=1211
na=Rozebranie elementów stropów drewnianych - ślepych pułapów
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=102
ob=121
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=121	1	121						

[RMS 1]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0
il=19.36

[POZYCJA]
id=564
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-11	4-01	0108-11		0
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=103
ob=24.2
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=24.2	1	121*0,20						

[RMS 1]
nz=0.86	0	0.86
np=1
wa=0
wb=0
il=20.812

[RMS 102]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=12.1

[POZYCJA]
id=567
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-12	4-01	0108-12		0
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=104
ob=24.2
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	
krn=4	

[PRZEDMIAR]
wo=24.2	1	#p103						

[RMS 102]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=1.936

[POZYCJA]
id=569
pd=						0
na=Opłata za składowisko gruzu
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=105
ob=24.2
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=24.2	1	#p103						

[RMS 184]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=24.2

[POZYCJA]
id=571
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0624-01	4-01	0624-01		1
mpn=1211
na=Impregnacja konstrukcji drewnianej stropu środkiem przeciwgrzybicznym i ogniochronnym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=106
ob=121
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=121	1	121						

[RMS 1]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0
il=15.73

[RMS 314]
nz=0.105	0	0.105
np=1
wa=0
wb=0
il=12.705

[RMS 8]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=575
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0607-01	2-02	0607-01		0
na=Ułożenie folii paroszczelnej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=107
ob=121
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=121	1	121						

[RMS 1]
nz=0.3596	0	0.3596
np=1
wa=0
wb=0
il=43.5116

[RMS 186]
nz=1.2	0	1.2
np=1
wa=0
wb=0
il=145.2

[RMS 8]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 9]
nz=0.0112	0	0.0112
np=1
wa=0
wb=0
il=1.3552

[RMS 10]
nz=0.0068	0	0.0068
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8228

[POZYCJA]
id=581
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0613-03	2-02	0613-03		0
na=Płyty z wełny mineralnej gr. 20 cm  lambda 0,032 W/mK
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=108
ob=121
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=121	1	121						

[RMS 1]
nz=0.0907	0	0.0907
np=1
wa=0
wb=0
il=10.9747

[RMS 361]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=127.05

[RMS 8]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 9]
nz=0.0077	0	0.0077
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9317

[RMS 10]
nz=0.0089	0	0.0089
np=1
wa=0
wb=0
il=1.0769

[POZYCJA]
id=587
pd=KOPRIN wyd.I 2003	KNR	K-05 0102-01	K-05	0102-01		0
na=Mocowanie folii paroprzepuszczalnej (membrana dachowa )
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=109
ob=121
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=121	1	121						

[RMS 1]
nz=0.098	0	0.098
np=1
wa=0
wb=0
il=11.858

[RMS 190]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=133.1

[RMS 8]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 9]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.605

[POZYCJA]
id=592
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1121-02	2-02	1121-02		1
mpn=_1211
na=Podłoga z desek struganych grubości 28 mm zabezpieczonych NRO
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=110
ob=121
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=121	1	121						

[RMS 1]
nz=0.862	0	0.862
np=1
wa=0
wb=0
il=104.302

[RMS 191]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.605

[RMS 192]
nz=0.036	0	0.036
np=1
wa=0
wb=0
il=4.356

[RMS 193]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0
il=130.68

[RMS 23]
nz=0.184	0	0.184
np=1
wa=0
wb=0
il=22.264

[RMS 8]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 9]
nz=0.0119	0	0.0119
np=1
wa=0
wb=0
il=1.4399

[RMS 10]
nz=0.041	0	0.041
np=1
wa=0
wb=0
il=4.961

[ELEMENT 1]
na=REMONT KLATKI SCHODOWEJ 
wa=0
kn=0	0	0
id=601
nu=7
wn=	

[POZYCJA]
id=1003
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0354-04	4-01	0354-04		1
mpn=1211
na=Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=111
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=1.16	0	1.16
np=1
wa=0
wb=0
il=1.16

[POZYCJA]
id=1005
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0304-01	4-01	0304-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zamurowanie otworu drzwiowego na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=112
ob=0.308
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0.3075	1	1,0*2,05*0,15						

[RMS 1]
nz=15.37	0	15.37
np=1
wa=0
wb=0
il=4.734

[RMS 134]
nz=372	0	372
np=1
wa=0
wb=0
il=114.576

[RMS 135]
nz=0.0618	0	0.0618
np=1
wa=0
wb=0
il=0.019

[RMS 408]
nz=0.0345	0	0.0345
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0106

[RMS 64]
nz=0.322	0	0.322
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0992

[RMS 19]
nz=0.152	0	0.152
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0468

[RMS 8]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 139]
nz=0.45	0	0.45
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1386

[RMS 9]
nz=2.11	0	2.11
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6499

[POZYCJA]
id=602
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0711-02	4-01	0711-02		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Odbicie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=113
ob=5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[RMS 1]
nz=1.29	0	1.29
np=1
wa=0
wb=0
il=6.45

[RMS 195]
nz=0.0052	0	0.0052
np=1
wa=0
wb=0
il=0.026

[RMS 408]
nz=0.0066	0	0.0066
np=1
wa=0
wb=0
il=0.033

[RMS 100]
nz=0.0266	0	0.0266
np=1
wa=0
wb=0
il=0.133

[RMS 19]
nz=0.0067	0	0.0067
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0335

[RMS 8]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 9]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.25

[RMS 139]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[POZYCJA]
id=611
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1208-02	4-01	1208-02		0
na=Ługowanie farby olejnej z tynków ścian
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=114
ob=33
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=33	1	33						

[RMS 1]
nz=0.376	0	0.376
np=1
wa=0
wb=0
il=12.408

[RMS 201]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=3.3

[RMS 202]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0099

[RMS 203]
nz=0	0	0.000004
np=1
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 8]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=617
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1202-08	4-01	1202-08		0
na=Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi do 5 m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=115
ob=30
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30						

[RMS 1]
nz=0.102	0	0.102
np=1
wa=0
wb=0
il=3.06

[RMS 204]
nz=0.022	0	0.022
np=1
wa=0
wb=0
il=0.66

[RMS 408]
nz=0.0009	0	0.0009
np=1
wa=0
wb=0
il=0.027

[RMS 100]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.03

[RMS 8]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=629
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-02	202	1134-02		1
mpn=121,0:1,0911
na=(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie pionowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=116
ob=70
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=70	1	70						

[RMS 1]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=5.6

[RMS 205]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=15.4

[RMS 8]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 9]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.014

[RMS 10]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.021

[POZYCJA]
id=635
pd=IGM wyd.I 1999	KNR	0-23 2612-06	0-23	2612-06		1
mpn=1211
na=Przyklejenie warstwy siatki o gramaturze min.160 g/m2 na ścianach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=117
ob=70
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=70	1	70						

[RMS 1]
nz=0.6112	0	0.6112
np=1
wa=0
wb=0
il=42.784

[RMS 313]
nz=1.135	0	1.135
np=1
wa=0
wb=0
il=79.45

[RMS 167]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=280

[RMS 8]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 381]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0
wb=0
il=0.49

[RMS 10]
nz=0.0052	0	0.0052
np=1
wa=0
wb=0
il=0.364

[POZYCJA]
id=649
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0429-04	4-01	0429-04		1
mpn=1211
na=Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z desek otynkowanych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=118
ob=22.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=22.5	1	10,0+12,5						

[RMS 1]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0
il=6.75

[POZYCJA]
id=657
pd=IGM wyd.I 1996	KNR	0-14 2012-01	0-14	2012-01		1
mpn=_1211
na=Okładziny płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, podwieszanym,  z kształtowników metalowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=119
ob=22.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=22.5	1	10,0+12,5						

[RMS 1]
nz=2.0135	0	2.0135
np=1
wa=0
wb=0
il=45.3038

[RMS 211]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=23.625

[RMS 212]
nz=1.9	0	1.9
np=1
wa=0
wb=0
il=42.75

[RMS 213]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0
il=9

[RMS 214]
nz=0.38	0	0.38
np=1
wa=0
wb=0
il=8.55

[RMS 215]
nz=1.52	0	1.52
np=1
wa=0
wb=0
il=34.2

[RMS 216]
nz=1.52	0	1.52
np=1
wa=0
wb=0
il=34.2

[RMS 217]
nz=18.5	0	18.5
np=1
wa=0
wb=0
il=416.25

[RMS 203]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0067

[RMS 218]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=22.5

[RMS 19]
nz=0.0006	0	0.00064
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0135

[RMS 8]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 9]
nz=0.045	0	0.045
np=1
wa=0
wb=0
il=1.0125

[RMS 10]
nz=0.0176	0	0.0176
np=1
wa=0
wb=0
il=0.396

[POZYCJA]
id=699
pd=IGM wyd.I 1996	KNR	0-14 2011-01	0-14	2011-01		1
mpn=_1211
na=Obudowa pionu sanitarnego płytami gipsowo - kartonowymi wodoodpornymi gr. 12,5 mm na rusztach metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 50 - 01
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=120
ob=2
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=1.8063	0	1.8063
np=1
wa=0
wb=0
il=3.6126

[RMS 227]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1

[RMS 223]
nz=0.76	0	0.76
np=1
wa=0
wb=0
il=1.52

[RMS 224]
nz=2.05	0	2.05
np=1
wa=0
wb=0
il=4.1

[RMS 225]
nz=4.06	0	4.06
np=1
wa=0
wb=0
il=8.12

[RMS 217]
nz=17	0	17
np=1
wa=0
wb=0
il=34

[RMS 203]
nz=0.0013	0	0.00132
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0026

[RMS 226]
nz=2.264	0	2.264
np=1
wa=0
wb=0
il=4.528

[RMS 19]
nz=0.0009	0	0.00086
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0018

[RMS 8]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 9]
nz=0.021	0	0.021
np=1
wa=0
wb=0
il=0.042

[RMS 10]
nz=0.016	0	0.016
np=1
wa=0
wb=0
il=0.032

[POZYCJA]
id=712
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0815-04	2-02	0815-04		0
na=Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wylewanych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=121
ob=37
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=37	1	37						

[RMS 1]
nz=0.5093	0	0.5093
np=1
wa=0
wb=0
il=18.8441

[RMS 203]
nz=0.004	0	0.0015+0.0025
np=1
wa=0
wb=0
il=0.148

[RMS 19]
nz=0.0027	0	0.0027
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0999

[RMS 8]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 9]
nz=0.0029	0	0.0029
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1073

[RMS 10]
nz=0.0043	0	0.0043
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1591

[POZYCJA]
id=719
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0815-06	2-02	0815-06		0
na=Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=122
ob=22.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=22.5	1	22,5						

[RMS 1]
nz=0.5417	0	0.5417
np=1
wa=0
wb=0
il=12.1882

[RMS 203]
nz=0.004	0	0.0015+0.0025
np=1
wa=0
wb=0
il=0.09

[RMS 19]
nz=0.0027	0	0.0027
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0608

[RMS 8]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 9]
nz=0.0029	0	0.0029
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0653

[RMS 10]
nz=0.0039	0	0.0039
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0877

[POZYCJA]
id=726
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1505-03	2-02	1505-03		0
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem1310Malowanie sufitów
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=123
ob=22.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=22.5	1	22,5						

[RMS 1]
nz=0.1756	0	0.1756
np=1
wa=0
wb=0
il=3.951

[RMS 228]
nz=0.276	0	0.276
np=1
wa=0
wb=0
il=6.21

[RMS 8]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 10]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0067

[POZYCJA]
id=731
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1505-03	2-02	1505-03		0
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - ściany powyżej lamperii
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=124
ob=37
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=37	1	37						

[RMS 1]
nz=0.1756	0	0.1756
np=1
wa=0
wb=0
il=6.4972

[RMS 228]
nz=0.276	0	0.276
np=1
wa=0
wb=0
il=10.212

[RMS 8]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 10]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0111

[POZYCJA]
id=736
pd=	KNR	0-23 2611-02	0-23	2611-02		0
na=Gruntowanie powierzchni preparatem gruntującym 1-krotne pod tyn mozaikowy-lamperię
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=125
ob=33
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	
prn=2

[PRZEDMIAR]
wo=33	1	33						

[RMS 1]
nz=0.0662	0	0.0662
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1846

[RMS 205]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=6.6

[RMS 8]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 10]
nz=0.0001	0	0.0001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0033

[POZYCJA]
id=741
pd=	KNR	0-23 0933-0201	0-23	0933-02	01	0
na=Wyprawa elewacyjna - tynk mozaikowy 1,0 mm - lamperia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=126
ob=33
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	
prn=2

[PRZEDMIAR]
wo=33	1	33						

[RMS 1]
nz=0.4986	0	0.4986
np=1
wa=0
wb=0
il=16.4538

[RMS 60]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=99

[RMS 8]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 381]
nz=0.0064	0	0.0064
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2112

[RMS 10]
nz=0.009	0	0.009
np=1
wa=0
wb=0
il=0.297

[POZYCJA]
id=747
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1211-01	4-01	1211-01		0
na=Usunięcie starej powłoki malarskiej z konstrukcji stalowej schodów
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=127
ob=6.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=6.5	1	6,5						

[RMS 1]
nz=0.81	0	0.81
np=1
wa=0
wb=0
il=5.265

[RMS 230]
nz=0.54	0	0.54
np=1
wa=0
wb=0
il=3.51

[RMS 234]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0
il=1.95

[RMS 8]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=763
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1212-06	4-01	1212-06		1
mpn=_1211
na=Miniowanie konstrukcji stalowej schodów
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=128
ob=6.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=6.5	1	6,5						

[RMS 1]
nz=0.57	0	0.57
np=1
wa=0
wb=0
il=3.705

[RMS 268]
nz=0.056	0	0.056
np=1
wa=0
wb=0
il=0.364

[RMS 234]
nz=0.011	0	0.011
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0715

[RMS 230]
nz=0.56	0	0.56
np=1
wa=0
wb=0
il=3.64

[RMS 8]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1183
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1212-05	4-01	1212-05		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Dwukrotne malowanie farbą olejną konstrukcji stalowej schodów
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=129
ob=6.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=6.5	1	6,5						

[RMS 1]
nz=0.94	0	0.94
np=1
wa=0
wb=0
il=6.11

[RMS 362]
nz=0.083	0	0.083
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5395

[RMS 268]
nz=0.077	0	0.077
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5005

[RMS 364]
nz=0.034	0	0.034
np=1
wa=0
wb=0
il=0.221

[RMS 230]
nz=0.56	0	0.56
np=1
wa=0
wb=0
il=3.64

[RMS 8]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=780
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1211-03	4-01	1211-03		1
mpn=1211
na=Usunięcie starej powłoki malarskiej ze stopnic schodów drewnianych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=130
ob=5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[RMS 1]
nz=0.57	0	0.57
np=1
wa=0
wb=0
il=2.85

[RMS 230]
nz=0.54	0	0.54
np=1
wa=0
wb=0
il=2.7

[RMS 234]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=2.5

[RMS 8]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=785
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1509-01	2-02	1509-01		0
na=Dwukrotne malowanie emalią alkidową schodów drewnianych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=131
ob=5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[RMS 1]
nz=1.4895	0	0.3295+1.16
np=1
wa=0
wb=0
il=7.4475

[RMS 235]
nz=0.202	0	0.104+0.098
np=1
wa=0
wb=0
il=1.01

[RMS 236]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0
il=0.65

[RMS 237]
nz=0.0452	0	0.0452
np=1
wa=0
wb=0
il=0.226

[RMS 238]
nz=0.1138	0	0.1138
np=1
wa=0
wb=0
il=0.569

[RMS 230]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0
il=0.45

[RMS 8]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 10]
nz=0.0008	0	0.0008
np=1
wa=0
wb=0
il=0.004

[POZYCJA]
id=758
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1211-08	4-01	1211-08		1
mpn=1211
na=Usunięcie starej powłoki malarskiej z balustrady stalowej ażurowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=132
ob=1.8
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1.8	1	2*0,9						

[RMS 1]
nz=0.53	0	0.53
np=1
wa=0
wb=0
il=0.954

[RMS 230]
nz=1.12	0	1.12
np=1
wa=0
wb=0
il=2.016

[RMS 234]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9

[RMS 8]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=769
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1509-01	2-02	1509-01		0
na=Dwukrotne malowanie emalią alkidową drewnianej balustrady schodowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=133
ob=1.8
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1.8	1	1,8						

[RMS 1]
nz=1.4895	0	0.3295+1.16
np=1
wa=0
wb=0
il=2.6811

[RMS 235]
nz=0.202	0	0.104+0.098
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3636

[RMS 236]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0
il=0.234

[RMS 237]
nz=0.0452	0	0.0452
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0814

[RMS 238]
nz=0.1138	0	0.1138
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2048

[RMS 230]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0
il=0.162

[RMS 8]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 10]
nz=0.0008	0	0.0008
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0014

[POZYCJA]
id=1278
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1211-03	4-01	1211-03		1
mpn=1211
na=Usunięcie starej powłoki malarskiej ze ścianek drewnianych schodowych i drzwi drewnianych strychowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=134
ob=10
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[RMS 1]
nz=0.57	0	0.57
np=1
wa=0
wb=0
il=5.7

[RMS 230]
nz=0.54	0	0.54
np=1
wa=0
wb=0
il=5.4

[RMS 234]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[RMS 8]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1283
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1509-01	2-02	1509-01		0
na=Dwukrotne malowanie emalią alkidową ścianek drewnianych schodowych i drzwi drewnianych strychowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=135
ob=10
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[RMS 1]
nz=1.4895	0	0.3295+1.16
np=1
wa=0
wb=0
il=14.895

[RMS 235]
nz=0.202	0	0.104+0.098
np=1
wa=0
wb=0
il=2.02

[RMS 236]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0
il=1.3

[RMS 237]
nz=0.0452	0	0.0452
np=1
wa=0
wb=0
il=0.452

[RMS 238]
nz=0.1138	0	0.1138
np=1
wa=0
wb=0
il=1.138

[RMS 230]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9

[RMS 8]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 10]
nz=0.0008	0	0.0008
np=1
wa=0
wb=0
il=0.008

[POZYCJA]
id=1297
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1301-03	4-01	1301-03		1
mpn=121,0:1,0911
na=Demontaż balustrad schodowych stalowych
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=136
ob=2.2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2.2	1	2,2						

[RMS 1]
nz=1.51	0	1.51
np=1
wa=0
wb=0
il=3.322

[RMS 155]
nz=0.19	0	0.19
np=1
wa=0
wb=0
il=0.418

[RMS 156]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=0.176

[RMS 392]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0
il=0.264

[RMS 8]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 114]
nz=1.152	0	1.152
np=1
wa=0
wb=0
il=2.5344

[POZYCJA]
id=1305
pd=						0
na=Montaż nowej balustrady schodowej stalowej1310- słupek z profilu stalowego 60x60, 1m - 1 szt1310- balustrada z profili stalowych 40x20,tralki z profili stalowych 20x20 co 12 cm,poręcz z rury stalowej Dn 40 - 2,0x1,0
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=137
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 397]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=778
pd=						0
na=Wymiana stopnic w schodnach drewnianych 110/25 gr. 4 cm
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=138
ob=8
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[RMS 399]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[POZYCJA]
id=1308
pd=						0
na=Wymiana stopnic w schodnach drewnianych 115/25 gr. 4 cm
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=139
ob=4
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 400]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[POZYCJA]
id=794
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1114-03	2-02	1114-03		0
na=Wykładziny stopni schodowych z tworzyw sztucznych - wykładzina rulonowa PCW antypoślizgowa
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=140
ob=3.35
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3.35	1	1,1*0,25*8+1,15*0,25*4						

[RMS 1]
nz=1.1823	0	1.1823
np=1
wa=0
wb=0
il=3.9607

[RMS 240]
nz=1.09	0	1.09
np=1
wa=0
wb=0
il=3.6515

[RMS 241]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0
il=1.34

[RMS 242]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.335

[RMS 8]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 9]
nz=0.0057	0	0.0057
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0191

[RMS 10]
nz=0.0041	0	0.0041
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0137

[POZYCJA]
id=1310
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1217-05	2-02	1217-05		1
mpn=1211
na=Zabezpieczenie krawędzi schodów kątownikiem aluminiowym 40x25 mm z ryflowaniem przeciwpoślizgowym
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=141
ob=15.65
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=15.65	1	1,1*9+1,15*5						

[RMS 1]
nz=0.9228	0	0.9228
np=1
wa=0
wb=0
il=14.4418

[RMS 404]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=16.276

[RMS 8]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 10]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0469

[POZYCJA]
id=809
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0815-08	4-01	0815-08		1
mpn=1211
na=Wymiana listew przypodłogowych drewnianych
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=142
ob=20
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[RMS 1]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0
il=2.6

[RMS 244]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=20.4

[RMS 8]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=813
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0818-05	4-01	0818-05		1
mpn=1211
na=Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=143
ob=11
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11						

[RMS 1]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0
il=1.98

[POZYCJA]
id=815
pd=IGM wyd.I 1998	KNR	0-21 4007-03	0-21	4007-03		1
mpn=121,0:0,0911
na=Montaż płyt podłogowych MFP gr. 18 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=144
ob=12.1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=12.1	1	11,0+1,1						

[RMS 1]
nz=0.25	0	0.25
np=1
wa=0
wb=0
il=3.025

[RMS 306]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=13.31

[RMS 69]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.21

[RMS 8]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 9]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.121

[RMS 10]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.121

[POZYCJA]
id=822
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1112-05	2-02	1112-05		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Posadzki z wykładzin antypoślizgowych PVC
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=145
ob=12.1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=12.1	1	11,0+1,1						

[RMS 1]
nz=0.3953	0	0.3953
np=1
wa=0
wb=0
il=4.7831

[RMS 240]
nz=1.09	0	1.09
np=1
wa=0
wb=0
il=13.189

[RMS 241]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0
il=4.84

[RMS 242]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.21

[RMS 8]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 9]
nz=0.0057	0	0.0057
np=1
wa=0
wb=0
il=0.069

[RMS 10]
nz=0.0041	0	0.0041
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0496

[POZYCJA]
id=1317
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0304-01	4-01	0304-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zamurowanie studzienki wodomierzowej w posadzce
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=146
ob=0.175
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0.175	1	0,7*0,5*0,5						

[RMS 1]
nz=15.37	0	15.37
np=1
wa=0
wb=0
il=2.6897

[RMS 134]
nz=372	0	372
np=1
wa=0
wb=0
il=65.1

[RMS 135]
nz=0.0618	0	0.0618
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0108

[RMS 408]
nz=0.0345	0	0.0345
np=1
wa=0
wb=0
il=0.006

[RMS 64]
nz=0.322	0	0.322
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0563

[RMS 19]
nz=0.152	0	0.152
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0266

[RMS 8]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 139]
nz=0.45	0	0.45
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0788

[RMS 9]
nz=2.11	0	2.11
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3692

[POZYCJA]
id=830
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0811-07	4-01	0811-07		1
mpn=1211
na=Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=147
ob=1.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1.5	1	1,5						

[RMS 1]
nz=0.92	0	0.92
np=1
wa=0
wb=0
il=1.38

[POZYCJA]
id=832
pd=IGM wyd.II 2000	KNR	0-12II 1118-01	0-12II	1118-01		1
mpn=1211
na=Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=148
ob=11
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11						

[RMS 1]
nz=0.2192	0	0.2192
np=1
wa=0
wb=0
il=2.4112

[RMS 248]
nz=4.75	0	4.75
np=1
wa=0
wb=0
il=52.25

[RMS 8]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 9]
nz=0.0093	0	0.0093
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1023

[RMS 10]
nz=0.0001	0	0.0001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0011

[POZYCJA]
id=838
pd=IGM wyd.II 2000	KNR	0-12II 1118-08	0-12II	1118-08		1
mpn=_1211
na=Posadzki z płytek gresowych 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=149
ob=11
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11						

[RMS 1]
nz=0.9521	0	0.9521
np=1
wa=0
wb=0
il=10.4731

[RMS 310]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=11.22

[RMS 248]
nz=4.75	0	4.75
np=1
wa=0
wb=0
il=52.25

[RMS 250]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0
il=4.4

[RMS 8]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 9]
nz=0.0315	0	0.0315
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3465

[RMS 10]
nz=0.027	0	0.027
np=1
wa=0
wb=0
il=0.297

[POZYCJA]
id=846
pd=IGM wyd.II 2000	KNR	0-12II 1120-01	0-12II	1120-01		1
mpn=1211
na=Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x7 - układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=150
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10,0						

[RMS 1]
nz=0.0303	0	0.0303
np=1
wa=0
wb=0
il=0.303

[RMS 248]
nz=0.48	0	0.48
np=1
wa=0
wb=0
il=4.8

[RMS 8]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 9]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[RMS 10]
nz=0.0001	0	0.0001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.001

[POZYCJA]
id=852
pd=IGM wyd.II 2000	KNR	0-12II 1120-02	0-12II	1120-02		1
mpn=_1211
na=Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x7 - układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=151
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[RMS 1]
nz=0.4649	0	0.4649
np=1
wa=0
wb=0
il=4.649

[RMS 311]
nz=0.1035	0	0.1035
np=1
wa=0
wb=0
il=1.035

[RMS 248]
nz=0.48	0	0.48
np=1
wa=0
wb=0
il=4.8

[RMS 250]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2

[RMS 8]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 9]
nz=0.0035	0	0.0035
np=1
wa=0
wb=0
il=0.035

[RMS 10]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[POZYCJA]
id=860
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0354-04	4-01	0354-04		1
mpn=1211
na=Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=152
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=1.16	0	1.16
np=1
wa=0
wb=0
il=2.32

[POZYCJA]
id=862
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1203-01	2-02	1203-01		1
mpn=1211
na=Drzwi mieszkaniowe 80/200 ( z blachy stalowej ocynkowanej pokrytej laminatem drewnopodobnym,wypełnienie skrzydła pianką poliuretanową,drzwi o podwyższonej odporności na włamanie min.klasy 2)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=153
ob=3.2
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3.2	1	0,8*2,0*2						

[RMS 1]
nz=3.3	0	3.3
np=1
wa=0
wb=0
il=10.56

[RMS 312]
nz=2	1	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 27]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.032

[RMS 230]
nz=1.17	0	1.17
np=1
wa=0
wb=0
il=3.744

[RMS 8]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 10]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.096

[POZYCJA]
id=881
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-11	4-01	0108-11		0
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=154
ob=1.5
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1.5	1	1,5						

[RMS 1]
nz=0.86	0	0.86
np=1
wa=0
wb=0
il=1.29

[RMS 102]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=0.75

[POZYCJA]
id=884
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-12	4-01	0108-12		0
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=155
ob=1.5
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	
krn=4	

[PRZEDMIAR]
wo=1.5	1	1,5						

[RMS 102]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.12

[POZYCJA]
id=886
pd=						0
na=Opłata za składowisko gruzu
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=156
ob=1.5
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1.5	1	1,5						

[RMS 184]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.5

[SUMA KONTROLNA]
8aadd1c4a9f2a9154b5fa467b956e89b