[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.68
nan=INSTALACJE ETAŻOWE CENTRALNEGO OGRZEWANIA DLA LOKALI MIESZKALNYCH W BUDYNKU PRZY UL. TARNOGÓRSKIEJ 120
pe=2
op=1
opn=1	0	0	0	1	0	0	8	1	0	0	0	0	0	1.	1	1	0	1	0	1
prn=2	2	3	2	4	0	4	0	0
own=2	0	1	0	1	1	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	0	0	0	0	1	0	0	1	0	2	0	0	1	1	1	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk
wn=	

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS INWESTORSKI NR 5/IL/201010	PRZEDMIAR ROBÓT NR 5/IL/201010
nb=INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA DLA LOKALI MIESZKALNYCH GMINNYCH10W BUDYNKU PRZY UL.TARNOGÓRSKIEJ 120 W GLIWICACH
ni=ZARZĄD BUDYNKÓW MIEJSKICH II TBS SP. Z O.O.
ai=44-100 GLIWICE UL. WARSZAWSKA 35B
br=INSTALACYJNA
dt=MARZEC 2020	0
pcn=1 kw. 20 [SEKOCENBUD]

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 352]
ty=S
na=betoniarka wolnospadowa elektryczna	0
id=43211	1
jm=m-g	148
ce=0	1584344345
cw=0	PLN
il=0.11
pr=	0	0	0	43210

[RMS ZEST 311]
ty=M
na=cegła budowlana pełna	0
id=1800199	1
jm=szt.	020
ce=0	1584344345
cw=0	PLN
il=31
pr=	0	0	0	1800100

[RMS ZEST 268]
ty=M
na=cement portlandzki 35 bez dodatków	0
id=1700301	0
jm=t	034
ce=0	1584344345
cw=0	PLN
il=0.0128

[RMS ZEST 313]
ty=M
na=cement portlandzki z dodatkami 25	0
id=1701100	0
jm=t	034
ce=0	1584344345
cw=0	PLN
il=0.011

[RMS ZEST 348]
ty=R
na=cieśle gr.II	0
id=042	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 193]
ty=R
na=dekarze gr.II	0
id=052	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 212]
ty=M
na=Głowica termostatyczna do grzejnika łazienkowego	0
id=5733199	1
jm=szt	020
ce=0	1584344345
cw=0	PLN
il=3

[RMS ZEST 210]
ty=M
na=Głowica termostatyczna do grzejników dolnozasilnach	0
id=5733199	1
jm=szt	020
ce=0	1584344345
cw=0	PLN
il=15

[RMS ZEST 295]
ty=M
na=Grzejnik łazienkowy drabinkowy GŁ - 60/140	0
id=6013999	2
jm=szt.	020
ce=0	1584344345
cw=0	PLN
il=3

[RMS ZEST 340]
ty=M
na=Grzejnik stalowy płytowy z podłączeniem dolnym VK22-400/1100	0
id=6011199	2
jm=szt	020
ce=0	1584344345
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 345]
ty=M
na=Grzejnik stalowy płytowy z podłączeniem dolnym VK22-500/1000	0
id=6011199	2
jm=szt	020
ce=0	1584344345
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 344]
ty=M
na=Grzejnik stalowy płytowy z podłączeniem dolnym VK22-500/1200	0
id=6011199	2
jm=szt	020
ce=0	1584344345
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 346]
ty=M
na=Grzejnik stalowy płytowy z podłączeniem dolnym VK22-500/700	0
id=6011199	2
jm=szt	020
ce=0	1584344345
cw=0	PLN
il=8

[RMS ZEST 343]
ty=M
na=Grzejnik stalowy płytowy z podłączeniem dolnym VK22-600/500	0
id=6011199	2
jm=szt.	020
ce=0	1584344345
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 220]
ty=M
na=kołki rozporowe	0
id=899	0
jm=szt	020
ce=0	1584344345
cw=0	PLN
il=259.35

[RMS ZEST 354]
ty=M
na=kształtki zaciskowe ocynkowane o śr. 15 mm	0
id=5642999	1
jm=szt	020
ce=0	1584344345
cw=0	PLN
il=176

[RMS ZEST 225]
ty=M
na=kształtki zaciskowe ocynkowane o śr. 18 mm	0
id=5642999	1
jm=szt	020
ce=0	1584344345
cw=0	PLN
il=38.5

[RMS ZEST 349]
ty=R
na=murarze gr.II	0
id=342	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 312]
ty=M
na=piasek do zapraw	0
id=1602003	0
jm=m3	060
ce=0	1584344345
cw=0	PLN
il=0.1234

[RMS ZEST 40]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1584344345
cw=0	PLN
il=166.192

[RMS ZEST 80]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 266]
ty=M
na=Rura stalowa czarna ze szwem (tuleja ochronna) dn 25	0
id=506	0
jm=m	040
ce=0	1584344345
cw=0	PLN
il=6.5

[RMS ZEST 339]
ty=M
na=Rura stalowa czarna ze szwem (tuleja ochronna) dn 32	0
id=506	0
jm=m	040
ce=0	1584344345
cw=0	PLN
il=0.7

[RMS ZEST 347]
ty=M
na=Rura stalowa ocynkowana zewnętrznie do łączenia zaciskowego wg PN-EN 10305-3:2011 dz 15x1,2	0
id=5631999	1
jm=m	040
ce=0	1584344345
cw=0	PLN
il=164.8

[RMS ZEST 224]
ty=M
na=Rura stalowa ocynkowana zewnętrznie do łączenia zaciskowego wg PN-EN 10305-3:2011 dz 18x1,2	0
id=5631999	1
jm=m	040
ce=0	1584344345
cw=0	PLN
il=36.05

[RMS ZEST 227]
ty=M
na=rury stalowe ze szwem gwintowane typ S instalacyjne czarne	0
id=5062999	1
jm=m	040
ce=0	1584344345
cw=0	PLN
il=11.7

[RMS ZEST 201]
ty=S
na=Samochód dostaw.do 0.9t (1)	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0	1584344345
cw=0	PLN
il=4.5369

[RMS ZEST 208]
ty=M
na=uchwyty do grzejników	0
id=6081099	2
jm=szt.	020
ce=0	1584344345
cw=0	PLN
il=12

[RMS ZEST 355]
ty=M
na=uchwyty do rur o śr. 15 mm	0
id=660	0
jm=szt	020
ce=0	1584344345
cw=0	PLN
il=212.8

[RMS ZEST 226]
ty=M
na=uchwyty do rur o śr. 18 mm	0
id=0_13005	3
jm=szt	020
ce=0	1584344345
cw=0	PLN
il=46.55

[RMS ZEST 235]
ty=M
na=Wapno hydratyzowane workowane	0
id=1720202	1
jm=t	034
ce=0	1584344345
cw=0	PLN
il=0.0228

[RMS ZEST 237]
ty=M
na=woda z rurociągu	0
id=3930000	1
jm=m3	060
ce=0	1584344345
cw=0	PLN
il=0.0464

[RMS ZEST 239]
ty=S
na=Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t	0
id=34312	1
jm=m-g	148
ce=0	1584344345
cw=0	PLN
il=0.54

[RMS ZEST 328]
ty=M
na=Zawory kulowe gwint. Dn 15	0
id=570	0
jm=szt	020
ce=0	1584344345
cw=0	PLN
il=4

[RMS ZEST 329]
ty=M
na=zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm	0
id=5732499	0
jm=szt	020
ce=0	1584344345
cw=0	PLN
il=4

[RMS ZEST 228]
ty=M
na=zawory przelotowe mosiężne śr. 15 mm	0
id=5700401	1
jm=szt	020
ce=0	1584344345
cw=0	PLN
il=0.39

[RMS ZEST 213]
ty=M
na=Zawór grzejnikowy powrotny z możliwością spustu dn 15	0
id=5730299	1
jm=szt	020
ce=0	1584344345
cw=0	PLN
il=3

[RMS ZEST 211]
ty=M
na=Zawór termostatyczny do grzejnika łazienkowego dn 15	0
id=5730899	1
jm=szt	020
ce=0	1584344345
cw=0	PLN
il=3

[RMS ZEST 309]
ty=M
na=Zestaw przyłączeniowy do grzejników dolnozasilanych	0
id=5730899	1
jm=szt	020
ce=0	1584344345
cw=0	PLN
il=15

[RMS ZEST 330]
ty=M
na=złączki nakrętne równoprzelotowe z żeliwa ciągliwego czarne śr.15 mm	0
id=5104003	0
jm=szt	020
ce=0	1584344345
cw=0	PLN
il=4

[RMS ZEST 229]
ty=M
na=złączki przejściowe mosiężne śr. 15 mm	0
id=6460702	1
jm=szt	020
ce=0	1584344345
cw=0	PLN
il=1.17

[RMS ZEST 195]
ty=M
na=złączki zaciskowe do grzejników o śr. 15 mm	0
id=6080199	2
jm=szt	020
ce=0	1584344345
cw=0	PLN
il=18

[RMS ZEST 194]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=0

[ELEMENT 1]
na=INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA 
wa=0
kn=0	0	0
id=660
nu=1
wn=	

[ELEMENT 2]
na=Demontaże
wa=0
kn=0	0	0
id=866
nu=1.1
wn=	

[POZYCJA]
id=661
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0521-02	4-02	0521-02		1
mpn=_1211
na=Demontaż grzejnika stalowego płytowego
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=4
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 40]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[POZYCJA]
id=1176
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0506-01	4-02	0506-01		1
mpn=_1211
na=Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 10-15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=20
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[RMS 40]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0
il=4.2

[RMS 194]
nz=10	0	10
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1212
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0506-02	4-02	0506-02		1
mpn=_1211
na=Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 20 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=15
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						

[RMS 40]
nz=0.24	0	0.24
np=1
wa=0
wb=0
il=3.6

[RMS 194]
nz=10	0	10
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1215
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0506-03	4-02	0506-03		1
mpn=_1211
na=Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 25 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=15
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						

[RMS 40]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0
il=4.2

[RMS 194]
nz=10	0	10
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 2]
na=Roboty montażowe
wa=0
kn=0	0	0
id=867
nu=1.2
wn=	

[POZYCJA]
id=1179
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-07	2-15	0418-07		1
mpn=1211
na=Grzejnik stalowy płytowy z podłączeniem dolnym VK22-600/500
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 40]
nz=1.88	0	1.88
np=1
wa=0
wb=0
il=1.88

[RMS 343]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 194]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 201]
nz=0.56	0	0.56
np=1
wa=0
wb=0
il=0.56

[POZYCJA]
id=1124
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-05	2-15	0418-05		1
mpn=1211
na=Grzejnik stalowy płytowy z podłączeniem dolnym VK22-500/1200
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 40]
nz=1.39	0	1.39
np=1
wa=0
wb=0
il=2.78

[RMS 344]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 194]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 201]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0
il=0.42

[POZYCJA]
id=1184
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-05	2-15	0418-05		1
mpn=1211
na=Grzejnik stalowy płytowy z podłączeniem dolnym VK22-500/1000
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 40]
nz=1.39	0	1.39
np=1
wa=0
wb=0
il=2.78

[RMS 345]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 194]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 201]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0
il=0.42

[POZYCJA]
id=1189
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-05	2-15	0418-05		1
mpn=1211
na=Grzejnik stalowy płytowy z podłączeniem dolnym VK22-500/700
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[RMS 40]
nz=1.39	0	1.39
np=1
wa=0
wb=0
il=11.12

[RMS 346]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 194]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 201]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0
il=1.68

[POZYCJA]
id=1119
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-05	2-15	0418-05		1
mpn=1211
na=Grzejnik stalowy płytowy z podłączeniem dolnym VK22-400/1100
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 40]
nz=1.39	0	1.39
np=1
wa=0
wb=0
il=2.78

[RMS 340]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 194]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 201]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0
il=0.42

[POZYCJA]
id=1053
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0425-03	2-15	0425-03		1
mpn=1211
na=Grzejnik łazienkowy drabinkowy GŁ - 60/140
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 40]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=3.15

[RMS 295]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 208]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=12

[RMS 194]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 201]
nz=0.17	0	0.17
np=1
wa=0
wb=0
il=0.51

[POZYCJA]
id=674
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0427-01	2-15	0427-01		0
na=Rury przyłączne o śr. 15 mm do grzejników żeliwnych,stalowych,aluminiowych,płytowych o połączeniu na gwint
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=18
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18						

[RMS 40]
nz=0.8	0	0.8
np=1
wa=0
wb=0
il=14.4

[RMS 195]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=18

[RMS 194]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=725
pd=ORGBUD wyd.II 1985, biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0415-01	2-15	0415-01		0
na=Zestaw przyłączeniowy do grzejników dolnozasilanych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=15
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 40]
nz=0.2779	0	0.2779
np=1
wa=0
wb=0
il=3.981

[RMS 309]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=15

[RMS 194]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 201]
nz=0.0013	0	0.0013
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0195

[POZYCJA]
id=730
pd=(N.Z.) IGM wyd.I 2002	KNR	0-35 0215-04	0-35	0215-04		0
na=Głowica termostatyczna do grzejników dolnozasilnach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=15
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						

[RMS 40]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=3.3

[RMS 210]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=15

[RMS 201]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.15

[POZYCJA]
id=734
pd=ORGBUD wyd.II 1985, biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0415-01	2-15	0415-01		0
na=Zawór termostatyczny do grzejnika łazienkowego dn 15
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 40]
nz=0.2779	0	0.2779
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7962

[RMS 211]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 194]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 201]
nz=0.0013	0	0.0013
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0039

[POZYCJA]
id=739
pd=(N.Z.) IGM wyd.I 2002	KNR	0-35 0215-04	0-35	0215-04		0
na=Głowica termostatyczna do grzejnika łazienkowego
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 40]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=0.66

[RMS 212]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 201]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.03

[POZYCJA]
id=743
pd=ORGBUD wyd.II 1985, biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0408-01	2-15	0408-01		0
na=Zawór grzejnikowy powrotny z możliwością spustu dn 15
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 40]
nz=0.31	0	0.31
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8883

[RMS 213]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 194]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 201]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.06

[POZYCJA]
id=754
pd=ORGBUD wyd.II 1985, biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0408-01	2-15	0408-01		0
na=Zawory kulowe gwint. Dn 15
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 40]
nz=0.31	0	0.31
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1844

[RMS 328]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 194]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 201]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.08

[POZYCJA]
id=1159
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0412-07	2-15	0412-07		1
mpn=1211
na=Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 40]
nz=0.342	0	0.342
np=1
wa=0
wb=0
il=1.368

[RMS 329]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 330]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 194]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 201]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.008

[POZYCJA]
id=775
pd=(N.Z.) IGM wyd.I 1996	KNR	0-13 0127-01	0-13	0127-01		0
na=Rura stalowa ocynkowana zewnętrznie do łączenia zaciskowego wg PN-EN 10305-3:2011 dz 18x1,2 wraz z kształtkami
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=35
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=35	1	35						

[RMS 40]
nz=0.1941	0	0.1941
np=1
wa=0
wb=0
il=6.7935

[RMS 224]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=36.05

[RMS 225]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=38.5

[RMS 226]
nz=1.33	0	1.33
np=1
wa=0
wb=0
il=46.55

[RMS 220]
nz=1.33	0	1.33
np=1
wa=0
wb=0
il=46.55

[RMS 194]
nz=0.025	0	0.025
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 201]
nz=0.0008	0	0.0008
np=1
wa=0
wb=0
il=0.028

[POZYCJA]
id=1194
pd=(N.Z.) IGM wyd.I 1996	KNR	0-13 0127-01	0-13	0127-01		0
na=Rura stalowa ocynkowana zewnętrznie do łączenia zaciskowego wg PN-EN 10305-3:2011 dz 15x1,2 wraz z kształtkami
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=160
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=160	1	160						

[RMS 40]
nz=0.1941	0	0.1941
np=1
wa=0
wb=0
il=31.056

[RMS 347]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=164.8

[RMS 354]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=176

[RMS 355]
nz=1.33	0	1.33
np=1
wa=0
wb=0
il=212.8

[RMS 220]
nz=1.33	0	1.33
np=1
wa=0
wb=0
il=212.8

[RMS 194]
nz=0.025	0	0.025
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 201]
nz=0.0008	0	0.0008
np=1
wa=0
wb=0
il=0.128

[POZYCJA]
id=783
pd=ORGBUD wyd.II 1985, biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0404-02	2-15	0404-02		0
na=Próby ciśnieniowe szczelności instalacji wewn. c.o. w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=195
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=195	1	195						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 40]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=18.6225

[RMS 227]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=11.7

[RMS 194]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=787
pd=(N.Z.) INSTAL 1996	KNR	INSTAL 0307-01	INSTAL	0307-01		0
na=Płukanie instalacji c.o.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=195
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=195	1	195						

[RMS 40]
nz=0.0835	0	0.0835
np=1
wa=0
wb=0
il=16.2825

[RMS 228]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.39

[RMS 229]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0
il=1.17

[RMS 194]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 201]
nz=0.0001	0	0.0001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0195

[POZYCJA]
id=793
pd=ORGBUD wyd.II 1985, biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0512-01	2-15	0512-01		0
na=Próba instalacji c.o. na gorąco z dokonaniem regulacji
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=18
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 40]
nz=0.374	0	0.374
np=1
wa=0
wb=0
il=6.4296

[POZYCJA]
id=795
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0333-09	4-01	0333-09		0
na=Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=10
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[RMS 40]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[POZYCJA]
id=797
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0333-07	4-01	0333-07		1
mpn=1211
na=Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 40]
nz=0.32	0	0.32
np=1
wa=0
wb=0
il=0.32

[POZYCJA]
id=803
pd=						0
na=Materiał na tuleje ochronne 1310Rura stalowa czarna ze szwem (tuleja ochronna)  m; Dn 25 - 6,5 m; Dn 32 - 0,7 m
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 266]
nz=6.5	1	6.5
np=1
wa=0
wb=0
il=6.5

[RMS 339]
nz=0.7	1	0.7
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7

[POZYCJA]
id=807
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0323-03	4-01	0323-03		0
na=Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=10
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[RMS 40]
nz=0.63	0	0.63
np=1
wa=0
wb=0
il=6.3

[RMS 311]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=30

[RMS 268]
nz=0.0012	0	0.0012
np=1
wa=0
wb=0
il=0.012

[RMS 235]
nz=0.0007	0	0.00067
np=1
wa=0
wb=0
il=0.007

[RMS 312]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.06

[RMS 237]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.03

[RMS 194]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 352]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1

[RMS 239]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3

[POZYCJA]
id=817
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0323-01	4-01	0323-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1/4 ceg.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 40]
nz=0.42	0	0.42
np=1
wa=0
wb=0
il=0.42

[RMS 311]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 268]
nz=0.0008	0	0.0008
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0008

[RMS 235]
nz=0.0004	0	0.0004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0004

[RMS 312]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.004

[RMS 237]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.001

[RMS 194]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 352]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[RMS 239]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[POZYCJA]
id=837
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0706-01	4-01	0706-01		0
na=Wykon.tynku zwyk.kat.III z zaprawy cem.-wap. w miejscach po zamurowanych przebiciach o pow. 1 miejsca do 0.10 m2 na ścianach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=22
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=22	1	22						

[RMS 40]
nz=0.45	0	0.45
np=1
wa=0
wb=0
il=9.9

[RMS 313]
nz=0.0005	0	0.0005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.011

[RMS 235]
nz=0.0007	0	0.0007
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0154

[RMS 312]
nz=0.0027	0	0.0027
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0594

[RMS 237]
nz=0.0007	0	0.0007
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0154

[RMS 194]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 239]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.22

[SUMA KONTROLNA]
d220da60b6c060caab8a88ae12ef60 5