|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Załącznik Nr 1.16 do SIWZ | | |
| **FORMULARZ CENOWY PAKIET NR 16** | | | | | | | | |  |  |
|  | | | | | |  |  |  |  |  |
| **Lp.** | **Przedmiot** | **J.M** | **Ilość** | **Nazwa handlowa, nr katalogowy** | **Producent** | **Cena jednostkowa netto** | **Wartość netto** | **Stawka podatku VAT** | **Wartość brutto** |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 1 | Kaniula do staplerów laparoskopowych o średnicy 13,2mm, bezklapkowa z zaworem silikonowym, stozkowym, tabus gładki metalowy o dł. 150mm, z kranikiem CO2, średnica oznaczona kolorowym pierścieniem, autoklawowalna | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Grot ,,bezpieczny” do kaniuli 13,2mm o długości 150mm z automatycznym zabezpieczeniem ostrza typ ,,blokowany”. Tnący grot chowany automatycznie do kaniuli z zablokowaniem możliwości ponownego, niekontrolowanego wysunięcia. | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Narzędzie laparoskopowe typu FENESTRATED CLAMP, okienkowe, delikatne, poprzecznie rowkowane o dł. transz 40mm (obydwie transze), narzędzie 3-częściowe, obrotowe, bagnetowe, zatrzaskowe o dł. 450mm, średnicy 5mm, rączka z włókna węglowego z blokadą i możliwością trwałego odwiedzenia blokady, bolec HF 45 stopni, płaszcz 450mm z portem do mycia w myjni mechanicznej, autoklaw owalny. | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Grasper Croce Olmi atraumatyczny śr. 5mm, dł. 450mm, dł. transzy ok. 29mm, transza górna ruchoma, dwa okienka, delikatnie zakrzywiony do góry, narzędzia 3-częściowe, obrotowe, bagnetowane, zatrzaskowe o dł. 450mm i śr. 5mm, rączka z włókna węglowego z blokadą i możliwością trwałego odwiedzenia blokady, bloec HF 45 stopni, płaszcz 450mm z portem do mycia w myjni mechanicznej, autoklaw owalny. | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Narzędzie laparoskopowe, bariatryczne, typu PREPARATOR MARYLAND, transze automatyczne, delikatnie rowkowane w romby, 3-częściowe, obrotowe, bagnetowane, zatrzaskowe o dł. 450mm i średnicy 5mm, wykonana z włókna węglowego, bez blokady, bolec HF 45 stopni, płaszcz 450mm z portem do mycia w myjni mechanicznej, autoklaw owalny. | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| **RAZEM:** | | | | | | |  |  |  |  |
|  |  | | | | | | | | |  |

……………………………………….

Data i podpis Wykonawcy