**Załącznik nr 1**

**URZĄDZENIA SIECIOWE (PRZEŁĄCZNIKI SIECIOWE) - ilość: 20 szt.**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | **OPIS** | **PARAMETRY OFEROWANE\*** |
| 1. **PARAMETRY WYMAGANE** | | |
|  | Producent ………………………………………..  Model/Typ ……………………………………….  Rok produkcji ((wyprodukowany nie wcześniej niż II połowie 2018r.) - ……………………………  **Klasa produktu – przełącznik sieciowy** | |
|  | **Zewnętrzne porty we-wy**  •    48 RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports 4 fixed Gigabit Ethernet SFP ports. Wraz z przełącznikami muszą być dostarczone:        •   4 wkłady (GBIC) o zasięgu min 1km;       •   2 patchcordy LC - LC o długości min. 1m;       •   2 patchcordy LC - SC o długości min. 1m;       •  24 kable połączeniowe RJ45  w kolorze niebieskim min. kat 5e  o długości 1 m;  •  24 kable połączeniowe RJ45  w kolorze niebieskim min. kat 5e  o długości 1,5 m | \*Potwierdzić:  ……………………………………….. |
| 3. | **Możliwości montowania w stelażu**  - Montaż w 19-calowym stelażu telekomunikacyjnym (standard EIA)   lub w specjalnej szafce na sprzęt | \*Potwierdzić:  ……………………………………….. |
| 4. | **Pamięć i Procesor**  - ARM9E @ 800 MHz,  - 128 MB flash,  - 256 MB DDR3 DIMM;  - packet buffer size: 3 MB dynamically allocated | \*Potwierdzić:  ……………………………………….. |
| 5. | **Opóźnienie**  - 100 Mb Latency < 7.4 µs (LIFO 64-byte),  - 1000 Mb Latency < 2.3 µs (LIFO 64-byte) | \*Potwierdzić:  ……………………………………….. |
| 6. | **Wielkość tabeli adresów**  - min 16 000 pozycji | \*Potwierdzić:  ……………………………………….. |
| 7. | **Funkcja rutowania/przełączania**  - min 104 Gb/s | \*Potwierdzić:  ……………………………………….. |
| **8.** | **Przepustowość**  - 77.3 milionów pps | \*Potwierdzić:  ……………………………………….. |
| 9. | **Funkcje zarządzania**  - Interfejs wiersza poleceń, przeglądarka internetowa,  - zarządzanie poprzez konsolę (port szeregowy RS-232C) | \*Potwierdzić:  ……………………………………….. |
| 10. | **Zasilanie**  - Napięcie zasilania: 230 V, 50 Hz, polska wtyczka | \*Potwierdzić:  ……………………………………….. |
| 11. | **Komunikacja**  - zarządzanie przez WWW (HTML) telnet; IEEE 802.1D MAC Bridges; Priorytet IEEE 802.1p; Sieci VLAN IEEE 802.1Q; Klasyfikacja sieci VLAN w standardzie IEEE 802.1v według protokołów i portów; IEEE 802.1w Rapid Reconfiguration of Spanning Tree; IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP); IEEE 802.3af Power over Ethernet;IEEE 802.3at Power over Ethernet, IEEE 802.3x Flow Control; RFC 768 UDP; Protokół RFC 783 TFTP (wersja 2); RFC 792 ICMP; RFC 793 TCP; RFC 826 ARP; RFC 854 TELNET; RFC 951 BOOTP; RFC 1542 BOOTP Extensions; RFC 2030 Simple Network Time Protocol (SNTP) v4; RFC 2131 DHCP; RFC 3376 IGMPv3; RFC 1213 MIB II; RFC 1493 Bridge MIB; RFC 2021 RMONv2 MIB; RFC 2096 IP Forwarding Table MIB; RFC 2613 SMON MIB; RFC 2618 RADIUS Client MIB; RFC 2665 Ethernet-Like-MIB; RFC 2668 802.3 MAU MIB; RFC 2674 802.1p i IEEE 802.1Q Bridge MIB; RFC 2737 Entity MIB (wersja 2); RFC 2863 The Interfaces Group MIB; IEEE 802.1X Port Based Network Access Control; RFC 1492 TACACS+; Secure Sockets Layer (SSL); SSHv1/SSHv2 Secure Shell | \*Potwierdzić:  ……………………………………….. |
| 12. | **Bezpieczeństwo**  - CSA 22.2 No. 60950; UL 60950; IEC 60950; EN 60950 |  |
| 13. | **Certyfikaty**  - FCC Class A; EN 55022/CISPR 22 Class A; VCCI Class A |  |
| 1. **WARUNKI GWARANCJI, NAPRAW, SERWIS itp.** | | |
|  | Wymiana elementu / podzespołu na nowy w przypadku:   * braku możliwości naprawy elementu / podzespołu; * dwukrotnej naprawy tego samego elementu / podzespołu   W przypadku uszkodzenia pamięci masowej – uszkodzona pozostaje własnością Zamawiającego | |
|  | Okres gwarancji w przypadku wymiany przedmiotu zamówienia na nowy:  taki jak oferowany w ofercie, liczony od momentu wymiany przedmiotu zamówienia na nowy | |
|  | Czas reakcji na zgłoszenie awarii = przyjazd serwisanta do Zamawiającego:  do **24h** od momentu zgłoszenia telefonicznego | |
|  | Miejsce wykonania naprawy  w pierwszej kolejności u Zamawiającego, jeżeli nie jest to możliwe w serwisie autoryzowanym Wykonawcy | |
|  | Maksymalny czas naprawy przedmiotu zamówienia w przypadku kiedy naprawa wykonywana jest w siedzibie Zamawiającego: **max 48 h** | |
|  | Maksymalny czas naprawy przedmiotu zamówienia w przypadku kiedy naprawa wykonywana jest w siedzibie autoryzowanego serwisu Wykonawcy: **max 14 dni** | |
|  | Na czas naprawy przedmiotu zamówienia wykonywanej w serwisie autoryzowanym Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia urządzenia zastępczego | |
|  | Przedłużenie okresu gwarancji o czas wyłączenia z eksploatacji przedmiotu zamówienia **po max 14 dniach** | |
|  | W okresie gwarancji w przypadku konieczności naprawy przedmiotu zamówienia w serwisie autoryzowanym Wykonawcy, koszt ewentualnego transportu do i z serwisu pokrywa Wykonawca | |
|  | Magazyn części zamiennych  dostępność oryginalnych części zamiennych przez okres min. 2 lat po upływie gwarancji | |
|  | Dane serwisanta uprawnionego do odebrania i przyjęcia do realizacji ewentualnych zgłoszeń / awarii przedmiotu zamówienia | Osoba do kontaktu\*:  ……………………………………….  Imię i nazwisko  Telefon: ………………………………………..…………  Mail: …………………………………………….….…. |
|  | Bezpłatny serwis gwarancyjny | Nazwa\*:  …………………………………………………..  Adres:  …………………………………………………..  Nr telefonu:  …………………………………………………... |

\* ***wypełnia Wykonawca***

…………….……. *(miejscowość),* dnia ………….……. r.

...........................................................................................

Czytelny podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy