Mogilno, dnia 03 czerwca 2019 r.

***Znak sprawy: WFE.7011.6.1.2019***

|  |
| --- |
| **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA** |

1. **Przedmiot zamówienia:**

Przedmiot zamówienia obejmuję remont istniejącego ogrodzenia budynku Urzędu Miejskiego w Mogilnie od strony ul. Narutowicza oraz ul. Kościuszki w Mogilnie. Remont ogrodzenia obejmować będzie:

1. Roboty przygotowawcze:

* Zabezpieczenie terenu robót,
* Wyznaczenie terenu robót,
* Oznaczenie terenu robót,
* Organizacja terenu robót.

1. Oczyszczenie słupków, murków, ceramiki, czapek ogrodzenia z zanieczyszczeń, brudu, mchu, itp.
2. Oczyszczenie metodą piaskowania przęseł i furtek ogrodzenia oraz uchwytów  
   do flag.
3. Wykonanie hydroizolacji pionowej muru ogrodzenia od strony styku z gruntem  
   (po obu stronach), należy przewidzieć roboty budowlane polegające na rozbiórce istniejącej nawierzchni z kostki betonowej o gr. 6,0 cm na podsypce  
   cementowo-piaskowej.
4. Przebudowa wylotu kanalizacji deszczowej Ø100, wylot kanalizacji deszczowej dostosować do rzędnej istniejącego chodnika (przebudowa wylotu). Zapewnić odpływ wody poprzez odwodnienie liniowe ułożone w nawierzchni chodnika,  
   z wyprowadzeniem przy krawężniku drogowym.
5. Wymiana uszkodzonych i pękniętych płytek klinkierowych.
6. Uzupełnienie pęknięć i wykruszeń w tynkach słupków i murków ogrodzenia.  
   W razie potrzeby skuć i wykonać tynk.
7. Regulacja pionowa i pozioma furtek i bram wraz z wykonaniem prac ślusarskich.
8. Malowanie przęseł ogrodzenia, furtek, bram i uchwytów do flag proszkowo  
   na kolor czarny.
9. Malowanie słupków, murków i czapek ogrodzenia farbą zewnętrzną wodnoochronną. Kolorystyka tynków powinna nawiązywać do koloru elewacji budynku Urzędu Miejskiego w Mogilnie. **Uwaga: Wykonawca zobowiązany jest uzgadniać kolorystykę tynków oraz przęseł z Zamawiającym.**
10. Wykonanie schodów przy wejściu głównym i bocznym z kostki brukowej betonowej o gr. 6,0 cm na podbudowie piaskowo-cementowej o gr. 5,0 cm ograniczonej krawężnikiem i obrzeżem drogowym o powierzchni 4,0 m2. (Wykonawca powinien zastosować odpowiednie spadki poprzeczne i podłużne,  
    w celu odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z powierzchni schodów  
    w kierunku jezdni).
11. Remont schodów przy wejściu do parku Urzędu Miejskiego w Mogilnie polegający na ułożeniu nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr. 6,0 cm na podbudowie cementowo-piaskowej o gr. 5,0 cm o powierzchni 0,6 m2 ograniczonej obrzeżem trawnikowym. Stopień schodów przylegający bezpośrednio do chodnika należy wykonać z obrzeża trawnikowego ułożonego na ławie piaskowej, przekładając  
    i docinając istniejące płyty granitowe na powierzchni 0,5 m2. Przełożone płyty granitowe ułożyć na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 5,0 cm.
12. Długość ogrodzenia: około 200,0 m.
13. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności ustawą z dnia  
    07 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz.1202). Prace muszą być wykonane zgodnie z warunkami technicznymi i wymogami oraz normami przy tego typu robotach. Wszystkie materiały wykorzystane do wykonania przedmiotu zamówienia muszą być dopuszczone do stosowania zgodnie z obowiązującymi przepisami.
14. Przed przygotowaniem oferty, Wykonawca może dokonać wizji lokalnej miejsca robót budowlanych oraz zdobyć własnym staraniem wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy, **co jest zalecane przez Zamawiającego.**
15. Elementy robót nie wycenione, a wynikające wprost z technologii robót, Zamawiający uzna za wycenione i ujęte w ofercie, bez jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy z tego tytułu.
16. Warunki udziału w postępowaniu: Wykonawca posiada doświadczenie  
    w wykonywaniu robót o podobnym charakterze.
17. **Termin realizacji zamówienia:**
18. **Data rozpoczęcia realizacji zamówienia: z dniem zawarcia umowy.**
19. **Data wykonania zamówienia: dwa miesiace od dnia zawarcia umowy.**
20. Do Wykonawcy należeć będzie również odtworzenie zniszczonych lub zdewastowanych nawierzchni utwardzonych i terenów zielonych po prowadzonych pracach budowlanych do stanu pierwotnego.
21. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania dokumentacji powykonawczej  
    w ilości 2 egzemplarzy. Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać:

a) dokumentacja geodezyjna powykonawcza,

b) atesty i certyfikaty wbudowanych materiałów,

1. W ramach zaoferowanej ceny wykonawca zobowiązany będzie:
2. zaopatrzyć się w energię elektryczną i wodę na okres realizacji robót budowlanych,
3. pozyskać aktualną mapę geodezyjną przedstawiającą rzeczywisty stan uzbrojenia terenu ze względu na możliwe wbudowane urządzenia podziemne nieuwidocznione  
   na załączonych mapach,
4. zachować oraz chronić przed uszkodzeniem znajdujące się w bezpośredniej bliskości punkty geodezyjne, w przypadku uszkodzenia lub kolizji odtworzyć zgodnie  
   z właściwymi przepisami,
5. Umowa jest umową ryczałtową tj. jej cena nie podlega zmianie w trakcje realizacji. W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie koszty wykonania robót. Wyklucza  
   się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny  
   lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy.
6. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia robót w taki sposób, aby nie utrudniać funkcjonowania istniejących obok obiektów.
7. Wykonawca jest obowiązany do ścisłej współpracy z Zamawiającym i użytkownikiem (Urząd Miejski w Mogilnie), w zakresie określenia lokalizacji, wielkości oraz organizacji placu budowy i dróg dojazdowych.
8. Wykaz pomiarów jest tylko dokumentem pomocniczym i nie może być podstawą dokonania wyceny.
9. **Opis sposobu przygotowania oferty:**
10. Ofertę należy sporządzić w formie elektronicznej, za pomocą platformy zakupowej Open Nexus.
11. **Tryb i termin składania ofert:**
12. Termin składania ofert: do dnia **12 czerwca 2019 r. do godz. 10:00**.
13. Otwarcie ofert przetargowych nastąpi w dniu **12 czerwca 2019 r. o godz. 10:05**
14. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
15. **Ocena ofert:**
16. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium: cena 100,0%, według wzoru:
17. **Gwarancja:** 36 miesięcy od daty odbioru końcowego.

**Zamawiający może dokonać unieważnienia niniejszego postępowania, na każdym jego etapie bez podania przyczyny.**

**ZALECA SIĘ ABY WYKONAWCA PRZED ZŁOŻENIEM OFERTY DOKONAŁ WIZJ LOKALNEJ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA!**