Przodkowo, dnia 3 czerwca 2024 r.

**Gmina Przodkowo**

**ul. Kartuska 21**

**83-304 Przodkowo**

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Zamawiający – Gmina Przodkowo na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), udziela poniżej wyjaśnień w związku ze złożonymi pytaniami dotyczącymi Specyfikacji Warunków Zamówienia pn „**Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Przodkowie”** ZP.271.12.2024

***Pytanie 1***

Proszę o informację czy na korytarzach/częściach wspólnych ma zostać ułożony na ścianach HPL do wysokości 150cm, widnieją rozbieżności pomiędzy projektami ponieważ w opisie architektoniczny jest taki zapis a na rysunkach przekrojowych oraz opisach warstw takich informacji nie ma. Czy wykonujemy HPL na ścianach zgodnie z opisem architektonicznym?

***Odpowiedź na pytanie 1***

Tak, należy wykonać zgodnie z opisem.

***Pytanie 2***

Proszę o informację czy drzwi do pozostałych pomieszczań czyli pomieszczeń technicznych, archiwum, itp. Mają zastać wykonane z płyty MDF obłożone w całości płytą HDF oraz mają pozostać oklejone taśmą ABS

***Odpowiedź na pytanie 2***

Drzwi do pozostałych pomieszczeń należy wykonać z aluminium, tam gdzie się wymaga odpowiedniej odporności ogniowej to nie można ich stosować.

***Pytanie 3.***

W opisanie architektonicznym widnieje zapis o zastosowaniu wykładziny PCV heterogenicznej, akustycznej o współczynniku pochłaniania dźwięku min. 19 dB antypoślizgowa klasy R9, klasa użytkowania min. 34. Natomiast na rzutach widnieje tylko zapis o pochłaniania dźwięku min. 17dB. Jaką wykładzinę PCV zastosować?

***Odpowiedź na pytanie 3***

Należy zastosować wykładzinę o współczynniku min 19 dB.

***Pytanie 4.***

Prosimy o podanie parametrów technicznych dla ochronnych płyt ściennych.

***Odpowiedź na pytanie 4.***

Płyty należy wykonać zgodnie z zapisami w projekcie :

„Ochronne płyty ścienne HPL:

• Płyty stosować na ścianach we wiatrołapach, korytarzach, szatniach oraz na klatkach schodowych. Płyty układać od podłogi do wysokości min. 150 cm.

• Płyty ochronne wykonane z płyt MDF oklejonych laminatem HPL. Montowane na styk lub z boniowaniem.

• Grubość: min. 18 mm

• Kolor: zielony pistacja lub inny zatwierdzony przez Inwestora„

***Pytanie nr 5.***

Prosimy o potwierdzenie, że zestaw hydroforowy z certyfikatem CNBOP wchodzi w zakres zamówienia.

***Odpowiedź na pytanie nr 5.***

Potwierdzamy, że zestaw hydroforowy z certyfikatem CNBOP wchodzi w zakres zamówienia.

***Pytanie nr 6.***

Prosimy o potwierdzenie, że na doprowadzeniu wody zimnej do podgrzewaczy c.w.u. zamontować zawór zwrotny antyskażeniowy typu BA z filtrem siatkowym i zaworami odcinającymi.

***Odpowiedź na pytanie nr 6.***

Potwierdzamy, że na doprowadzeniu wody zimnej do podgrzewaczy c.w.u. należy zamontować zawór zwrotny antyskażeniowy typu BA z filtrem siatkowym i zaworami odcinającymi.

***Pytanie nr 7.***

Prosimy o potwierdzenie, że projektowany kocioł ma być umieszczony w istniejącej kotłowni, z której ma być wykonana zewnętrzna instalacja preizolowana do projektowanego budynku.

***Odpowiedź na pytanie nr 7.***

Potwierdzamy, że projektowany kocioł ma być umieszczony w istniejącej kotłowni, z której ma być wykonana zewnętrzna instalacja preizolowana do projektowanego budynku.

Sporządziła: Monika Warkusz