**Załącznik nr ……**

**Wymogi dotyczące wykonania numeracji drzwi wewnętrznych**

1. Numeracja pomieszczeń powinna być realizowana rosnąco liczbami całkowitymi, posuwając się po kondygnacji zgodnie z ruchem wskazówek zegara, zaczynając od pomieszczeń położonych najbliżej wejścia głównego.
2. Przyjmuje się numerację na poszczególnych kondygnacjach – piwnica od numeru 01 wzwyż; parter od numeru 1 wzwyż; I Piętro od numeru 100 wzwyż, itd.
3. Nie numeruje się korytarzy oraz klatek schodowych.