Kościan, dnia 23 kwietnia 2021 r.

BZP. 271.1.4.2021

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu podstawowego na**  **wykonanie montażu stolarki okiennej i drzwiowej w ramach zadania "Głęboka termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 4 w Kościanie".**

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ**

Działając zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), zamawiający wyjaśnia treść

Specyfikacji Warunków Zamówienia:

**III pytania z dnia 23.04.2021 r.**

1. Pytanie

Jeszcze jedna uwaga- w projekcie budowlanym brak strony 18, Proszę o uzupełnienie. Jest również mowa o mechanizmach uchylania okien z poziomu podłogi, proszę o podanie ich ilości i rodzaju.

Odpowiedź

Strona 18 została uzupełniona. Opis dotyczący wyposażenia w mechanizm uchylania z poziomu posadzki jest opisem ogólnym dotyczącym fasady z profili aluminiowych. Okna fasady na elewacji G-F-K-J mają zostać wykonane z profili PVC i okna mają być typu FIX, a więc nie ma konieczności wyceniania mechanizmu uchylania.

1. Pytanie

Informujemy, iż istnieje różnica pomiędzy metrażem nowej stolarki ujętej w przedmiarze robót(większa ilość metrów kwadratowych w porównaniu do zestawienia), a metrażem ujętym w projekcie budowlanym. Prosimy o wyjaśnienie i poprawienie rozbieżności.

Odpowiedź

Zestawienie stolarki PVC i aluminiowej zostało sporządzone przez projektanta przy założeniu pozostawienia węgarków bocznych, natomiast ilości w przedmiarze robót uwzględniają wielkość stolarki po wycięciu tychże węgarków. Proszę o sporządzenie wyceny okien i drzwi zgodnie z ilościami podanymi w przedmiarze.

1. Pytanie

Proszę o informację jaki współczynnik przenikania ciepła wymaga Zamawiający dla drzwi aluminiowych. Istnieje rozbieżność pomiędzy przedmiarem robót (U=1,1W/m2K) a opisem ślusarki zawartym w Projekcie budowlanym na str 19 (U=1,3 W/m2K).

Odpowiedź

Zamawiający oczekuje zamontowania drzwi aluminiowych o współczynniku 1,1 W/m2\*K.

1. Pytanie

Poproszę o udostępnienie dalszej części zestawienia.  
W udostępnionych materiałach brakuje zestawień elewacji  
A-B, B-C, N-O, O-P, P-R, S-T, T-U, U-W, W-Y, Y-A

Odpowiedź

Wymiana stolarki nastąpi w osiach elewacji C-D, D-E, E-F, G-F-K-J, G-H, H-I, I-J, K-L, L-M i taki jest zakres prac do wykonania. Udostępnienie pozostałych elewacji spowodowałoby zamieszanie, bo okien na tym etapie nie wymieniamy.

1. Pytanie

Czy dopuszcza się zastosowanie okien z mniejszą ilością komór niż 7 w profilu okiennym, przy założeni, że zostanie spełniony wymóg współczynnika Uw 0,9?

Odpowiedź

Projekt przewiduje zastosowanie profili siedmiokomorowych.

1. Pytanie

Zamawiający wymaga profilu PCV 7 komorowego. Posiadamy w swojej ofercie profile firmy REHAU model Synego MD o nazwie handlowej P-Line - jest to profil posiadający siedem komór w ramie, a sześć w skrzydle. Spełnia on wszystkie wymagane współczynniki przenikania ciepła dla całego okna. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie tego typu profilu?

Odpowiedź

Jeśli parametry okna będą odpowiednie, tzn. współczynnik przenikania ciepła dla okna będzie wynosił co najmniej 0,9 W/m2\*K, to Zamawiający dopuszcza profil siedmiokomorowy w ramie i sześciokomorowy w skrzydle.

z up. Burmistrza Miasta Kościana

/-/ Regina Mielcarek

Kierownik Biura Zamówień Publicznych