**Załącznik nr 7 DTiZP/200/4/2022**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAKUP CIĄGNIKA**

**,,Zakup ciągnika rolniczego do Obwodu Drogowego w Trzebnicy’’**

Ciągnik fabrycznie nowy lub nieużywany - rok produkcji 2022, 2021 lub 2020, zgodnie z obwiązującą homologacją w Polsce.

Norma emisji spalin: Stage V

Moc: min. 115 KM

Pojemność: min. 4 000 cm3

4 cylindry

16 zaworów

Skrzynia przekładniowa min. 16 x 16 – 4 stopniowa z rewersem mechanicznym i 3 stopniowym wzmacniaczem

Moment obrotowy 507 Nm ± 10 Nm

Układ napędowy 4 WD

Udźwig podnośnika, tylnego tuz-a: nie mniej niż 70 KN

Panel sterowania tylnym podnośnikiem – zewnętrzne sterowanie podnośnikiem

3 pary szybkozłączy tylnych ( 6 + 1 )

Rozdzielacz III sekcyjny

Wydajność pompy min. 65 l/min.

Siedzenie pasażera (homologacja na 2 osoby)

Poj. zbiornika paliwa min. 200 litrów

Obroty WOM 540 / 540 E / 1000 / 1000 E

Koła przednie min. 420/70R24, Koła tylne min. 520/70/R38

Prędkość maksymalna: 40 km/h

Klimatyzacja, radio wraz z głośnikiem

Górny i dolny regulowany zaczep transportowy

Hamulce hydrauliczne na wszystkie koła

Rozstaw osi od 2 400 mm

Ogrzewana tylna szyba i lusterka

Zamontowana min. jedna lampa sygnalizacyjna pomarańczowa (błyskowa) z tyłu pojazdu

Fotel operatora amortyzowany pneumatycznie

Instrukcja obsługi w języku polskim *z wykazem części zamiennych.*

Wyposażenie dodatkowe:

1. Ładowacz czołowy o udźwigu min. 1 600 kg, III sekcyjny, sterowanie joystickiem.
2. Łyżka do materiałów sypkich szerokość dopuszczalna od 2,35 m do 2,5 m.
3. Widły do palet.
4. Obciążniki kół tylnych 470 kg (na koło po 235 kg).

Gwarancja:

24 miesięcy – bezpłatny serwis gwarancyjny w trakcie trwania gwarancji.

Termin dostawy: 90 dni od dnia podpisania umowy.

Serwis mobilny i posiadanie autoryzowanego przez producenta danej marki ciągnika stacjonarnego punktu serwisowego w odległości do 100 km od siedziby Zamawiającego tj. od Trzebnicy.

Sprzedawca prowadzący serwis gwarancyjny.

Czas reakcji serwisu do 8 godzin od zgłoszenia (przyjazd na miejsce lokalizacji ciągnika).

Transport ciągnika bezpłatny do siedziby Zamawiającego.

Wykonawca dostarczy ciągnik wraz z zamontowanym wyposażeniem dodatkowym (tj. ładowaczem czołowym, łyżką do materiałów sypkich, widłami do palet, obciążnikami kół tylnych).

Szkolenie operatorów ciągnika w miejscu siedziby Zamawiającego przez min. 6 godzin roboczych w tym szkolenie BHP.

Nie dopuszcza się ofert częściowych.

Referencje: doświadczenie w dostawie maszyn powyżej 300 000 zł brutto

W przypadku 3 napraw tej samej części (elementu) w czasie gwarancji, wymagana jej wymiana na nową część (element).

Wadium w wysokości 5.440,00 zł.