[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.43
nan=MZK w Oplu - Stacja ładowania (15stacji) 08.20r
pe=2
op=1
opn=0	0	2	1	1	0	2	8	0	0	0	0	0	0	1.	1	1	0	1	1
prn=2	2	2	2	2	1	6	0	1
own=2	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk
wn=	

[STRONA TYT]
na=PRZEDMIAR ROBÓT   PW146-ED-0003	P R Z E D M I A R  R O B Ó T PW0146-ED-0003
nfn=Pracownia  Architektury Przemysłowej  Witold Prętki 
afn=ul.Dożynkowa 49a, 52-311 Wrocław, tel.+48 71 3337590, f.+48 71 3337594.e.pretki@post.pl
nb=INSTALACJA  STACJI ŁADOWANIA SKŁADAJĄCA SIĘ Z 15 DWUSTANOWISKOWYCH ŁADOWAREK AUTOBUSÓW ELEKTRYCZNYCH  
ab=Opole , dz.390/2, AM16 OBRĘB ZAKRZÓW
ni=Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. w Opolu  
ai=45-215 Opole ,ul. Luboszycka 19, J.E.W. 166101_1
nw= 
aw= 
br=ELEKTRYCZNA
nk=Kazimierz Grzebelec	
dt=08.2020r
kln= 
cpv=45262212-0	Kopanie rowów
cpv=45314300-4	Instalowanie infrastruktury okablowania
cpv=45310000-3	Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
cpv=45311100-1	Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
cpv=45315700-5	Instalowanie stacji rozdzielczych
pcn= 

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=Numeracja mieszana, wyróżnienie pierwszego wiersza	10
ap=1		.	0	1	0	0	1	1
ap=0	.	.	0	1	0	1	1	1
ap=2	.	.	0	1	0	1	1	1
ap=0	.	.	0	1	0	1	1	1
ap=0	.	.	0	1	0	1	1	1
ap=0	.	.	0	1	0	1	1	1
ap=0	.	.	0	1	0	1	1	1
ap=0	.	.	0	1	0	1	1	1
ap=0	.	.	0	1	0	1	1	1
ap=0	.	.	0	1	0	1	1	1
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	 1310 OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU13101310  OPIS PRZEDMIARU131013101. Tematem opracowania jest przedmiar robót branży elektrycznej. 1310         Zakres prac wg punktu 4.1- 4.18131013102. Przedmiar opracowano podstawie projektu wykonawczego PW0146-EL-0001 wyd. D.1310          Przedmiar zawiera następujące działy :131013101.1 Zagospodarowanie terenu: Linie kablowe nn - zasilanie stacji ładowania autobusów elektrycznych. Przebudowa  stacji RE2-S-627. Kod CPV 45262212-0, 45310000-3, 1045314300-4, 45311100-1, 45315700-51310 13101.2 Prace demontażowe: Demontaż spalinowego agregatu prądotwórczego i istniejących w pomieszczeniu agregatu instalacji nn.  RE2-S-627. Kod CPV 45262212-0, 45310000-3, 45314300-4, 45311100-1, 45315700-5,1310 13101.3      2.309Pomiary elektryczne  Kod CPV 45310000-31310 131013102.  Kosztorys opracowano na podstawie aktualnych katalogów :1310KNR2-01, KNR4-03,  KNR5-08, KNR5-10,  KNNR5, KNR5-14, KNP 18 D 13,10  KNR5-01, KNR5-15, KNR13-21, KNR-W 4-03, KNR-W 5-10131013103.  Zakres prac : 1310 13102.1 Układanie kabli nn - zasilanie obiektów projektowanych1310 4.2  Zabezpieczenie rurami dwudzielnymi istniejących kabli pod projektowanymi stanowiskami100909    stacji ładowania autobusów elektrycznych1310 4.3  Montaż złączy kablowych1310 4.4  Podłączenie kabli nn do stacji ładowania autobusów elektrycznych1310 4.5  Zmiana wyposażenia celek 3 i 4 istniejącej rozdzielnicy SN1310 4.6  Montaż w stacji RE2-S-627 transformatora 2000 kVA1310 4.7  Montaż w stacji RE2-S-627 rozdzielnicy SN1310 4.8  Montaż w stacji RE2-S-627 rozdzielnicy nn1310 4.9  Montaż w stacji RE2-S-627 instalacji nn w przebudowywanych pomieszczeniach i w 090909    istniejącej rozdzielni SN1310 4.10  Montaż instalacji odgromowej1310 4.11 Montaż instalacji wyrównania potencjałów i połączeń z uziomem13104.12 Demontaż spalinowego agregatu prądotwórczego13104.13 Demontaż istniejących instalacji nn w przebudowywanych pomieszczeniach i w istniejącej 09     rozdzielni SN13104.14 Pomiary elektryczne131013105.  Przedmiar wykonano na podstawie projektu wykonawczego branży elektrycznej.1310 Temat : Instalacja stacji ładowania składającej się z 15 dwustanowiskowych ładowarek10 09 autobusów elektrycznych PW0146-EL-0001 wyd. D. 

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=66	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=10.9	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 960]
ty=M
na=Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN)	0
id=1030400	1
jm=kg	033
ce=0	1597760025
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=197.26

[RMS ZEST 961]
ty=M
na=Benzyna do ekstrakcji w opakowaniach	0
id=1050010	2
jm=dm3	066
ce=0	1597760025
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=12

[RMS ZEST 989]
ty=M
na=Pręt FeZn fi 8 mm	0
id=1101014	1
jm=m	040
ce=0	1597760025
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=83.2

[RMS ZEST 924]
ty=M
na=Bednarka ocynkowana 40x5 mm	0
id=1120005	0
jm=kg	033
ce=0	1597760025
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=7

[RMS ZEST 897]
ty=M
na=Bednarka stalowa ocynkowana 30x4mm	0
id=1120094	1
jm=m	040
ce=0	1597760025
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=197.6

[RMS ZEST 958]
ty=M
na=Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC 40	0
id=1200205	1
jm=kg	033
ce=0	1597760025
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.84

[RMS ZEST 999]
ty=S
na=ubijak spalinowy 50 kg	0
id=12621	1
jm=m-g	148
ce=0	1597760025
cw=0	PLN
il=12.24

[RMS ZEST 959]
ty=M
na=pasta do lutowania ręcznego Pal-1	0
id=1413100	1
jm=kg	033
ce=0	1597760025
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.36

[RMS ZEST 371]
ty=M
na=Lakier asfalt.czarny-p/rdzewny szybkoschn.	0
id=1512200	1
jm=dm3	066
ce=0	1597760025
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.1

[RMS ZEST 993]
ty=M
na=Lakier asfalt.czarny-p/rdzewny szybkoschn.	0
id=1512200	1
jm=dm3	066
ce=0	1597760025
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.12

[RMS ZEST 876]
ty=M
na=Folia z PVC o gr. 0,3-0,4mm	0
id=1560103	2
jm=m2	050
ce=0	1597760025
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=235.2

[RMS ZEST 868]
ty=M
na=Piasek naturalny kopany	0
id=1601800	2
jm=m3	060
ce=0	1597760025
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=34.32

[RMS ZEST 861]
ty=S
na=wibromłot spalinowy do 4 kW	0
id=21811	1
jm=m-g	148
ce=0	1597760025
cw=0	PLN
il=3.36

[RMS ZEST 700]
ty=M
na=Zaprawa cementowa M-4	0
id=2380806	1
jm=m3	060
ce=0	1597760025
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.32

[RMS ZEST 258]
ty=S
na=żuraw samochodowy 5-6 t	0
id=31114	1
jm=m-g	148
ce=0	1597760025
cw=0	PLN
il=29.2

[RMS ZEST 567]
ty=S
na=środek transportowy	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0	1597760025
cw=0	PLN
il=41.7

[RMS ZEST 880]
ty=S
na=Ciągnik kołowy 18kW (1)	0
id=39114	1
jm=m-g	148
ce=0	1597760025
cw=0	PLN
il=18.48

[RMS ZEST 181]
ty=S
na=samochód dostawczy 0.9 t	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0	1597760025
cw=0	PLN
il=11.67

[RMS ZEST 8]
ty=S
na=samochód skrzyniowy do 5 t	0
id=39521	1
jm=m-g	148
ce=0	1597760025
cw=0	PLN
il=53.54

[RMS ZEST 869]
ty=S
na=Samochód samowyład.do 5t (1)	0
id=39811	1
jm=m-g	148
ce=0	1597760025
cw=0	PLN
il=8.46

[RMS ZEST 996]
ty=S
na=samochód skrzyniowy do 3.5 t (trambus)	0
id=39921	1
jm=m-g	148
ce=0	1597760025
cw=0	PLN
il=1.41

[RMS ZEST 879]
ty=S
na=Przyczepa do przewoż.kabli 4t	0
id=39971	1
jm=m-g	148
ce=0	1597760025
cw=0	PLN
il=18.48

[RMS ZEST 933]
ty=M
na=śruby zgrubne M16 z podkładkami i nakrętkami	0
id=6804299	1
jm=kg	033
ce=0	1597760025
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5.4
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6801599

[RMS ZEST 968]
ty=M
na=Rozłącznik bezpiecznikowy 20A	0
id=7065518	1
jm=szt	020
ce=0	1597760025
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 926]
ty=S
na=Prasa hydraul.z nap.elekr.100t	0
id=71435	1
jm=m-g	148
ce=0	1597760025
cw=0	PLN
il=3

[RMS ZEST 937]
ty=S
na=Spawarka elektr.wirująca 300A	0
id=72111	1
jm=m-g	148
ce=0	1597760025
cw=0	PLN
il=2.2

[RMS ZEST 248]
ty=S
na=spawarka elektryczna transformatorowa do 500 A	0
id=72121	1
jm=m-g	148
ce=0	1597760025
cw=0	PLN
il=6.16

[RMS ZEST 973]
ty=M
na=Termostat KTS 011  0 - 60 st.C.	0
id=7225105	1
jm=szt	020
ce=0	1597760025
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 902]
ty=M
na=Przekaźnik kontroli temperatury uzwojeń transformatora	0
id=7225106	1
jm=szt	020
ce=0	1597760025
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 975]
ty=M
na=Buczek 230V ,50Hz, IP65	0
id=7225106	1
jm=szt	020
ce=0	1597760025
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 934]
ty=M
na=konstrukcje mocujące	0
id=7270099	1
jm=kg	033
ce=0	1597760025
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=14
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7270099

[RMS ZEST 939]
ty=M
na=Zacisk przyłączeniowy'	0
id=7462399	0
jm=szt.	020
ce=0	1597760025
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3.06

[RMS ZEST 756]
ty=M
na=Łącznik n/t 1-bieg. 250V/10A st.pods. IP44	0
id=7510502	2
jm=szt	020
ce=0	1597760025
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.04

[RMS ZEST 971]
ty=M
na=Łącznik n/t schod. 250V/10A st.pod. IP44	0
id=7510532	2
jm=szt	020
ce=0	1597760025
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.04

[RMS ZEST 972]
ty=M
na=Gniazdo 2P+Z 10/16A 250V IP-44	0
id=7530201	1
jm=szt	020
ce=0	1597760025
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.08

[RMS ZEST 227]
ty=M
na=Puszka PO 60mm końcowa bez pokrywy	0
id=7540421	1
jm=szt	020
ce=0	1597760025
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=8.16

[RMS ZEST 229]
ty=M
na=Puszka rozgałęźna p/t	0
id=7540485	1
jm=szt	020
ce=0	1597760025
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=10.2

[RMS ZEST 943]
ty=M
na=Rura instalacyjna gładka RB 22mm	0
id=7580035	2
jm=m	040
ce=0	1597760025
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=43.68

[RMS ZEST 944]
ty=M
na=Złączka kompensacyjan do rur ZCL 21	0
id=7580415	2
jm=szt	020
ce=0	1597760025
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=17.22

[RMS ZEST 994]
ty=M
na=uchwyty dystansowe D 110/4	0
id=7581199	1
jm=szt	020
ce=0	1597760025
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=9.9

[RMS ZEST 1020]
ty=M
na=Osłona rurowa do kabli PE-HD 50mm	0
id=7584102	1
jm=m	040
ce=0	1597760025
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=28.56

[RMS ZEST 1023]
ty=M
na=Osłona rurowa do kabli PE-HD fi 110mm	0
id=7584104	1
jm=m	040
ce=0	1597760025
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=107.1

[RMS ZEST 1031]
ty=M
na=Osłona rurowa giętka do kabli DVK fi 75mm	0
id=7584202	1
jm=m	040
ce=0	1597760025
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5.2

[RMS ZEST 872]
ty=M
na=Osłona rurowa giętka do kabli DVK fi 110mm	0
id=7584203	1
jm=m	040
ce=0	1597760025
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=33.28

[RMS ZEST 873]
ty=M
na=Osłona rurowa giętka do kabki DVK fi 160mm	0
id=7584205	1
jm=m	040
ce=0	1597760025
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=150.8

[RMS ZEST 1038]
ty=M
na=Osłona rurowa dzielona sztywna PS fi 110mm	0
id=7584302	1
jm=m	040
ce=0	1597760025
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=99.84

[RMS ZEST 1024]
ty=M
na=Złączka M110 do osłon rurow.do kabliPE-HD	0
id=7585114	1
jm=szt	020
ce=0	1597760025
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=16.8

[RMS ZEST 1021]
ty=M
na=Złączka M50 do osłon rurowych do kabliPE-H	0
id=7585116	1
jm=szt	020
ce=0	1597760025
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=14

[RMS ZEST 1034]
ty=M
na=Złączka M75T do osłon rurow. giętkich DVK	0
id=7585212	1
jm=szt	020
ce=0	1597760025
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.8

[RMS ZEST 1032]
ty=M
na=Złączka M110T do osłon rurow.giętkich DVK	0
id=7585213	1
jm=szt	020
ce=0	1597760025
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5.12

[RMS ZEST 1033]
ty=M
na=Złączka M160T do osłon rurow.giętkich DVK	0
id=7585215	1
jm=szt	020
ce=0	1597760025
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=23.2

[RMS ZEST 867]
ty=M
na=System uziemień prętowych - pręt stalowy pomiedziowany fi 20 mm+złączki+grot+głowica	0
id=7590345	1
jm=m	040
ce=0	1597760025
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=16.64

[RMS ZEST 359]
ty=M
na=Wspornik ścienny K 145 do kotwienia	0
id=7590422	1
jm=szt	020
ce=0	1597760025
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=40.4

[RMS ZEST 708]
ty=M
na=wsporniki dachowe	0
id=7590499	1
jm=szt.	020
ce=0	1597760025
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=60.6
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7590330

[RMS ZEST 990]
ty=M
na=wsporniki ścienne	0
id=7590599	1
jm=szt.	020
ce=0	1597760025
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=20.2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7590599

[RMS ZEST 865]
ty=M
na=Zacisk uniwersalny czterowylot. drut-drut	0
id=7590606	1
jm=szt	020
ce=0	1597760025
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=8

[RMS ZEST 853]
ty=M
na=złącza rynnowe	0
id=7590646	2
jm=szt	020
ce=0	1597760025
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 854]
ty=M
na=Złącze kontrolne płask-drut czterośrub	0
id=7590702	1
jm=szt	020
ce=0	1597760025
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4

[RMS ZEST 965]
ty=M
na=iglica o wys. 2,0 m	0
id=7591125	1
jm=szt	020
ce=0	1597760025
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 988]
ty=M
na=iglica o wys. 3,0 m	0
id=7591126	1
jm=szt	020
ce=0	1597760025
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 948]
ty=M
na=Uchwy elektroins. U 16-22mm	0
id=7599903	1
jm=szt	020
ce=0	1597760025
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=88.2

[RMS ZEST 962]
ty=M
na=Głowica wnętrzowa 120mm2	0
id=7616545	1
jm=szt	020
ce=0	1597760025
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=12

[RMS ZEST 889]
ty=M
na=Końcówka do lutowania z Cu 95 mm2	0
id=7620221	1
jm=szt	020
ce=0	1597760025
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=30

[RMS ZEST 1037]
ty=M
na=Końcówka do lutowania z Cu 240mm2	0
id=7620223	1
jm=szt	020
ce=0	1597760025
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=14

[RMS ZEST 963]
ty=M
na=Końcówka kablowa rurkowa 2KA-120mm2	0
id=7620531	1
jm=szt	020
ce=0	1597760025
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=12

[RMS ZEST 666]
ty=M
na=Końcowka kablowa na żyłach Cu K 6mm2	0
id=7620903	1
jm=szt	020
ce=0	1597760025
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5.15

[RMS ZEST 875]
ty=M
na=Oznaczniki niepalne na przewody	0
id=7640101	1
jm=szt	020
ce=0	1597760025
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=411.52

[RMS ZEST 987]
ty=M
na=Przepust kabl. uszczelniony.	0
id=7651003	1
jm=szt	020
ce=0	1597760025
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 885]
ty=M
na=Przepust kabl. uszczel.pojed. RS68	0
id=7651007	1
jm=szt	020
ce=0	1597760025
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=8

[RMS ZEST 892]
ty=M
na=uchwyty kablowe uniwersalne typ UKU	0
id=7660099	2
jm=szt.	020
ce=0	1597760025
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=56
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7660099

[RMS ZEST 964]
ty=M
na=Przewód miedziany wielodrutowy L-16mm2	0
id=7900200	1
jm=m	040
ce=0	1597760025
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=9.6

[RMS ZEST 845]
ty=M
na=Przewód Cu H07V-K/LgY-450/750V 6mm2	0
id=7921507	2
jm=m	040
ce=0	1597760025
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=20.8

[RMS ZEST 966]
ty=M
na=Przewód Cu H07V-K/LgY-450/750V 25mm2	0
id=7921511	2
jm=m	040
ce=0	1597760025
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=10.4

[RMS ZEST 950]
ty=M
na=Przewód YDY-450/750V 3x2,5mm2	0
id=7950807	1
jm=m	040
ce=0	1597760025
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=86.32

[RMS ZEST 982]
ty=M
na=Przewód NYM-J/O/YDY-450/750V 4x2,5mm2	0
id=7950812	1
jm=m	040
ce=0	1597760025
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=18.72

[RMS ZEST 907]
ty=M
na=Przewód NYM-J/O/YDY-450/750V 2x1,5mm2	0
id=7951002	2
jm=m	040
ce=0	1597760025
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=36.4

[RMS ZEST 981]
ty=M
na=Przewód YDYp-450/750V 3x1,5mm2	0
id=7951007	1
jm=m	040
ce=0	1597760025
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=52

[RMS ZEST 914]
ty=M
na=Przewód NYM-J/O/YDY-450/750V 4x1,5mm2	0
id=7951013	2
jm=m	040
ce=0	1597760025
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=10.4

[RMS ZEST 978]
ty=M
na=Kabel telekom. YTKSYekw 2x2x0,8	0
id=8020662	1
jm=m	040
ce=0	1597760025
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=41.6

[RMS ZEST 979]
ty=M
na=Kabel z żył Cu YKSY-0,6/1kV5x1,5mm2 (YKY)	0
id=8030031	1
jm=m	040
ce=0	1597760025
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=10.4

[RMS ZEST 980]
ty=M
na=Kabel z żyłami Cu YKSY-0,6/1kV 7x2,5mm2	0
id=8030046	1
jm=m	040
ce=0	1597760025
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=10.4

[RMS ZEST 883]
ty=M
na=Kabel z żyłami Cu YKXS-0,6/1kV 1x95mm2	0
id=8040811	1
jm=m	040
ce=0	1597760025
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=936

[RMS ZEST 1036]
ty=M
na=Kabel z żyłami Cu YKXS-0,6/1kV 1x240mm2	0
id=8040815	1
jm=m	040
ce=0	1597760025
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3161.6

[RMS ZEST 913]
ty=M
na=Kab XRUHAKXS/NA2XS(F)2Y 12/20kV1x120/50mm2	0
id=8075324	1
jm=m	040
ce=0	1597760025
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=87.36

[RMS ZEST 877]
ty=M
na=Słupek bet. oznaczeniwy, pomiarowy SO	0
id=8190601	1
jm=szt	020
ce=0	1597760025
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=8.4

[RMS ZEST 542]
ty=M
na=Kołek kotwiący fi 10mm, długości 150mm	0
id=8321716	1
jm=szt	020
ce=0	1597760025
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=16

[RMS ZEST 682]
ty=M
na=Kołek rozporowy z wkrętem fi 6mm	0
id=8990410	1
jm=szt	020
ce=0	1597760025
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=112.2

[RMS ZEST 896]
ty=M
na=Złącze kablowe.	0
id=9000009	1
jm=kpl.	090
ce=0	1597760025
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=7
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7029999

[RMS ZEST 938]
ty=M
na=Transformator suchy 15,75/0,42 kV, 2000KVA, IP00.	0
id=9000015	3
jm=szt	020
ce=0	1597760025
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 952]
ty=M
na=Rozłącznik bezpiecznikowy  typu NAL17-4A 210 LCS z uziemnikiem (pole4)	0
id=9000016	3
jm=kpl.	090
ce=0	1597760025
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 915]
ty=M
na=Rozdzielnica  ,,R 2, 400/230V, 3200A, 50kA, IP30 ''' wyposażona w aparaturę wg schematu.	0
id=9000030	1
jm=kpl.	090
ce=0	1597760025
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7029999

[RMS ZEST 969]
ty=M
na=Bateria kondensatorów 10 kvar	0
id=9000030	1
jm=kpl.	090
ce=0	1597760025
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7029999

[RMS ZEST 916]
ty=M
na=Rozdzielnica ,,RSN 2,15kV,400A '' wyposażona w aparaturę wg schematu.	0
id=9000031	1
jm=kpl.	090
ce=0	1597760025
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7029999

[RMS ZEST 976]
ty=M
na=Szynoprzewód 3200A - połączenie transformatora z rozdzielnicą nn	0
id=9000032	1
jm=kpl.	090
ce=0	1597760025
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7029999

[RMS ZEST 909]
ty=M
na=Tablica licznikowa TL2  wyposażona w aparaturę wg schematu.	0
id=9000038	1
jm=kpl.	090
ce=0	1597760025
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7029999

[RMS ZEST 900]
ty=M
na=Oprawa premysłowa LED, 7400 lm, 46W,IP65 nastropowa.	0
id=9000050	1
jm=kpl.	090
ce=0	1597760025
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6

[RMS ZEST 984]
ty=M
na=Tablice,znaki ostrzegawcz,schemat połączeń oraz sprzęt BHP	0
id=9000051	3
jm=kpl.	090
ce=0	1597760025
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 847]
ty=M
na=Wywóz materiałów z demontażu i ich utylizacja.	0
id=9000075	1
jm=kpl	090
ce=0	1597760025
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1597760025
cw=0	PLN
il=3195.18

[RMS ZEST 3]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=0

[ELEMENT 1]
na=INSTALACJE  STACJI ŁADOWANIA SKŁADAJĄCA SIĘ Z 15 DWUSTANOWISKOWYCH ŁADOWAREK AUTOBUSÓW ELEKTRYCZNYCH  
wa=0
kn=0	0	0
id=466
nu=1
wn=	

[ELEMENT 2]
na=Przebudowa stacji transformatorowej
wa=0
kn=0	0	0
id=545
nu=1.1
wn=	

[POZYCJA]
id=467
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-04	5	0502-04		1
mpn=_1211
na=Oprawa premysłowa LED, 7400 lm, 46W,IP65 nastropowa.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=6
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=PW0146-ED-0005

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6,00					

[RMS 1]
nz=0.92	0	0.92
np=1
wa=0
wb=0
il=5.52

[RMS 900]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 3]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=477
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0301-02	5	0301-02		0
na=Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=12
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=PW0146-ED-0005

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12,00					

[RMS 1]
nz=0.109	0	0.109
np=1
wa=0
wb=0
il=1.31

[RMS 682]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=24

[RMS 3]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=478
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0301-11	5	0301-11		0
na=Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=PW0146-ED-0005

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8,00					

[RMS 1]
nz=0.0914	0	0.0914
np=1
wa=0
wb=0
il=0.73

[POZYCJA]
id=479
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0302-01	5	0302-01		0
na=Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=PW0146-ED-0005

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8,00					

[RMS 1]
nz=0.084	0	0.084
np=1
wa=0
wb=0
il=0.67

[RMS 227]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=8.16

[RMS 3]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=710
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0302-03	5-08	0302-03		1
mpn=_1211
na=Montaż na gotowym podłożu puszek rozgałęźnych.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=10
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=PW0146-ED-0005

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10,00					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.451	0	0.451
np=1
wa=0
wb=0
il=4.31

[RMS 229]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=10.2

[RMS 3]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=482
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministr˘w 2001	KNNR	5 0307-01	5	0307-01		0
na=Łączniki 1-bieg.  IP44.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=PW0146-ED-0005

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2,00					

[RMS 1]
nz=0.231	0	0.231
np=1
wa=0
wb=0
il=0.46

[RMS 756]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=2.04

[RMS 3]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=833
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0307-03	5	0307-03		1
mpn=_1211
na=Łączniki schodowy IP44
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=PW0146-ED-0005

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2,00					

[RMS 1]
nz=0.336	0	0.336
np=1
wa=0
wb=0
il=0.67

[RMS 971]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=2.04

[RMS 3]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=584
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-03	5	0308-03		0
na=Gniazda wtyczkowe  2P+Z, 10/16A, IP 44
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=PW0146-ED-0005

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4,00					

[RMS 1]
nz=0.341	0	0.341
np=1
wa=0
wb=0
il=1.36

[RMS 972]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=4.08

[RMS 3]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=681
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0401-18	5-08	0401-18		1
mpn=_1211
na=Przygotowanie podłoża do zabudowania rozdzielni
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=PW0146-ED-0005

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2,00					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.91

[RMS 542]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[POZYCJA]
id=564
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministr˘w 2001	KNNR	5 0406-01	5	0406-01		0
na=Termostat KTS 011  0 - 60 st.C.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=PW0146-ED-0005

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,00					

[RMS 1]
nz=0.63	0	0.63
np=1
wa=0
wb=0
il=0.63

[RMS 973]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=834
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministr˘w 2001	KNNR	5 0406-01	5	0406-01		0
na=Buczek 230V ,50Hz, IP65
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=PW0146-ED-0005

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,00					

[RMS 1]
nz=0.63	0	0.63
np=1
wa=0
wb=0
il=0.63

[RMS 975]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=787
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministr˘w 2001	KNNR	5 0406-01	5	0406-01		0
na=Przekaźnik kontroli temperatury uzwojeń transformatora
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=PW0146-ED-0005

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,00					

[RMS 1]
nz=0.63	0	0.63
np=1
wa=0
wb=0
il=0.63

[RMS 902]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=828
pd=ELEKTROPROJEKT wyd.III 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	5-14 0515-05	5-14	0515-05		1
mpn=1211
na=Rozłącznik bezpiecznikowy 20A gG
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=PW0146-ED-0005

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,00					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=1.34	0	1.34
np=1
wa=0
wb=0
il=1.28

[RMS 968]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=829
pd=ELEKTROPROJEKT wyd.III 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	5-14 0101-02	5-14	0101-02		1
mpn=1211
na=Bateria kondensatorów 10 kvar
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=PW0146-ED-0005

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,00					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=4.19	0	4.19
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 969]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 8]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.04

[POZYCJA]
id=694
pd=ELEKTROPROJEKT wyd.III 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	5-14 0101-02	5-14	0101-02		1
mpn=1211
na=Montaż tablicy licznikowej  TL 2 wyposażonej w aparaturę wg schematu.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=PW0146-ED-0005

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,00					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=4.19	0	4.19
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 909]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 8]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.04

[POZYCJA]
id=568
pd=ELEKTROPROJEKT wyd.III 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	5-14 0101-06	5-14	0101-06		1
mpn=1211
na=Montaż rozdzielnicy  ,,R 2, 400/230V, 3200A, 50kA, IP30 '' wyposażonej w aparaturę wg schematu.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=PW0146-ED-0005

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1.00					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=13.04	0	13.04
np=1
wa=0
wb=0
il=12.45

[RMS 915]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 8]
nz=0.57	0	0.57
np=1
wa=0
wb=0
il=0.57

[RMS 258]
nz=0.57	0	0.57
np=1
wa=0
wb=0
il=0.57

[POZYCJA]
id=791
pd=ELEKTROPROJEKT wyd.III 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	5-14 0101-06	5-14	0101-06		1
mpn=1211
na=Montaż rozdzielnicy ,,RSN 2,15kV,400A '' wyposażonej w aparaturę wg schematu.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=PW0146-ED-0005

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1.00					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=13.04	0	13.04
np=1
wa=0
wb=0
il=12.45

[RMS 916]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 8]
nz=0.57	0	0.57
np=1
wa=0
wb=0
il=0.57

[RMS 258]
nz=0.57	0	0.57
np=1
wa=0
wb=0
il=0.57

[POZYCJA]
id=792
pd=ELEKTROPROJEKT wyd.III 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	5-14 0101-06	5-14	0101-06		1
mpn=1211
na=Montaż szynoprzewodu 3200A - połączenie transformatora z rozdzielnicą nn
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=PW0146-ED-0005

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1.00					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=13.04	0	13.04
np=1
wa=0
wb=0
il=12.45

[RMS 976]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 8]
nz=0.57	0	0.57
np=1
wa=0
wb=0
il=0.57

[RMS 258]
nz=0.57	0	0.57
np=1
wa=0
wb=0
il=0.57

[POZYCJA]
id=818
pd=ELBUD wyd.I 1984,biuletyny do 9 1996	KNR	5-15 0701-05	5-15	0701-05		1
mpn=1211
na=Ustawienie transformatora suchego 15,75/0,42 kV, 2000KVA, IP00.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=PW0146-ED-0005

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,00					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=21.7	0	21.7
np=1
wa=0
wb=0
il=20.72

[RMS 933]
nz=5.4	0	5.4
np=1
wa=0
wb=0
il=5.4

[RMS 934]
nz=14	0	14
np=1
wa=0
wb=0
il=14

[RMS 938]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 258]
nz=8.5	0	8.5
np=1
wa=0
wb=0
il=8.5

[RMS 937]
nz=1.7	0	1.7
np=1
wa=0
wb=0
il=1.7

[POZYCJA]
id=819
pd=KNR		KNR 5-15-0701-0400		KNR 5-15-0701-0400		0
na=Podłączenie przewodów transformatora
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=PW0146-ED-0005

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,00					

[RMS 1]
nz=4.3	0	4.3
np=1
wa=0
wb=0
il=4.3

[RMS 924]
nz=7	0	7
np=1
wa=0
wb=0
il=7

[RMS 939]
nz=3.06	0	3.06
np=1
wa=0
wb=0
il=3.06

[RMS 3]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 937]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5

[RMS 926]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[POZYCJA]
id=823
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0103-02	5	0103-02		1
mpn=_1211
na=Rury winidurowe o śr. 22 mm układane n.t.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=42
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=PW0146-ED-0005

[PRZEDMIAR]
wo=42	1	42.00					

[RMS 1]
nz=0.365	0	0.365
np=1
wa=0
wb=0
il=15.33

[RMS 943]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=43.68

[RMS 944]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0
il=17.22

[RMS 682]
nz=2.1	0	2.1
np=1
wa=0
wb=0
il=88.2

[RMS 948]
nz=2.1	0	2.1
np=1
wa=0
wb=0
il=88.2

[RMS 3]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=824
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0203-02	5	0203-02		1
mpn=_1211
na=Przewody YDY 3x2,5 mm2 wciągane do rur
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=18
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=PW0146-ED-0005

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18,00					

[RMS 1]
nz=0.039	0	0.039
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7

[RMS 950]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=18.72

[RMS 3]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=838
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0203-02	5	0203-02		1
mpn=_1211
na=Przewody YDY 4x2,5 mm2 wciągane do rur
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=18
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=PW0146-ED-0005

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18,00					

[RMS 1]
nz=0.039	0	0.039
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7

[RMS 982]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=18.72

[RMS 3]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=835
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0203-02	5	0203-02		1
mpn=_1211
na=Przewody YTKSYekw 2x2x08  wciągane do rur
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=40
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=PW0146-ED-0005

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	40,00					

[RMS 1]
nz=0.039	0	0.039
np=1
wa=0
wb=0
il=1.56

[RMS 978]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=41.6

[RMS 3]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=836
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0203-02	5	0203-02		1
mpn=_1211
na=Przewody YKSY5x1,5  wciągane do rur
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=PW0146-ED-0005

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10,00					

[RMS 1]
nz=0.039	0	0.039
np=1
wa=0
wb=0
il=0.39

[RMS 979]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=10.4

[RMS 3]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=837
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0203-02	5	0203-02		1
mpn=_1211
na=Przewody YKSY 7 x2,5  wciągane do rur
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=PW0146-ED-0005

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10,00					

[RMS 1]
nz=0.039	0	0.039
np=1
wa=0
wb=0
il=0.39

[RMS 980]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=10.4

[RMS 3]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=788
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0205-05	5	0205-05		1
mpn=_1211
na=Przewody YDYżo 3x1,5 mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=50
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=PW0146-ED-0005

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50,00					

[RMS 1]
nz=0.0788	0	0.0788
np=1
wa=0
wb=0
il=3.94

[RMS 981]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=52

[RMS 3]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=789
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0205-05	5	0205-05		1
mpn=_1211
na=Przewody YDYżo 3x2,5 mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=65
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=PW0146-ED-0005

[PRZEDMIAR]
wo=65	1	65.00					

[RMS 1]
nz=0.0788	0	0.0788
np=1
wa=0
wb=0
il=5.12

[RMS 950]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=67.6

[RMS 3]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=790
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0205-05	5	0205-05		1
mpn=_1211
na=Przewody YDYżo 2x1,5 mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=35
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=PW0146-ED-0005

[PRZEDMIAR]
wo=35	1	35,00					

[RMS 1]
nz=0.0788	0	0.0788
np=1
wa=0
wb=0
il=2.76

[RMS 907]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=36.4

[RMS 3]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=794
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0205-05	5	0205-05		1
mpn=_1211
na=Przewody YDYżo 4x1,5 mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=PW0146-ED-0005

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10,00					

[RMS 1]
nz=0.0788	0	0.0788
np=1
wa=0
wb=0
il=0.79

[RMS 914]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=10.4

[RMS 3]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=530
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0202-02	5	0202-02		1
mpn=_1211
na=Przewody LYżo 6 mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=20
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=PW0146-ED-0005

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20,00					

[RMS 1]
nz=0.0179	0	0.0179
np=1
wa=0
wb=0
il=0.36

[RMS 845]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=20.8

[RMS 3]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=827
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0202-02	5	0202-02		1
mpn=_1211
na=Przewody LYżo 25 mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=PW0146-ED-0005

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10,00					

[RMS 1]
nz=0.0179	0	0.0179
np=1
wa=0
wb=0
il=0.18

[RMS 966]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=10.4

[RMS 3]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=736
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0814-02	5-08	0814-02		1
mpn=_1211
na=Montaż końcówek przez zaciskanie - przekrój żył 6 mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=PW0146-ED-0005

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5,00					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.0847	0	0.0847
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4

[RMS 666]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=5.15

[RMS 3]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=793
pd=WACETOB wyd.II 2000	KNR-W	5-10 0113-04	5-10	0113-04		1
mpn=1211
na=Układanie kabli 3xXRUHAKXS 1x120/50 12/20 kV
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=84
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=PW0146-ED-0005

[PRZEDMIAR]
wo=84	1	84.00					

[RMS 1]
nz=0.435	0	0.435
np=1
wa=0
wb=0
il=36.54

[RMS 960]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0
il=5.88

[RMS 875]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=6.72

[RMS 3]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 913]
nz=1.04	0	1.04
np=0
wa=0
wb=0
il=87.36

[RMS 567]
nz=0.0067	0	0.0067
np=1
wa=0
wb=0
il=0.56

[RMS 879]
nz=0.0046	0	0.0046
np=1
wa=0
wb=0
il=0.39

[RMS 880]
nz=0.0046	0	0.0046
np=1
wa=0
wb=0
il=0.39

[RMS 258]
nz=0.0046	0	0.0046
np=1
wa=0
wb=0
il=0.39

[POZYCJA]
id=826
pd=ORGBUD wyd.III 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	5-10 0611-05	5-10	0611-05		0
na=Montaż głowic wnętrzowych na kabel 1x120/50 12/20kV
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=12
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=PW0146-ED-0005

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12,00					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=2.81	0	2.81
np=1
wa=0
wb=0
il=32.2

[RMS 962]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=12

[RMS 963]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=12

[RMS 892]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=12

[RMS 964]
nz=0.8	0	0.8
np=1
wa=0
wb=0
il=9.6

[RMS 875]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=12

[RMS 958]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0
il=0.84

[RMS 959]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.36

[RMS 960]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6

[RMS 961]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=12

[RMS 3]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=841
pd=WACETOB wyd.II 2000	KNR-W	5-10 0315-06	5-10	0315-06		1
mpn=1211
na=Montaż przepustów szczelnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=PW0146-ED-0005

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2,00					

[RMS 1]
nz=1.88	0	1.88
np=1
wa=0
wb=0
il=3.76

[RMS 987]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 3]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=820
pd=ELEKTROPROJEKT wyd.III 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	5-14 0410-04	5-14	0410-04		1
mpn=1211
na=Demontaż oraz ponowny montaż przekładników napięciowych (pole3)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=PW0146-ED-0005

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3,00					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=2		2
wm=0		0
ws=1		1

[RMS 1]
nz=1.73	0	1.73
np=1
wa=0
wb=0
il=10.38

[RMS 3]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 8]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.06

[RMS 248]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0
il=0.33

[POZYCJA]
id=821
pd=ELEKTROPROJEKT wyd.III 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	5-14 0404-01	5-14	0404-01		1
mpn=1211
na=Demontaż rozłącznika bezpiecznikowego oraz ponowny montaż (pole3)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=PW0146-ED-0005

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,00					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=2		2
wm=0		0
ws=1		1

[RMS 1]
nz=7.06	0	7.06
np=1
wa=0
wb=0
il=14.12

[RMS 3]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 8]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0
il=0.12

[RMS 248]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0
il=0.11

[POZYCJA]
id=822
pd=ELEKTROPROJEKT wyd.III 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	5-14 0404-01	5-14	0404-01		1
mpn=1211
na=Montaż  rozłącznika bezpiecznikowego typu NAL17-4A 210 LCS z uziemnikiem (pole4)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=PW0146-ED-0005

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1.00					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.5		1.5
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=7.06	0	7.06
np=1
wa=0
wb=0
il=10.59

[RMS 952]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 8]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0
il=0.12

[RMS 248]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0
il=0.11

[POZYCJA]
id=762
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0602-05	5-08	0602-05		1
mpn=1211
na=Układanie bednarki FeZn 30x4 mm n/u
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=40
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=PW0146-ED-0005

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	40,00					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.2806	0	0.2806
np=1
wa=0
wb=0
il=10.72

[RMS 897]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=41.6

[RMS 359]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0
il=40.4

[RMS 3]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 248]
nz=0.1403	0	0.1403
np=1
wa=0
wb=0
il=5.61

[POZYCJA]
id=839
pd=ELEKTROPROJEKT wyd.III 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	5-14 0101-06	5-14	0101-06		1
mpn=1211
na=Demontaż agregatu prądotwórczego spalinowego.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=PW0146-ED-0005

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1.00					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.9		0.9
wm=0		0
ws=0.9		0.9

[RMS 1]
nz=13.04	0	13.04
np=1
wa=0
wb=0
il=11.74

[RMS 8]
nz=0.57	0	0.57
np=1
wa=0
wb=0
il=0.51

[RMS 258]
nz=0.57	0	0.57
np=1
wa=0
wb=0
il=0.51

[POZYCJA]
id=737
pd=				 		1
mpn=_1211
na=Tablice,znaki ostrzegawcz,schemat połączeń oraz sprzęt BHP
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=PW0146-ED-0005

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,00					

[RMS 984]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=840
pd=				 		1
mpn=_1211
na=Demontaż istniejących instalacji ( r-g 32)
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=PW0146-ED-0005

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,00					

[RMS 1]
nz=32	0	32
np=1
wa=0
wb=0
il=32

[POZYCJA]
id=738
pd=				 		0
na=Wywóz materiałów z demontażu i ich utylizacja.
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=PW0146-ED-0005

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,00					

[RMS 847]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[ELEMENT 2]
na=Instalacja odgromowa i uziemienia 
wa=0
kn=0	0	0
id=743
nu=1.2
wn=	

[POZYCJA]
id=843
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0607-05	5-08	0607-05		1
mpn=1211
na=Montaż przewodów odprowadzających FeZn fi 8 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=20
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=PW0146-ED-0005

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20,00					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.3978	0	0.3978
np=1
wa=0
wb=0
il=7.6

[RMS 989]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=20.8

[RMS 990]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0
il=20.2

[RMS 3]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=764
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0604-07	5-08	0604-07		1
mpn=1211
na=Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta FeZn o śr. 8 mm na dachu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=60
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=PW0146-ED-0005

[PRZEDMIAR]
wo=60	1	60,00					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.2958	0	0.2958
np=1
wa=0
wb=0
il=16.95

[RMS 989]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=62.4

[RMS 708]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0
il=60.6

[RMS 3]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=749
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0618-02	5-08	0618-02		0
na=Łączenie pręta o śr.8,0 mm na dachu za pomoca złączy skręcanych odgałęźnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=PW0146-ED-0005

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8,00					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.1958	0	0.1958
np=1
wa=0
wb=0
il=1.5

[RMS 865]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 3]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=750
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0619-01	5-08	0619-01		0
na=Montaż złączy do rynny okapowej na dachu w instalacji uziemiającej i odgromowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=PW0146-ED-0005

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2,00					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.1463	0	0.1463
np=1
wa=0
wb=0
il=0.28

[RMS 853]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 3]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=751
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0619-06	5-08	0619-06		0
na=Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji uziemiającej i odgromowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=PW0146-ED-0005

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4,00					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.4697	0	0.4697
np=1
wa=0
wb=0
il=1.79

[RMS 854]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 3]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=754
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0401-14	5-08	0401-14		0
na=Przygotowanie podłoża do zabudowania na dachu iglicy odgromowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=PW0146-ED-0005

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2,00					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.48	0	0.48
np=1
wa=0
wb=0
il=0.92

[RMS 542]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[POZYCJA]
id=755
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0622-05	5-08	0622-05		1
mpn=1211
na=Montaż iglic o wys. 2,0 m
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=PW0146-ED-0005

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,00					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=2.26	0	2.26
np=1
wa=0
wb=0
il=2.16

[RMS 965]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=842
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0622-05	5-08	0622-05		1
mpn=1211
na=Montaż iglic o wys. 3,0 m
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=PW0146-ED-0005

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,00					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=2.26	0	2.26
np=1
wa=0
wb=0
il=2.16

[RMS 988]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=760
pd=ORGBUD wyd.III 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	5-10 0809-11	5-10	0809-11		0
na=Mechaniczne pogrążanie uziomów prętowych - pręt stalowy pomiedziowany fi 20 mm+złączki+grot+głowica, dł.4m, szt.4
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=16
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=PW0146-ED-0005

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16,00					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.43	0	0.43
np=1
wa=0
wb=0
il=6.57

[RMS 867]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=16.64

[RMS 3]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 181]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.6

[RMS 861]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0
il=3.36

[POZYCJA]
id=761
pd=ORGBUD wyd.III 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	5-10 0809-06	5-10	0809-06		0
na=Montaż uziomów poziomych lub przewodów uziemiających przy głęb. wykopu 0.8 m w gruncie kat. IV - FeZn 30x4 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=80
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=PW0146-ED-0005

[PRZEDMIAR]
wo=80	1	80,00					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=2.16	0	2.16
np=1
wa=0
wb=0
il=165.02

[RMS 897]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=83.2

[RMS 3]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 181]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=4.8

[ELEMENT 2]
na=Pomiary 
wa=0
kn=0	0	0
id=628
nu=1.3
wn=	

[POZYCJA]
id=629
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-03 1202-01	4-03	1202-01		1
mpn=_1211
na=Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=6
jm=pomiar.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=PW0146-ED-0005

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6,00					

[RMS 1]
nz=1.3	0	1.3
np=1
wa=0
wb=0
il=7.8

[POZYCJA]
id=630
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1202-02	4-03	1202-02		1
mpn=_1211
na=Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=1
jm=pomiar.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=PW0146-ED-0005

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,00					

[RMS 1]
nz=1.76	0	1.76
np=1
wa=0
wb=0
il=1.76

[POZYCJA]
id=632
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-03 1205-05	4-03	1205-05		1
mpn=_1211
na=Pierwszy pomiar skuteczności zerowania
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=1
jm=pomiar.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=PW0146-ED-0005

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,00					

[RMS 1]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5

[POZYCJA]
id=633
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-03 1205-06	4-03	1205-06		1
mpn=_1211
na=Następny pomiar skuteczności zerowania
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=3
jm=pomiar.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=PW0146-ED-0005

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3,00					

[RMS 1]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0
il=0.84

[POZYCJA]
id=663
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-03 1205-01	4-03	1205-01		1
mpn=_1211
na=Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=1
jm=pomiar.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=PW0146-ED-0005

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,00					

[RMS 1]
nz=1.24	0	1.24
np=1
wa=0
wb=0
il=1.24

[POZYCJA]
id=664
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-03 1205-02	4-03	1205-02		1
mpn=_1211
na=Następny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=4
jm=pomiar.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=PW0146-ED-0005

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4,00					

[RMS 1]
nz=0.56	0	0.56
np=1
wa=0
wb=0
il=2.24

[POZYCJA]
id=665
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-03 1205-03	4-03	1205-03		1
mpn=_1211
na=Pierwszy pomiar instalacji odgromowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=1
jm=pomiar.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=PW0146-ED-0005

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,00					

[RMS 1]
nz=1.26	0	1.26
np=1
wa=0
wb=0
il=1.26

[POZYCJA]
id=666
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-03 1205-04	4-03	1205-04		1
mpn=_1211
na=Następny pomiar instalacji odgromowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=3
jm=pomiar.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=PW0146-ED-0005

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3,00					

[RMS 1]
nz=0.56	0	0.56
np=1
wa=0
wb=0
il=1.68

[POZYCJA]
id=741
pd=ELEKTROMONTAŻ wyd.IV 1985	KNP	18 1334-01.01	18	1334-01.01		1
mpn=1211
na=Pomiar przekaźnika
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=PW0146-ED-0005

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,00					

[RMS 1]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1

[POZYCJA]
id=635
pd=Energobudowa wyd.III,biuletyny do 9 1996	KNR	13-21 0402-03	13-21	0402-03		1
mpn=1211
na=Badanie wyłącznika przeciwporażeniowego różnicowo-prądowego
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=PW0146-ED-0005

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,00					

[RMS 1]
nz=3.97	0	3.97
np=1
wa=0
wb=0
il=3.97

[POZYCJA]
id=636
pd=Energobudowa wyd.III, biuletyny do 9 1996	KNR	13-21 0301-03	13-21	0301-03		0
na=Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy kpl. 5 pomiarów dok.na stanowisku
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=3
jm=kpl.pom.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=PW0146-ED-0005

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3,00					

[RMS 1]
nz=1.71	0	1.71
np=1
wa=0
wb=0
il=5.13

[POZYCJA]
id=637
pd=Energobudowa wyd.III, biuletyny do 9 1996	KNR	13-21 0301-04	13-21	0301-04		0
na=Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy kpl.pomiarów dok.na tym samym stanowisku
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=9
jm=kpl.pom.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=PW0146-ED-0005

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9,00					

[RMS 1]
nz=0.25	0	0.25
np=1
wa=0
wb=0
il=2.25

[POZYCJA]
id=581
pd=ELEKTROMONTAŻ wyd.IV 1985	KNP	18 1301-01.02	18	1301-01.02		1
mpn=1211
na=Pomiary rozdzielnic prądu zmiennego lub stałego niskiego napięcia do 10 pól
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=PW0146-ED-0005

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,00					

[RMS 1]
nz=10.2	0	10.2
np=1
wa=0
wb=0
il=10.2

[POZYCJA]
id=808
pd=(N.Z.) ELMONT wyd.IV 1985		KNP 18 1303-01.07		KNP 18 1303-01.07		0
na=Pomiar przekładników prądowych NN do 1kV
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=3
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=PW0146-ED-0005

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3,00					

[RMS 1]
nz=1.5	0	1.5
np=1
wa=0
wb=0
il=4.5

[POZYCJA]
id=809
pd=(N.Z.) ELMONT wyd.IV 1985		KNP 18 1302-01.01		KNP 18 1302-01.01		0
na=Pomiar rezystancji izolacji rozdzielnic średniego napięcia o pojedynczym układzie szyn do 10 pól
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=PW0146-ED-0005

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,00					

[RMS 1]
nz=25.2	0	25.2
np=1
wa=0
wb=0
il=25.2

[POZYCJA]
id=814
pd=KNP		KNP 18-13-0211-0100		KNP 18-13-0211-0100		0
na=Tranformator 2-uzwojeniowy grupa III.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=PW0146-ED-0005

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,00					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.05		1.05
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=19.2	0	19.2
np=1
wa=0
wb=0
il=20.16

[POZYCJA]
id=815
pd=(N.Z.) ELMONT wyd.IV 1985		KNP 18 1328-01.04		KNP 18 1328-01.04		0
na=Pomiar linii kablowej o napięciu do 30kV, o długości do 100m
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=2
jm=odc	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=PW0146-ED-0005

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2,00					

[RMS 1]
nz=16.3	0	16.3
np=1
wa=0
wb=0
il=32.6

[POZYCJA]
id=813
pd=KNP		KNP 18-13-0217-0300		KNP 18-13-0217-0300		0
na=Kondensator mocy zamontowany pojedynczo.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=PW0146-ED-0005

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,00					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.05		1.05
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=4.2

[ELEMENT 2]
na=Linie kablowe nn zasilające  i złącza
wa=0
kn=0	0	0
id=391
nu=1.4
wn=	

[POZYCJA]
id=392
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0701-03	2-01	0701-03		1
mpn=1211
na=Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 w gruncie kat. IV
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=120
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=PW0146-ED-0005

[PRZEDMIAR]
wo=120	1	120,00					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=1.3288	0	1.3288
np=1
wa=0
wb=0
il=152.28

[POZYCJA]
id=766
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0701-1202	2-01	0701-1202		1
mpn=1211
na=Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 1.0 m w gruncie kat. IV
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=90
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=PW0146-ED-0005

[PRZEDMIAR]
wo=90	1	90,00					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=2.53	0	2.53
np=1
wa=0
wb=0
il=217.45

[POZYCJA]
id=712
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0704-0303	2-01	0704-0303		1
mpn=1211
na=Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. IV
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=120
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=PW0146-ED-0005

[PRZEDMIAR]
wo=120	1	120,00					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.5522	0	0.5522
np=1
wa=0
wb=0
il=63.28

[POZYCJA]
id=767
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0704-1203	2-01	0704-1203		1
mpn=1211
na=Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 1.0 m w gruncie kat. IV
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=90
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=PW0146-ED-0005

[PRZEDMIAR]
wo=90	1	90,00					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=1.3805	0	1.3805
np=1
wa=0
wb=0
il=118.65

[POZYCJA]
id=771
pd=WACETOB wyd.II 2000	KNR-W	5-10 0303-03	5-10	0303-03		1
mpn=1211
na=Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy 75 mm w wykopie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=PW0146-ED-0005

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5,00					

[RMS 1]
nz=0.128	0	0.128
np=1
wa=0
wb=0
il=0.64

[RMS 1031]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=5.2

[RMS 1034]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8

[RMS 3]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 567]
nz=0.0095	0	0.0095
np=1
wa=0
wb=0
il=0.05

[POZYCJA]
id=850
pd=WACETOB wyd.II 2000	KNR-W	5-10 0303-03	5-10	0303-03		1
mpn=1211
na=Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy 100 mm w wykopie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=32
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=PW0146-ED-0005

[PRZEDMIAR]
wo=32	1	32,00					

[RMS 1]
nz=0.128	0	0.128
np=1
wa=0
wb=0
il=4.1

[RMS 872]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=33.28

[RMS 1032]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0
il=5.12

[RMS 3]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 567]
nz=0.0095	0	0.0095
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3

[POZYCJA]
id=849
pd=WACETOB wyd.II 2000	KNR-W	5-10 0303-03	5-10	0303-03		1
mpn=1211
na=Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy 125 mm w wykopie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=29
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=PW0146-ED-0005

[PRZEDMIAR]
wo=29	1	29.00					

[RMS 1]
nz=0.128	0	0.128
np=1
wa=0
wb=0
il=3.71

[RMS 873]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=30.16

[RMS 1033]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0
il=4.64

[RMS 3]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 567]
nz=0.0095	0	0.0095
np=1
wa=0
wb=0
il=0.28

[POZYCJA]
id=772
pd=WACETOB wyd.II 2000	KNR-W	5-10 0303-03	5-10	0303-03		1
mpn=1211
na=Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy 160 mm w wykopie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=116
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=PW0146-ED-0005

[PRZEDMIAR]
wo=116	1	116,00					

[RMS 1]
nz=0.128	0	0.128
np=1
wa=0
wb=0
il=14.85

[RMS 873]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=120.64

[RMS 1033]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0
il=18.56

[RMS 3]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 567]
nz=0.0095	0	0.0095
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1

[POZYCJA]
id=851
pd=WACETOB wyd.II 2000	KNR-W	5-10 0303-03	5-10	0303-03		1
mpn=1211
na=Układanie rur ochronnych A58PS
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=96
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=PW0146-ED-0005

[PRZEDMIAR]
wo=96	1	96,00					

[RMS 1]
nz=0.128	0	0.128
np=1
wa=0
wb=0
il=12.29

[RMS 1038]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=99.84

[RMS 3]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 567]
nz=0.0095	0	0.0095
np=1
wa=0
wb=0
il=0.91

[POZYCJA]
id=717
pd=ORGBUD wyd.III 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	5-10 0315-12	5-10	0315-12		1
mpn=1211
na=Montaż przepustu szczelnego
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=8
jm=przepust.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=PW0146-ED-0005

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8,00					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=4.013	0	4.013
np=1
wa=0
wb=0
il=30.66

[RMS 885]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 700]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.32

[RMS 371]
nz=0.013	0	0.013
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1

[RMS 3]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=769
pd=WACETOB wyd.II 2000	KNR-W	5-10 0301-01	5-10	0301-01		1
mpn=1211
na=Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szerokości do 0.4 m
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=240
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=PW0146-ED-0005

[PRZEDMIAR]
wo=240	1	240,00					

[RMS 1]
nz=0.0126	0	0.0126
np=1
wa=0
wb=0
il=3.02

[RMS 868]
nz=0.056	0	0.056
np=1
wa=0
wb=0
il=13.44

[RMS 3]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 869]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0
il=1.92

[POZYCJA]
id=768
pd=WACETOB wyd.II 2000	KNR-W	5-10 0301-02	5-10	0301-02		1
mpn=1211
na=Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szerokości do 0.6 m
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=180
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=PW0146-ED-0005

[PRZEDMIAR]
wo=180	1	180,00					

[RMS 1]
nz=0.0179	0	0.0179
np=1
wa=0
wb=0
il=3.22

[RMS 868]
nz=0.076	0	0.076
np=1
wa=0
wb=0
il=13.68

[RMS 3]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 869]
nz=0.0114	0	0.0114
np=1
wa=0
wb=0
il=2.05

[POZYCJA]
id=770
pd=WACETOB wyd.II 2000	KNR-W	5-10 0301-03	5-10	0301-03		1
mpn=1211
na=Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego - dodatek za każde 0.2 m powyżej 0.6 m
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=360
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=PW0146-ED-0005

[PRZEDMIAR]
wo=360	1	360.00					

[RMS 1]
nz=0.0042	0	0.0042
np=1
wa=0
wb=0
il=1.51

[RMS 868]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=7.2

[RMS 3]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 869]
nz=0.0034	0	0.0034
np=1
wa=0
wb=0
il=1.22

[POZYCJA]
id=774
pd=WACETOB wyd.II 2000	KNR-W	5-10 0101-04	5-10	0101-04		1
mpn=121,0:0,0911
na=Ręczne układanie kabli 4xYKXs1x95 mm2 w rowach kablowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=340
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=PW0146-ED-0005

[PRZEDMIAR]
wo=340	1	340,00					

[RMS 1]
nz=0.175	0	0.175
np=1
wa=0
wb=0
il=59.5

[RMS 960]
nz=0.017	0	0.017
np=1
wa=0
wb=0
il=5.78

[RMS 875]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=34

[RMS 876]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0
il=47.6

[RMS 877]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=1.7

[RMS 3]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 883]
nz=1.04	0	1.04
np=0
wa=0
wb=0
il=353.6

[RMS 567]
nz=0.0139	0	0.0139
np=1
wa=0
wb=0
il=4.73

[RMS 879]
nz=0.0045	0	0.0045
np=1
wa=0
wb=0
il=1.53

[RMS 880]
nz=0.0045	0	0.0045
np=1
wa=0
wb=0
il=1.53

[RMS 258]
nz=0.0045	0	0.0045
np=1
wa=0
wb=0
il=1.53

[POZYCJA]
id=773
pd=WACETOB wyd.II 2000	KNR-W	5-10 0101-05	5-10	0101-05		1
mpn=121,0:0,0911
na=Ręczne układanie kabli 4xYKXs 1x240 mm2 w rowach kablowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=1340
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=PW0146-ED-0005

[PRZEDMIAR]
wo=1340	1	1340,00					

[RMS 1]
nz=0.303	0	0.303
np=1
wa=0
wb=0
il=406.02

[RMS 960]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=26.8

[RMS 875]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=134

[RMS 876]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0
il=187.6

[RMS 877]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=6.7

[RMS 3]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1036]
nz=1.04	0	1.04
np=0
wa=0
wb=0
il=1393.6

[RMS 567]
nz=0.0139	0	0.0139
np=1
wa=0
wb=0
il=18.63

[RMS 879]
nz=0.0046	0	0.0046
np=1
wa=0
wb=0
il=6.16

[RMS 880]
nz=0.0046	0	0.0046
np=1
wa=0
wb=0
il=6.16

[RMS 258]
nz=0.0046	0	0.0046
np=1
wa=0
wb=0
il=6.16

[POZYCJA]
id=776
pd=WACETOB wyd.II 2000	KNR-W	5-10 0113-04	5-10	0113-04		1
mpn=1211
na=Układanie kabli jednożyłowych 4xYKXs 1x95 mm2  w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=560
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=PW0146-ED-0005

[PRZEDMIAR]
wo=560	1	560,00					

[RMS 1]
nz=0.435	0	0.435
np=1
wa=0
wb=0
il=243.6

[RMS 960]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0
il=39.2

[RMS 875]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=44.8

[RMS 3]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 883]
nz=1.04	0	1.04
np=0
wa=0
wb=0
il=582.4

[RMS 567]
nz=0.0067	0	0.0067
np=1
wa=0
wb=0
il=3.75

[RMS 879]
nz=0.0046	0	0.0046
np=1
wa=0
wb=0
il=2.58

[RMS 880]
nz=0.0046	0	0.0046
np=1
wa=0
wb=0
il=2.58

[RMS 258]
nz=0.0046	0	0.0046
np=1
wa=0
wb=0
il=2.58

[POZYCJA]
id=775
pd=WACETOB wyd.II 2000	KNR-W	5-10 0113-04	5-10	0113-04		1
mpn=1211
na=Układanie kabli jednożyłowych 4xYKXs 1x240 mm2  w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=1700
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=PW0146-ED-0005

[PRZEDMIAR]
wo=1700	1	1700,00					

[RMS 1]
nz=0.435	0	0.435
np=1
wa=0
wb=0
il=739.5

[RMS 960]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0
il=119

[RMS 875]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=136

[RMS 3]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1036]
nz=1.04	0	1.04
np=0
wa=0
wb=0
il=1768

[RMS 567]
nz=0.0067	0	0.0067
np=1
wa=0
wb=0
il=11.39

[RMS 879]
nz=0.0046	0	0.0046
np=1
wa=0
wb=0
il=7.82

[RMS 880]
nz=0.0046	0	0.0046
np=1
wa=0
wb=0
il=7.82

[RMS 258]
nz=0.0046	0	0.0046
np=1
wa=0
wb=0
il=7.82

[POZYCJA]
id=777
pd=WACETOB wyd.II 2000	KNR-W	5-10 0601-03	5-10	0601-03		1
mpn=_1211
na=Zarobienie na sucho końca kabla 1-żył.95 mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=30
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=PW0146-ED-0005

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30,00					

[RMS 1]
nz=0.78	0	0.78
np=1
wa=0
wb=0
il=23.4

[RMS 889]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=30

[RMS 892]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=30

[RMS 875]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=30

[RMS 3]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=778
pd=WACETOB wyd.II 2000	KNR-W	5-10 0601-04	5-10	0601-04		1
mpn=_1211
na=Zarobienie na sucho końca kabla 1-żył. 240 mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=14
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=PW0146-ED-0005

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14,00					

[RMS 1]
nz=1.3	0	1.3
np=1
wa=0
wb=0
il=18.2

[RMS 1037]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=14

[RMS 892]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=14

[RMS 875]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=14

[RMS 3]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=779
pd=ELEKTROPROJEKT wyd.III 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	5-14 0101-03	5-14	0101-03		1
mpn=1211
na=Montaż złącza kablowego.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=7
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=PW0146-ED-0005

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7,00					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=6.36	0	6.36
np=1
wa=0
wb=0
il=42.52

[RMS 896]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=7

[RMS 3]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 8]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=0.56

[POZYCJA]
id=780
pd=ORGBUD wyd.III 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	5-10 0809-06	5-10	0809-06		0
na=Montaż uziomów poziomych lub przewodów uziemiających przy głęb. wykopu 0.8 m w gruncie kat. IV - FeZn 30x4 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=70
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=PW0146-ED-0005

[PRZEDMIAR]
wo=70	1	70,00					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=2.16	0	2.16
np=1
wa=0
wb=0
il=144.4

[RMS 897]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=72.8

[RMS 3]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 181]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=4.2

[POZYCJA]
id=781
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-03 1203-02	4-03	1203-02		1
mpn=_1211
na=Badanie linii kablowej nn o ilości żył 4
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=8
jm=odc.	101
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=PW0146-ED-0005

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8,00					

[RMS 1]
nz=1.8	0	1.8
np=1
wa=0
wb=0
il=14.4

[POZYCJA]
id=784
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-03 1205-01	4-03	1205-01		1
mpn=_1211
na=Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=7
jm=pomiar.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=PW0146-ED-0005

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7,00					

[RMS 1]
nz=1.24	0	1.24
np=1
wa=0
wb=0
il=8.68

[POZYCJA]
id=783
pd=ELEKTROMONTAŻ wyd.IV 1985	KNP	18 1349-01.01	18	1349-01.01		1
mpn=1211
na=Pomiar złączy kablowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=7
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=PW0146-ED-0005

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7,00					

[RMS 1]
nz=6.2	0	6.2
np=1
wa=0
wb=0
il=43.4

[POZYCJA]
id=830
pd=ORGBUD wyd.I 1988	KNR	4-01 0108-07	4-01	0108-07		0
na=Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. IV
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=34.6
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=PW0146-ED-0005

[PRZEDMIAR]
wo=34.6	1	34,60					

[RMS 1]
nz=1.35	0	1.35
np=1
wa=0
wb=0
il=46.71

[RMS 8]
nz=0.86	0	0.86
np=1
wa=0
wb=0
il=29.76

[POZYCJA]
id=831
pd=ORGBUD wyd.I 1988	KNR	4-01 0108-08	4-01	0108-08		0
na=Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=34.6
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
krn=19
nsn=PW0146-ED-0005

[PRZEDMIAR]
wo=34.6	1	34,60					

[RMS 8]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=19.72

[ELEMENT 2]
na=Kanalizacja kablowa
wa=0
kn=0	0	0
id=844
nu=1.5
wn=	

[POZYCJA]
id=848
pd=ORGBUD 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	5-01 0107-01	5-01	0107-01		0
na=Budowa kanalizacji kablowej z rur HDPE 110 w gr.kat.IV, 1 warstw.w ciągu kan., 1 rur.w warstwie.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=45
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=PW0146-ED-0005

[PRZEDMIAR]
wo=45	1	45,00					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=1.3673	0	1.3673
np=1
wa=0
wb=0
il=58.76

[RMS 1023]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=45.9

[RMS 993]
nz=0.0084	0	0.0084
np=1
wa=0
wb=0
il=0.38

[RMS 1024]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0
il=7.2

[RMS 996]
nz=0.0135	0	0.0135
np=1
wa=0
wb=0
il=0.61

[RMS 8]
nz=0.0071	0	0.0071
np=1
wa=0
wb=0
il=0.32

[RMS 869]
nz=0.0269	0	0.0269
np=1
wa=0
wb=0
il=1.21

[RMS 999]
nz=0.0925	0	0.0925
np=1
wa=0
wb=0
il=4.16

[RMS 181]
nz=0.0104	0	0.0104
np=1
wa=0
wb=0
il=0.47

[POZYCJA]
id=845
pd=ORGBUD 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	5-01 0107-02	5-01	0107-02		0
na=Budowa kanalizacji kablowej z rur HDPE 110 w gr.kat.IV, 1 warstw.w ciągu kan., 2 rur.w warstwie.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=30
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=PW0146-ED-0005

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30,00					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=2.3427	0	2.3427
np=1
wa=0
wb=0
il=67.12

[RMS 1023]
nz=2.04	0	2.04
np=1
wa=0
wb=0
il=61.2

[RMS 993]
nz=0.0168	0	0.0168
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5

[RMS 994]
nz=0.33	0	0.33
np=1
wa=0
wb=0
il=9.9

[RMS 1024]
nz=0.32	0	0.32
np=1
wa=0
wb=0
il=9.6

[RMS 996]
nz=0.014	0	0.014
np=1
wa=0
wb=0
il=0.42

[RMS 8]
nz=0.0127	0	0.0127
np=1
wa=0
wb=0
il=0.38

[RMS 869]
nz=0.0435	0	0.0435
np=1
wa=0
wb=0
il=1.3

[RMS 999]
nz=0.183	0	0.183
np=1
wa=0
wb=0
il=5.49

[RMS 181]
nz=0.0104	0	0.0104
np=1
wa=0
wb=0
il=0.31

[POZYCJA]
id=846
pd=ORGBUD 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	5-01 0107-01	5-01	0107-01		0
na=Budowa kanalizacji kablowej z rur HDPE 50 w gr.kat.IV, 1 warstw.w ciągu kan., 1 rur.w warstwie.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=28
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=PW0146-ED-0005

[PRZEDMIAR]
wo=28	1	28,00					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=1.3673	0	1.3673
np=1
wa=0
wb=0
il=36.56

[RMS 1020]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=28.56

[RMS 993]
nz=0.0084	0	0.0084
np=1
wa=0
wb=0
il=0.24

[RMS 1021]
nz=14	1	14
np=1
wa=0
wb=0
il=14

[RMS 996]
nz=0.0135	0	0.0135
np=1
wa=0
wb=0
il=0.38

[RMS 8]
nz=0.0071	0	0.0071
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[RMS 869]
nz=0.0269	0	0.0269
np=1
wa=0
wb=0
il=0.75

[RMS 999]
nz=0.0925	0	0.0925
np=1
wa=0
wb=0
il=2.59

[RMS 181]
nz=0.0104	0	0.0104
np=1
wa=0
wb=0
il=0.29

