Załącznik nr 2 do SWZ

KOSZTORYS OFERTOWY

„Remont ulicy Wrocławskiej w Sulmierzycach – przetarg II”

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cenazł | Wartośćzł(5 x 6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | KNNR 1  0111-01 | Roboty pomiarowe w terenie równinnym  | km | 0,145 |  |  |
| 2 | KNR 2-31 0802-07 0802-08  | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa na głębokość do 30 cm na poszerzeniu  | m2 | 243,000 |  |  |
| 3 | KNR 2-31 0103-02 | Profilowanie ręczne i zagęszczanie mechaniczne pod warstwy konstrukcyjne w gruncie kat. III-IV  | m2 | 243,000 |  |  |
| 4. | KNR 2-31 0114-05 0114-06 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego – warstwa dolna gr. 15cm po zagęszczeniu; warstwa górna gr. 10cm po zagęszczeniu  | m2 | 243,000 |  |  |
| 5. | KNNR 6 1005-06 | Mechaniczne oczyszczenie istniejącej nawierzchni bitumicznej  | m2 | 600,000 |  |  |
| 6.  | KNR AT 03 0301-02 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych – warstwa wiążąca średnio 8 cm (poszerzenie i dojazd do parkingu cmentarza) | m2 | 297,000 |  |  |
| 7. | KNR AT 03 0302-03  | Nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych – warstwa ścieralna na całości 5 cm  | m2 | 987,00 |  |  |
| 8. | KNR 6 1005-07 | Dwukrotne skropienie nawierzchni (1x przed warstwą wiążącą; 1x przed warstwą ścieralną)  | m2 | 987,00 |  |  |
| 9. | KNR AT 03 0101-01 | Cięcie nawierzchni bitumicznej piłą mechaniczną na głębokość 5cm  | mb | 26,00 |  |  |
| 10. | KNNR 1 0-208-02  | Odwiezienie gruzu z poszerzenia  | m3 | 104,500 |  |  |
| 11.  | Kalkulacja własna  | Lokalna regulacja krawężników | mb | 26,000 |  |  |
| **Wartość netto** |  |
| **Podatek VAT 23%** |  |
| **Wartość brutto** |  |

Słownie: ……………………………………………………………..

………………….., dnia ……………………… r.

 …………………………………………….

 (podpis)