Kościan, dnia 20 kwietnia 2021 r.

BZP. 271.1.4.2021

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu podstawowego na**  **wykonanie montażu stolarki okiennej i drzwiowej w ramach zadania "Głęboka termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 4 w Kościanie".**

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ**

Działając zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), zamawiający wyjaśnia treść

Specyfikacji Warunków Zamówienia:

**I pytania z dnia 15.04.2021 r.**

Przekazuję odpowiedzi na zapytania:

1. Pytanie nr 1

W celu umożliwienia poprawnej kalkulacji wszystkim Oferentom, prosimy o dołączenie do materiałów przetargowych zestawienia stolarki pcv i aluminiowej, z naniesionymi wymiarami, podziałami, funkcjami otwierań oraz podanym rodzajem szklenia.

Odpowiedź

Wymiary stolarki, podział oraz funkcje otwierania skrzydeł opisuje projekt budowlany na rysunkach elewacji od nr 12 do nr 19 oraz w pliku PB-opis od strony 16 do strony 25. Rodzaj szklenia został określony w opisie stolarki okiennej - nowy projekt budowlany opis – załącznik nr 1.1 do swz.

1. Pytanie nr 2

Prosimy o potwierdzenie, że okna PCV mają być w kolorze obustronnie białym, a ślusarka aluminiowa w kolorze antracyt RAL 7016.

Odpowiedź

Kolorystyka okien i ślusarki aluminiowej została określona w opisie stolarki okiennej.

1. Pytanie nr 3

Czy Zamawiający dopuszcza do realizacji zadania profile pięcio- i sześciokomorowe, czy muszą być siedmiokomorowe?

Odpowiedź

Zamawiający oczekuje dostarczenia i zamontowania profili siedmiokomorowych.

Profile stolarki PVC zostały określone w opisie stolarki okiennej – nowy projekt budowlany opis – załącznik nr 1.1 do swz.

1. Czy Zamawiający dopuszcza montaż stolarki na pianę w licu muru? Tzw. „ciepły montaż” stosuje się przeważnie w nowych budynkach, gdzie ościeża okienne są „gładkie” i można do nich przykleić taśmy do ciepłego montażu.

Odpowiedź

Zamawiający oczekuje zamontowania stolarki i ślusarki na tzw. "ciepły montaż". W celu uzyskania "gładkiego" podłoża dla wklejenia odpowiednich taśm należy ościeża wytynkować.

1. Czy okna mają być wyposażone w nawiewniki (jeżeli tak, to jaki rodzaj- ciśnieniowe czy higrosterowalne – i ile sztuk) czy wystarczy mikrowentylacja w skrzydle RU?

Odpowiedź

Część skrzydeł stolarki PVC powinna zostać wyposażona w nawiewniki higrosterowalne dwustrumieniowe z możliwością przymknięcia, z okapem standardowym z kratką przeciw owadom, kolor dobrany do kolorystyki stolarki, przepływ powietrza przy ciśnieniu 10 Pa do 30 m3/h. Ilość nawiewników higrosterowalnych została określona w nowym przedmiarze robót – zał. nr 1.5 do swz oraz nowym załączniku 1.6 do swz.

1. Czy Zamawiający przewiduje wymianę parapetów wewnętrznych i zewnętrznych? Jeśli tak, prosimy o załączenie dokładnych opisów wymaganych materiałów oraz uzupełnienie przedmiarów o potrzebne KNR-y wraz z ilościami.

Odpowiedź

Zamawiający na tym etapie nie przewiduje montażu nowych parapetów i podokienników.

1. Poproszę o udostępnienie dalszej części zestawienia. W udostępnionych materiałach brakuje zestawień elewacji A-B, B-C, N-O, O-P, P-R, S-T, T-U, U-W, W-Y, Y-A

Odpowiedź

Załączone do ogłoszenia dokumenty są kompletne w zakresie wymiany stolarki, którą mamy zamiar wykonać, tzn.: wymiana stolarki nastąpi w osiach elewacji C-D, D-E, E-F, G-F-K-J, G-H, H-I, I-J, K-L, L-M i taki jest zakres prac do wykonania. Udostępnienie pozostałych elewacji spowodowałoby zamieszanie, bo okien na tym etapie nie wymieniamy.

1. Pytanie nr 8

Czy dopuszcza się zastosowanie okien z mniejszą ilością komór niż 7 w profilu okiennym, przy założeni, że zostanie spełniony wymóg współczynnika Uw 0,9?

Odpowiedź

Zamawiający oczekuje dostarczenia i zamontowania profili siedmiokomorowych.

1. Pytanie nr 9

Zwracam się z uprzejmą prośbą o przesłanie rysunków elewacji: W-Y oraz Y-A. Obecnie załączone są wyłącznie rysunki inwentaryzacyjne.

Załączone do ogłoszenia dokumenty są kompletne w zakresie wymiany stolarki, którą mamy zamiar wykonać, tzn.: wymiana stolarki nastąpi w osiach elewacji C-D, D-E, E-F, G-F-K-J, G-H, H-I, I-J, K-L, L-M i taki jest zakres prac do wykonania. Udostępnienie pozostałych elewacji spowodowałoby zamieszanie, bo okien na tym etapie nie wymieniamy, a więc na elewacjach W-Y oraz Y-A okien nie wymieniamy.

1. Pytanie 10

Jeszcze jedna uwaga- w projekcie budowlanym brak strony 18, Proszę o uzupełnienie. Jest również mowa o mechanizmach uchylania okien z poziomu podłogi, proszę o podanie ich ilości i rodzaju.

Odpowiedź

Zamawiający uzupełnia stronę 18 oraz zmienia zestawienie stolarki – nowy projekt budowlany opis – załącznik nr 1.1 do swz

Opis dotyczący wyposażenia w mechanizm uchylania z poziomu posadzki jest opisem ogólnym dotyczącym fasady z profili aluminiowych. Okna fasady na elewacji G-F-K-J mają zostać wykonane z profili PVC i okna mają być typu FIX, a więc nie ma konieczności wyceniania mechanizmu uchylania.

**ZMIANA SWZ**

Działając zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), dokonujemy zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

W swz Rozdział III Opis przedmiotu zamówienia:

1. pkt 7 ppkt 1 projekt budowlany opis zastępuje się nowym -załącznik nr 1.1 do swz.
2. pkt 7 ppkt 5) – przedmiar robót zastępuje się nowym przedmiarem robót – załącznik nr 1.5 do swz ,
3. dodaje się ppkt 6 – nawiewniki higrosterowalne w skrzydłach okien PV załącznik 1.6. do swz

Załączniki:

1. nowy projekt budowlany opis – załącznik nr 1.1 do swz,
2. nowy przedmiar robót. – załącznik nr 1.5 do swz,
3. nawiewniki higrosterowalne – załącznik nr 1.6 do swz.

z up. Burmistrza Miasta Kościana

/-/ Regina Mielcarek

Kierownik Biura Zamówień Publicznych