

**Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach**  
 ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice

www.zzozwadowice.pl, email: [sekretariat@zzozwadowice.pl](mailto:sekretariat@zzozwadowice.pl)

***Załącznik nr 1***

***Opis przedmiotu zamówienia***

*Przedmiotem zamówienia jest dostawa foteli obrotowych dla ZZOZ w Wadowicach.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa asortymentu** | **j.m.** | **Ilość** |
| 1 | **Fotel obrotowy biurowy siatka czarny** | szt. | 20 |
| 2 | **Fotel obrotowy biurowy eco skóra i tapicerka** | szt. | 40 |

**Wymagania (dotyczy foteli z pozycji 1 i 2):**

**Cechy fizyczne krzesła:**

* obrotowe, ergonomiczne, miękkie, tapicerowane, wysokie oparcie, wyprofilowanie płyty siedziska i oparcia odpowiednie do naturalnego wygięcia kręgosłupa i odcinka udowego kończyn dolnych
* tapicerowane miękkie siedzisko z pianką o dużej gęstości – T30 (30kg/m3),
* tapicerka krzesła wykonana z:

- materiału zmywalnego (eko-skóra), odpornego na dezynfekcję (poz. 2),

- oparcie tapicerowane siatką typu runner, siedzisko tapicerowane tapicerką typu runner, nie dopuszcza się klejenia tapicerki na siedzisku (poz. 1)

* kolor tapicerki – czarny

**Cechy funkcjonalne i wymiary krzesła:**

1. zapewniająca stabilność, pięcioramienna **chromowana** podstawa krzesła wyposażona w samohamowne kółka do powierzchni twardych i miękkich
2. podłokietniki z możliwością regulowania wysokości,
3. możliwość obrotu wokół osi pionowej o 360 mechanizmy regulacji wysokości siedziska i pochylenia oparcia powinny być łatwo dostępne i proste w obsłudze oraz tak usytuowane, aby regulację można było wykonać w pozycji siedzącej,
4. krzesło powinno posiadać takie funkcjonalności jak:

* regulacja wysokości oparcia
* regulacja pochylenia oparcia w zakresie min. 5° do przodu i min. 30° do tyłu z funkcją typu „anti-shock” (po zwolnieniu blokady oparcie nie uderza w plecy),
* możliwość blokady oparcia w wybranej pozycji,
* płynna regulacja wysokości siedziska (wraz z oparciem) w zakresie, co najmniej 400mm÷500mm (±10%), licząc od podłogi,
* regulacja podłokietników (wysokość)


1. wymiary oparcia i siedziska, zapewniające wygodną pozycję ciała i swobodę ruchów , tj.:

* szerokość oparcia  min. 450 - 500 mm
* wysokość oparcia 540 – 600 mm, (700 dla krzeseł z oparciem siatkowym)
* długość siedziska 480 - 510 mm (±10%),
* szerokość siedziska: 480 mm (±10%),

1. obciążenie krzesła min 130 kg

**Pozostałe wymagania:**

1. krzesło musi posiadać atest badań wytrzymałościowych- oświadczenie producenta
2. krzesło musi posiadać protokół oceny ergonomicznej Instytutu Medycyny Pracy- oświadczenie producenta
3. krzesło musi posiadać raport z badania odporności tkaniny tapicerki na ścieranie min. 10 000 cykli Martindale, zgodnie z normą PN-EN ISO 12947-2: 2000 lub równoważną,
4. krzesło musi posiadać raport z badania zapalności tkaniny zgodnie z normą: EN 1021- 1: 2006 (tlący papieros) lub równoważną, EN 1021 -2:2006 (równoważnik płomienia zapałki) lub równoważną



***Niespełnienie jakiegokolwiek parametru będzie skutkowało odrzuceniem oferty.***