**Załącznik nr 2 w do SWZ**

**Kosztorys ofertowy**

***Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Koźmin Wielkopolski-Staniew***

**Zamawiający**

Powiatowy Zarząd Dróg

ul Transportowa 1

63-700 Krotoszyn

**Nazwa Wykonawcy:**

………………………………………………………………………………………………….

siedziba Wykonawcy……………………………………………………………………………………

reprezentowany przez:………………………………………………..…………………………………….….

(imię i nazwisko/ stanowisko / podstawa do reprezentacji)

nr tel./fax………………………………………………………………………………………

e-mail:…………………………………………………………………………………………

NIP…………………………………… ; REGON …………………………………………

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pozycja | opis robót | jednostka  miary | ilość | cena jednostkowa | wartość  (kolumna 5x6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Kalkulacja własna | Opracowanie projektu organizacji ruchu  Plan BIOZ | szt | 1,00 |  |  |
| 2 | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych-trasa dróg w terenie równinnym | km | 0,285 |  |  |
| **3** | **KNKRB 1 0103-07** | Mechaniczne karczowaniem pni o średnicy 66-75 cm | szt | 7,00 |  |  |
| **4** | **KNKRB 1 0106-01** | Wywożenie dłużyc na odległość > 2km | mp | 0,94 |  |  |
| 5 | KNR AT-03 0101-01 | Roboty remontowe- cięcie piłą asfaltu nawierzchni bitumicznych na głębokość do 5 cm | m | 285,00 |  |  |
| 6 | KNNR 6 0803-02 | Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej, kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 186,80 |  |  |
| 7 | KNNR 1 0202-06 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40 m3 w gr. kat. III-IV z transportem urobku na odległość> 1 km sam. samowyładowczym ( pod ściek) | m3 | 43,32 |  |  |
| 8 | KNR 4-04 1103-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na  odl. 1 km | m3 | 93,100 |  |  |
| 9 | KNNR 6 0104-01 | Warstwy odsączające z piasku przepuszczalnego zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm pod ściek | m2 | 114,00 |  |  |
| 10 | KNNR 6 0109-03 | Podbudowy betonowe C8/10 gr. 20 cm pielęgnowane piaskiem i wodą pod ściek | m2 | 114,00 |  |  |
| 11 | KNNR 6 0502-03 | Ściek z 4 rzędów z kostki brukowej betonowej szarej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 114,00 |  |  |
| 12 | KNNR6 0401-01 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm bez ław na podsypce piaskowej | m | 285,00 |  |  |
| **13** | **KNR 2-31 0402-04** | Ława pod krawężniki betonowe z C 8/10 z oporem | m3 | 21,38 |  |  |
| 14 | KNR 2-31 1106-01 | Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową przy krawędzi jezdni | t | 28,50 |  |  |
| 15 | KNR 4-05 0411-02 | Demontaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu | kpl | 3,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | KNNR 4 1424-02 | Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu z przykanalikiem | szt | 5,00 |  |  |
| 17 | KNNR 1 0202-04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi na szerokości poboczy o poj. łyżki 0,25 m3 w gr. kat. III z transportem urobku na odległość >1 km sam. samowyładowczymi wraz z dowozem ziemi na obsypanie pobocza | m3 | 507,30 |  |  |
| **18** | **KNNR 6 0103-03** | Profilowanie i zagęszczenie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 741,00 |  |  |
| **19** | **KNNR 6 0104-01** | Warstwy odsączające z piasku przepuszczalnego zagęszczonego mechanicznie o gr. 10 cm | m2 | 741,00 |  |  |
| 20 | KNNR 6 0113-06 | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych mieszanki 0/63 gr. 15 cm | m2 | 741,00 |  |  |
| 21 | KNNR 6 1005-07 | Skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,7 kg/m2 nawierzchni drogowych | m2 | 741,00 |  |  |
| 22 | KNNR 6 0309-02 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna z Ac 8S 50/70  Krotność=1,25 | m2 | 741,00 |  |  |
| **23** | **KNNR 6 0401-05** | Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej | m | 285,00 |  |  |
| 24 | KNNR 6 1305-01 | Regulacja pionowa studzienki dla urządzeń podziemnych przy objętości betonu w jednym miejscu do 0,1 m3 | m3 | 5,00 |  |  |
| **25** | **KNNR 6**  **1301-07** | Plantowanie poboczy w gruntach kat. I-III | m2 | 855,00 |  |  |
| 26 | KNNR 1 0202-02 | Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,15 m3 w gr. kat. III z trans. urobku na odl..> 1 km sam. samowyładowczy | m3 | 16,560 |  |  |
| 27 | KNNR 6 0103-01 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 46,00 |  |  |
| **28** | **KNNR 6 0109-02** | Podbudowy betonowe C5/6 gr. 15 cm pielęgnowane piaskiem i wodą | m2 | 46,00 |  |  |
| 29 | KNNR6 0502-03 | Chodniki z kostki brukowej betonowej kolorowej grubości 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 46,00 |  |  |
| 30 | KNNR 6 0401-05 | Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej | m | 57,60 |  |  |
| 31 | KNR 2-31  0402-04 | Ława pod krawężniki betonowa C 8/10 z oporem | m3 | 3,571 |  |  |
| 32 | Kalkulacja własna | Inwentaryzacja powykonawcza | kpl | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Razem koszty netto | | | | | |  |
| podatek VAT 23 % | | | | | |  |
| **Razem koszty brutto** | | | | | |  |

Słownie złotych: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………… , dnia ……………………………………………. r.

………………………………………………………………………………………………………………

*(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji)*