**Załącznik nr 1 do SWZ**

**Opis Przedmiotu Zamówienia (dalej: OPZ)**

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO SKRZYNIOWEGO.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Lp.** | **WARUNKI ZAMAWIAJĄCEGO**  **DOTYCZĄCE POJAZDU** |
|  | **Rok produkcji:** 2023 |
|  | **Silnik wysokoprężny:** 4 cylindrowy, rzędowy, chłodzony cieczą |
|  | **Pojemność skokowa**: 1990 - 3200 cm3 |
|  | **Moc:** min 120 KM |
|  | **Norma emisji spalin:** minEURO 6 |
|  | **Dopuszczalna masa całkowita:** do 3500kg |
|  | **Ładowność z wywrotką:** min 1000kg |
|  | **Kabina**: kolor: Biały; Zabezpieczenie antykorozyjne nadwozia |
|  | **Zbiornik paliwa**: min 50 litrów z korkiem wlewu paliwa zamykanym na klucz. |
|  | **Fotele** z regulowanymi zagłówkami: 3 miejsca w kabinie (kierowca + 2 pasażerów). Siedzenia pokryte materiałem łatwo zmywalnym, odpornym na rozdarcie i ścieranie |
|  | **Bezwładnościowe 3 punktowe pasy bezpieczeństwa** z napinaczami przy fotelach w kabinie (dopuszczalne 2 punktowe pasy dla środkowego pasażera) |
|  | **Układ hamulcowy:** hamulce tarczowe obu osi. Hamulec postojowy realizowany przez zaciski tylnej osi. ESP, ABS. |
|  | **Układ kierowniczy** ze wspomaganiem, wyposażony w fabrycznie montowaną kierownicę po lewej stronie pojazdu, fabrycznie przystosowany do ruchu prawostronnego. Nie przerabiany, oryginalny. |
|  | **Koła:** na felgach stalowych R16, z zamontowanym kołem zapasowym. Opony klasy Michelin lub Goodyear. Pojazd powinien mieć zamontowane opony zimowe. |
|  | **Wentylacja i ogrzewanie:** Wymuszony nawiew powietrza z możliwością ustawienia kierunków i prędkości. Płynna regulacja temperatury oraz obiegu wewnętrznego. Klimatyzacja. |
|  | **Centralny zamek z pilotem.** 2 kluczyki w komplecie. |
|  | **Immobiliser fabryczny.** |
|  | **Poduszka powietrzna kierowcy** |
|  | **Elektrycznie sterowane szyby przednie** |
|  | **Tylne światła zespolone.** |
|  | **Tylne światła przeciwmgielne i wsteczne.** |
|  | **Przednie reflektory** wielopłaszczyznowe, halogenowe, ze światłami do jazdy dziennej. |
|  | **Przednie światła przeciwmgielne**. |
|  | **Lusterka boczne:** sterowane elektrycznie ipodgrzewane |
|  | **Listwa lub lampy błyskowe: halogenowe lub LED w kolorze pomarańczowym** zamontowane na dachu pojazdu |
|  | **Zamontowany HAK + gniazdo** (do ciągnięcia przyczepki) |
|  | **Komputer pokładowy.** |
|  | **Radio** wraz z kompletną instalacją, anteną i 2 głośnikami |
|  | **Dywaniki gumowe pod nogi kierowcy i pasażerów** |
|  | **Wyposażenie**:   1. linka do holowania, 2. gaśnica, 3. trójkąt odblaskowy, 4. lewarek, 5. apteczka, 6. klucz do kół, |
|  | **Pojazd gotowy do jazdy, posiadający zalecane stany wszystkich płynów eksploatacyjnych.** |
|  | **Pojazd musi posiadać wszystkie niezbędne dokumenty oraz tłumaczenia obowiązujące prawem do rejestracji pojazdu na terenie RP. Pojazd może być zarejestrowany.** |
| **Lp.** | **WARUNKI ZAMAWIAJĄCEGO**  **DOTYCZĄCE ZABUDOWY** |
|  | **Wywrotka trójstronnie- lub tylno - zsypowa** zamontowana na podwoziu samochodu |
|  | **Skrzynia** o wymiarach wewnętrznych: Długość: min. 3500 mm Szerokość: min 2000 mm  Wysokość : min 400 mm |
|  | **Spawana rama** stalowa lub aluminiowa |
|  | **Podłoga wykonana ze stali lub aluminium** |
|  | **Słupki boczne stalowe lub aluminiowe**. |
|  | **Przednia burta** z kratą ochronną wzmocniona profilami, do wysokości kabiny kierowcy. |
|  | **Wysokość burt min 40 cm** |
|  | **Centralne otwieranie burty tylnej.** (Automatyczne otwieranie tylnej burty w osi górnej w momencie wywrotu) |
|  | **Otwierane burty boczne** |
|  | **Zestaw hydrauliki ze sterowaniem wywrotu z kabiny** |
|  | **Nadkola z tworzywa** wraz z chlapaczami. |
|  | **Światła obrysowe** |

Pozostałe uregulowania dotyczące wykonania przedmiotu umowy określa wzór umowy, stanowiący **Załącznik nr 8 do SWZ**.

Oferta musi być jednoznaczna i kompleksowa, tj. musi być zgodna z wymaganiami Zamawiającego określonymi w dokumentach zamówienia.

OPZ nie podlega interpretacji. Jeśli zapisy specyfikacji są zdaniem Wykonawcy niejasne, niepełne, nieprecyzyjne lub błędne, to Wykonawca ma obowiązek zadać pytanie przed złożeniem oferty.