|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Formularz asortymentowo - cenowy po zmianie z dnia 19.02.2024 r. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Część 1 Materiały budowlane |  |  |
| Lp. | Nazwa produktu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto  | Wartość netto [PLN] | Vat [%] | Wartość brutto [PLN] | Nazwa producenta\* |  |
| 1 | Emalia olejno-ftalowa biała RAL 9003, wydajność min 16 m2/l, do malowania wewnątrz i na zewnątrz tynków oraz elementów stalowych i żeliwnych, takich jak m.in.: okna, drzwi, meble, ogrodzenia, lamperie itp., dopuszczona do stosowania w pomieszczeniach użyteczności publicznej i służby zdrowia a także w pomieszczeniach przeznaczonych do przechowywania produktów żywnościowych (bez bezpośredniego kontaktu z żywnością. Produkt musi posiadać aktualny atest higieniczny PZH dopuszczający do stosowania w obiektach służby zdrowia oraz kartę charakterystyki preparatu niebezpiecznego, trudno zapalna powłoka - klasa palności D-s1, d0opakowanie od 0,8-1 l litr | szt. | 50 |  |   |   |   |   |  |
| 2 | Emalia olejno-ftalowa biała RAL 9003, wydajność min 16 m2/l, do malowania wewnątrz i na zewnątrz tynków oraz elementów stalowych i żeliwnych, takich jak m.in.: okna, drzwi, meble, ogrodzenia, lamperie itp., dopuszczona do stosowania w pomieszczeniach użyteczności publicznej i służby zdrowia a także w pomieszczeniach przeznaczonych do przechowywania produktów żywnościowych (bez bezpośredniego kontaktu z żywnością. Produkt musi posiadać aktualny atest higieniczny PZH dopuszczający do stosowania w obiektach służby zdrowia oraz kartę charakterystyki preparatu niebezpiecznego, opakowanie 10 l | szt. | 40 |  |   |   |   |   |  |
| 3 | Emulsja akrylowa, op. 10 litrów - wydajność min. 9 m2/l, czas schnięcia do 2 godzin, powłoka antyrefleksyjna, mat, dopuszczona do stosowania w pomieszczeniach użyteczności publicznej i służby zdrowia. Produkt musi posiadać aktualny atest higieniczny PZH  | szt. | 150 |  |   |   |   |   |  |
| 4 | Emulsja zewnętrza różny kolor (w zależności od potrzeb Zamawiającego), op. 5 litrów | szt. | 20 |  |   |   |   |   |  |
| 5 | Farba podkładowa antykorozyjna do gruntowania elementów stalowych i żeliwnych użytkowanych wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, celem zabezpieczenia przed korozją, op. 0,8 litra lub 0,9 litra lub 1 litr |  litr | 20 |  |   |   |   |   |  |
| 6 | Farba spray biała i czarna (w zależności od potrzeb Zamawiającego) | szt. | 20 |  |   |   |   |   |  |
| 7 | Farba emulsyjna akrylowa zewnętrzna biała, op. 10 litrów, krycie przy max. dwukrotnym malowaniu, wydajność min. 8 m2/l, dopuszczona do stosowania w pomieszczeniach użyteczności publicznej i służby zdrowia | szt. | 5 |  |   |   |   |   |  |
| 8 | Emalia olejno - ftalowa, wydajność min. 16 m2/l, do malowania drewna, materiałów drewnopochodnych, stali, elementów żeliwnych, do malowania wewnątrz i na zewnątrz, tynków zewnętrznych, o powłoce odpornej na wgniecenia i uderzenia, op. 0,8 litra kolory: czarny, ciemny brąz, żółty, zielony, popielaty wg. potrzeb Zamawiającego, dopuszczona do stosowania w pomieszczeniach użyteczności publicznej i służby zdrowia, Produkt musi posiadać aktualny atest higieniczny PZH dopuszczający do stosowania w obiektach służby zdrowia oraz kartę charakterystyki  | litr | 105 |  |   |   |   |   |  |
| 9 | Farba emulsyjna biała do malowania łazienki i kuchni, zmywalna, oddychająca, op. 10 litrów, dopuszczona do stosowania w pomieszczeniach użyteczności publicznej i służby zdrowia | szt. | 20 |  |   |   |   |   |  |
| 10 | Emalia olejno - ftalowa gruntująca, op. 5 litrów, wydajność przy jednej warstwie do 12 m2/l, nanoszenie drugiej warstwy po 6 godz. | szt. | 20 |  |   |   |   |   |  |
| 11 | Farba do podłoży betonowych i posadzekw pomieszczeniach zamkniętych, odporna na ścieranie, wydajność min. 10 m2/l, krycie przy drugiej warstwie, nanoszenie drugiej warstwy po 1,5 godz., różne kolory (w zależności od potrzeb Zamawiającego), op. 0,8 litra | litr | 10 |  |   |   |   |   |  |
| 12 | Farba antykorozyjna, do malowania elementów stalowych bez konieczności wcześniejszego stosowania farb podkładowych lub gruntujących, kolor młotkowy czarny i młotkowy srebrny (w zależności od potrzeb Zamawiającego), op. 700 ml lub 800 ml, wydajność przy jednej warstwie min. 7 m2/l, krycie przy dwóch warstwach | szt. | 10 |  |   |   |   |   |  |
| 13 | Lakier akrylowy lamperyjny do wykonywania nienasiąkliwych dla wody powłok o wysokich walorach estetycznych opakowanie 5 l | szt. | 30 |  |   |   |   |   |  |
| 14 | Farba chlorokauczukowa biała, op. 1 l | litr | 10 |  |   |   |   |   |  |
| 15 | Lakierobejca kolor w zależności od potrzeb Zamawiającego, op. 2,5 l | szt. | 5 |  |   |   |   |   |  |
| 16 | Rozcieńczalnik nisko zapachowy do emalii ftalowych, powinien posiadać jak najmniejszą toksyczności, bez uciążliwości zapachowej, oraz zagrożenia dla środowiska. Toksyczność i uciążliwość mniejsza niż przy rozpuszczalnikach ftalowych i olejnych opakowanie 0,5 litra | szt. | 10 |  |   |   |   |   |  |
| 17 | Rozpuszczalnik op. 5 litrów, dopuszczony do stosowania w pomieszczeniach użyteczności publicznej i służby zdrowia,  | szt. | 10 |  |   |   |   |   |  |
| 18 | Zaprawa tynkarska do ręcznego wykonywania tynków kat. I, II, III, IV zewnętrznych i wewnętrznych, mrozoodporna, czas gotowości do pracy 4 godz., o wysokiej plastyczności, reakcja na ogień A-1, op. 25 kg | szt. | 50 |  |   |   |   |   |  |
| 19 | Zaprawa murarska do ogólnego stosowania, wytrzymałość na ściskanie M-5, reakcja na ogień - klasa A-1, mrozoodporna, czas roboczy 3 godz., grubość spoiny do 20 mm, op. 25 kg | szt. | 50 |  |   |   |   |   |  |
| 20 | Zaprawa cementowa, op. 25 kg | szt. | 50 |  |   |   |   |   |  |
| 21 | Gips budowlany op.15 kg | szt. | 30 |  |   |   |   |   |  |
| 22 | Gips szpachlowy op. 25 kg | szt. | 150 |  |   |   |   |   |  |
| 23 | Gładź szpachlowa, op. 20 kg, czas zużycia zaprawy 60 minut, wydajność około 1,5 kg/m²/1 mm | szt. | 50 |  |   |   |   |   |  |
| 24 | Silikon sanitarny, op. 310 ml, różne kolory (w zależności od potrzeb Zamawiającego) | szt. | 30 |  |   |   |   |   |  |
| 25 | Silikon akrylowy biały, op. 310 ml | szt. | 40 |  |   |   |   |   |  |
| 26 | Gips do łączenia płyt gipsowych, op. 5 kg | szt.  | 10 |  |   |   |   |   |  |
| 27 | Zaprawa do klejenia płytek ceramicznych i gresowych, wysoko elastyczna, czas pracy około 5 godz., mrozoodporna, op. 25 kg | szt. | 50 |  |   |   |   |   |  |
| 28 | Tynk maszynowy lekki do nakładania maszynowego na powierzchni ścian i sufitów. Do stosowania w budownictwie ogólnym i mieszkaniowym, o zwykłej wilgotności powietrza, włącznie z domowymi pomieszczeniami o podwyższonej wilgotności, jak kuchnie i łazienki. Do tynkowania powierzchni betonu komórkowego, elementów wapienno-piaskowych, wykonanych z betonu pumeksowego i zwykłego, muru mieszanego lub porowatych elementów ściennych, op. 30 kg | szt. | 40 |  |   |   |   |   |  |
| 29 | Preparat gruntujący do gruntowania podłoży nasiąkliwych, nadmiernie chłonnych i osłabionych, takich jak: beton, płyty g - k, tynki gipsowe, cementowe, nieotynkowane ściany, op. 5 lz wszelkiego rodzaju cegieł, bloczków, pustaków, wylewki betonowe i anhydrytowe, podłoża drewnopochodne, op. 5 litrów, zużycie 0,05 kg - 0,2 kg/1 m2, rozpoczęcie prac po 2 godz. | szt. | 50 |  |   |   |   |   |  |
| 30 | Grunt do drewna biały RAL 9003 przeznaczony do podkładowego malowania drewna, materiałów drewnopochodnych, tynków, betonu oraz odpowiednio zagruntowanych podkładem antykorozyjnym elementów stalowych i żeliwnych. Daje matowe doskonale przyczepne do podłoży powłoki, zwiększa przyczepność warstw nawierzchniowych, ujednoradnia malowaną powierzchnię i obniża koszty malowania. Może być stosowana do wymalowań wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Produkt musi posiadać aktualny atest higieniczny PZH dopuszczający do stosowania w obiektach służby zdrowia, op. 1 l  | szt.  | 40 |  |   |   |   |   |  |
| 31 | Szybkoschnąca emulsja gruntująca wzmacniająca podłoże do wyrównywania chłonności podłoży, wzmacniania podłoży, pod posadzki podkłady podłogowe, pod kleje, tynki, gładzie, farby o wysokiej wydajności, op. 10 litrów | szt. | 20 |  |   |   |   |   |  |
| 32 | Cementowa masa szpachlowa do prac wykończeniowych i remontowych na zewnątrz pomieszczeń w celu uzupełniania ubytków, wygładzania chropowatości, nierównościi pęknięć, do stosowania na podłożach betonowych, cementowych i cementowo -wapiennych, op. 25 kg, czas schnięcia do 3 godz., wydajność przy grubości warstwy do 3 mm - ok. 3,5 kg/m2 | szt. | 10 |  |   |   |   |   |  |
| 33 | Zaprawa do fugowania płytek ceramicznych, szerokość spoiny 1 mm - 6 mm, czas gotowości do pracy 2 godz., w temperaturze 5°C - 25°C, różne kolory (w zależności od potrzeb Zamawiającego) | kg | 50 |  |   |   |   |   |  |
| 34 | Klej do klejenia metalu, drewna, szkła, gumy, porcelany, ceramiki, plastiku, klej błyskawiczny do wszelkich powierzchni gładkich i porowatych, op. 2 ml | szt. | 20 |  |   |   |   |   |  |
| 35 | Dwuskładnikowy kit epoksydowy do metalu oraz rur, uszczelnia, wypełnia oraz rekonstruuje wszelkiego rodzaju urządzenia sanitarne, zbiornik na paliwo, rury uzyskuje twardość metalu w ciągu 10 min.op. 70 ml | szt. | 5 |  |   |   |   |   |  |
| 36 | Klej dwuskładnikowy, przeznaczony do uszczelnień przecieków w rurach, metali, zbiorników na paliwo, wodę, olej, itp., napraw samochodów, mebli, zastaw stołowych, do zamocowań haków i kołków w ścianie, robienia gwintów w drewnie i metalu, itp., materiały które można sklejać: metale (żelazne i nieżelazne), szkło, materiały ceramiczne, cegła, beton, drewno, stosowanie na powierzchniach poziomych i pionowych, bez powstawania spływów, odporny na działanie wody, kwasów, rozpuszczalników, olei, wytrzymałość na temperaturę do 120 °C, stosowanie na zimno, op. 70 ml | szt. | 5 |  |   |   |   |   |  |
| 37 | Klej montażowy do przyklejania elementów z drewna, metalu, ceramiki, szkła, sklejki i innych materiałów do różnych podłoży np. betonowych, cementowo - wapiennych, gipsowych, op. 310 ml | szt. | 10 |  |   |   |   |   |  |
| 38 | Klej montażowy 310 ml | szt. | 10 |  |   |   |   |   |  |
| 39 | Masa uszczelniająca pod płytki ceramiczne powłoka przeciwwilgociowa, op. 5 kg | szt. | 5 |  |   |   |   |   |  |
| 40 | Klej gipsowy 25 kg worek | szt | 20 |  |   |   |   |   |  |
| 41 | Klej do siatki 25 kg | szt | 40 |  |   |   |   |   |  |
| 42 | Masa kontaktowa 5 kg | szt. | 20 |  |   |   |   |   |  |
| 43 | Cement 32,5 worek 25 kg | szt | 20 |  |   |   |   |   |  |
| 44 | Zaprawa wzmocniona do renowacji powierzchni betonowych od 5 mm do 30 mm | kg | 200 |  |   |   |   |   |  |
| 45 | Benzyna ekstrakcyjna, op. 500 ml | szt. | 10 |  |   |   |   |   |  |
| 46 | Środek grzybobójczy do spryskiwania na tynk i beton, op. 1 l | szt. | 20 |  |   |   |   |   |  |
| 47 | Bloczki komórkowe przeznaczone do murowania na zaprawie klejowej z cienkimi spoinami, czoła bloczków wyprofilowane na pióro i wpust pozwalają na murowanie bez spoin pionowych. W bloczkach wykonane są uchwyty montażowe, które znacznie ułatwiają przenoszenie i stawianie elementów, do murowania ścian zewnętrznych jedno i dwuwarstwowych oraz wewnętrznych nośnych o gęstości objętościowej(kg/m3 ) 400:600,o wymiarach 7,5x12x60 | szt | 150 |  |   |   |   |   |  |
| 48 | Cegła pełna | szt. | 250 |  |   |   |   |   |  |
| 49 | Szpachlówka do drewna 250 g ( kolor w zależności od potrzeb Zamawiającego) | szt. | 5 |  |   |   |   |   |  |
| 50 | Roztwór asfaltowy do gruntowania powierzchni betonowych, konserwacji pap asfaltowych i wykonania izolacji wodochronnych, do zastosowań zewnętrznych, zużycie: pierwsza powłoka – 0,3-0,6 l/m2, kolejna powłoka – 0,2-0,4l/m2, czas schnięcia: - do 6 godz., Opakowanie 10l | szt. | 10 |  |   |   |   |   |  |
| 51 | Masa asfaltowo-kauczukowa, op. 10 kg przeznaczona do:- konserwacji pap asfaltowych na dachach wszelkich obiektów bez względu na pochylenie, - izolacji przeciwwilgociowe poziome-pionowe wszelkich budowli,- hydroizolacji podłoży z betonu, fundamentów, ław budowlanych, wylewek betonowych, ceramiki, klinkierów, itp.,- wykonywania bezspoinowych pokryć dachowych,- stosowana na zimno- zużycie przy jednokrotnej warstwie: 0,5 – 1 kg/m2 | op. | 10 |  |   |   |   |  |  |
| 52 | Lepik asfaltowy na zimno, o konsystencji gęstej masy, do zastosowań zewnętrznych, przeznaczony do:- klejenia pap asfaltowych wierzchniego krycia i podkładowych do powierzchni betonowych, płyt wiórowych, deskowania,- samodzielnych powłok hydroizolacyjnych oraz laminowanych z użyciem osnów wzmacniających z tkanin technicznych, welonów szklanych, włókien poliestrowych itp. na powierzchniach poziomych i pionowych fundamentów, piwnic, stropów, tarasach, balkonach- do zastosowania w warunkach silnego nawodnienia - zużycie: od 0,8 do 1,2 l/m2 - czas schnięcia: ok. 8 godz.Opakowanie 10l | op. | 10 |  |   |   |   |  |  |
| 53 | Papa termozgrzewalna nawierzchniowa na osnowie z włókniny poliestrowej 1,00x7,5m, gr. Min. 4,4 mm z posypką mineralną,  | rolka | 30 |  |   |   |   |  |  |
| 54 | Uszczelniacz dekarski czarny, op. 310 ml | szt. | 20 |  |   |   |   |  |  |
| 55 | Pigmenty, różne kolory (w zależności od potrzeb Zamawiającego) | szt. | 100 |  |   |   |   |  |  |
| 56 | Płytki ścienne szkliwione 30x60 cm, kolor jasny pastelowy lub biały | m2 | 100 |  |   |   |   |  |  |
| 57 | Płytki podłogowe gresowe kolor beżowy lub szary | m2 | 100 |  |   |   |   |  |  |
| 58 | Papier ścierny na płótnie 40, 60, 80, 120 (w zależności od potrzeb Zamawiającego) | arkusz | 100 |  |   |   |   |  |  |
| 59 | papier ścierny w rolce na metry 80 | mb | 100 |  |   |   |   |  |  |
| 60 | Papier ścierny na rzepy 40, 60, 80, 100, 120 (w zależności od potrzeb Zamawiającego) | szt. | 100 |  |   |   |   |   |  |
| 61 | krążek papier ścierny do "żyrafy" fi 225 gram. 80,100,120 w zależności od potrzeb Zamawiającego | szt. | 100 |  |   |   |   |   |  |
| 62 | Płyta GKB, gr. 12,5 mm | szt. | 20 |  |   |   |   |   |  |
| 63 | Płyta GKFI, gr. 12,5 mm | szt. | 20 |  |   |   |   |   |  |
| 64 | Profil U 50, dł. 4 m | szt. | 50 |  |   |   |   |   |  |
| 65 | Profil C 50, dł. 3 m | szt. | 50 |  |   |   |   |   |  |
| 66 | Profil CD 60, dł. 4 m | szt. | 50 |  |   |   |   |   |  |
| 67 | Profil U 27, dł. 4 m | szt. | 50 |  |   |   |   |   |  |
| 68 | Profil C 75, dł. 4 m | szt. | 50 |  |   |   |   |   |  |
| 69 | Profil U 75, dł. 4 m | szt. | 50 |  |   |   |   |   |  |
| 70 | Narożnik perforowany, dł. 3 m | szt. | 100 |  |   |   |   |   |  |
| 71 | narożnik aluminiowy z siatką | szt. | 200 |  |   |   |   |   |  |
| 72 | Skrzydło drzwiowe pełne płytowe białe „80” | szt. | 5 |  |   |   |   |   |  |
| 73 | Skrzydło drzwiowe pełne płytowe białe „90” | szt. | 5 |  |   |   |   |   |  |
| 74 | Skrzydło drzwiowe pełne płytowe białe „100” | szt. | 2 |  |   |   |   |   |  |
| 75 | Ościeżnica stalowa „80” | szt. | 5 |  |   |   |   |   |  |
| 76 | Ościeżnica stalowa „90” | szt. | 5 |  |   |   |   |   |  |
| 77 | Ościeżnica stalowa „100” | szt. | 2 |  |   |   |   |   |  |
| 78 | Zawiasy wkręcane | kpl. | 20 |  |   |   |   |   |  |
| 79 | Kratka drzwiowa wentylacyjna prostokątna | szt. | 10 |  |   |   |   |   |  |
| 80 | Drzwi uniwersalne wewnętrzne stalowe, ocynkowane, malowane proszkowo, kolor w zależności od zamawiającego "80" z ościeżnicą | szt | 2 |  |   |   |   |   |  |
| 81 | Drzwi uniwersalne wewnętrzne stalowe, ocynkowane, malowane proszkowo, kolor w zależności od zamawiającego "90" z ościeżnicą | szt | 2 |  |   |   |   |   |  |
| 82 | Drzwi uniwersalne wewnętrzne stalowe, ocynkowane, malowane proszkowo, kolor w zależności od zamawiającego "100" z ościeżnicą | szt. | 2 |  |   |   |   |   |  |
| 83 | Taśma papierowa malarska „30”, taśma, w kolorze niebieskim o wysokiej jakości, która nie pozostawia kleju po zerwaniu, doskonale przylega do oklejonej powierzchni, a po usunięciu nie pozostawia śladów kleju, cechuje ją duża wytrzymałość na rozciąganie na krawędziach | szt. | 150 |  |   |   |   |   |  |
| 84 | Taśma papierowa malarska „19”, taśma w kolorze niebieskim o wysokiej jakości, która nie pozostawia kleju po zerwaniu, doskonale przylega do oklejonej powierzchni, a po usunięciu nie pozostawia śladów kleju, cechuje ją duża wytrzymałość na rozciąganie na krawędziach | szt. | 50 |  |   |   |   |   |  |
| 85 | Taśma antyrysowa samoprzylepna, dł. 45 m, szer. 15 cm | szt. | 10 |  |   |   |   |   |  |
| 86 | Folia malarska gruba 4\*x5m2 | szt. | 100 |  |   |   |   |   |  |
| 87 | Folia budowlana 4x25/0,20 100 m2 | rolka | 5 |  |   |   |   |   |  |
| 88 | Folia budowlana gruba w kolorze czarnym 4x5  | szt | 20 |  |   |   |   |   |  |
| 89 | Pianka montażowa 750 ml do pistoletu | szt. | 50 |  |   |   |   |   |  |
| 90 | Siatka podtynkowa | mb | 1500 |  |   |   |   |   |  |
| 91 | Flizówka PCV wewnętrzna i zewnętrzna (w zależności od potrzeb Zamawiającego), 8 mm j.beż | szt. | 40 |  |   |   |   |   |  |
| 92 | Narożnik aluminiowy 3 m z siatką | szt. | 200 |  |   |   |   |   |  |
| 93 | Silikon do luster | szt. | 5 |  |   |   |   |   |  |
| 94 | Wykładzina podłogowa o parametrach: wykładzina homogeniczna, bezkierunkowa o grubości 2 mm, nie cięższa niż 2,70 kg/m2,grupa T, odporność na poślizg min. R10, norma 43, kolor w zależności od potrzeb Zamawiającego odcienie: niebieskiego, szarego lub beżowego. | m2 | 100 |  |   |   |   |   |  |
| 95 | Sznur do spawania wykładzin kolor brąz, szary, beż, niebieski 50mb | rolka | 4 |  |   |   |   |   |  |
| 96 | Klej do wykładziny opakowanie 5 kg | szt. | 10 |  |   |   |   |   |  |
| 97 | Płyta OSB gr 15 mm 2500x1250mm | szt. | 6 |  |   |   |   |   |  |
| 98 | Soda kaustyczna granulowana /opakowanie 250 gr/ | szt | 100 |  |   |   |   |   |  |
| 99 | Drążek prysznicowy rozprężny o wymiarach od 70 cm -110 cm do zasłony prysznicowej | szt. | 20 |  |   |   |   |   |  |
| 100 | Drążek prysznicowy rozprężny o wymiarach od 105 cm -180 cm do zasłony prysznicowej | szt. | 20 |  |   |   |   |   |  |
| 101 | drążek prysznicowy kątowy  | szt. | 5 |  |   |   |   |   |  |
| 102 | Przystawka uniwersalna na rzepy do szlifierki kątowej ø125 | szt. | 2 |  |   |   |   |   |  |
| 103 | Pistolet do silikonu profesjonalny | szt. | 5 |  |   |   |   |   |  |
| 104 | Ołówek stolarski | szt.  | 20 |  |   |   |   |   |  |
| 105 | Wiadra malarskie 15 l | szt. | 10 |  |   |   |   |   |  |
| 106 | Miara zwijana dwukolorowa 5 m | szt. | 10 |  |   |   |   |   |  |
| 107 | Paca z gąbką 13x27 cm | szt. | 6 |  |   |   |   |   |  |
| 108 | Paca stalowa 60 cm | szt. | 5 |  |   |   |   |   |  |
| 109 | Paca stalowa 13x27 cm | szt. | 20 |  |   |   |   |   |  |
| 110 | Poziomica 60 cm | szt. | 5 |  |   |   |   |   |  |
| 111 | Poziomica 100 cm | szt. | 5 |  |   |   |   |   |  |
| 112 | tarcze do szlifowania metalu fi 125x6 | szt. | 10 |  |   |   |   |   |  |
| 113 | tarcze do szlifowania metalu fi 230x6 | szt. | 10 |  |   |   |   |   |  |
| 114 | Tarcza diamentowa 125 ciągła | szt. | 10 |  |   |   |   |   |  |
| 115 | Tarcza diamentowa 230 ciągła | szt. | 2 |  |   |   |   |   |  |
| 116 | Tarcza scierna 115 średnica "120" | szt. | 50 |  |   |   |   |   |  |
| 117 | tarcze do cięcia metalu fi 125x2,5 | szt. | 10 |  |   |   |   |   |  |
| 118 | tarcze do cięcia metalu fi 230x3 | szt. | 10 |  |   |   |   |   |  |
| 119 | tarcza lamelowa 125 - 40, 60, 80 | szt. | 50 |  |   |   |   |   |  |
| 120 | Gąbka do szlifowania 80 i 60 (w zależności od potrzeb Zamawiającego) | szt. | 120 |  |   |   |   |   |  |
| 121 | Teleskop metalowy do wałka do 3,00 metra | szt.  | 5  |  |   |   |   |   |  |
| 122 | Szczotka druciana 4 - rzędowa, drewniana | szt. | 10 |  |   |   |   |   |  |
| 123 | Mieszadło malarskie TYP A 60 | szt. | 5 |  |   |   |   |   |  |
| 124 | Mieszadło malarskie TYP B 100 | szt. | 4 |  |   |   |   |   |  |
| 125 | Paca styropianowa 13x27 cm | szt. | 10 |  |   |   |   |   |  |
| 126 | Pędzel ławkowiec profesjonalny 170x70 | szt. | 20 |  |   |   |   |   |  |
| 127 | Pędzel płaski 40 mm | szt. | 30 |  |   |   |   |   |  |
| 128 | Pędzel płaski 60 mm | szt. | 80 |  |   |   |   |   |  |
| 129 | Pędzel grzejnikowy 50 | szt. | 60 |  |   |   |   |   |  |
| 130 | Pędzel angielski fi 50 | szt. | 20 |  |   |   |   |   |  |
| 131 | Wałek malarski 15 cm, do profesjonalnego malowania farbami emulsyjnymi i akrylowymi, na gładkie powierzchnie, wysokość runa 12 mm | szt. | 50 |  |   |   |   |   |  |
| 132 | Wałek 18 cm, do profesjonalnego malowania farbami emulsyjnymi i akrylowymi, na gładkie powierzchnie, wysokość runa 12 mm | szt. | 50 |  |   |   |   |   |  |
| 133 | Wałek 10 cm do profesjonalnego malowania farbami emulsyjnymi i akrylowymi, na gładkie powierzchnie, wysokość runa 12 mm | szt. | 50 |  |   |   |   |   |  |
| 134 | Szpachla 80 mm ze stali nierdzewnej z rączką plastikową | szt. | 30 |  |   |   |   |   |  |
| 135 | Szpachla 110 mm ze stali nierdzewnej z rączką plastikową | szt. | 30 |  |   |   |   |   |  |
| 136 | Skrobak malarski 110 mm | szt. | 50 |  |   |   |   |   |  |
| 137 | Ostrza 18 mm, op. a’10 szt. | op. | 40 |  |   |   |   |   |  |
| 138 | Nóż do tapet | szt. | 20 |  |   |   |   |   |  |
| 139 | Zestaw bitów min. 40 elementów zawierający m.in. adapter do bitów, bity krzyżowe, bity płaskie, nasadki. Długość robocza 25mm i 50 mm. | zest. | 2 |  |   |   |   |   |  |
| 140 | Zestaw w bitów udarowych min. 30 elementów m.in. (PH, PZ, TX, HEX, uchwyt z samozaciskiem) | zest. | 2 |  |   |   |   |   |  |
| 141 | wiertło do metalu kobaltowe ( fi 1,5 - 12) kpl. | kpl. | 5 |  |   |   |   |   |  |
| 142 | wiertło do betonu sds plus dł. 15 cm 6, 8, 10, 12,  | szt. | 5 |  |   |   |   |   |  |
| 143 | wiertło do betonu sds plus 80 cm fi 16, 22 | szt. | 2 |  |   |   |   |   |  |
| 144 | wiertło do betonu sds plus 100 cm fi 16, 22 | szt. | 2 |  |   |   |   |   |  |
| 145 | Rękawice ochronne zakończone ściągaczem wykonane z nylonu, ścieg 13,powlekane latexem o chropowatej strukturze zapewniającej doskonałą chwytność i wytrzymałość  | para | 500 |  |   |   |   |   |  |
| 146 | Rękawice ochronne wykonane z dzianiny z dwustronnym nakropieniem, 25% poliester, 75 % bawełna, gramatura 420 g, nakropienie z PCV na części dłonicowej zapewnia dobrą chwytność, trwałość rękawicy  | para | 500 |  |   |   |   |   |  |
| 147 | Młotek ślusarski min. 0,5 kg max 2 kg | szt | 5 |  |   |   |   |   |  |
| 148 | łom budowlany | szt | 4 |  |   |   |   |   |  |
| 149 | kuweta malarska duża | szt | 6 |  |   |   |   |   |  |
| 150 | torba narzędziowa - wykonana z wytrzymałej tkaniny odpornej na przetarcia i wilgoć, posiadająca usztywnione dno, pas na ramię do przenoszenia oraz uszy do dźwigania. Kieszenie wewnętrzne i zewnętrzne, w tym pionowe przegródki umożliwiające bezpośredni dostęp do narzędzi. Wymiary dł.45cm(+/-5cm), szer.25cm(+/-5cm), wys.25cm(+/-5cm) | szt | 4 |  |   |   |   |   |  |
| 151 | Taśma ostrzegawcza czerwono - biała 100m | rolka | 10 |  |   |   |   |   |  |
| 152 | Taśma ostrzegawcza żółto - czarna 100m | rolka | 10 |  |   |   |   |   |  |
| 153 | Krzyżyki dystansowe różne rozmiary : 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5 mm (opakowanie 200 szt.) | op. | 50 |  |   |   |   |   |  |
| 154 | śruba ocynkowana gwint pełny M6x40 | kg | 3 |  |   |   |   |   |  |
| 155 | śruba ocynkowana gwint pełny M8x30 | kg | 3 |  |   |   |   |   |  |
| 156 | śruba ocynkowana gwint pełny M8x50 | kg | 3 |  |   |   |   |   |  |
| 157 | śruba ocynkowana gwint pełny M10x35 | kg | 3 |  |   |   |   |   |  |
| 158 | śruba ocynkowana gwint pełny M10x50 | kg | 3 |  |   |   |   |   |  |
| 159 | śruba ocynkowana gwint pełny M12x50 | kg | 3 |  |   |   |   |   |  |
| 160 | nakrętki ocynkowane M6 | kg | 2 |  |   |   |   |   |  |
| 161 | nakrętki ocynkowane M8 | kg | 2 |  |   |   |   |   |  |
| 162 | nakrętki ocynkowane M10 | kg | 2 |  |   |   |   |   |  |
| 163 | nakrętki ocynkowane M12 | kg | 2 |  |   |   |   |   |  |
| 164 | podkładki ocynkowane zwykłe M6 | kg | 2 |  |   |   |   |   |  |
| 165 | podkładki ocynkowane zwykłe M8 | kg | 2 |  |   |   |   |   |  |
| 166 | podkładki ocynkowane zwykłe M10 | kg | 2 |  |   |   |   |   |  |
| 167 | podkładki ocynkowane zwykłe M12 | kg | 2 |  |   |   |   |   |  |
| 168 | podkładka ocynkowane sprężynowa M6 | kg | 2 |  |   |   |   |   |  |
| 169 | podkładka ocynkowane sprężynowa M8 | kg | 2 |  |   |   |   |   |  |
| 170 | podkładka ocynkowane sprężynowa M10 | kg | 2 |  |   |   |   |   |  |
| 171 | podkładka ocynkowane sprężynowa M12 | kg | 2 |  |   |   |   |   |  |
| 172 | gwoździe budowlane 40x2,0 | kg | 2 |  |   |   |   |   |  |
| 173 | gwoździe budowlane 50x2,2 | kg | 2 |  |   |   |   |   |  |
| 174 | gwoździe budowlane 60x2,5 | kg | 2 |  |   |   |   |   |  |
| 175 | gwoździe budowlane 70x3,1 | kg | 2 |  |   |   |   |   |  |
| 176 | gwoździe stalowe, ocynk., hartowane, okrągłe, gładkie do betonu i cegły, do wbijania młotkiem 1,5x25, 2,5x30 | szt | 1000 |  |   |   |   |   |  |
| 177 | Wkręty do drewna 3,5x25, 3,5x35, 3,5x45 hartowane | kg | 10 |  |   |   |   |   |  |
| 178 | wkręt meblowy konfirmat 7X70, 6.4x50 | szt. | 300 |  |   |   |   |   |  |
| 179 | wkręt do płyt kartonowo-gipsowych - 3,5x35 | szt | 4000 |  |   |   |   |   |  |
| 180 | wkręt do płyt kartonowo-gipsowych - 3,5x45 | szt | 2000 |  |   |   |   |   |  |
| 181 | wkręt do łącz profili w konstrukcjach kartonowo-gipsowych | szt | 2000 |  |   |   |   |   |  |
| 182 | Kołek stalowy typu MOLLY z hakiem prostym M4x32 | szt | 100 |  |   |   |   |   |  |
| 183 | Kołek stalowy typu MOLLY z hakiem sufitowym M4x32 | szt | 100 |  |   |   |   |   |  |
| 184 | Kotwa sprężynowa typu PARASOLKA zwykła M04x50  | szt | 100 |  |   |   |   |   |  |
| 185 | Kotwa sprężynowa typu PARASOLKA z hakiem półpełnym M04x50  | szt | 200 |  |   |   |   |   |  |
| 186 | Kotwa sprężynowa typu PARASOLKA z hakiem oczkowym M04x50  | szt | 200 |  |   |   |   |   |  |
| 187 | Kotwa sprężynowa typu PARASOLKA zwykła M05x75  | szt | 200 |  |   |   |   |   |  |
| 188 | Kotwa sprężynowa typu PARASOLKA z hakiem półpełnym M05x75  | szt | 200 |  |   |   |   |   |  |
| 189 | Kotwa sprężynowa typu PARASOLKA z hakiem oczkowym M05x75  | szt | 200 |  |   |   |   |   |  |
| 190 | Kołek rozporowy z koszulką do szybkiego montażu uderzeniowego 6x40  | szt. | 800 |  |   |   |   |   |  |
| 191 | Kołek rozporowyz koszulką do szybkiego montażu uderzeniowego 6x60 | szt. | 800 |  |   |   |   |   |  |
| 192 | Kołek rozporowy z koszulką do szybkiego montażu uderzeniowego 8x60 | szt. | 800 |  |   |   |   |   |  |
| 193 | Kołek rozporowy z koszulką do szybkiego montażu uderzeniowego 8x80  | szt. | 400 |  |   |   |   |   |  |
| 194 | Kołek rozporowy z koszulką do szybkiego montażu uderzeniowego 8x120  | szt. | 200 |  |   |   |   |   |  |
| 195 | Kołek rozporowy z koszulką do szybkiego montażu uderzeniowego 10x80  | szt. | 400 |  |   |   |   |   |  |
| 196 | Kołek rozporowy z koszulką z wkrętem z łbem sześciokątnym 8x80 | szt. | 300 |  |   |   |   |   |  |
| 197 | Kołek rozporowy z koszulką z wkrętem z łbem sześciokątnym 10x60 | szt. | 300 |  |   |   |   |   |  |
| 198 | Kołek rozporowy z koszulką z wkrętem z łbem sześciokątnym 12x60 | szt. | 300 |  |   |   |   |   |  |
| 199 | Kołek rozporowy z koszulką z wkrętem z łbem sześciokątnym 12x80 | szt. | 300 |  |   |   |   |   |  |
| 200 | Kołek rozporowy z koszulką z wkrętem z łbem sześciokątnym 14x80 | szt. | 300 |  |   |   |   |   |  |
| 201 | Kołek rozporowy z koszulką z hakiem prostym 6x30 | szt. | 300 |  |   |   |   |   |  |
| 202 | Kołek rozporowy z koszulką z hakiem prostym 8x40 | szt. | 300 |  |   |   |   |   |  |
| 203 | Kołek rozporowy z koszulką z hakiem prostym 10x50 | szt. | 300 |  |   |   |   |   |  |
| 204 | Kołek rozporowy z koszulką z hakiem prostym przedłużany 10x60 | szt. | 300 |  |   |   |   |   |  |
| 205 | Kołek rozporowy z koszulką z hakiem prostym 12x60 | szt. | 300 |  |   |   |   |   |  |
| 206 | Kołek rozporowy z koszulką z hakiem sufitowym 8x40 | szt. | 300 |  |   |   |   |   |  |
| 207 | Kołek rozporowy z koszulką z hakiem sufitowym 10x50 | szt. | 300 |  |   |   |   |   |  |
| 208 | Kołek rozporowy z koszulką z hakiem sufitowym 12x60 | szt. | 300 |  |   |   |   |   |  |
| 209 | Kołek rozporowy z koszulką z hakiem śrubowym 6x6, 8x6, 10x6 | szt. | 300 |  |   |   |   |   |  |
| 210 | Kołek rozporowy z koszulką z łbem stożkowym i wgłębieniem krzyżakowym 6x50 | szt. | 500 |  |   |   |   |   |  |
| 211 | Kołek rozporowy z koszulką z łbem stożkowym i wgłębieniem krzyżakowym 8x60 | szt. | 500 |  |   |   |   |   |  |
| 212 | Kołek rozporowy z koszulką z łbem stożkowym i wgłębieniem krzyżakowym 8x80 | szt. | 500 |  |   |   |   |   |  |
| 213 | Kołek rozporowy z koszulką z łbem stożkowym i wgłębieniem krzyżakowym 10x60 | szt. | 500 |  |   |   |   |   |  |
| 214 | Kołek rozporowy z koszulką z łbem stożkowym i wgłębieniem krzyżakowym 10x80 | szt. | 500 |  |   |   |   |   |  |
| 215 | Kołek rozporowy z koszulką z łbem stożkowym i wgłębieniem krzyżakowym 12x60 | szt. | 400 |  |   |   |   |   |  |
| 216 | Kołek rozporowy z koszulką z łbem stożkowym i wgłębieniem krzyżakowym 12x80 | szt. | 400 |  |   |   |   |   |  |
| 217 | Kołek rozporowy uniwersalny , do pustych przestrzeni 6x60 | szt | 300 |  |   |   |   |   |  |
| 218 | Kołek rozporowy uniwersalny , do pustych przestrzeni 8x60 | szt | 300 |  |   |   |   |   |  |
| 219 | Kołek rozporowy uniwersalny , do pustych przestrzeni 8x80 | szt | 300 |  |   |   |   |   |  |
| 220 | Kołek rozporowy uniwersalny , do pustych przestrzeni 10x80 | szt | 300 |  |   |   |   |   |  |
| 221 | Kołek z wkrętem do montażu tradycyjnego i ramowego, do wszystkich powszechnie stosowanych podłoży budowlanych, z 4 - stronną strefą rozporu 6x50/60 z gniazdem torx | Szt. | 400 |  |   |   |   |   |  |
| 222 | Kołek z wkrętem do montażu tradycyjnego i ramowego, do wszystkich powszechnie stosowanych podłoży budowlanych, z 4 - stronną strefą rozporu 8x40/50 z gniazdem torx | Szt. | 400 |  |  |  |  |  |
| 223 | Kołek z wkrętem do montażu tradycyjnego i ramowego, do wszystkich powszechnie stosowanych podłoży budowlanych, z 4 - stronną strefą rozporu 8x60/70 z gniazdem torx | Szt. | 400 |  |  |  |  |  |
| 224 | Kołek z wkrętem do montażu tradycyjnego i ramowego, do wszystkich powszechnie stosowanych podłoży budowlanych, z 4 - stronną strefą rozporu 6x40/50 z gniazdem torx | Szt. | 400 |  |  |  |  |  |
| 225 | Szybkoschnąca emulsja gruntująca, głęboko penetrująca, zmniejszająca i wyrównująca chłonność podłoży, pod posadzki, gładzie, tynki, farby, kleje, z możliwością rozcieńczania, produkowany na bazie najwyższej jakości wodnej dyspersji żywic polimerowych op. 5kg | Szt.  | 50 |  |  |  |  |  |
| 226 | Wełna mineralna w kostkach gr 70mm | m2 | 50 |  |  |  |  |  |
| 227 | Wełna mineralna w kostkach gr 100mm | m2 | 50 |  |  |  |  |  |
| 228 | Wełna skalna w kostkach gr 70mm | m2 | 50 |  |  |  |  |  |
| 229 | Wełna skalna w kostkach gr 100mm | m2 | 50 |  |  |  |  |  |
| 230 | Rura spiro aluminiowa Ø160 -3m | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 231 | Rura spiro aluminiowa Ø120 -3m | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 232 | Rura spiro aluminiowa Ø100 -3m | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 233 | Pręt gwintowany z cienkim gwintem 8x1000mm | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 234 | Pręt gwintowany z cienkim gwintem 10x1000mm | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 235 | Pręt gwintowany z cienkim gwintem 12x1000mm | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 236 | Plandeka niebieska 6m x 8m | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 237 | Wkręt do drewna 6 x100 | szt. | 1000 |  |  |  |  |  |
| 238 | Wkręt do drewna 6 x140 | szt. | 1000 |  |  |  |  |  |
| 239 | Wkręt do drewna 6 x160 | szt. | 1000 |  |  |  |  |  |
| 240 | Wkręt do drewna 8 x100 | szt. | 1000 |  |  |  |  |  |
| 241 | Wkręt do drewna 8 x140 | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 242 | Wkręt do drewna 8 x160 | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 243 | Klej dwuskładnikowy do spawania na zimno 50ml | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 244 | Listwa montażowa do szafek wiszących 20cm | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 245 | Wiertło do betonu sdsmax -100cm fi 30 | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 246 | Wiertło do betonu sdsmax -100cm fi 32 | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 247 | Dłuto do betonu sds max 50 x 400 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 248 | Dłuto do betonu sds max 25 x 300 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 249 | Dłuto do betonu sds plus 20 x 250 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 250 | Dłuto do betonu sds plus 40 x 250 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 251 | Dłuto do betonu sds plus 20 x 400 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 252 | Dłuto do betonu sds plus 40 x 400 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 253 | Listwa narożna do glazury grubość 8mm kolor wg potrzeb zamawiającego | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 254 | Listwa narożna do glazury grubość 10mmkolor wg potrzeb zamawiającego | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 255 | Listwa narożna do glazury grubość 12mmkolor wg potrzeb zamawiającego | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 256 | Wałek malarski dł. 20cm grubość włosia do 30mm | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 257 | Wałek malarski dł. 25cm grubość włosia do 30mm | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 258 | Kamień grzewczy do zgrzewarki Ø63 | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 259 | Kamień grzewczy do zgrzewarki Ø50 | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 260 | Kamień grzewczy do zgrzewarki Ø40 | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 261 | Kamień grzewczy do zgrzewarki Ø32 | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 262 | Kamień grzewczy do zgrzewarki Ø25 | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 263 | Kamień grzewczy do zgrzewarki Ø20 | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 264 | Beton B-30 kg 25 | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 265 | Beton B-20 kg 25 | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 266 | Samozamykacz do drzwi zewnętrzny i wewnętrzny aluminiowy | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 267 | Tarcza do cięcia metalu 125mm grubość 1mm | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 268 | Tarcza do cięcia metalu 125mm grubość 1,2mm | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 269 | Zasuwki meblowe aluminiowe  | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 270 | Wspornik metalowy 350 x400mm | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 271 | Wylewka samopoziomująca na zew. i wew. grubość do 30mm | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 272 | Wylewka betonowa kg 25 | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | …………………………………………………… |
|  |  | *należy podpisać**kwalifikowanym podpisem elektronicznym**lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym* |

.