[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft Sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	5.4.402.0
nan=BUDOWA BUDYNKU GARAŻOWEGO - INSTALACJE ELEKTRYCZNE
op=1
opn=0	0	0	1	1	0	1	8	1	0	1	0	0	0	1.	1	1	0	1	0
own=1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1
prn=2	2	3	3	4	0	6	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=VAT
wn=0

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS OFERTOWY	
nb=Budynek Garażu OSP,  Swędzieniejewice Kolonia
ab=Swędzieniejewice Kolonia, działka nr 121, gmina  98-161 Zapolice
ni=Gmina Zapolice
ai=Plac Strażacki 5,   98-161 Zapolice.
br=Branża elektryczna
cpv=45300000-0	Roboty instalacyjne w budynkach
cpv=45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne

[GRUPY RMS]
gm=pozostałe

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty zakupu	Kz
wa=0	1	0	
op=1	1
nm=3
gr=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=0	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=0	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT	V
wa=23	1	0	
op=0	0
nc=1

[RMS ZEST 1]
ty=S	0
na=agregat prądotwórczy do 2.5 kVA	0
id=81111	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
il=0,59
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	81111

[RMS ZEST 2]
ty=M	0
na=bednarka ocynkowana 25x4	0
id=1121099	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
il=78

[RMS ZEST 3]
ty=M	0
na=Cement portlandzki CEM I 32,5 - w opakowaniu 25-50 kg	0
id=1700312	2
jm=t	034
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
il=0,007258
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 4]
ty=M	0
na=ceownik perforowany CT55H50/03	0
id=8321399	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
il=16

[RMS ZEST 5]
ty=M	0
na=Ciasto wapienne	0
id=1720301	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
il=0,00608
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1720399

[RMS ZEST 6]
ty=S	0
na=ciągnik kołowy	0
id=39100	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
il=0,3249
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39116

[RMS ZEST 7]
ty=M	0
na=czujnik ruchu wewnętrzny	0
id=7302499	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 8]
ty=M	0
na=czujnik ruchu zewnętrzny	0
id=7302499	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 9]
ty=M	0
na=drut FeZn fi 8mm	0
id=1121399	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
il=68,64

[RMS ZEST 10]
ty=M	0
na=folia kalandrowana z PCW uplastycznionego grub.powyżej 0.4-0.6 mm gat.I/II	0
id=1560199	2
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
il=18,9
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 12]
ty=M	0
na=gniazda bryzgoszczelne 2-biegunowe podwójne n/t	0
id=7530299	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
il=6,12

[RMS ZEST 13]
ty=M	0
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym 5x16A	0
id=0000000	1
jm=szt	147
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
il=1,02

[RMS ZEST 14]
ty=M	0
na=grot stalowy	0
id=7590850	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
il=1

[RMS ZEST 15]
ty=M	0
na=GSU	0
id=7590799	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
il=1

[RMS ZEST 16]
ty=M	0
na=kable YDY 5x2,5mm2	0
id=7999999	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
il=10,4

[RMS ZEST 17]
ty=M	0
na=kable YKY 4x10mm2	0
id=7999999	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
il=36,4

[RMS ZEST 18]
ty=M	0
na=kołki kotwiące stalowe	0
id=8990599	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
il=118

[RMS ZEST 19]
ty=M	0
na=kołki rozporowe plastykowe	0
id=8990499	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
il=58,9

[RMS ZEST 20]
ty=M	0
na=konstrukcje mocujące	0
id=7270099	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
il=5

[RMS ZEST 21]
ty=M	0
na=konstrukcje wsporcze koryt	0
id=8340799	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
il=30

[RMS ZEST 22]
ty=M	0
na=końcówki kablowe  6	0
id=7620999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
il=20,6

[RMS ZEST 23]
ty=M	0
na=końcówki kablowe 10	0
id=7629999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
il=10

[RMS ZEST 24]
ty=M	0
na=końcówki kablowe 16	0
id=7629999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
il=6,12

[RMS ZEST 25]
ty=M	0
na=korytka K100	0
id=8322200	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
il=30

[RMS ZEST 26]
ty=M	0
na=lampa oświetleniowa uliczna 50W, 6500lm, 5000K	0
id=7301999	2
jm=kpl	090
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
il=1

[RMS ZEST 27]
ty=M	0
na=linka stalowa jednoskrętna śr. 6-10 mm	0
id=1331216	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
il=22

[RMS ZEST 28]
ty=M	0
na=łącznik dwubiegunowy IP-44	0
id=7510599	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
il=4,08

[RMS ZEST 29]
ty=M	0
na=Łączniki schodowe IP-44	0
id=7510599	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
il=4,08

[RMS ZEST 30]
ty=S	0
na=młot udarowy elektryczny	0
id=21811	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
il=0,59
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	21811

[RMS ZEST 31]
ty=M	0
na=naprężniki do liny odciągowej M16	0
id=7830302	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
il=2,1

[RMS ZEST 32]
ty=M	0
na=odgałęźniki bryzgoszczelne	0
id=7540499	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
il=10,2

[RMS ZEST 33]
ty=M	0
na=opaski kablowe typu Oki	0
id=7648099	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
il=8,5

[RMS ZEST 34]
ty=M	0
na=Oprawa awaryjna E-Aw, 1h, z autotest. z piktogramem	0
id=7302299	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
il=1

[RMS ZEST 35]
ty=M	0
na=Oprawa led 8W, nr posesji, IP-65	0
id=7302499	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
il=2

[RMS ZEST 36]
ty=M	0
na=Oprawa led oczkowa 5W, podświetlenia napisu 3D, IP-65	0
id=7302499	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
il=4

[RMS ZEST 37]
ty=M	0
na=Oprawa n/t led - awaryjna Aw 5W, 3h, z autotest /nad hydrantem/	0
id=7302299	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
il=1

[RMS ZEST 38]
ty=M	0
na=oprawy - plafoniera 25W, 3200lm, 4000K	0
id=7302299	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
il=2

[RMS ZEST 39]
ty=M	0
na=Oprawy oświetleniowe LED hermetyczne przykręcane - hermetyczna IP-56, 40W/5000lm,  4000K	0
id=7302299	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
il=6

[RMS ZEST 40]
ty=M	0
na=osłony przewodów	0
id=7590110	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
il=4,5

[RMS ZEST 41]
ty=M	0
na=piasek	0
id=1601808	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
il=3,9618

[RMS ZEST 42]
ty=M	0
na=płaskownik perforowany	0
id=8322199	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
il=6,2

[RMS ZEST 43]
ty=S	0
na=podnośnik montażowy samochodowy hydrauliczny	0
id=39912	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
il=3,95
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39912

[RMS ZEST 44]
ty=M	0
na=Przewod kabelkowe YDY 3x1,5	0
id=7959999	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
il=124,8

[RMS ZEST 45]
ty=M	0
na=Przewod kabelkowe YDY 3x2,5	0
id=7959999	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
il=62,4

[RMS ZEST 46]
ty=M	0
na=Przewod kabelkowe YDY 4x1,5	0
id=7959999	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
il=62,4

[RMS ZEST 47]
ty=M	0
na=Przewod kabelkowe YDY 5x2,5	0
id=7959999	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
il=20,8

[RMS ZEST 48]
ty=M	0
na=przewod miejscowych połaczeń wyrównawczych LgY 6mm2	0
id=1121099	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
il=15,6

[RMS ZEST 49]
ty=M	0
na=przewod YDY 5x4	0
id=7999999	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
il=16,64

[RMS ZEST 50]
ty=M	0
na=przewod YDY 5x6	0
id=7999999	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
il=10,4

[RMS ZEST 51]
ty=S	0
na=przyczepa do przewożenia kabli	0
id=39971	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
il=0,3249
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39971

[RMS ZEST 52]
ty=M	0
na=puszki izolacyjne podtynkowe do opraw oczkowych	0
id=7540099	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
il=4,08

[RMS ZEST 53]
ty=R	0
na=Robocizna - instalacje elektryczne	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
il=337,43914

[RMS ZEST 56]
ty=M	0
na=Rozdzielnica  n/t 3x16 min. IP-44, wyposażona	0
id=7058999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
il=1

[RMS ZEST 57]
ty=M	0
na=Rozłącznik R-303 + topiki D02 3x35A	0
id=7058999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
il=1

[RMS ZEST 58]
ty=M	0
na=rurka RSO 20/14	0
id=7590330	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
il=16,16

[RMS ZEST 59]
ty=M	0
na=rury DVK 50	0
id=5609999	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
il=3,12

[RMS ZEST 60]
ty=M	0
na=rury DVK 75	0
id=5609999	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
il=12,48

[RMS ZEST 61]
ty=M	0
na=rury winidurowe 20	0
id=7580099	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
il=20,8

[RMS ZEST 62]
ty=M	0
na=rury winidurowe karbowane	0
id=7580099	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
il=31,2

[RMS ZEST 63]
ty=S	0
na=samochód samowyładowczy	0
id=39800	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
il=0,56
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39812

[RMS ZEST 64]
ty=M	0
na=słupki oznaczeniowe typu SO 115x20x30 cm	0
id=8190601	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
il=0,675

[RMS ZEST 65]
ty=S	0
na=spawarka	0
id=72100	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
il=4,779
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	72112

[RMS ZEST 66]
ty=S	0
na=środek transportowy	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
il=2,0147
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39531

[RMS ZEST 67]
ty=M	0
na=śruby stalowe z nakrętkami i podkładkami	0
id=6801299	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
il=0,09

[RMS ZEST 68]
ty=M	0
na=uchwyty 20	0
id=1551399	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
il=42

[RMS ZEST 69]
ty=M	0
na=uchwyty U501	0
id=8321341	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
il=16

[RMS ZEST 70]
ty=M	0
na=uchwyty uniwersalne typu UKU	0
id=7660199	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
il=4

[RMS ZEST 71]
ty=M	0
na=uziom stalowy miedziowany o dług. 1.5 m	0
id=7590810	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
il=3

[RMS ZEST 72]
ty=M	0
na=wazelina techniczna	0
id=1034799	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
il=0,545

[RMS ZEST 73]
ty=M	0
na=wsporniki dachowe	0
id=7590330	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
il=50,5

[RMS ZEST 74]
ty=M	0
na=Wyłącznik syreny	0
id=7519999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
il=1,02

[RMS ZEST 75]
ty=M	0
na=wysięgniki rurowe oprawy	0
id=7341399	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
il=1

[RMS ZEST 76]
ty=M	0
na=Zestaw zasilający 230/400V z wyłącznikiem	0
id=7099999	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
il=1

[RMS ZEST 77]
ty=M	0
na=złącza kontrolne	0
id=7590610	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
il=4,8

[RMS ZEST 78]
ty=M	0
na=złącza prętów	0
id=7590850	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
il=2

[RMS ZEST 79]
ty=M	0
na=złącza rynnowe	0
id=7590640	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
il=1,98

[RMS ZEST 80]
ty=M	0
na=Złącze kablowe ZK wg rys. E-4	0
id=7058999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
il=1

[RMS ZEST 81]
ty=M	0
na=złącze odgromowe ZK + puszka p/t na elewacji	0
id=7590799	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
il=4

[RMS ZEST 82]
ty=M	0
na=złączki 20	0
id=7580499	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
il=8,2

[RMS ZEST 83]
ty=M	0
na=złączki pętlicowo-śrubowe 50-70 mm2	0
id=7463503	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
il=8,16

[RMS ZEST 85]
ty=S	0
na=żuraw samochodowy	0
id=31100	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
il=0,3249
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 86]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
ce=1
cw=0		0
wk=1	0
il=0

[ELEMENT 1]
na=Zasilanie obiektu wlz YKY 4x10mm2
wa=0
kn=0	0	0
wn=0
id=52
nu=1

[POZYCJA]
id=144
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0404-08 + KNNR 5 0404-04	5	0404-08 + KNNR 5 0404-04		1
na=Tablice rozdzielcze o masie do 50 kg - Modernizacja RG w świetlicy wiejskiej
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=1
ob=1		
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 53]
nz=6,95	0	3,47+3,48
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=6,95

[RMS 57]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=1

[POZYCJA]
id=53
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0701-02	5	0701-02		0
na=Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=2
ob=11,2		
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=11,2	1	0.4*0.8*35					

[RMS 53]
nz=1,24	0	1,24
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=13,888

[POZYCJA]
id=54
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0706-01	5	0706-01		0
na=Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=3
ob=70		
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=70	1	2*35					

[RMS 53]
nz=0,0126	0	0,0126
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0,882

[RMS 41]
nz=0,056	0	0,056
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=3,92

[RMS 86]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0

[RMS 63]
nz=0,008	0	0,008
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0,56

[POZYCJA]
id=55
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0702-02	5	0702-02		0
na=Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=4
ob=9,8		
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=9,8	1	0.4*0.7*35					

[RMS 53]
nz=0,2	0	0,2
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=1,96

[POZYCJA]
id=57
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0707-03	5	0707-03		0
na=Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=5
ob=35		
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=35	1	35					

[RMS 53]
nz=0,107	0	0,107
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=3,745

[RMS 17]
nz=1,04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=36,4

[RMS 72]
nz=0,013	0	0,013
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0,455

[RMS 33]
nz=0,1	0	0,1
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=3,5

[RMS 10]
nz=0,42	0	0,42
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=14,7

[RMS 64]
nz=0,015	0	0,015
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0,525

[RMS 86]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0

[RMS 66]
nz=0,0149	0	0,0149
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0,5215

[RMS 51]
nz=0,0045	0	0,0045
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0,1575

[RMS 6]
nz=0,0045	0	0,0045
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0,1575

[RMS 85]
nz=0,0045	0	0,0045
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0,1575

[POZYCJA]
id=146
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0707-01	5	0707-01		1
na=Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=6
ob=10		
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10					

[RMS 53]
nz=0,0461	0	0,0461
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0,461

[RMS 16]
nz=1,04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=10,4

[RMS 72]
nz=0,009	0	0,009
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0,09

[RMS 33]
nz=0,1	0	0,1
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=1

[RMS 10]
nz=0,42	0	0,42
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=4,2

[RMS 64]
nz=0,015	0	0,015
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0,15

[RMS 86]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0

[RMS 66]
nz=0,0149	0	0,0149
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0,149

[RMS 51]
nz=0,0053	0	0,0053
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0,053

[RMS 6]
nz=0,0053	0	0,0053
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0,053

[RMS 85]
nz=0,0053	0	0,0053
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0,053

[POZYCJA]
id=58
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0705-01	5	0705-01		0
na=Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - DVK 75 niebieska
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=7
ob=12		
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12					

[RMS 53]
nz=0,128	0	0,128
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=1,536

[RMS 60]
nz=1,04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=12,48

[RMS 86]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0

[RMS 66]
nz=0,014	0	0,014
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0,168

[POZYCJA]
id=59
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0705-01	5	0705-01		0
na=Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - DVK 50 niebieska
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=8
ob=3		
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3					

[RMS 53]
nz=0,128	0	0,128
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0,384

[RMS 59]
nz=1,04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=3,12

[RMS 86]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0

[RMS 66]
nz=0,014	0	0,014
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0,042

[POZYCJA]
id=60
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0726-10	5	0726-10		0
na=Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=9
ob=2		
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[RMS 53]
nz=2,52	0	2,52
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=5,04

[RMS 23]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=10

[RMS 70]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=2

[RMS 33]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=2

[RMS 86]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0

[POZYCJA]
id=61
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1302-03	5	1302-03		0
na=Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=10
ob=1		
jm=odc.	101
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 53]
nz=1,8	0	1,8
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=1,8

[POZYCJA]
id=145
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1302-04	5	1302-04		1
na=Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowy
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=11
ob=1		
jm=odc.	101
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 53]
nz=1,98	0	1,98
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=1,98

[ELEMENT 1]
na=Trasy kablowe
wa=0
kn=0	0	0
wn=0
id=62
nu=2

[POZYCJA]
id=63
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1201-03	5	1201-03		1
na=Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M6
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=12
ob=80		
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=80	1	80					

[RMS 53]
nz=0,011	0	0,011
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0,88

[RMS 18]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=80

[RMS 86]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0

[POZYCJA]
id=64
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1102-02	5	1102-02		1
na=Konstrukcje wsporcze osadzane w otworach z zabetonowaniem o masie do 1 kg - 2 mocowania
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=13
ob=30		
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30					

[RMS 53]
nz=0,183	0	0,183
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=5,49

[RMS 21]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=30

[RMS 86]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0

[POZYCJA]
id=66
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1105-07	5	1105-07		1
na=Montaż korytek kablowych K100H42 przez przykręcenie do gotowych otworów
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=14
ob=30		
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30					

[RMS 53]
nz=0,158	0	0,158
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=4,74

[RMS 25]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=30

[RMS 86]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0

[POZYCJA]
id=68
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1106-06	5	1106-06		1
na=Montaż uchwytów stalowych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=15
ob=16		
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16					

[RMS 53]
nz=0,15	0	0,15
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=2,4

[RMS 69]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=16

[RMS 86]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0

[POZYCJA]
id=69
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1104-06	5	1104-06		1
na=Montaż ceowników perforowanych CT55H50/03 przez przykręcenie do gotowych otworów
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=16
ob=16		
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16					

[RMS 53]
nz=0,0945	0	0,0945
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=1,512

[RMS 4]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=16

[RMS 86]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0

[POZYCJA]
id=70
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1207-03	5	1207-03		1
na=Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=17
ob=50		
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50					

[RMS 53]
nz=0,102	0	0,102
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=5,1

[POZYCJA]
id=71
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0102-02	5	0102-02		1
na=Rury winidurowe karbowane (giętkie) o śr.do 23 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=18
ob=30		
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30					

[RMS 53]
nz=0,0914	0	0,0914
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=2,742

[RMS 62]
nz=1,04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=31,2

[RMS 86]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0

[POZYCJA]
id=74
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1208-05	5	1208-05		1
na=Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=19
ob=0,038		
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=0,038	1	30*0.05*0.025					

[RMS 53]
nz=4,03	0	4,03
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0,15314

[RMS 3]
nz=0,191	0	0,191
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0,007258

[RMS 41]
nz=1,1	0	1,1
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0,0418

[RMS 5]
nz=0,16	0	0,16
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0,00608

[RMS 86]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0

[POZYCJA]
id=72
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0105-01	5	0105-01		1
na=Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane w ciągach wielokrotnych w konsolkach osadzonych na betonie, cegle, gazobetonie
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=20
ob=20		
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20					

[RMS 53]
nz=0,252	0	0,252
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=5,04

[RMS 61]
nz=1,04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=20,8

[RMS 82]
nz=0,41	0	0,41
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=8,2

[RMS 42]
nz=0,31	0	0,31
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=6,2

[RMS 19]
nz=1,4	0	1,4
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=28

[RMS 68]
nz=2,1	0	2,1
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=42

[RMS 86]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0

[POZYCJA]
id=75
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1208-03	5	1208-03		1
na=Zaprawianie bruzd o szerokości do 100 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=21
ob=30		
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30					

[RMS 53]
nz=0,0788	0	0,0788
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=2,364

[POZYCJA]
id=76
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1209-0401	5	1209-0401		1
na=Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=22
ob=3		
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3					

[RMS 53]
nz=0,149	0	0,149
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0,447

[POZYCJA]
id=79
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1201-01	5	1201-01		1
na=Osadzenie w podłożu kołków plastikowych rozporowych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=23
ob=30		
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30					

[RMS 53]
nz=0,0089	0	0,0089
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0,267

[RMS 19]
nz=1,03	0	1,03
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=30,9

[RMS 86]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0

[POZYCJA]
id=104
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0301-09	5	0301-09		1
na=Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny - wykonanie ślepych otworów
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=24
ob=10		
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10					

[RMS 53]
nz=0,494	0	0,494
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=4,94

[POZYCJA]
id=80
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0302-01	5	0302-01		1
na=Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=25
ob=4		
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[RMS 53]
nz=0,084	0	0,084
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0,336

[RMS 52]
nz=1,02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=4,08

[RMS 86]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0

[POZYCJA]
id=81
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0304-04	5	0304-04		1
na=Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4 wylotach przykręcane
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=26
ob=10		
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10					

[RMS 53]
nz=0,431	0	0,431
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=4,31

[RMS 32]
nz=1,02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=10,2

[RMS 86]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0

[ELEMENT 1]
na=WLZ-ty, przewody
wa=0
kn=0	0	0
wn=0
id=82
nu=3

[POZYCJA]
id=85
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0716-01	5	0716-01		1
na=Układanie kabli YDY 5x6 w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=27
ob=10		
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10					

[RMS 53]
nz=0,118	0	0,118
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=1,18

[RMS 50]
nz=1,04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=10,4

[RMS 86]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0

[RMS 66]
nz=0,0067	0	0,0067
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0,067

[RMS 51]
nz=0,0044	0	0,0044
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0,044

[RMS 6]
nz=0,0044	0	0,0044
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0,044

[RMS 85]
nz=0,0044	0	0,0044
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0,044

[POZYCJA]
id=86
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0716-01	5	0716-01		1
na=Układanie kabli YDY 5x4 w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=28
ob=16		
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16					

[RMS 53]
nz=0,118	0	0,118
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=1,888

[RMS 49]
nz=1,04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=16,64

[RMS 86]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0

[RMS 66]
nz=0,0067	0	0,0067
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0,1072

[RMS 51]
nz=0,0044	0	0,0044
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0,0704

[RMS 6]
nz=0,0044	0	0,0044
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0,0704

[RMS 85]
nz=0,0044	0	0,0044
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0,0704

[POZYCJA]
id=89
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0209-03	5	0209-03		1
na=Przewody kabelkowe YDY 5x2,5 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=29
ob=20		
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20					

[RMS 53]
nz=0,0555	0	0,0555
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=1,11

[RMS 47]
nz=1,04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=20,8

[RMS 86]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0

[POZYCJA]
id=161
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0209-03	5	0209-03		1
na=Przewody kabelkowe YDY 3x2,5 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=30
ob=20		
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20					

[RMS 53]
nz=0,0555	0	0,0555
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=1,11

[RMS 45]
nz=1,04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=20,8

[RMS 86]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0

[POZYCJA]
id=162
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0205-03	5	0205-03		1
na=Przewody kabelkowe YDY 3x2,5mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=31
ob=20		
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20					

[RMS 53]
nz=0,084	0	0,084
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=1,68

[RMS 45]
nz=1,04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=20,8

[RMS 86]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0

[POZYCJA]
id=163
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0203-03	5	0203-03		1
na=Przewody kabelkowe YDY 3x2,5 mm2 wciągane do rur
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=32
ob=20		
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20					

[RMS 53]
nz=0,0536	0	0,0536
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=1,072

[RMS 45]
nz=1,04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=20,8

[RMS 86]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0

[POZYCJA]
id=90
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0205-01	5	0205-01		1
na=Przewody kabelkowe YDY 4x1,5 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=33
ob=20		
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20					

[RMS 53]
nz=0,0546	0	0,0546
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=1,092

[RMS 46]
nz=1,04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=20,8

[RMS 86]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0

[POZYCJA]
id=91
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0209-01	5	0209-01		1
na=Przewody kabelkowe YDY 4x1,5 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=34
ob=20		
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20					

[RMS 53]
nz=0,0406	0	0,0406
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0,812

[RMS 46]
nz=1,04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=20,8

[RMS 86]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0

[POZYCJA]
id=160
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0209-01	5	0209-01		1
na=Przewody kabelkowe YDY 3x1,5 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=35
ob=20		
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20					

[RMS 53]
nz=0,0406	0	0,0406
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0,812

[RMS 44]
nz=1,04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=20,8

[RMS 86]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0

[POZYCJA]
id=164
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0203-03	5	0203-03		1
na=Przewody kabelkowe YDY 4x1,5 mm2 wciągane do rur
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=36
ob=20		
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20					

[RMS 53]
nz=0,0536	0	0,0536
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=1,072

[RMS 46]
nz=1,04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=20,8

[RMS 86]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0

[POZYCJA]
id=95
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0205-01	5	0205-01		1
na=Przewody kabelkowe YDY 3x1,5 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=37
ob=40		
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	40					

[RMS 53]
nz=0,0546	0	0,0546
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=2,184

[RMS 44]
nz=1,04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=41,6

[RMS 86]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0

[POZYCJA]
id=96
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0209-01	5	0209-01		1
na=Przewody kabelkowe YDY 3x1,5 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=38
ob=50		
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50					

[RMS 53]
nz=0,0406	0	0,0406
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=2,03

[RMS 44]
nz=1,04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=52

[RMS 86]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0

[POZYCJA]
id=97
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0203-01	5	0203-01		1
na=Przewody kabelkowe YDY 3x1,5 wciągane do rur
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=39
ob=10		
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10					

[RMS 53]
nz=0,0352	0	0,0352
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0,352

[RMS 44]
nz=1,04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=10,4

[RMS 86]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0

[POZYCJA]
id=101
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1203-10	5	1203-10		1
na=Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 6 mm2 pod zaciski lub bolce
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=40
ob=20		
jm=szt.żył	000
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20					

[RMS 53]
nz=0,0263	0	0,0263
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0,526

[POZYCJA]
id=102
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1203-08	5	1203-08		1
na=Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=41
ob=100		
jm=szt.żył	000
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=100	1	100					

[RMS 53]
nz=0,02	0	0,02
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=2

[ELEMENT 1]
na=Montaż rozdzielnic, opraw oświetleniowych i osprzętu
wa=0
kn=0	0	0
wn=0
id=27
nu=4

[POZYCJA]
id=141
pd=ORGBUD wyd.III 1986 biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0401-14	5-08	0401-14		1
na=Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechan. pod kołki kotwiące M10 w podł. z betonu - aparat o 3-4 otworach mocujących
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=42
ob=2		
jm=aparat	000
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 53]
nz=0,48	0	0,48
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0,9168

[RMS 18]
nz=4	0	4
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=8

[POZYCJA]
id=143
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0404-08 + KNNR 5 0404-04	5	0404-08 + KNNR 5 0404-04		1
na=Tablice rozdzielcze o masie do 50 kg - TE wg schematu rys.E-3
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=43
ob=1		
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 53]
nz=6,95	0	3,47+3,48
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=6,95

[RMS 56]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=1

[POZYCJA]
id=142
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0404-08 + KNNR 5 0404-04	5	0404-08 + KNNR 5 0404-04		1
na=Tablice rozdzielcze o masie do 50 kg - Złącze kablowe ZK wg rys. E-4
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=44
ob=1		
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 53]
nz=6,95	0	3,47+3,48
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=6,95

[RMS 80]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=1

[POZYCJA]
id=105
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1201-05	5	1201-05		1
na=Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M10 w stropie
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=45
ob=30		
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30					

[RMS 53]
nz=0,0238	0	0,0238
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0,714

[RMS 18]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=30

[RMS 86]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0

[POZYCJA]
id=159
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1002-06	5	1002-06		1
na=Montaż przewieszek z lin stalowych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=46
ob=2		
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[RMS 53]
nz=2,37	0	2,37
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=4,74

[RMS 27]
nz=11	0	11
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=22

[RMS 31]
nz=1,05	0	1,05
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=2,1

[RMS 20]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=2

[RMS 83]
nz=4,08	0	4,08
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=8,16

[RMS 86]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0

[RMS 66]
nz=0,1	0	0,1
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0,2

[RMS 43]
nz=1,24	0	1,24
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=2,48

[POZYCJA]
id=28
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0307-02	5	0307-02		1
na=Łączniki schodowe IP-44
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=47
ob=4		
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[RMS 53]
nz=0,294	0	0,294
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=1,176

[RMS 29]
nz=1,02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=4,08

[RMS 86]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0

[POZYCJA]
id=29
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0307-03	5	0307-03		1
na=Łączniki krzyżowe, dwubiegunowe
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=48
ob=2		
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[RMS 53]
nz=0,336	0	0,336
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0,672

[RMS 28]
nz=1,02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=2,04

[RMS 86]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0

[POZYCJA]
id=147
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0307-03	5	0307-03		1
na=Łączniki brzgoszczelne n/t
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=49
ob=2		
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[RMS 53]
nz=0,336	0	0,336
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0,672

[RMS 28]
nz=1,02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=2,04

[RMS 86]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0

[POZYCJA]
id=45
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-04	5	0502-04		1
na=Oprawy oświetleniowe LED hermetyczne przykręcane - hermetyczna IP-56, 40W/5000lm,  4000K
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=50
ob=6		
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6					

[RMS 53]
nz=0,92	0	0,92
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=5,52

[RMS 39]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=6

[RMS 86]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0

[POZYCJA]
id=30
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-04	5	0502-04		1
na=Oprawy oświetleniowe LED przykręcane - plafoniera 25W, 3200lm, 4000K
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=51
ob=2		
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[RMS 53]
nz=0,92	0	0,92
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=1,84

[RMS 38]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=2

[RMS 86]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0

[POZYCJA]
id=31
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1002-04	5	1002-04		1
na=Montaż wysięgników rurowych o masie do 30 kg na ścianie
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=52
ob=1		
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 53]
nz=2,03	0	2,03
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=2,03

[RMS 75]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=1

[RMS 20]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=3

[RMS 86]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0

[RMS 66]
nz=0,11	0	0,11
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0,11

[RMS 43]
nz=1,06	0	1,06
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=1,06

[POZYCJA]
id=149
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1004-02	5	1004-02		1
na=Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=53
ob=1		
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 53]
nz=0,72	0	0,72
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0,72

[RMS 26]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=1

[RMS 86]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0

[RMS 66]
nz=0,06	0	0,06
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0,06

[RMS 43]
nz=0,41	0	0,41
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0,41

[POZYCJA]
id=150
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-04	5	0502-04		1
na=Oprawa n/t led - awaryjna Aw 5W, 3h, autotest
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=54
ob=1		
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 53]
nz=0,92	0	0,92
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0,92

[RMS 37]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=1

[RMS 86]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0

[POZYCJA]
id=151
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-02	5	0502-02		1
na=Oprawa awaryjna E-Aw, 3h, z autotestem i piktogramem
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=55
ob=1		
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 53]
nz=0,62	0	0,62
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0,62

[RMS 34]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=1

[RMS 86]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0

[POZYCJA]
id=152
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0511-01	5	0511-01		1
na=Oprawa led 8W, nr posesji, IP-65
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=56
ob=2		
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[RMS 53]
nz=1,22	0	1,22
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=2,44

[RMS 35]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=2

[RMS 86]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0

[POZYCJA]
id=153
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0511-01	5	0511-01		1
na=Oprawa led oczkowa 5W, podświetlenia napisu 3D, IP-65
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=57
ob=4		
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[RMS 53]
nz=1,22	0	1,22
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=4,88

[RMS 36]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=4

[RMS 86]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0

[POZYCJA]
id=155
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0511-01	5	0511-01		1
na=czujnik ruchu wewnętrzny
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=58
ob=1		
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 53]
nz=1,22	0	1,22
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=1,22

[RMS 7]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=1

[RMS 86]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0

[POZYCJA]
id=156
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0511-01	5	0511-01		1
na=czujnik ruchu zewnętrzny
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=59
ob=2		
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[RMS 53]
nz=1,22	0	1,22
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=2,44

[RMS 8]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=2

[RMS 86]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0

[POZYCJA]
id=154
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-01	5	0406-01		1
na=Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=60
ob=1		
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 53]
nz=0,63	0	0,63
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0,63

[RMS 74]
nz=1,02	0	1,02
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=1,02

[POZYCJA]
id=138
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-05	5	0308-05		1
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=61
ob=6		
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6					

[RMS 53]
nz=0,263	0	0,263
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=1,578

[RMS 12]
nz=1,02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=6,12

[RMS 86]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0

[POZYCJA]
id=139
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-08	5	0308-08		1
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym 5x16A
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=62
ob=1		
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 53]
nz=0,307	0	0,307
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0,307

[RMS 13]
nz=1,02	0	1,02
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=1,02

[POZYCJA]
id=140
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-02	5	0406-02		1
na=Aparaty elektryczne o masie do 5 kg - zestaw zasilający 230/400V z wyłącznikiem
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=63
ob=1		
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 53]
nz=0,75	0	0,75
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0,75

[RMS 76]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=1

[POZYCJA]
id=157
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1203-01	5	1203-01		1
na=Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=64
ob=300		
jm=szt.żył	000
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=300	1	300					

[RMS 53]
nz=0,0158	0	0,0158
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=4,74

[ELEMENT 1]
na=Instalacja ekwipotencjalna i odgromowa
wa=0
kn=0	0	0
wn=0
id=106
nu=5

[POZYCJA]
id=130
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0605-05	5	0605-05		1
na=Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.8 m; kat.gruntu III
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=65
ob=75		
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=75	1	55+4*5					

[RMS 53]
nz=1,45	0	1,45
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=108,75

[RMS 2]
nz=1,04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=78

[RMS 77]
nz=0,06	0	0,06
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=4,5

[RMS 40]
nz=0,06	0	0,06
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=4,5

[RMS 86]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0

[POZYCJA]
id=132
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0606-02	5	0606-02		1
na=Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 4.5 m (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.I-II
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=66
ob=1		
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 53]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=1

[RMS 71]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=3

[RMS 78]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=2

[RMS 14]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=1

[RMS 86]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0

[RMS 30]
nz=0,59	0	0,59
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0,59

[RMS 1]
nz=0,59	0	0,59
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0,59

[RMS 66]
nz=0,59	0	0,59
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0,59

[POZYCJA]
id=131
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0611-05	5	0611-05		1
na=Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z bednarki o przekroju do 120 mm2 na ścianie lub konstrukcji zbrojenia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=67
ob=5		
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5					

[RMS 53]
nz=0,269	0	0,269
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=1,345

[RMS 65]
nz=0,134	0	0,134
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0,67

[POZYCJA]
id=123
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0601-02	5	0601-02		1
na=Montaż zwodów poziomych klejonych - drut FeZn fi 8mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=68
ob=50		
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50					

[RMS 53]
nz=0,244	0	0,244
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=12,2

[RMS 9]
nz=1,04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=52

[RMS 73]
nz=1,01	0	1,01
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=50,5

[RMS 79]
nz=0,03	0	0,03
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=1,5

[RMS 86]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0

[RMS 65]
nz=0,034	0	0,034
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=1,7

[POZYCJA]
id=124
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0601-03	5	0601-03		1
na=Montaż zwodów pionowych odprowadzających (w rurce PCV) - drut FeZn fi 8mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=69
ob=16		
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	4*4					

[RMS 53]
nz=0,385	0	0,385
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=6,16

[RMS 9]
nz=1,04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=16,64

[RMS 58]
nz=1,01	0	1,01
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=16,16

[RMS 79]
nz=0,03	0	0,03
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0,48

[RMS 86]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0

[POZYCJA]
id=125
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0611-11	5	0611-11		1
na=Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z pręta o śr.do 10 mm na dachu
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=70
ob=12		
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12					

[RMS 53]
nz=0,329	0	0,329
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=3,948

[RMS 65]
nz=0,164	0	0,164
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=1,968

[POZYCJA]
id=126
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0612-06	5	0612-06		1
na=Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - połączenie pręt-płaskownik w skrzynce kontrolnej na elewacji
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=71
ob=4		
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[RMS 53]
nz=0,449	0	0,449
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=1,796

[RMS 81]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=4

[RMS 86]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0

[POZYCJA]
id=127
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1204-03	5	1204-03		1
na=Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył 16 mm2
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=72
ob=4		
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[RMS 53]
nz=0,125	0	0,125
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0,5

[RMS 24]
nz=1,03	0	1,03
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=4,12

[RMS 86]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0

[POZYCJA]
id=107
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0612-06	5	0612-06		1
na=Montaż głównej szyny uziemiającej
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=73
ob=1		
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 53]
nz=0,449	0	0,449
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0,449

[RMS 15]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=1

[RMS 86]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0

[POZYCJA]
id=110
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0602-04	5	0602-04		1
na=Montaż przewodów miejscowych połaczeń wyrównawczych LgY 16mm2
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=74
ob=5		
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5					

[RMS 53]
nz=0,105	0	0,105
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0,525

[RMS 48]
nz=1,04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=5,2

[RMS 77]
nz=0,02	0	0,02
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0,1

[RMS 67]
nz=0,006	0	0,006
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0,03

[RMS 86]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0

[RMS 65]
nz=0,0294	0	0,0294
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0,147

[POZYCJA]
id=111
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0602-04	5	0602-04		1
na=Montaż przewodów miejscowych połaczeń wyrównawczych LgY 6mm2
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=75
ob=10		
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10					

[RMS 53]
nz=0,105	0	0,105
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=1,05

[RMS 48]
nz=1,04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=10,4

[RMS 77]
nz=0,02	0	0,02
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0,2

[RMS 67]
nz=0,006	0	0,006
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0,06

[RMS 86]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0

[RMS 65]
nz=0,0294	0	0,0294
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0,294

[POZYCJA]
id=116
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0726-02	5	0726-02		1
na=Zarobienie na sucho końca przewodu LgY 25 mm2
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=76
ob=2		
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[RMS 53]
nz=0,56	0	0,56
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=1,12

[RMS 24]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=2

[RMS 70]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=2

[RMS 33]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=2

[RMS 86]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0

[POZYCJA]
id=118
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1203-05	5	1203-05		1
na=Podłączenie końcówek pod zaciski (przekrój żył do 25 mm2)
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=77
ob=4		
jm=szt.żył	000
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[RMS 53]
nz=0,0378	0	0,0378
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0,1512

[POZYCJA]
id=119
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1204-01	5	1204-01		1
na=Montaż końcówek przez zaciskanie - przekrój żył do 6 mm2
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=78
ob=20		
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20					

[RMS 53]
nz=0,0525	0	0,0525
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=1,05

[RMS 22]
nz=1,03	0	1,03
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=20,6

[RMS 86]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0

[POZYCJA]
id=120
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1203-03	5	1203-03		1
na=Podłączenie końcówek pod zaciski (przekrój żył do 6 mm2)
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=79
ob=20		
jm=szt.żył	000
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20					

[RMS 53]
nz=0,0231	0	0,0231
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0,462

[ELEMENT 1]
na=Pomiary
wa=0
kn=0	0	0
wn=0
id=40
nu=6

[POZYCJA]
id=41
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1301-02	5	1301-02		1
na=Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=80
ob=4		
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[RMS 53]
nz=1,76	0	1,76
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=7,04

[POZYCJA]
id=47
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1301-01	5	1301-01		1
na=Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=81
ob=10		
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10					

[RMS 53]
nz=1,3	0	1,3
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=13

[POZYCJA]
id=42
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1305-01	5	1305-01		1
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=82
ob=10		
jm=prób.	000
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10					

[RMS 53]
nz=0,33	0	0,33
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=3,3

[POZYCJA]
id=134
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-03	5	1304-03		1
na=Badania i pomiary instalacji piorunochronnej i uziemiającej
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=83
ob=5		
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5					

[RMS 53]
nz=1,26	0	1,26
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=6,3

[POZYCJA]
id=133
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-02	5	1304-02		1
na=Badania i pomiary instalacji ekwipotencjalnej
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=84
ob=10		
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10					

[RMS 53]
nz=0,56	0	0,56
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=5,6

[POZYCJA]
id=48
pd=WACETOB 2000	KNNR-W	9 121-01	9	121-01		1
na=Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz bezpośrednio na stanowisku roboczym
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=85
ob=20		
jm=punkt	000
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20					

[RMS 53]
nz=0,5	0	0,5
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=10

