Nowa Karczma, 02.07.2024 r.

Znak sprawy: RRG.271.9.2024.RJ

***WYJAŚNIENIA SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA***

Gmina Nowa Karczma zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) przekazuje zapytania wraz z wyjaśnieniami do Specyfikacji Warunków Zamówienia „**Poprawa efektywności energetycznej z zastosowaniem gruntowych pomp ciepła wraz z przebudową obiektów edukacyjnych na terenie gminy Nowa Karczma”**

**ZAPYTANIE NR 5**

W powyższym postępowaniu wymagana jest nawierzchnia z trawy syntetycznej o wysokości 42mm - 47mm. Dla traw wysokości 42mm - 47mm stosuje się podkład amortyzujący w celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz odpowiednich warunków do gry, najczęściej stosowany jest podkład prefabrykowany. Najbardziej popularne i najczęściej stosowane podkłady prefabrykowane są o grubości 10mm-12mm, natomiast wysokość maty o grubości min. 20mm jest typowa dla maty wylewanej na mokro tzw. e-layer. Zwracamy uwagę, że większość producentów wykonuje badania dla traw o wysokości 45 – 47 mm z użyciem maty prefabrykowanej o grubości 10-12mm.

W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie do przetargu pod trawę syntetyczną matę prefabrykowaną z pianki PE lub poliolefinową o grubości min. 12mm..

**WYJAŚNIENIE NR 5**

Zamawiający dopuszcza trawę syntetyczną tuflonowaną lub tkaną na macie prefabrykowanej o grubości min. 12 mm. Ponadto trawa powinna posiadać wtopiony rdzeń wzmacniający.

**ZAPYTANIE NR 6**

Cześć 2. Lubań.

Prosimy o udostępnienie projektu technicznego branży architektonicznej oraz przedmiarów robót.

**WYJAŚNIENIE NR 6**

Projektu techniczny branży architektonicznej oraz przedmiarów robót zostały udostępnione w dniu 28 czerwca 2024 r. jako załączniki do zmiany SWZ nr 2.

Z wyrazami szacunku

Wójt Gminy

Andrzej Pollak

Miejsce udostępnienia:

1. Strona internetowa prowadzonego postepowania:

<https://platformazakupowa.pl/pn/nowa_karczma>