## Symbol K4-Ł

**Łączniki krzeseł**

System łączenia krzeseł spełniający wymagania dotyczące wyposażenia pomieszczenia przeznaczonego do jednoczesnego przebywania ponad 200 osób dorosłych lub 100 dzieci, w których miejsca do siedzenia są ustawione w rzędach zgodnie z § 261. w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. 2019.0.1065 )

* System musi spełniać ww. wymagania dla 300 krzeseł o symbolu K4. Zgodnie z załączonym projektem rozlokowania krzeseł.
* Łączniki krzeseł i rzędów wykonane na bazie metalowych listew malowanych proszkowo
* Listwy do łączenia krzeseł w rzędy oraz między rzędami dla 3 lub 4 krzeseł wyposażonych w stelaż w kształcie zamkniętej prętowej płozy dedykowany dla 300 szt. krzeseł ustawionych w rzędach po 10 szt.
* Sugerowane rozwiązanie zakłada: 60 szt. listwy dla połączenia 3 krzeseł i 30 szt. dla połączenia 4 krzeseł oraz 156 szt. listewek do łączenia rzędów miedzy sobą tak aby wytyczyły ciągi komunikacyjne między rzędami.

#### Dz.U.201 Dz.U.2019.0.1065

