**Symbol: P1**

**PUF**

Puf ma posiadać następujące funkcje i wyposażenie oraz spełniać wymagania:

* Siedzisko ma służyć jako podpora do stania do pracy przy ladach recepcyjnych lub biurkach o regulowanej wysokości.
* Duży zakres regulacji wysokości oraz możliwość odchylenia na boki i obrotu ma dawać możliwość korzystania z produktu w pozycji siedzącej i stojącej. Regulacja w zakresie nie mniejszym niż 670-900 mm.
* Stelaż ze sklejki zalanej w piance poliuretanowej - gramatura 78 kg/m3.
* Siedzisko wykonane na bazie pianki o właściwościach trudno zapalnych.
* Siedzisko tapicerowana tkaniną o składzie 95% wełna, 5% poliamid, gramatura min 400 g/m2, ścieralność min 100 tyś cykli Martindale`a (PN-EN ISO5470-2), piling 4 (BS EN ISO 12945-2) trudnopalność- papieros, zapałka (PN-EN 1021-1:2), odporność na światło 5 (ISO 105-B02). Nie dopuszcza się tkaniny o innym składzie gatunkowym i niższych parametrach.
* Uchwyt do regulacji wysokości wykonany z tej samej tkaniny co tapicerka siedziska. Ma umożliwiać dodatkowo łatwe przenoszenie pufy z miejsca na miejsce.
* Podstawę wykonaną z tworzywa sztucznego w kolorze jasnoszarym RAL 7047, szarym 7043 lub beżowym 7036
* Boki podstawy obłożone pianka ciętą - gramatura 35 kg/m3 i tapicerowane tą sama tkanina co tapicerka siedziska lub z tworzywa w kolorze pozostałych elementów plastikowych.
* Przegub gumowo-stalowy, umożliwiającej ruch na boki do 10 stopni.
* Fotel ma być produkowany w oparciu o zintegrowany system zarządzania określony w normach ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45001:2018 (jakość, środowisko, bezpieczeństwo i higiena pracy) potwierdzone dołączonymi certyfikatami wystawionymi przez niezależną, akredytowaną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń. Jako jednostkę akredytowaną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację krajowego ośrodka certyfikującego – w przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatów wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostkę akredytowaną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację odpowiednika PCA w tym kraju.
* potwierdzenie zgodności z wymogami Möbelfakta.
* objęcie 5 letnią gwarancją producenta, potwierdzoną ramowymi warunkami gwarancji producenta, dołączonymi do oferty.
* Należy przedstawić pisemne potwierdzenie producenta o wykonaniu produktu z zastosowaniem pianki trudnopalnej do danej partii

Firma która wygra postępowanie zobowiązana jest do przedstawienia próbnika tkaniny. Kolorystyka zostanie określona na etapie podpisania umowy.

Wymagane wymiary:

