**D-Link 5p DGS-105 (5x10/100/1000Mbit)**

## **Specyfikacja**

**Architektura sieci**

Gigabit Ethernet

**Całkowita liczba portów**

5

**Złącza**

RJ-45 10/100/1000 Mbps - 5 szt.

**Power over Ethernet (PoE)**

Brak PoE

**Obsługiwane standardy**

IEEE 802.3

IEEE 802.3 u

IEEE 802.3 x

IEEE 802.3 ab

IEEE 802.3 az

IEEE 802.1 p

**Rozmiar tablicy MAC**

2 k

**Ramka Jumbo**

9,000 B

**Algorytm przełączania**

Store-and-forward

**Przepustowość**

10 Gb/s

**Bufor pamięci**

128 kB

**Maksymalny pobór mocy**

3,1 W

**MTBF**

1 688 338 h

**Dodatkowe informacje**

Automatyczne krosowanie portów (Auto MDI-MDIX)

Diagnostyka przewodów

Praca w trybie half i full-duplex

QoS

**Wysokość**

28 mm

**Szerokość**

100 mm

**Głębokość**

98 mm

**Waga**

0,29 kg

**Gwarancja**

24 miesiące (gwarancja producenta)

**Kod producenta**

DGS-105/E

**Kod x-kom**

78604