Szczecin, dnia 21 lipca 2022 r.

15.WOG.SZP.2712.104.2022

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA   
DLA CZĘŚCI NR 3**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego   
w trybie podstawowym z możliwością negocjacji pn. „Remont pomieszczeń oraz pokrycia dachowego w budynkach, zlokalizowanych na terenie kompleksów wojskowych w Szczecinie”.

Nr referencyjny postępowania: **15-ZP-RB-06-22/104**

Działając na podstawie art. 284 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz.1129 z późn. zm.), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań – dotyczących 3 części postepowania, które wpłynęły do Zamawiającego wraz   
z wyjaśnieniami:

Pytanie:

Uprzejmie proszę o podanie parametrów jakimi wykonawca ma się kierować przy wycenie okien do wstawienia np. wsp przenikania ciepła oraz informację czy mają to być okna dwu czy trzyszybowe, Uprzejmie proszę o podanie parametrów jakimi ma kierować się wykonawca przy wycenie drzwi do wstawienia, np. kolorystyka drzwi oraz sposób wykończenia tzn. malowane, okleina papierowa, fornir? określenie zewnętrznej powierzchni drzwi wpływa na czas oczekiwania na towar, który wpływa na termin wykonania zadania, a ten jest jednym   
z parametrów oceny ofert. Proszę również o określenie parametrów wykładziny, która ma zostać użyta z dopiskiem lub równoważna, ponieważ wskazanie produktu konkretnego producenta jest niegodne z prawem zamówień publicznych. Czy w części dotyczącej budynku nr 10 - okna można okleić folią biała matową ponieważ moim zdaniem "lustro weneckie" nie zda egzaminu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający uszczegóławia parametry poniższych materiałów, zgodnie z wnioskiem.

Parametry okien: okna PCV dwuszybowe, czterokomorowe z szybą zespoloną. Współczynnik przenikania ciepła minimum 0,7 W(m2/K). Kolor biały.

Parametry drzwi wewnętrznych: skrzydła drzwiowe DRE klejonka iglasta + wysokogatunkowy MDF, model standard lub równoważne. Kolor dąb V. Ościeżnice drzwiowe regulowane DRE lub równoważne.

Wykładzina PCV „Tarkret Optima ” lub równoważna, o parametrach nie gorszych   
od wskazanego produktu. Kolor uzgodnić z Inspektorem Nadzoru.

W budynku nr 10 nie można okien okleić folią białą matową, Zamawiający zaplanował oklejenie ich folią typu „lustro weneckie”.

**Powyższe wyjaśnienia i uszczegółowienie opisu przedmiotu zamówienia są wiążące dla Wykonawców.**