**KOSZTORYS OFERTOWY**

**PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1728T CISZYCA - SKOTNIKI
W MIEJSCOWOŚCI SKOTNIKI OD KM 3+360 DO KM 3+940**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Kod | Opis | Jm | Ilość robót | Cena jedn. roboty [zł] | Wartość [zł] |
| 1 | BCD D-01.01.01.011 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym. Wyznaczenie pasa drogowego. | km | 0,58 |  |  |
| 4 | BCD D-06.03.01.011 | Ścinanie poboczy mechanicznie, grubość warstwy ścinanej 10 cm, wraz z odwiezieniem ścinki na odkład | m2 | 1 160,00 |  |  |
| 5 | BCD D-01.02.04.012 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego lub naturalnego, grubość warstwy 10 cm | m2 | 580,00 |  |  |
| 6 | BCD D-02.01.01-82 | Roboty ziemne poprzeczne na przerzut wykonane ręcznie z wbudowaniem ziemi w nasyp, w gruncie kat. III wraz z zagęszczeniem i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą | m3 | 1,00 |  |  |
| 7 | BCD D-02.03.01-51 | Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-II z transportem urobku na nasyp samochodami na odl. 15 km wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą | m3 | 135,00 |  |  |
| 8 | BCD D-04.01.01-03 | Koryto wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 30 cm | m2 | 819,40 |  |  |
| 9 | BCD D-05.03.11.07 | Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: średnia grub. warstwy 8 cm, bez transportu | m2 | 3 277,00 |  |  |
| 10 | BCD D-04.04.02-13 | Wykonanie doziarnienia z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 3 660,00 |  |  |
| 11 | BCD D-04.05.01.31 | MCE o gr. 25 | m2 | 3 660,00 |  |  |
| 12 | BCD D-04.04.02-13 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63, w-wa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 3 660,00 |  |  |
| 13 | BCD D-04.03.01.032 | Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową | m2 | 3 660,00 |  |  |
| 14 | BCD D-05.03.05-01 | Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16 W dla KR3, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm | m2 | 3 370,00 |  |  |
| 15 | BCD D-04.03.01.032 | Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową | m2 | 3 370,00 |  |  |
| 16 | BCD D-05.03.05-07 | Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S dla KR3, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm | m2 | 3 357,00 |  |  |
| 17 | BCD D-04.01.02-03 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV | m2 | 950,00 |  |  |
| 18 | BCD D-04.04.02.023 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie, w-wa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - zjazdy | m2 | 80,00 |  |  |
| 19 | BCD D-04.04.02.023 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie, w-wa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm - pobocza | m2 | 870,00 |  |  |
| 20 | BCD D-05.03.08-01 | Wykonanie nawierzchni podwójnie powierzchniowo utrwalonej grysami frakcji 2/5,5/8 o ilości kruszywa 18 dm3/m2 i emulsją asfaltową kationową, | m2 | 870,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Wartość kosztorysu: | …………………………….zł |
| Podatek VAT (VAT) = 23%WK | …………………………….zł |
| **Wartość końcowa kosztorysu:** | **……………………….zł** |