Koszalin, 17.08.2022 r.

Nr postępowania: 2022\S 150-426905

Nr referencyjny 32

**Do Wykonawców** biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art.132 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2021r. ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) zwanej dalej „ Ustawą PZP” pn.: „Dostawa pojazdu - zamiatarki do zamiatania ulic. "

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając w oparciu o art. 135 ust. 3 Ustawy PZP Zamawiający informuje o przedłużeniu terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu oraz zmienia treść specyfikacji warunków zamówienia:

**ROZDZ. XVI TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.**

**BYŁO**

1. Wykonawca będzie związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, przez okres 90 dni, tj. do dnia 19.11.2022 r.

**JEST**

1. Wykonawca będzie związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, przez okres 90 dni, tj. do dnia 26.11.2022 r.

**ROZDZ. XIX TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.**

**BYŁO**

 2. Termin złożenia oferty: do dnia 22.08.2022 r. do godziny 13:00

5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.08.2022 r. o godzinie 13:30

**JEST**

 2. Termin złożenia oferty: do dnia 29.08.2022 r. do godziny 13:00

5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.08.2022 r. o godzinie 13:30

1. Czy Zamawiający dopuszcza prędkość zamiatania w zakresie od 2,5 km/h do 20 km/h ?

Modyfikacja:

W części II, pkt. 6.1. „Układ zamiatający”, pkt 1), podpunkt b):

Prędkość zamiatania w zakresie od 0 km/h do 30 km/h.

Zamawiający dopuści zamiatarkę: w zakresie prędkości zamiatania od 2,5 km/h do 20 km/h.

2. Czy Zamawiający dopuszcza napęd wszystkich podzespołów z silnika pomocniczego zamiatarki (system hydrauliczny) ?

Modyfikacja:

W części II, pkt. 6.1. „Układ zamiatający”, pkt 3), podpunkt a):

Napęd wszystkich podzespołów z podwozia pojazdu – system hydrauliczny. Zamawiający dopuści zamiatarkę z napęd wszystkich podzespołów z silnika pomocniczego zamiatarki (system hydrauliczny).

3. Czy Zamawiający dopuszcza zamiast wytrząsarki sit sterowanej pneumatycznie, zamontowany system (z dyszami wodnymi) czyszczenia sita/kraty do liści ?

Modyfikacja:

W części II, pkt. 6.2. „Skrzynia ładunkowa - zbiornik na odpady (zmiotki).”, pkt 7):

Wytrząsarka sit sterowana pneumatycznie. Zamawiający dopuści zamiatarkę: z mechanicznym system oczyszczania sit. Zamawiający dopuści zamiatarkę z systemem czyszczenia sita/kraty
(z dyszami wodnymi),

4. Czy Zamawiający dopuszcza drzwiczki rewizyjne do wrzucania większych przedmiotów z jednej strony zabudowy ?

Modyfikacja:

W części II, pkt. 6.2. „Skrzynia ładunkowa - zbiornik na odpady (zmiotki).”, pkt 9):

Drzwiczki rewizyjne do wrzucania większych przedmiotów po obu stronach zabudowy.

Zamawiający dopuści zamiatarkę: z drzwiczkami rewizyjnymi do wrzucania większych przedmiotów z jednej strony zabudowy.

5. Czy Zamawiający dopuszcza dmuchawę ssawną (wentylator odśrodkowy) wykonany ze stali konstrukcyjnej o podwyższonej wytrzymałości ?

Modyfikacja:

W części II, pkt. 6.3. „Wentylator – wirnik”, pkt 2) podpunkt a):

.Ze stali nierdzewnej. Zamawiający dopuści zamiatarkę: z wentylatorem odśrodkowym wykonanym ze stali konstrukcyjnej o podwyższonej wytrzymałości.

6. Czy Zamawiający dopuszcza 2 zbiorniki wody o łącznej pojemności minimum 1,5 m3 ?

Modyfikacja:

W części II, pkt. 6.3. „Instalacja wodna.”, pkt 2) podpunkt a):

Pojemność minimum 1,5 m3. Zamawiający dopuści zamiatarkę: z 2 zbiornikami wody o łącznej pojemności minimum 1,5 m3

7. Czy Zamawiający dopuszcza zamiatarkę bez centralnego układu smarowania ?

Modyfikacja:

W części II, pkt. 6.6 „Układ centralnego smarowania zabudowy (nadwozia)”:

Zamawiający wykreśla zapis 6.6. w całości odnośnie wymagań dotyczących „Układ centralnego smarowania zabudowy (nadwozia)”:

8. Czy Zamawiający dopuszcza pojemność zbiornika na olej hydrauliczny maksymalnie
 do 130 litrów ?

Modyfikacja:

W części II, pkt. 6.7. „Układ hydrauliczny.”, pkt 2): Pojemność zbiornika na olej hydrauliczny maksymalnie do 30 litrów. Zamawiający dopuści zamiatarkę: o pojemności zbiornika na olej hydrauliczny maksymalnie do 130 litrów.

9. Czy Zamawiający dopuszcza dopuszczalną masę całkowitą (DMC) pojazdu minimum
 15 ton ?

Modyfikacja:

W części III, pkt. 3.. „Parametry pojazdu.” Dopuszczalna masa całkowita (DMC) pojazdu minimum 16 Mg, maksymalnie 18 Mg. Zamawiający dopuści zamiatarkę: o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) pojazdu minimum 15 Mg, maksymalnie 18 Mg.

10. Czy Zamawiający dopuszcza zamiatarkę z podwoziem wyposażonym w mechaniczną skrzynię biegów (natomiast napęd zamiatarki realizowany jest z silnika pomocniczego) ?

Modyfikacja:

W części III, pkt. 4.3. „Skrzynia biegów.” pkt 1): Hydrostatyczna skrzynia biegów umieszczona w układzie napędowym pojazdu, który po włączeniu napędza zarówno podwozie oraz pompy hydrauliczne. Zamawiający dopuści zamiatarkę z napędem hydraulicznym i dodatkową przekładnią redukcyjną dla małych prędkości. Zamawiający dopuści zamiatarkę: z mechaniczną skrzynią biegów z napędem urządzeń zamiatarki z silnika pomocniczego.

11. Czy Zamawiający dopuszcza zamiatarkę z podwoziem wyposażonym w akumulatory 2x12V/100 Ah (bezobsługowe) ?

Modyfikacja:

W części III, pkt. 4.4 „Instalacja elektryczna”, pkt 1) i 2):

1) Napięcie nominalne 24 V.

Zamawiający dopuści zamiatarkę o napięciu nominalnym 12V.

2) Akumulatory: 24 V minimum 170 Ah minimum 1 sztuka

Zamawiający dopuści zamiatarkę z 2 akumulatorami o napięciu 12V minimum 165 Ah.

Zamawiający dopuści zamiatarkę z 2 akumulatorami o napięciu 12V minimum 100 Ah.

12. Dot. wzoru umowy dostawy, § 8, ust. 5 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wysokości łącznej maksymalnej wysokości kar umownych, których może dochodzić Zamawiający z 30% na 15% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 umowy?

Modyfikacja:

Umowa dostawy § 8 ust. 5, Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których może dochodzić Zamawiający wynosi 30% 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 6.

13.W części II, pkt. 6.1 „Układ zamiatający”, pkt. d., podpunkt c):

jest: „Automatyczne chowanie agregatu zamiatającego pod zabudowę skrzyni ładunkowej przy napotkaniu przeszkody pionowej tj. lampy, słupki itp.”

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści dostawę zamiatarki z 2 agregatami zamiatającymi w układzie pchanym bez automatycznego chowania agregatu zamiatającego?

Wyjaśnienie: Szczotki boczne agregatów zamiatających w układzie pchanym są skuteczniejsze od szczotek bocznych w układzie wleczonym. W przypadku szczotek pchanych w sytuacji najechania na stałą przeszkodę, następuje rozsprzęglenie agregatu za pośrednictwem specjalnego mechanizmu sprzęgła sprężynowego. Powrót agregatu do pozycji roboczej następuje poprzez ręczną nastawę agregatu przez operatora.

Modyfikacja:

W części II, pkt. 6.1 „Układ zamiatający”, pkt. 4)., podpunkt c): Automatyczne chowanie agregatu zamiatającego pod zabudowę skrzyni ładunkowej przy napotkaniu przeszkody pionowej tj. lampy, słupki itp. Zamawiający dopuści zamiatarkę: z 2 agregatami zamiatającymi w układzie pchanym.

14. W części II, pkt. 6.2 „Skrzynia ładunkowa - zbiornik na odpady (zmiotki)”, pkt. 3):

jest: „Materiał zbiornika na zmiotki ze stali nierdzewnej”

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści wykonanie zbiornika w którym dno oraz ścianki boczne zbiornika na wysokości do 300 mm od poziomu dna zostaną wykonane ze stali nierdzewnej, a pozostałe elementy ze stali konstrukcyjnej o podwyższonej wytrzymałości?

Modyfikacja:

W części II, pkt. 6.2 „Skrzynia ładunkowa - zbiornik na odpady (zmiotki)”, pkt. 3):

Materiał zbiornika na zmiotki ze stali nierdzewnej. Zamawiający dopuści zamiatarkę: w której dno oraz ścianki boczne zbiornika na wysokości minimum 300 mm od poziomu dna zostaną wykonane są ze stali nierdzewnej, a pozostałe elementy ze stali konstrukcyjnej o podwyższonej wytrzymałości.

15. W części II, pkt. 6.2 „Skrzynia ładunkowa - zbiornik na odpady (zmiotki)”, pkt. 7):

jest: „Wytrząsarka sit sterowana pneumatycznie” Pytanie: Czy Zamawiający dopuści system oczyszczania sit mechaniczny za pomocą stalowej liny umieszonej z tyłu zabudowy?

Wyjaśnienie: Proponowane rozwiązanie jest bardzo efektywne, mniej skomplikowane technicznie i praktycznie bezawaryjne.

Modyfikacja:

W części II, pkt. 6.2 „Skrzynia ładunkowa - zbiornik na odpady (zmiotki)”, pkt. 7): Wytrząsarka sit sterowana pneumatycznie. Zamawiający dopuści zamiatarkę: z mechanicznym system oczyszczania sit.

16.W części II, pkt. 6.4 „Rura do zbierania liści”:

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści dostawę pojazdu bez rury do zbierania liści?

Modyfikacja:

W części II, pkt. 6.4 „Rura do zbierania liści”:

Zamawiający wykreśla zapis 6.4. w całości odnośnie wymagań dotyczących „Rury do zbierania liści.”

17.W części II, pkt. 6.5 „Instalacja wodna”, pkt4, podpunkt b):

jest: „Ciśnienie minimum 120 bar”

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści zespół wodny do ręcznego mycia ciśnieniowego o ciśnieniu minimum 100 bar?

Modyfikacja:

W części II, pkt. 6.5 „Instalacja wodna”, pkt4, podpunkt b):

Ciśnienie minimum 120 bar.

Zamawiający dopuści zamiatarkę z zespołem wodnym do ręcznego mycia ciśnieniowego o ciśnieniu minimum 100 bar

18. W części II, pkt. 6.6 „Układ centralnego smarowania zabudowy (nadwozia)”:

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści dostawę pojazdu bez układu centralnego smarowania zabudowy?

Modyfikacja:

W części II, pkt. 6.6 „Układ centralnego smarowania zabudowy (nadwozia)”:

Zamawiający wykreśla zapis 6.6. w całości odnośnie wymagań dotyczących „Układ centralnego smarowania zabudowy (nadwozia)”:

19. W części III, pkt. 4.2 „Silniki”, pkt 8:

jest: „Zbiornik AdBlue minimum 20 litrów”

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści dostawę pojazdu ze zbiornikiem AdBlue o pojemności 8 litrów?

Modyfikacja:

W części III, pkt. 4.2 „Silniki”, pkt 8:

Zbiornik AdBlue minimum 20 litrów. Zamawiający dopuści zamiatarkę ze zbiornikiem AdBlue o pojemności minimum 8 litrów?

20. W części III, pkt. 4.3 „Skrzynia biegów”, pkt 1:

jest: „Hydrostatyczna skrzynia biegów umieszczona w układzie napędowym pojazdu, który po włączeniu napędza zarówno podwozie oraz pompy hydrauliczne.”

Pytanie: Czy Zamawiający dopuszcza dostawę zamiatarki z napędem hydraulicznym i dodatkową przekładnią redukcyjną dla małych prędkości?

Wyjaśnienie: Z punktu widzenia funkcjonalności użytkowej dla operatora zamiatarki, napęd hydrostatyczny i hydrauliczny są tożsame. Różnice wynikają jedynie z przyjętego rozwiązania technicznego napędu. W przypadku napędu hydraulicznego niezależna przekładnia zasilana z PTO (np. z wałka rozrządu czy koła zamachowego) z silnika podwozia, zasila dwusekcyjną pompę za pomocą wału napędowego. Zespół pompy hydraulicznej napędza silnik hydrauliczny wentylatora ssącego. System hydrauliczny utrzymuje prędkość wentylatora na zadanej wartości, podczas gdy prędkość obrotowa silnika może zmieniać się pomiędzy 800 a 1800 obr/min. zapewniając jednocześnie swobodną jazdę po mieście.

Dodatkowa przekładnia redukcyjna pozwala na wykonywanie pracy zamiatania przy bardzo małych prędkościach – redukcja prędkości w stosunku 1 : 3. Oznacza to możliwość poruszania się pojazdu w dwóch zakresach prędkości alternatywnie w zależności od wyboru operatora w zakresach: od 0,8 do 28 km/h lub od 3 do 85 km/h

Modyfikacja:

W części III, pkt. 4.3 „Skrzynia biegów”, pkt 1:

Hydrostatyczna skrzynia biegów umieszczona w układzie napędowym pojazdu, który po włączeniu napędza zarówno podwozie oraz pompy hydrauliczne.

Zamawiający dopuści zamiatarkę z napędem hydraulicznym i dodatkową przekładnią redukcyjną dla małych prędkości

21. W części III, pkt. 4.4 „Instalacja elektryczna”, pkt 1 i 2:

jest: „Napięcie nominalne 24 V” oraz „Akumulatory: 24 V minimum 170 Ah minimum 1 sztuka.”

Pytanie: Czy Zamawiający dopuszcza dostawę zamiatarki z akumulatorami 2 x 12 V 165 Ah, mało obsługowymi?

Modyfikacja:

W części III, pkt. 4.4 „Instalacja elektryczna”, pkt 1 i 2:

1) Napięcie nominalne 24 V.

Zamawiający dopuści zamiatarkę o napięciu nominalnym 12V.

2) Akumulatory: 24 V minimum 170 Ah minimum 1 sztuka

Zamawiający dopuści zamiatarkę z 2 akumulatorami o napięciu 12V minimum 165 Ah.

22. Pytanie do rozdz. VI Pkt 7.2. SWZ

W jakiej formie Wykonawca powinien złożyć oświadczenie o uznaniu/ nieuznaniu wady?

Modyfikacja:

Rozdz. VIII Pkt 7.2. SWZ

Do złożenia oświadczenia o uznaniu istnienia wady pojazdu – zamiatarki albo braku uznania istnienia wady pojazdu – zamiatarki maksymalnie w terminie do 4 dni\* , licząc od daty wysłania zgłoszenia przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.

Wykonawca oświadczenie o uznaniu istnienia wady pojazdu – zamiatarki albo braku uznania istnienia wady pojazdu – zamiatarki przesyła do Zamawiającego pisemnie, pocztą elektroniczną lub faksem.

\* od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w przypadku przyjazdu serwisu.

23. Pytanie do rozdz. XV pkt 6 SWZ

Czy w razie, gdyby okresy gwarancji zabudowy i podwozia różniły się, Zamawiający zwróci 30% zabezpieczenia po upływie dłuższego z okresów gwarancji?

Modyfikacja:

Rozdz. XV pkt 6 SWZ

Zamawiający pozostawia na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji kwotę nieprzekraczającą 30% zabezpieczenia. Kwota ta zostanie zwrócona nie później niż w 15 - tym dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji.

W przypadku gdyby okresy gwarancji zabudowy i podwozia różniły się, Zamawiający zwróci 30% zabezpieczenia po upływie dłuższego z okresów gwarancji?

24. Pytanie do Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

W jaki sposób składa oświadczenie wykonawca – duży przedsiębiorca, który nie spełnia definicji mikro, małego ani średniego przedsiębiorca? Wykonawca prosi o dodanie opcji „duży przedsiębiorca” lub opcji „inne”, którą Wykonawca samodzielnie uzupełni.

Odpowiedź:

Zamawiający zmodyfikował przedmiotowy zapis poprzez dodanie opcji „inne”.

25. Pytanie do § 8 ust. 1 pkt a) , Załącznik nr 6 Wykonawca wnosi o obniżenie kary umownej do 500 zł za każdy dzień zwłoki, bowiem kara umowna w wysokości 1.500 zł jest rażąco wygórowana i stanowi zbyt wysokie ryzyko dla Wykonawcy.

Modyfikacja:

Umowa dostawy § 8 ust. 1 pkt a) ,

 zwłoki w wykonaniu dostawy ~~w wysokości 1.500,00 (jeden tysiąc pięćset)~~ 1.000 (jeden tysiąc) złotych, naliczoną za każdy dzień zwłoki,

26. Pytanie do § 8 ust. 1 pkt b), c), d), Załącznik nr 6

Wykonawca prosi o obniżenie kar umownych zastrzeżonych w pkt b), c), d) z 800 zł na 200 zł za każdy dzień zwłoki. Kara zastrzeżona przez Zamawiającego jest wygórowana i obiega od praktyk stosowanych na rynku zamówień publicznych.

Modyfikacja:

Umowa dostawy § 8 ust. 1 pkt b), c), d),

b ) zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi za wady w wysokości ~~800,00 (osiemset)~~ 500 (pięćset0 złotych, naliczoną za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego jako termin na usunięcie wady,

c) niewywiązania się z obowiązków objętych § 10 ust. 10 w wysokości ~~800,00 (osiemset)~~ 500 (pięćset0 złotych, naliczoną za każdy dzień zwłoki,

d) niewywiązania się z obowiązków objętych § 10 ust. 11 w wysokości zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi za wady w wysokości ~~800,00 (osiemset)~~ 500 (pięćset złotych, naliczoną za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego jako termin na usunięcie wady, naliczoną za każdy dzień zwłoki,

27. Pytanie do § 8 ust. 1 pkt e), Załącznik nr 6

Wykonawca wnosi o obniżenie kary umownej za odstąpienie do poziomu 20% wartości wynagrodzenia brutto.

Modyfikacja:

Umowa dostawy § 8 ust. 1 pkt e),

odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

w wysokości ~~30 %~~ 20% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 6.

28. Pytanie do § 8 ust. 5, Załącznik nr 6

Wykonawca prosi o obniżenie limitu kar umownych do poziomu stosowanego powszechnie na rynku zamówień publicznych tj. do wysokości 20% wynagrodzenia brutto.

Modyfikacja:

Umowa dostawy § 8 ust. 5,

Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których może dochodzić Zamawiający wynosi ~~30%~~ 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 6.

29. Pytanie do § 10 ust. 2, Załącznik nr 6

Wykonawca wnosi o modyfikację postanowienia w następujący sposób: „Wykonawca udziela lub zapewnia udzielenie Zamawiającemu gwarancji na dostarczony przedmiot umowy na warunkach określonych w Kodeksie cywilnym oraz umowie na okres (…)”.

Wykonawca niebędący producentem podwozia/zabudowy nie może samodzielnie udzielić gwarancji niezależnej od gwarancji producenta. Wykonawca taki zapewnia udzielenie gwarancji producenta Zamawiającemu. Wskazać przy tym należy, iż Wykonawca zapewnia u producenta okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego.

Modyfikacja zapisu w umowie uzasadniona jest istotnym aspektem prawnym polegającym, na tym, iż wykonawca który nie jest producentem podwozia czy zabudowy może jedynie zapewnić udzielenie odpowiednio gwarancji na podwozie i zabudowę przez producenta podwozi/ zabudowy. Żaden z wykonawców nie jest ani prawnie ani faktycznie w stanie udzielić własnej samodzielnej gwarancji na tę część śmieciarki (podwozie/zabudowa/systemy gps), której nie produkuje. W obrocie prawnym Wykonawca po prostu zapewnia na rzecz Zamawiającego ich udzielenie przez producenta/importera śmieciarki gwarancji.

Pojazd zatem jako całość objęty jest gwarancją producenta podwozia i zabudowy jako profesjonalistów w danej dziedzinie. Podmiot, który dostarcza pojazdy Zamawiającemu nie wydaje zatem własnej dodatkowej gwarancji na produkt lecz zapewnia jej udzielenie Zamawiającemu.

Odpowiedź:

Zamawiający zostawia zapis bez zmian wskazując iż nie ma przeszkód prawnych do udzielenia gwarancji przez sprzedawcę, który nie jest producentem.

Uzasadnienie:

Zmawiający w ROZDZ. VI SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.”. pkt. VI „Gwarancja i rękojmia za wady.”

Ust. 1 określił : Wymagany minimalny okres gwarancji i rękojmi za wady \*:

1.1. Dla zabudowy zamiatarki (nadwozia)\* wynosi: co najmniej 12 miesięcy.\*\*

1.2. Dla podwozia\* wynosi: co najmniej 12 miesięcy.\*\*

\*Uwaga! Wykonawca udzieli gwarancji i rękojmi za wady na okres, co najmniej 12 miesięcy ale nie więcej niż 24 miesiące.

\*\*Uwaga! Oferowane okresy gwarancji i rękojmi za wady stanowią kryterium oceny oferty.

30. Pytanie do § 10 ust. 6, Załącznik nr 6

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że termin do usunięcia wady będzie każdorazowo wyznaczany przez Zamawiającego w uzgodnieniu z Wykonawcą. Zamawiający bez uprzedniej konsultacji z Wykonawcą może nie posiadać odpowiednich informacji technologicznych możliwościach usunięcia wady i czasie niezbędnym do naprawy.

Modyfikacja:

Umowa dostawy § 10 ust. 6,

Termin usunięcia wad w okresie rękojmi za wady i gwarancji będzie każdorazowo określany przez Zamawiającego z uwzględnieniem technologicznych możliwości usunięcia wady.

Zamawiający wyznaczać będzie termin usunięcia wad po zapoznaniu się z informacjami Wykonawcy na jej temat. W tym zakresie Zamawiający modyfikuje zapis umowy.

Zamawiający