Załącznik nr 1b do SWZ

**KOSZTORYS OFERTOWY**

**Modernizacja dróg powiatowych – wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4 cm**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Podstawa wyceny | Opis robót | Jedn.miary | Ilośćjedn. | Cena jedn. | Wartość (PLN) |
| 1234 | SST 05.03.11SST 04.03.01 SST 04.03.01SST 05.03.05a    | Frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej o średniej gr. 4 cm z odwozem ścinki na odl. do 20 km - plac składowy ZDP w Mogilnie (destrukt Zamawiającego)Oczyszczenie nawierzchni bitumicznej mechanicznie (100%)Skropienie istniejącej nawierzchni bitumicznej kationową emulsją asfaltową szybkorozpadową C 60 B3 ZMWykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S o średniej grubości 4 cm, z zachowaniem istniejących spadkówwraz z transportem mieszanki na odległość do 20 km  |  m2m2 m2m2 |  468,255 494,0 55 494,0 55 494,0  |  |  |
|  |  Razem wartość |  |
|  |  Podatek VAT  |  |
|  |  **Łącznie wartość** |  |

.................................. ...............................................................

  *(miejscowość / data) (czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną osoby upoważnionej /*

 *osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)*