*Załącznik nr 1 do SIWZ*

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia jest odpłatne świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi magazynowania zapasów agencyjnych benzyny silnikowej 95, a w przypadku odpowiednio przystosowanych wyrobisk górniczych (kawern solnych) również świadczenie usługi komponowania – bazowej benzyny 95 z bioetanolem celem dostosowania do wymagań PN-EN 228 (dalej zwanej również paliwem) w celu wypełnienia dyspozycji art. 3 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020, poz. 411) w ilości do 24 000 m3.
2. Usługa magazynowania, o której mowa powyżej obejmuje:
3. zagwarantowanie i udostępnienie pojemności magazynowej dla potrzeb przechowywania paliwa;
4. przyjęcie i wyładunek paliwa z transportu kolejowego lub rurociągowego do zbiorników magazynów /baz paliw lub odpowiednio przystosowanych wyrobisk górniczych (kawern solnych);
5. przechowywanie paliwa;
6. wydanie przechowywanego paliwa na transport kolejowy, samochodowy lub rurociągowy;
7. w przypadku kawern solnych wydanie przechowywanego paliwa (benzyny bazowej 95) nastąpi po dokonaniu usługi komponowania, o której mowa w pkt 1, na koszt własny Wykonawcy, w produkcie gotowym spełniającym wymagania jakościowe określone PN-EN 228 oraz z obowiązującymi przepisami prawa w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych, z uwzględnieniem sezonowości na transport kolejowy, samochodowy lub rurociągowy, w lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego;
8. prowadzenie wymiany (rotacji) paliwa;
9. nadzór nad ilością i jakością przechowywanego paliwa,
10. uzupełnienie ubytków.

2.1. Wymagania w zakresie magazynowania paliwa:

1. Wykonawca zapewni Zamawiającemu przechowywanie paliwa w procedurze zawieszenia poboru podatku akcyzowego;
2. paliwo Zamawiającego, może być przechowywane wspólnie z paliwem stanowiącym własność innych podmiotów pod warunkiem, że poziom ilościowy paliwa Zamawiającego nie zostanie naruszony, a parametry jakościowe będą zgodne
z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego;
3. Wykonawca zapewni Zamawiającemu minimalną pojemność pojedynczego zbiornika, w którym przechowywane będzie paliwo Zamawiającego nie mniejszą niż 1 000 m3;
4. Magazyn /baza paliw spełniać musi wymagania określone w art. 3 ust. 12-14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym;
5. Zamawiający dopuszcza magazynowanie benzyny silnikowej 95 zarówno w pojemnościach zbiornikowych magazynów /baz paliw, jak również w odpowiednio przystosowanych wyrobiskach górniczych (kawernach solnych). W przypadku kawern solnych przedmiotowe paliwo będzie przechowywane w postaci benzyny bazowej 95 o wymaganiach jakościowych określonych w **Załączniku nr 6 do IPU.**
6. Wykonawca w pełni odpowiada za stan ilościowy i jakościowy przechowywanego paliwa Zamawiającego;
7. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia przynajmniej raz w ciągu roku inwentaryzacji, skutkującej rozliczeniem różnic inwentaryzacyjnych. Rozliczenie ubytków i nadwyżek inwentaryzacyjnych odbywać się będzie, w ten sposób, że w przypadku stwierdzenia ubytku paliwa, będzie on spisywany w koszty Wykonawcy, a w przypadku stwierdzonej nadwyżki będzie ona zarachowana w przychody Wykonawcy.
8. Zamawiający dokona ubezpieczenia majątkowego swojego paliwa przechowywanego przez Wykonawcę.

2.2. Wymagania w zakresie przyjmowania paliwa.

Wykonawca zobowiązany będzie do:

1. przyjęcia dostaw benzyny silnikowej 95 z transportu kolejowego lub rurociągowego, które obejmuje:

− podstawienie cystern z punktu zdawczo-odbiorczego na stanowiska rozładunkowe;

− ważenie cystern;

− wyładunek paliwa z transportu kolejowego lub rurociągowego;

− obsługę laboratoryjną;

1. przyjęcia do magazynowania paliwa w ilości określonej za pomocą urządzeń pomiarowych stosowanych przez Wykonawcę, podlegających prawnej kontroli metrologicznej i posiadających stosowne dokumenty.

2.3. Wymagania w zakresie wydania paliwa na transport kolejowy, samochodowy
 lub rurociągowy;

Usługa wydania obejmuje:

* 1. podstawienie/odstawienie cystern do (z) punktu zdawczo-odbiorczego;
	2. ważenie cystern kolejowych;
	3. wydanie paliwa na transport kolejowy, samochodowy lub rurociągowy,
	4. określenie ilości wydanego paliwa za pomocą urządzeń pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej i posiadających stosowne dokumenty;
	5. obsługę laboratoryjną;
	6. ochronę transportu na bocznicy;
	7. korzystanie z bocznicy magazynu /bazy paliw;
	8. wydanie paliwa w pojemności magazynowej innemu podmiotowi wskazanemu przez Zamawiającego.

2.4. Wymagania w zakresie prowadzenie wymiany (rotacji) benzyny silnikowej 95.

1. utrzymanie paramentów jakościowych paliwa zgodnych z wymaganiami normy
PN-EN 228 oraz z obowiązującymi przepisami prawa w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych lub w przypadku kawern solnych zgodnych z Załącznikiem nr 6 do IPU z wyłączeniem sezonowości przez cały okres obowiązywania Umowy.
2. w wypadku interwencyjnego uwolnienia zapasów agencyjnych Wykonawca gwarantuje wydanie paliwa spełniającego wymagania dla danego sezonu, o parametrach jakościowych zgodnych z wymaganiami PN-EN 228 i obowiązującymi przepisami prawa w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych;
3. udzielenie gwarancji jakościowej na paliwo Zamawiającego po zakończeniu umowy;
4. świadczenie usługi w zbiornikach wydzielonych lub pojemnościach zbiorczych (Zamawiający wyraża zgodę na wymieszanie paliwa, z paliwem spełniającym wymagania jakościowe obowiązującej normy PN-EN 228 oraz z obowiązującymi przepisami prawa w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych lub w przypadku kawern solnych z paliwem o wymaganiach zgodnych z Załącznikiem nr 6 do IPU );
5. przejęcie przez Wykonawcę odpowiedzialności za stan ilościowy i jakościowy paliwa, z chwilą umieszczenia paliwa w instalacjach magazynu /bazy paliw;
6. obrót paliwem powodujący okresową lub ciągłą wymianę paliwa;
7. uzupełnienie przez Wykonawcę na własny koszt stwierdzonych ubytków paliwa.

2.5. Wymagania w zakresie nadzoru nad jakością przechowywanej benzyny silnikowej 95.

Wykonawca zobowiązany będzie do:

1. posiadania udokumentowanego i wdrożonego systemu kontroli jakości paliw;
2. prowadzenia ciągłego nadzoru nad jakością przechowywanego paliwa;
3. informowania bez zbędnej zwłoki Zamawiającego na piśmie o pogorszeniu się parametrów fizykochemicznych magazynowanego paliwa;
4. wymiany paliwa na koszt własny w przypadku, gdy w okresie przechowywania paliwo Zamawiającego przestanie spełniać wymagania jakościowe określone w normie
PN-EN 228 i obowiązujących przepisach prawa lub w przypadku kawern solnych wymagań Załącznika nr 6 do IPU.
5. Wymagania dotyczące Wykonawcy i infrastruktury magazynowej.
	1. Wykonawca musi dysponować pojemnościami magazynowymi przystosowanymi do przechowywania benzyny silnikowej 95;
	2. infrastruktura magazynowa musi być rozmieszczona wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
	3. Wykonawca na potrzeby przedmiotowego zamówienia musi prowadzić skład podatkowy, zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów dotyczących warunków prowadzenia składów podatkowych, ewidencji i podatku akcyzowego;
	4. Wykonawca musi posiadać ważne przez cały okres świadczenia usługi koncesje na magazynowanie i obrót paliwami ciekłymi;
	5. infrastruktura techniczna, w tym zbiorniki magazynowe lub wyrobiska górnicze (kawerny solne) musi spełnić obowiązujące wymagania prawne w zakresie przechowywania i dystrybucji paliw ciekłych i znajdować się w należytym stanie technicznym;
	6. Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 2 000 000,00 zł,
6. Wykonawca zapewnieni ochronę przyjętego do przechowywania paliwa w formach opisanych w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 roku, o ochronie osób i mienia (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2142 z późn. zm.);
7. Wykonawca musi posiadać tytuł prawny do magazynów /baz paliw spełniających wymagania określone w specyfikacji.