**Załącznik Nr 7 do SWZ**

**Specyfikacja techniczna**

**- wymagania minimalne**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Parametry wymagane przez Zamawiającego (minimalne)** | | |
| 1 | Przeznaczenie samochodu | | Osobowy - do przewozu 9 osób (8+1) ; dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych w tym jednej osoby na wózku inwalidzkim |
| 2 | Dostosowany do przewozu jednej osoby na wózku | | |
| 3 | Samochód fabrycznie nowy wyprodukowany w 2023 lub 2024roku. | | |
| 4 | Kolor samochodu metalizowany, inny niż czerwony, żółty, zielny, pomarańczowy i ich odcienie oraz biały | | |
| 5 | Długość całkowita | | Min. 5300 |
| **Silnik:** | | | |
| 6 | Rodzaj | | wysokoprężny, spełniający obowiązującą normę spalin |
| 7 | Pojemność [cm3] | | - min. 1968 |
| 8 | Moc silnika, nie mniej niż: | | - min. 140 KM |
| **Podwozie** | | | |
| 9 | Stalowe obręczą kół, rozmiar kół | | minimum 16" |
| 10 | Ogumienie zimowe + dodatkowy komplet kół z oponami letnimi + chlapacze przednie i tylne lub ogumienie letnie + komplet kół z oponami zimowymi - w zależności od pory dostarczenia pojazdu | | |
| 11 | Skrzynia biegów | | Manualna - 6 biegowa + bieg wsteczny |
| 12 | Wspomaganie układu kierowniczego | | Wymagane |
| **Bezpieczeństwo** (minimum) | | | |
| 13 | Systemy podnoszące bezpieczeństwo jazdy: ABS, ASR, ESP, | | |
| 14 | Pełnowymiarowa poduszka powietrzna kierowcy i pasażera | | |
| 15 | Pasy bezpieczeństwa dla dziewięciu miejsc | | |
| 16 | Zagłówki wszystkich siedzeń z regulacją wysokości | | |
| 17 | Poręcze lub uchwyty umożliwiające bezpieczne wsiadanie i wysiadanie osób z pojazdu | | |
| **Komfort** (minimum) | | | |
| 18 | Klimatyzacja: minimum manualna z przodu i z tyłu z dodatkowym nawiewem na tył pojazdu | | |
| 19 | Elektrycznie sterowane szyby drzwi z przodu (kierowcy i pasażera) | | |
| 20 | Pełne przeszklenie przedziału pasażerskiego - szyby boczne w drugim i trzecim rzędzie nieotwierane | | |
| 21 | Przyciemniane szyby tylne i tylne boczne. Stopień przyciemnienia zgodnie z obowiązującymi przepisami | | |
| 22 | Czujniki parkowania przód / tył | | |
| 23 | Kamera cofania | | |
| 24 | Komfortowy fotel kierowcy z regulacją wysokości i podłokietnikami | | |
| 25 | Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne, składane | | |
| 26 | Sterowanie wysokością świateł z miejsca kierowcy lub automatyczna ich regulacja; światła przeciwmgielne przednie z funkcją doświetlenia zakrętów | | |
| 27 | Trzecie światło STOP + tylne światło przeciwmgielne + przednie halogeny przeciwmgielne | | |
| 28 | Światła do jazdy dziennej LED, | | |
| 29 | Radio fabryczne lub zalecane przez producenta z głośnikami z przodu i z tyłu i z zestawem głośnomówiącym Bluetooth, | | |
| 29' | Komputer pokładowy | | |
| 30 | Automatyczne włączanie świateł | | |
| 31 | Automatyczne włączanie wycieraczek | | |
| **Zabezpieczenie** | | | |
| 32 | Immobiliser w kluczyku | | |
| 33 | Alarm przeciwwłamaniowy | | |
| 34 | Zamek centralny | | |
| 35 | Komplet kluczy z pilotem z funkcją sterowania zamkiem centralnym, w liczbie dostarczonej przez producenta – min 2 szt. | | |
| 36 | Sygnalizacja niezpiętych pasów kierowcy, niezmkniętych drzwi | | |
| **Wyposażenie** | | | |
| 37 | Przesuwane drzwi z prawej strony (przeszklone) dla przedziału pasażerskiego z szybą stałą | | |
| 38 | Tylne drzwi dwuskrzydłowe z podgrzewanymi szybami, z wycieraczkami i spryskiwaczem , otwierane pod kontem 180 | | |
| 39 | Wymagana liczba miejsc 9 (kierowca + 8 pasażerów) gdy nie jest przewożona osoba na wózku. | | |
| 40 | Kanapa 2-miejsowa po stronie pasażera z przodu, z dodatkowym schowkiem pod siedziskiem, | | |
| 41 | Kanapa w drugim i trzecim rzędzie 3- miejscowa może być dzielona lub pojedyncze fotele demontowalne. | | |
| 42 | Tapicerka materiałowa w ciemnych odcieniach | | |
| 43 | Kołpaki | | |
| 44 | Trójkąt ostrzegawczy | | |
| 45 | Gaśnica minimum 2 kg | | |
| 46 | Apteczka z wyposażeniem | | |
| 47 | Pełnowymiarowe koło zapasowe z obręczą stalową w standardzie w miejscu do tego przeznaczonym (rozmiar felgi i opony zgodny z zamontowanymi w pojeździe kołami) | | |
| 48 | Zestaw podstawowych narzędzi w tym zestaw umożliwiający samodzielną wymianę koła zawierający min. podnośnik oraz klucz do kół | | |
| **Zabudowa umożliwiająca przewóz osób niepełnosprawnych** | | | |
| 49 | - atestowane mocowanie wózka inwalidzkiego~~,~~  - listwy montowane w podłodze,  - pasy atestowane do mocowania jednej osoby niepełnosprawnej na wózku – pasy trzypunktowe,  - najazdy aluminiowe dwuczęściowe – rozsuwane,  - stopień przy drzwiach wysuwany elektrycznie | | |
| 50 | - wózek montowany w przestrzeni bagażnika po uprzednim złożeniu kanapy (lub miejsc siedzących) w trzecim rzędzie, | | |
| 51 | - podłoga łatwo zmywalna antypoślizgowa, przystosowana do montażu wózka inwalidzkiego | | |
| **Dodatkowe wyposażenie** | | | |
| 52 | Dywaniki gumowe dla I, II i III rzędu siedzeń. | | |
| 53 | Zamontowany hak holowniczy | | |
| 54 | Oznakowanie pojazdu z przodu i z tyłu symbolem "INWALIDZI" | | |
| **Pozostałe wymagania** | | | |
| 55 | | Dokumenty umożliwiające rejestrację samochodu uwzględniając zabudowę specjalistyczną do przewozu osób niepełnosprawnych | |
| 56 | | Dostarczenie pojazdu do Urzędu Gminy w Wągrowcu na koszt dostawcy | |
| 57 | | Samochód musi spełniać obowiązujące wymagania w zakresie spalania i emisyjności. | |
| **Informacje pomocnicze do przygotowania oferty** | | | |
|  | | Szacowany roczny przebieg pojazdu 25 do 30 tys. km  Dopuszcza się samochód zastępczy bez zabudowy dla NPS z limitem średnio do 200 km dziennie.  Koszty przeglądów w okresie gwarancji pokrywa zamawiający. | |

UWAGA - w przypadku gdy Wykonawca nie jest w stanie spełnić parametrów j.w. - może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie przed terminem składania ofert (zgodnie z zapisami p. V.7.SWZ) czy możliwa jest zmiana wymagań w zakresie konkretnego parametr.