**Załącznik nr 1 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia**

**PODSTAWOWE/MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE, KONSTRUKCYJNE I FUNKCJONALNE, OPIS WYPOSAŻENIA:**

* 1. **1)** **Dane techniczne dot. podwozia**
  2. a) podnośnik koszowy – 1 szt.;
  3. b) rok produkcji: nie starszy niż 2008
  4. c) dopuszczalna masa całkowita: do 3,5 t. – jazda pojazdem na podstawie prawa jazdy kat. B;
  5. d) przystosowanie do ruchu prawostronnego: kierownica po lewej stronie
  6. e)zarejestrowany w Polsce
  7. f) moc silnika: min. 130KM;
  8. g) pojemność: min. 2 200 cm³;
  9. h) przebieg: max. 130000 km
  10. **2)** **Dane techniczne podnośnika koszowego:**
  11. a) podnośnik koszowy teleskopowy
  12. b) rok produkcji nie starszy niż 2008
  13. c) wysokość robocza: min. 24 metrów;
  14. d)maksymalny wysięg boczny : min. 11,5 m
  15. e)maksymalny udźwig kosza: min. 200 kg; 2 osoby + narzędzia
  16. f) kosz samopoziomujący;
  17. g) kosz obrotowy
  18. h) sterowanie: z kosza i podstawy;
  19. i) start/stop silnika w koszu;
  20. j) gniazdo 230V w koszu,
  21. k) podpory przód i tył wysuwane hydraulicznie rozstawiane na szeroko - obustronnie poza obrys pojazdu
  22. ł) kogut ostrzegawczy na kabinie.
  23. m) ilość roboczogodzin: max. 4000
  24. n) max. długość transportowa: 8050 mm
  25. o) max. wysokość transportowa: 3100 mm  
      **3)** **Pozostałe wymagania:**
  26. 1) gwarancja min. 3 miesiące na nadbudowę liczona od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu zdawczo – odbiorczego;
  27. 2) resurs wykonany na min. 9 lat
  28. 3) badanie - aktualny protokół i decyzja UDT;
  29. 4) serwis gwarancyjny i pogwarancyjny – stacjonarny i mobilny na terenie całej Polski.
  30. 5) Serwis stacjonarny oddalony max. o 200 km od Zamawiającego
  31. 6) w pełni sprawny i wolny od wad uniemożliwiających jego użycie zgodnie z przeznaczeniem;