PI.272.27/1.2023

Załącznik nr 1 do SWZ

Opis Przedmiotu Zamówienia

dla postępowania pn. Zakup wraz z dostawą fabrycznie nowego samochodu 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym osób na wózku inwalidzkim na potrzeby DPS Nielestno

|  |  |
| --- | --- |
| Lp. | MINIMALNE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO |
|  | Warunki techniczne |
| 1. | Dane ogólne   * Samochód fabrycznie nowy, rok produkcji 2024, nie używany, nie rejestrowany, nie powystawowy, bez żadnych napraw mechanicznych i lakierniczych; * Ilość miejsc 9 (8+1); * Przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych z możliwością przewożenia osoby na wózku inwalidzkim (osoba pozostaje na wózku w trakcie jazdy); * Drzwi tylne dwuskrzydłowe, przeszklone, otwierane pod kątem 180o; |
| 2. | Przestrzeń pasażerska o wysokości minimum 160cm  Silnik   * Pojemność – min. 1900 cm3; * Moc – min.130 KM; * Rodzaj paliwa – olej napędowy; * Spełniający normę emisji spalin EURO 6; |
| 3. | Wyposażenie  • Drzwi boczne przesuwne z prawej strony pojazdu wraz z podestem;  • Klimatyzacja automatyczna lub półautomatyczna;  • Centralny zamek z pilotem;  • Izolacja dźwiękowo – termiczna;  • Immobiliser/ Autoalarm honorowany przez firmy ubezpieczeniowe;  • Wspomaganie układu kierowniczego;  • Napęd na koła przednie;  • Lusterka boczne elektrycznie regulowane;  • Skrzynia biegowa 6 stopniowa + bieg wsteczny, za równoważną zostanie uznana skrzynia automatyczna;  • Regulacja kolumny kierownicy;  • Całkowite przeszklenie pojazdu;  • Wycieraczki szyby przedniej z płynną regulacją prędkości i spryskiwaczem;  • Tylne drzwi dwuskrzydłowe z szybami ogrzewanymi, z wycieraczkami i spryskiwaczem;  • Elektrycznie regulowane przednie szyby boczne;  • W oknach przestrzeni pasażerskiej szyby przyciemniane;  • Tapicerka w przestrzeni pasażerskiej łatwa w utrzymaniu czystości, w kolorze ciemnym; wnęki okienne nie muszą być tapicerowane;  • Fotel kierowcy z regulacją wysokości i podparciem odcinka lędźwiowego;  • Podwójne siedzenie pasażerskie z przodu;  • Składany i wyjmowany 2 rząd siedzeń – 2 + 1 dwumiejscowe lub pojedyncze fotele z możliwością szybkiego demontażu;  • Składany i wyjmowany 3 rząd siedzeń – 3 miejscowy, pojedyncze fotele lub układ 2 + 1 z możliwością szybkiego demontażu;  • Głośniki w drzwiach kabiny kierowcy oraz w części pasażerskiej;  • Radioodtwarzacz CD lub z wejściami USB oraz bluetooth;  • System audio z funkcją zestawu głośnomówiącego;  • Przednie i tylne czujniki parkowania;  • Opony zimowe + felgi : 4 szt.;  • Pełnowymiarowe koło zapasowe;  • Nawiew ciepłego powietrza na przód i tył regulowany;  • Dywaniki gumowe przód;  • Wyposażenie dodatkowe dedykowane, w tym: podnośnik samochodowy, klucz do kół, gaśnica, trójkąt ostrzegawczy, apteczka pierwszej pomocy; |
| 4. | Bezpieczeństwo   * Wszystkie fotele wyposażone w trzypunktowe pasy bezpieczeństwa; * Dodatkowe poręcze lub uchwyty umożliwiające bezpieczne wsiadanie i wysiadanie osób z pojazdu; * Hamulce tarczowe wentylowane z przodu i z tyłu; * System kontroli trakcji: układ ASR i ESP; * Niezależne zawieszenie przednie i tylne ze stabilizatorem; * Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera oraz boczne poduszki; * Oznaczenie progów kolorami kontrastowymi; * Stopień wejściowy boczny oświetlony; * Oświetlenie w podsufitce + gniazdo 12V w kabinie; * Czujnik kontroli zapięcia pasów bezpieczeństwa; |
| 5. | Zabudowa umożliwiająca przewóz osób niepełnosprawnych   * Atestowane mocowanie do jednego wózka inwalidzkiego- 2 listwy montowane w podłodze lub system grzybkowy, górny punkt mocowania pasa bezpieczeństwa, komplet pasów do mocowania wózka do szyn, pasy zabezpieczające osobę niepełnosprawną poruszającą się na wózku inwalidzkim w tym biodrowy pas dla osoby na wózku – zgodne z normą ISO 10542-2; * Cała podłoga z trwałego, antypoślizgowego, wodoodpornego materiału; dodatkowe wzmocnienie pod montaż wózka inwalidzkiego; * Winda (montowana wewnętrznie za tylnymi drzwiami); * Sterowanie windą elektrycznie za pomocą pilota; * Platforma windy, składana poziomo, wyposażona w obustronne poręcze bezpieczeństwa. Udźwig minimum 300 kg; * Instrukcja obsługi mocowania wózka inwalidzkiego z osobą niepełnosprawną w języku polskim; * Instrukcja obsługi windy w języku polskim; |
| 6. | Oznakowanie pojazdu z przodu i z tyłu z symbolem: pojazd dla osób niepełnosprawnych, kierunkowskazy dachowe |
| 7. | Wymagany okres gwarancji jakości:  a) Minimum 24 miesięcy bez limitu kilometrów na silnik i wszystkie podzespoły samochodu (mechaniczne/elektryczne/elektroniczne) bez wyłączeń – obejmująca funkcjonowanie samochodu, wady materiałowe i fabryczne; wydłużenie okresu gwarancji w tej kategorii jest kryterium wyboru wykonawcy,  b) Minimum 96 miesięcy na perforację nadwozia;  c) Minimum 24 miesiące na brak usterek lakierniczych |
| 8. | Serwis  Zamawiający zastrzega, że na czas serwisu lub napraw gwarancyjnych trwających dłużej niż 5 dni Wykonawca lub autoryzowany serwis przez niego wskazany musi zapewnić pojazd zastępczy o parametrach nie gorszych od naprawianego. Poprzez serwis należy rozumieć okresowe przeglądy wynikające z dokumentów pojazdu oraz naprawy gwarancyjne. |
| 9 | Z uwagi na fakt, że kryterium oceny oferty jest łączny koszt oraz ilość obowiązkowych przeglądów jakie będzie musiał wykonać i pokryć Zamawiający w okresie obowiązywania gwarancji na silnik i wszystkie podzespoły samochodu (mechaniczne/elektryczne/elektroniczne) wraz z materiałami eksploatacyjnymi. Wykonawca oferuje łączną wartość wymienionych kosztów oraz niezbędnych przeglądów przez okres 24 miesięcy. |