[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.75
pe=2
op=1
opn=1	0	2	1	1	0	19	8	0	7.9	1	0	0	0	1.	1	1	0	1	1	1
prn=2	2	3	3	4	1	6	0	1	0
own=2	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	1	1	1	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk	VAT
wn=		

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS INWESTORSKI 	PRZEDMIAR
nfn=BUDWOD TRZEBNICA Biuro Usług Projektowych Obsługi Inwestycyjnej i Wykonawstwa
afn=55-100 Trzebnica, ul.Harcerska 7 , tel.(071)312 05 01, 691 673 000
nb=Budowa sieci  kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z sięgaczami  dla osiedla mieszkaniowego w Trzebnicy w obrębie ulicy Akacjowej 
ab=Trzebnica dz. drogowa nr  57, 85 AM-6 i 67/109, 67/109, 67/115 AM-39 obr. Trzebnica
ni=GZGK TRZEBNICA - ERGO Sp. z o.o.
ai=55-100 TRZEBNICA pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1
br=kanalizacja sanitarna z przyłączami
nk=aktualizował: Paweł Jędrzejewski 07.09.2021	
dt=sierpień 2020	0
cpv=45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
cpv=45112000-5	Roboty w zakresie usuwania gleby
cpv=45230000-8	Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
cpv=45231100-6	Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT	V
wa=0	1	0	PLN
op=0	0
nc=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 372]
ty=R
na=dekarze gr.II	0
id=052	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 403]
ty=R
na=izolarze gr.II	0
id=092	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 196]
ty=R
na=maszyniści gr.II	0
id=182	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 195]
ty=R
na=maszyniści gr.III	0
id=143	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 401]
ty=R
na=monterzy gr.II	0
id=332	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 402]
ty=R
na=monterzy gr.III	0
id=333	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 185]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.III	0
id=203	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 197]
ty=R
na=palowniczy gr.III	0
id=373	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 386]
ty=R
na=robotnicy	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 164]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=Roboty inżynieryjne (DS)	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=20.78	1631014821
cw=20.78	PLN
il=0

[RMS ZEST 186]
ty=R
na=spawacze gr.II	0
id=402	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 404]
ty=R
na=spawacze gr.IV	0
id=404	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 199]
ty=R
na=torowi gr.I	0
id=581	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 198]
ty=R
na=torowi gr.II	0
id=582	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[ELEMENT 1]
na=Przygotowanie terenu pod budowę
wa=0
kn=0	0	0
id=265
nu=1
cpv=45100000-8
wn=		

[POZYCJA]
id=266
pd=						1
mpn=1211
na=Organizacja placu budowy i zaplecza. Wykonanie harmomogramu robót. Plan BIOZ.
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=267
pd=						1
mpn=_1211
na=Roboty pomiarowe
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=490.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=490.5	1	490,50						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[ELEMENT 1]
na= KANALIZACJA SANITARNA - ROBOTY ZIEMNE
wa=0
kn=0	0	0
id=52
nu=2
cpv=45112000-5
wn=		

[ELEMENT 2]
na=Sieć
wa=0
kn=0	0	0
id=280
nu=2.1
wn=		

[POZYCJA]
id=143
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0802-02	2-01	0802-02		1
mpn=1211
na=Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. III, o ścianach zabezpieczonych obudową OW WRONKI - typ boksowy,
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=1316.641
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=188.885	1	1.20*(28.0+34.40+8.0)*[(2.30+2.61+3.19+2.28+1.90+2.31+2.80)/7]*90%	k1-S2					
ko=				
wo=1127.756	1	1.20*(12.0+25.7+12.0+12.6+3.50+19.3+26.0+24.0+31.90+35.2+5.60+8.70+32.90+33.0+17.0+37.60)*[(2.96+3.11+3.32+3.91+3.61+3.53+3.96+4.3+4.19+4.04+3.97+3.49+2.94+2.8+2.53+2.53+2.37+2.3+2.69+2.89+2.82+2.8+2.3+1.89+3.07+3.87+2.27+2.3)/28]*90%	S2-k2					
ko=				

[POZYCJA]
id=54
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0308-02 z.sz. 2.3 9907 	2-01	0308-02	 z.sz. 2.3 9907 	1
mpn=40:0:0965,101211
na=Ręczne wykopy z podnoszeniem urobku koparką wyładowaniem na odkład kat. gruntu III-IV Grunt mokry
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=146.293
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=20.987	1	1.20*(28.0+34.40+8.0)*[(2.30+2.61+3.19+2.28+1.90+2.31+2.80)/7]*10%	k1-S2					
ko=				
wo=125.306	1	1.20*(12.0+25.7+12.0+12.6+3.50+19.3+26.0+24.0+31.90+35.2+5.60+8.70+32.90+33.0+17.0+37.60)*[(2.96+3.11+3.32+3.91+3.61+3.53+3.96+4.3+4.19+4.04+3.97+3.49+2.94+2.8+2.53+2.53+2.37+2.3+2.69+2.89+2.82+2.8+2.3+1.89+3.07+3.87+2.27+2.3)/28]*10%	S2-k2					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.1269		0,955*1,18
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=56
pd=		DOSTAWA		DOSTAWA		1
mpn=_1211
na=Kanały rurowe - obsypka i nadsypka z piasku rurociągu (30 cm ponad wierzch rury)
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=391.104
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=67.584	1	1.20*(28.0+34.40+8.0)*0,80	k1-S2					
ko=				
wo=323.52	1	1.20*(12.0+25.7+12.0+12.6+3.50+19.3+26.0+24.0+31.90+35.2+5.60+8.70+32.90+33.0+17.0+37.60)*0,80	S2-k2					
ko=				

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=146
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0212-07	2-01	0212-07		1
mpn=_121,0:0,092,0:0,0911
na=Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=1071.83
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1071.83	1	(1316,641+146,293)-391,104						

[ELEMENT 2]
na=Przyłącza/ sięgacze
wa=0
kn=0	0	0
id=285
nu=2.2
wn=		

[POZYCJA]
id=281
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0802-02	2-01	0802-02		1
mpn=1211
na=Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. III, o ścianach zabezpieczonych obudową OW WRONKI - typ boksowy,
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=212.41
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
ko=				
wo=16.213	1	1.20*5,9*[(2,31+2,27)/2]	T1-1					
ko=				
wo=9.428	1	1.20*2,70*[(3,11+2,71)/2]	T2-2					
ko=				
wo=25.158	1	1.20*7,0*[(3,61+2,38)/2]	T3-3					
ko=				
wo=10.013	1	1.20*2,8*[(3,19+2,77)/2]	S3-4					
ko=				
wo=45.17	1	1.20*11,80*[(4,04+2,34)/2]	T4-5					
ko=				
wo=13.05	1	1.20*2,90*[(3,97+3,53)/2]	T5-6					
ko=				
wo=13.262	1	1.20*3,60*[(3,49+2,65)/2]	S4-7					
ko=				
wo=8.502	1	1.20*2,60*[(2,94+2,51)/2]	T6-8					
ko=				
wo=7.285	1	1.20*2.60*[(2,53+2,14)/2]	S5-9					
ko=				
wo=23.157	1	1.20*8,3*[(2,53+2,12)/2]	S5-10					
ko=				
wo=19.36	1	1.20*7,30*[(2,30+2,12)/2]	S6-11					
ko=				
wo=21.812	1	1.20*8,30*[(2,30+2,08)/2]	S6-12					

[POZYCJA]
id=283
pd=		DOSTAWA		DOSTAWA		1
mpn=_1211
na=Kanały rurowe - obsypka i nadsypka z piasku rurociągu o śr. 160 mm (30 cm ponad wierzch rury)
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=60.011
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5.381	1	1.20*5.9*0,76	T1-1					
ko=				
wo=2.462	1	1.20*2.70*0,76	T2-2					
ko=				
wo=6.384	1	1.20*7.0*0,76	T3-3					
ko=				
wo=2.554	1	1.20*2.8*0,76	S3-4					
ko=				
wo=10.762	1	1.20*11.80*0,76	T4-5					
ko=				
wo=2.645	1	1.20*2.90*0,76	T5-6					
ko=				
wo=3.283	1	1.20*3.60*0,76	S4-7					
ko=				
wo=2.371	1	1.20*2.60*0,76	T6-8					
ko=				
wo=2.371	1	1.20*2.60*0,76	S5-9					
ko=				
wo=7.57	1	1.20*8.3*0,76	S5-10					
ko=				
wo=6.658	1	1.20*7.30*0,76	S6-11					
ko=				
wo=7.57	1	1.20*8.30*0,76	S6-12					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=284
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0212-07	2-01	0212-07		1
mpn=_121,0:0,092,0:0,0911
na=Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=152.399
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=152.399	1	212,410-60,011						

[ELEMENT 1]
na=SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ 
wa=0
kn=0	0	0
id=155
nu=3
cpv=45230000-8
wn=		

[POZYCJA]
id=278
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0408-03 z.sz.3.4. 9908 	2-18	0408-03	 z.sz.3.4. 9908 	1
mpn=8:0:0915,101211_
na=Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - wykopy umocnione
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=407.7
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=407.7	1	407,70	k1-k2					
ko=				

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.93		1,93
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=279
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0408-02 z.sz.3.4. 9908 	2-18	0408-02	 z.sz.3.4. 9908 	1
mpn=8:0:0915,101211_
na=Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm - wykopy umocnione
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=78.96
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=7.08	1	1.20*5.9	T1-1					
ko=				
wo=3.24	1	1.20*2.70	T2-2					
ko=				
wo=8.4	1	1.20*7.0	T3-3					
ko=				
wo=3.36	1	1.20*2.8	S3-4					
ko=				
wo=14.16	1	1.20*11.80	T4-5					
ko=				
wo=3.48	1	1.20*2.90	T5-6					
ko=				
wo=4.32	1	1.20*3.60	S4-7					
ko=				
wo=3.12	1	1.20*2.60	T6-8					
ko=				
wo=3.12	1	1.20*2.60	S5-9					
ko=				
wo=9.96	1	1.20*8.3	S5-10					
ko=				
wo=8.76	1	1.20*7.30	S6-11					
ko=				
wo=9.96	1	1.20*8.30	S6-12					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.93		1,93
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=310
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0421-04 z.sz.3.4. 9908 	2-18	0421-04	 z.sz.3.4. 9908 	1
mpn=9:0:0916,101211_
na=Trójniki skośne PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200 mm x 160- wykopy umocnione
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=9
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.11		1,11
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=311
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0421-02 z.sz.3.4. 9908 	2-18	0421-02	 z.sz.3.4. 9908 	1
mpn=9:0:0916,101211_
na=Zaślepki PVC kanalizacji zewnętrznej na wcisk o śr. zewn. 160 mm - wykopy umocnione
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=16
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.11		1,11
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=401
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0514-01	2-18	0514-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Studnie rewizyjne włazowe z kręgów betowych o śr. 1000 mm z uszczelnieniem uszczelką gumową, w dnie kinetą przepływową i przejścia szczelne.
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=5
jm=stud.	275
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5	S1,S2,S5,S6,S8					

[POZYCJA]
id=287
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0514-01	2-18	0514-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Studnie rewizyjne włazowe z kręgów betowych o śr. 1000 mm z uszczelnieniem uszczelką gumową, w dnie kinetą przepływową i przejścia szczelne.
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=1
jm=stud.	275
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	S3					

[POZYCJA]
id=288
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0514-01	2-18	0514-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Studnie rewizyjne włazowe z kręgów betowych o śr. 1000 mm z uszczelnieniem uszczelką gumową, w dnie kinetą przepływową i przejścia szczelne.
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=2
jm=stud.	275
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2	S4,S9					

[POZYCJA]
id=289
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0514-01	2-18	0514-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Studnie rewizyjne włazowe z kręgów betowych o śr. 1000 mm z uszczelnieniem uszczelką gumową, w dnie kinetą przepływową i przejścia szczelne.
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=1
jm=stud.	275
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	S7					

[SUMA KONTROLNA]
e85236afffe6ae7d69b22df7692e9b28