[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp.z o.o.
wf=4
pr=BIMES	4.6
nan=
pe=0
op=1
opn=2	1	2	1	1	0	19	8	0	0	1	1	0
prn=2	2	2	6	2	1	6	2	1
own=3	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=zł
wk=0.00

[STRONA TYT]
na=PARKING PRZY ULICY ALEJE WOLNOŚCI W KORONOWIE
dt=31.08.2023
ni=Gmina Koronowo1310Plac Zwycięstwa 1131086-010 Koronowo1310
nw=
nb=PARKING
nfh=PALIGA DESIGN Robert Paliga, Aleje Wolności 1, 86-010 Koronowo
nk=	mgr inż. Robert Paliga		mgr inż. Dagmara Malińska	
kln=

[STAŁE]

[RMS ZEST 1]
ty=M
na=Piasek do betonów zwykłych'	0
jm=m3
ce=0.00
cw=0.00
il=2.5

[RMS ZEST 2]
ty=R
na=Malarze grupa III	0
jm=r-g
ce=0.00
cw=0.00
il=0.67

[RMS ZEST 3]
ty=M
na=Rura teleskopowa z tworzywa sztucznego na trzony studzienne	0
jm=szt
ce=0.00
cw=0.00
il=3

[RMS ZEST 4]
ty=M
na=Gruz z betonu żwirowego	0
jm=m3
ce=0.00
cw=0.00
il=0.27

[RMS ZEST 5]
ty=M
na=Materiały inne (Materiały)	0
jm=%
ce=0.00
cw=0.00
il=0

[RMS ZEST 6]
ty=R
na=robocizna	0
jm=r-g
ce=0.00
cw=0.00
il=14.46

[RMS ZEST 7]
ty=M
na=Roztwór asfaltowy do gruntowania "Abizol R"	0
jm=kg
ce=0.00
cw=0.00
il=5.4

[RMS ZEST 8]
ty=M
na=Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków	0
jm=t
ce=0.00
cw=0.00
il=14.3

[RMS ZEST 9]
ty=M
na=Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-10 (mieszanka betonowa)	0
jm=m3
ce=0.00
cw=0.00
il=0.96

[RMS ZEST 10]
ty=M
na=Piasek naturalny kopany	0
jm=m3
ce=0.00
cw=0.00
il=12.78

[RMS ZEST 11]
ty=S
na=Samochód dostawczy  o ładowności do 0,9t (1)	0
jm=m-g
ce=0.00
cw=0.00
il=0.51

[RMS ZEST 12]
ty=M
na=Wpust ściekowy żeliwny uliczny typ ciężki 650x450·mm	0
jm=szt
ce=0.00
cw=0.00
il=5

[RMS ZEST 13]
ty=M
na=Krawężnik betonowy drogowy prostokątny 100x25x12·cm	0
jm=m
ce=0.00
cw=0.00
il=123.78

[RMS ZEST 14]
ty=M
na=Cement portlandzki,zwykły CEM II/A-V 32,5 , CEMII/B-V 32,5 workowany	0
jm=t
ce=0.00
cw=0.00
il=0.04

[RMS ZEST 15]
ty=M
na=Drut stalowy do spawania niepokryty SPG1 0,8-6mm	0
jm=kg
ce=0.00
cw=0.00
il=3.96

[RMS ZEST 16]
ty=M
na=Beton zwykły C12/15 (B-15)	0
jm=m3
ce=0.00
cw=0.00
il=40.49

[RMS ZEST 17]
ty=M
na=Gruz betonowy, łamany sortowany 31.5-63mm	0
jm=t
ce=0.00
cw=0.00
il=392.89

[RMS ZEST 18]
ty=M
na=Obrzeże betonowe 100x30x8·cm	0
jm=m
ce=0.00
cw=0.00
il=125.67

[RMS ZEST 19]
ty=M
na=Kostka brukowa betonowa grubości 8·cm, niebieska	0
jm=m2
ce=0.00
cw=0.00
il=38.69

[RMS ZEST 20]
ty=R
na=Robotnicy grupa II	0
jm=r-g
ce=0.00
cw=0.00
il=1265.46

[RMS ZEST 21]
ty=S
na=Walec statyczny samojezdny 4-6 t (1)	0
jm=m-g
ce=0.00
cw=0.00
il=88.44

[RMS ZEST 22]
ty=S
na=Samochód samowyładowczy do 5 t (1)	0
jm=m-g
ce=0.00
cw=0.00
il=4.59

[RMS ZEST 23]
ty=R
na=Robotnicy grupa I	0
jm=r-g
ce=0.00
cw=0.00
il=415.09

[RMS ZEST 24]
ty=M
na=Tablice znaków drogowych - znaki z grupy T II generacja 	0
jm=szt
ce=0.00
cw=0.00
il=2

[RMS ZEST 25]
ty=M
na=Ławka stała z oparciem	0
jm=kpl
ce=0.00
cw=0.00
il=2

[RMS ZEST 26]
ty=M
na=Farba chlorokauczukowa do gruntowania chemoodporna biała	0
jm=dm3
ce=0.00
cw=0.00
il=1.78

[RMS ZEST 27]
ty=M
na=Kostka brukowa z betonu (wszystkie kształty) 8 cm, szara	0
jm=m2
ce=0.00
cw=0.00
il=693.48

[RMS ZEST 28]
ty=S
na=Sprężarka powietrzna przewoźna spalinowa 4-5 m3/min (1)	0
jm=m-g
ce=0.00
cw=0.00
il=46.28

[RMS ZEST 29]
ty=M
na=Rura ochronna PVC	0
jm=m
ce=0.00
cw=0.00
il=117.52

[RMS ZEST 30]
ty=M
na=Rura karbowana z tworzywa sztucznego na trzony studzien WAVIN	0
jm=m
ce=0.00
cw=0.00
il=3.15

[RMS ZEST 31]
ty=R
na=Brukarze grupa II	0
jm=r-g
ce=0.00
cw=0.00
il=60.91

[RMS ZEST 32]
ty=S
na=Koparka jednonaczyniowa kołowa 0.60m3 (1)	0
jm=m-g
ce=0.00
cw=0.00
il=25.11

[RMS ZEST 33]
ty=S
na=Samochód skrzyniowy 5-10·t (1)	0
jm=m-g
ce=0.00
cw=0.00
il=8.25

[RMS ZEST 34]
ty=M
na=Krawężnik betonowy drogowy prostokątny ścięty skośny 100x22-30x15cm	0
jm=m
ce=0.00
cw=0.00
il=14.28

[RMS ZEST 35]
ty=M
na=Dostawa i montaż wiaty przystankowej 4,10mx1,40m ze stalowych profili zamkniętych, lakierowanych proszkowo, kolor RAL 7016	0
jm=kpl
ce=0.00
cw=0.00
il=1

[RMS ZEST 36]
ty=S
na=Wibrator powierzchniowy elektryczny do 225kg	0
jm=m-g
ce=0.00
cw=0.00
il=141.69

[RMS ZEST 37]
ty=R
na=Cieśle grupa II	0
jm=r-g
ce=0.00
cw=0.00
il=4.62

[RMS ZEST 38]
ty=R
na=Ogrodnicy grupa I	0
jm=r-g
ce=0.00
cw=0.00
il=33.1

[RMS ZEST 39]
ty=M
na=Pierścienie żelbetowe utrzymujące wpust	0
jm=szt
ce=0.00
cw=0.00
il=5

[RMS ZEST 40]
ty=M
na=Ziemia żyzna lub kompostowa	0
jm=m3
ce=0.00
cw=0.00
il=4.66

[RMS ZEST 41]
ty=M
na=Słupki z rur stalowych do znaków drogowych	0
jm=kg
ce=0.00
cw=0.00
il=117.78

[RMS ZEST 42]
ty=M
na=Piasek	0
jm=m3
ce=0.00
cw=0.00
il=33.79

[RMS ZEST 43]
ty=M
na=Kostka brukowa betonowa grubości 8·cm, grafitowa	0
jm=m2
ce=0.00
cw=0.00
il=377.19

[RMS ZEST 44]
ty=S
na=Zagęszczarka wibracyjna spalinowa 70-90m3/h	0
jm=m-g
ce=0.00
cw=0.00
kz=4	5.00
il=2.89

[RMS ZEST 45]
ty=M
na=Zaprawa cementowa M-7	0
jm=m3
ce=0.00
cw=0.00
il=0.07

[RMS ZEST 46]
ty=M
na=Tablice znaków drogowych - znaki z grupy D II generacja  wielkość mała	0
jm=szt
ce=0.00
cw=0.00
il=4

[RMS ZEST 47]
ty=M
na=Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-7.5 (mieszanka betonowa)	0
jm=m3
ce=0.00
cw=0.00
il=0.42

[RMS ZEST 48]
ty=M
na=Drewno iglaste okrągłe korowane nasycone na stemple	0
jm=m3
ce=0.00
cw=0.00
il=0.02

[RMS ZEST 49]
ty=S
na=Żuraw samochodowy 4·t (1)	0
jm=m-g
ce=0.00
cw=0.00
il=4.29

[RMS ZEST 50]
ty=M
na=Właz żeliwny fi 315mm, klasy B 125	0
jm=szt
ce=0.00
cw=0.00
il=3

[RMS ZEST 51]
ty=M
na=Deski iglaste obrzynane grub, 19-25 mm,kl,III	0
jm=m3
ce=0.00
cw=0.00
il=1.54

[RMS ZEST 52]
ty=M
na=Kostka brukowa z betonu (wszystkie kształty) 6 cm, szara	0
jm=m2
ce=0.00
cw=0.00
il=7.78

[RMS ZEST 53]
ty=S
na=Samochód samowyładowczy 5-10t (1)	0
jm=m-g
ce=0.00
cw=0.00
il=107.56

[RMS ZEST 54]
ty=S
na=Równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) (1)	0
jm=m-g
ce=0.00
cw=0.00
il=6.15

[RMS ZEST 55]
ty=M
na=Oleopator-Bypass-P-C-FST 15/150/1500 lub równoważny	0
jm=szt
ce=0.00
cw=0.00
il=1

[RMS ZEST 56]
ty=M
na=Woda	0
jm=m3
ce=0.00
cw=0.00
il=76.98

[RMS ZEST 57]
ty=S
na=Piła do cięcia kostki	0
jm=m-g
ce=0.00
cw=0.00
il=27.24

[RMS ZEST 58]
ty=S
na=Pompa do betonu na samochodzie 60m3h dł,20m(1)	0
jm=m-g
ce=0.00
cw=0.00
il=0.05

[RMS ZEST 59]
ty=M
na=Sosna górska Pinus Mugo Pumilio	0
jm=szt
ce=0.00
cw=0.00
il=55.65

[RMS ZEST 60]
ty=M
na=Krawężnik betonowy drogowy prostokątny ścięty 100x30x15cm	0
jm=m
ce=0.00
cw=0.00
il=207.52

[RMS ZEST 61]
ty=S
na=Samochód skrzyniowy o ładowności 15-20t(1)	0
jm=m-g
ce=0.00
cw=0.00
kz=4	5.00
il=0.45

[RMS ZEST 62]
ty=M
na=Pierścienie odciążające żelbetowe	0
jm=szt
ce=0.00
cw=0.00
il=5

[RMS ZEST 63]
ty=M
na=Pospółka	0
jm=m3
ce=0.00
cw=0.00
il=0.6

[RMS ZEST 64]
ty=M
na=Kosz na śmieci 	0
jm=szt
ce=0.00
cw=0.00
il=3

[RMS ZEST 65]
ty=M
na=Słupek drewniany iglaste fi 7-11 cm, dług, 2,5 m	0
jm=m3
ce=0.00
cw=0.00
il=0.04

[RMS ZEST 66]
ty=R
na=Monter grupa II	0
jm=r-g
ce=0.00
cw=0.00
il=10.42

[RMS ZEST 67]
ty=M
na=Piasek do betonów zwykły	0
jm=m3
ce=0.00
cw=0.00
il=68.47

[RMS ZEST 68]
ty=M
na=Osadniki betonowe Fi·500·mm	0
jm=szt
ce=0.00
cw=0.00
il=5

[RMS ZEST 69]
ty=R
na=Robotnicy	0
jm=r-g
ce=0.00
cw=0.00
il=248.39

[RMS ZEST 70]
ty=M
na=Pale szalunkowe stalowe (wypraski)	0
jm=kg
ce=0.00
cw=0.00
il=4.78

[RMS ZEST 71]
ty=S
na=Spycharka gąsienicowa 74kW  (1)	0
jm=m-g
ce=0.00
cw=0.00
il=29.48

[RMS ZEST 72]
ty=M
na=Nadstawka betonowa ściekowa Fi·500 długości 1·m	0
jm=szt
ce=0.00
cw=0.00
il=5

[RMS ZEST 73]
ty=S
na=Spycharka gąsienicowa 55kW  (1)	0
jm=m-g
ce=0.00
cw=0.00
kz=4	5.00
il=0.48

[RMS ZEST 74]
ty=M
na=Roztwór asfaltowy izolacyjny "Abizol P"	0
jm=kg
ce=0.00
cw=0.00
il=9.92

[RMS ZEST 75]
ty=R
na=Brukarze grupa III	0
jm=r-g
ce=0.00
cw=0.00
il=600.98

[RMS ZEST 76]
ty=S
na=Ubijak spalinowy 200 kg	0
jm=m-g
ce=0.00
cw=0.00
il=2.52

[RMS ZEST 77]
ty=M
na=Kineta studzienki z PE	0
jm=szt
ce=0.00
cw=0.00
il=3

[RMS ZEST 78]
ty=M
na=Uszczelki	0
jm=szt
ce=0.00
cw=0.00
il=6

[RMS ZEST 79]
ty=M
na=Rura z PVC kielichowa do kanalizacji zewnętrznej fi 160/4,7mm SN8	0
jm=m
ce=0.00
cw=0.00
il=55.45

[RMS ZEST 80]
ty=R
na=Betoniarze grupa II	0
jm=r-g
ce=0.00
cw=0.00
il=165.28

[RMS ZEST 81]
ty=R
na=Robocizna	0
jm=r-g
ce=0.00
cw=0.00
il=94.9

[RMS ZEST 82]
ty=R
na=Ogrodnicy grupa II	0
jm=r-g
ce=0.00
cw=0.00
il=7.79

[RMS ZEST 83]
ty=M
na=Wpięcie instalacji do istniejących studni	0
jm=kpl
ce=0.00
cw=0.00
il=1

[RMS ZEST 84]
ty=M
na=Krawężnik betonowy drogowy prostokątny ścięty 100x22x15cm	0
jm=m
ce=0.00
cw=0.00
il=29.8

[RMS ZEST 85]
ty=M
na=Rozcieńczalnik do wyrobów chlorokauczukowych	0
jm=dm3
ce=0.00
cw=0.00
il=0.27

[RMS ZEST 86]
ty=M
na=Gruz betonowy, łamany sortowany 0-31,5mm	0
jm=t
ce=0.00
cw=0.00
il=185.28

[ELEMENT 1]
na=Niwelacja terenu
id=2
nu=1
nsn=

[POZYCJA]
id=3
pd=	KNR	2-01 0121-2
na=Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie placów postojowych
jm=ha
nu=  1
nsn=
op=0
ob=0.22

[PRZEDMIAR]
wo=0.220000	1	2212,00/10000	

[RMS 23]
nz=55.200000	0

[RMS 15]
nz=18.000000	0

[RMS 65]
nz=0.200000	0

[RMS 11]
nz=2.300000	0

[POZYCJA]
id=4
pd=	KNR	2-01 0218-1
na=Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,60·m3, grunt kategorii I-II
jm=m3
nu=  2
nsn=
op=0
ob=17.78

[PRZEDMIAR]
wo=17.780000	1	0,5*2,605*0,27*50,56	profilowanie skarpy

[RMS 23]
nz=0.088100	0

[RMS 32]
nz=0.029900	0

[POZYCJA]
id=5
pd=	KNNR	01 0503-5
na=Plantowanie (obrobienie na czysto), skarpy i korona nasypów, kategoria gruntu I-III
jm=m2
nu=  3
nsn=
op=0
ob=131.71

[PRZEDMIAR]
wo=131.710000	1	2,605*50,56	profilowanie skarpy

[RMS 69]
nz=0.105000	0

[POZYCJA]
id=6
pd=	KNR	2-01 0233-4
na=Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami, 74·kW (100·KM), grunt kategorii I-II
jm=m2
nu=  4
nsn=
op=0
ob=2212

[PRZEDMIAR]
wo=2212.000000	1	2212,00	

[RMS 23]
nz=0.110000	0

[RMS 71]
nz=0.002200	0

[POZYCJA]
id=7
pd=	KNNR	01 0206-4
na=Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku sam. samowył. do 1·km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,60·m3, grunt kategorii I-III, spycharka 74·kW, samochód 5-10·t - wywóz gruntu z korytowania
jm=m3
nu=  5
nsn=
op=0
ob=17.78

[PRZEDMIAR]
wo=17.780000	1	17,78	

[RMS 69]
nz=0.034000	0

[RMS 32]
nz=0.041900	0

[RMS 71]
nz=0.023900	0

[RMS 53]
nz=0.099300	0

[POZYCJA]
id=8
pd=	KNNR	01 0208-2
na=Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria  gruntu I-IV, samochód 5-10·t - wywóz gruntu z korytowania (zwiększenie odległości do 5km)
jm=m3
nu=  6
nsn=
op=0
ob=17.78
krn=4

[PRZEDMIAR]
wo=17.780000	1	17,78	

[RMS 53]
nz=0.021000	0

[ELEMENT 1]
na=Roboty rozbiórkowe
id=9
nu=2
nsn=

[POZYCJA]
id=10
pd=	KNR	2-31 0801-7
na=Rozebranie podbudowy, z mas mineralno-bitumicznych; rozbiórka mechaniczna, grubość podbudowy 4 cm
jm=m2
nu=  7
nsn=
op=0
ob=0.17

[PRZEDMIAR]
wo=0.170000	1	91,99-91,82	jezdnia asfaltowa

[RMS 20]
nz=0.269100	0

[RMS 28]
nz=0.127000	0

[POZYCJA]
id=11
pd=	KNR	2-31 0810-5
na=Rozebranie nawierzchni, z betonu, mechaniczne, grubość nawierzchni 12 cm
jm=m2
nu=  8
nsn=
op=0
ob=137.7

[PRZEDMIAR]
wo=137.700000	1	204,72-67,02	utwardzenie betonowe

[RMS 20]
nz=0.828400	0

[RMS 28]
nz=0.288800	0

[POZYCJA]
id=12
pd=	KNR	2-31 0810-6
na=Rozebranie nawierzchni, z betonu, mechaniczne, dodatek za każdy następny 1 cm grubości nawierzchni - zwiększenie grubości do 15cm (krotność=3)
jm=m2
nu=  9
nsn=
op=0
ob=137.7
krn=3

[PRZEDMIAR]
wo=137.700000	1	137,70	

[RMS 20]
nz=0.054600	0

[RMS 28]
nz=0.015700	0

[POZYCJA]
id=13
pd=	KNR	2-31 0805-3
na=Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej, na podsypce cementowo-piaskowej, ręcznie, wysokość kostki 8 cm
jm=m2
nu=  10
nsn=
op=0
ob=17.64

[PRZEDMIAR]
wo=17.640000	1	59,09-41,45	utwardzenie z kostki betonowej

[RMS 20]
nz=0.710800	0

[POZYCJA]
id=14
pd=	KNR	19-01 0106-3
na=Roboty rozbiórkowe, rozebranie płytek chodnikowych betonowych z podsypką piaskową
jm=m2
nu=  11
nsn=
op=0
ob=21.17

[PRZEDMIAR]
wo=21.170000	1	27,78-6,61	utwardzenie z płyt chodnikowych

[RMS 23]
nz=0.345000	0

[POZYCJA]
id=15
pd=	KNR	2-31 0814-2
na=Rozebranie krawężników wtopionych i obrzeży trawnikowych, obrzeża 8x30·cm na podsypce piaskowej
jm=m
nu=  12
nsn=
op=0
ob=125

[PRZEDMIAR]
wo=70.740000	1	7,19+56,88+6,67	
wo=25.370000	1	9,92+6,46+8,99	
wo=22.160000	1	2,00+3,00+14,67+2,49	
wo=6.730000	1	6,73	

[RMS 20]
nz=0.079500	0

[POZYCJA]
id=16
pd=	KNR	4-04 1103-4
na=Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km (gruz do ponownego wbudowania jako podbudowa przy utwardzeniu)
jm=m3
nu=  13
nsn=
op=0
ob=25.92

[PRZEDMIAR]
wo=25.920000	1	0,17*0,04+137,70*0,15+17,64*0,08+21,17*0,04+125,00*0,08*0,30	

[RMS 22]
nz=0.177000	0

[ELEMENT 1]
na=Korytowanie
id=17
nu=3
nsn=

[POZYCJA]
id=18
pd=	KNNR	06 0101-3
na=Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, głębokość 30·cm, kategoria gruntu II-VI, spycharka + walec statyczny
jm=m2
nu=  14
nsn=
op=0
ob=1138

[PRZEDMIAR]
wo=1138.000000	1	1130,41+7,59	

[RMS 69]
nz=0.033600	0

[RMS 71]
nz=0.005700	0

[RMS 21]
nz=0.008200	0

[POZYCJA]
id=19
pd=	KNNR	06 0101-2
na=Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, głębokość 20·cm, kategoria gruntu II-VI, spycharka + walec statyczny - zwiększenie głębokości korytowania do 50cm
jm=m2
nu=  15
nsn=
op=0
ob=1138

[PRZEDMIAR]
wo=1138.000000	1	1138,00	

[RMS 69]
nz=0.033000	0

[RMS 71]
nz=0.003600	0

[RMS 21]
nz=0.008200	0

[POZYCJA]
id=20
pd=	KNNR	01 0206-4
na=Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku sam. samowył. do 1·km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,60·m3, grunt kategorii I-III, spycharka 74·kW, samochód 5-10·t - wywóz gruntu z korytowania
jm=m3
nu=  16
nsn=
op=0
ob=569

[PRZEDMIAR]
wo=569.000000	1	1138,00*0,50	

[RMS 69]
nz=0.034000	0

[RMS 32]
nz=0.041900	0

[RMS 71]
nz=0.023900	0

[RMS 53]
nz=0.099300	0

[POZYCJA]
id=21
pd=	KNNR	01 0208-2
na=Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria  gruntu I-IV, samochód 5-10·t - wywóz gruntu z korytowania (zwiększenie odległości do 5km)
jm=m3
nu=  17
nsn=
op=0
ob=569
krn=4

[PRZEDMIAR]
wo=569.000000	1	569,00	

[RMS 53]
nz=0.021000	0

[ELEMENT 1]
na=Rury osłonowe
id=22
nu=4
nsn=

[POZYCJA]
id=23
pd=	KNNR	05 0705-1
na=Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - Rury dwudzielne AROT A 83 PS
jm=m
nu=  18
uw=Norma: KNNR 5 0705-01, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 20011310Zuzia: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000), 
nsn=
op=0
ob=113

[PRZEDMIAR]
wo=35.000000	1	35,00	
wo=78.000000	1	78,00	

[RMS 6]
nz=0.128000	0

[RMS 29]
nz=1.040000	0

[RMS 5]
nz=2.500000	0
op=M

[ELEMENT 1]
na=Krawężniki i obrzeża
id=24
nu=5
nsn=

[POZYCJA]
id=25
pd=	KNR	2-31 0402-4
na=Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem - beton C12/15
jm=m3
nu=  19
nsn=
op=0
ob=38.39

[PRZEDMIAR]
wo=16.380000	1	(0,35*0,25-0,15*0,10+0,10*0,08)*203,45	
wo=2.210000	1	(0,35*0,25-0,15*0,08)*29,22	
wo=8.870000	1	(0,35*0,25-0,12*0,12)*121,35	
wo=1.130000	1	(0,35*0,25-0,15*0,10+0,10*0,08)*14,00	
wo=9.800000	1	(0,35*0,25-0,08*0,10)*123,21	

[RMS 80]
nz=4.280000	0

[RMS 23]
nz=0.460000	0

[RMS 20]
nz=4.280000	0

[RMS 16]
nz=1.040000	0

[RMS 51]
nz=0.040000	0

[RMS 67]
nz=0.270000	0

[RMS 56]
nz=0.470000	0

[RMS 5]
nz=0.500000	0
op=M

[POZYCJA]
id=26
pd=	KNR	2-31 0403-3
na=Krawężniki betonowe, wystające 15x30·cm na podsypce cementowo-piaskowej - krawężnik drogowy lekki 15x30x100
jm=m
nu=  20
nsn=
op=0
ob=203.45

[PRZEDMIAR]
wo=203.450000	1	203,45	

[RMS 31]
nz=0.107100	0

[RMS 75]
nz=0.107100	0

[RMS 23]
nz=0.001000	0

[RMS 20]
nz=0.213800	0

[RMS 8]
nz=0.003900	0

[RMS 60]
nz=1.020000	0

[RMS 67]
nz=0.012700	0

[RMS 56]
nz=0.004200	0

[RMS 5]
nz=0.500000	0
op=M

[POZYCJA]
id=27
pd=	KNR	2-31 0403-3
na=Krawężniki betonowe, wystające 15x30·cm na podsypce cementowo-piaskowej - krawężnik drogowy najazdowy lekki 15x22x100
jm=m
nu=  21
nsn=
op=0
ob=29.22

[PRZEDMIAR]
wo=29.220000	1	29,22	

[RMS 31]
nz=0.107100	0

[RMS 75]
nz=0.107100	0

[RMS 23]
nz=0.001000	0

[RMS 20]
nz=0.213800	0

[RMS 8]
nz=0.003900	0

[RMS 84]
nz=1.020000	0

[RMS 1]
nz=0.012700	0

[RMS 56]
nz=0.004200	0

[RMS 5]
nz=0.500000	0
op=M

[POZYCJA]
id=28
pd=	KNR	2-31 0403-5
na=Krawężniki betonowe, wtopione 12x25·cm na podsypce cementowo-piaskowej - krawężnik oporowy 12x25x100
jm=m
nu=  22
nsn=
op=0
ob=121.35

[PRZEDMIAR]
wo=121.350000	1	121,35	

[RMS 31]
nz=0.162200	0

[RMS 23]
nz=0.001000	0

[RMS 20]
nz=0.162300	0

[RMS 8]
nz=0.003200	0

[RMS 13]
nz=1.020000	0

[RMS 1]
nz=0.011100	0

[RMS 56]
nz=0.004100	0

[RMS 5]
nz=0.500000	0
op=M

[POZYCJA]
id=29
pd=	KNR	2-31 0403-3
na=Krawężniki betonowe, wystające skośny 15x22-30·cm na podsypce cementowo-piaskowej - krawężnik skośny lekki 15x22-30x100
jm=m
nu=  23
nsn=
op=0
ob=14

[PRZEDMIAR]
wo=14.000000	1	14,00	

[RMS 31]
nz=0.107100	0

[RMS 75]
nz=0.107100	0

[RMS 23]
nz=0.001000	0

[RMS 20]
nz=0.213800	0

[RMS 8]
nz=0.003900	0

[RMS 34]
nz=1.020000	0

[RMS 67]
nz=0.012700	0

[RMS 56]
nz=0.004200	0

[RMS 5]
nz=0.500000	0
op=M

[POZYCJA]
id=30
pd=	KNR	2-31 0403-7
na=Krawężniki betonowe, dodatek za ustawienie krawężników na łukach o promieniu do 10·m
jm=m
nu=  24
nsn=
op=0
ob=36.97

[PRZEDMIAR]
wo=36.970000	1	3,32+1,08+4,71+5,01+4,48+4,71+4,71+8,95	

[RMS 75]
nz=0.178500	0

[RMS 20]
nz=0.178500	0

[POZYCJA]
id=31
pd=	KNR	2-31 0407-5
na=Obrzeża betonowe, 30x8·cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - obrzeże betonowe 8x30x100
jm=m
nu=  25
nsn=
op=0
ob=123.21

[PRZEDMIAR]
wo=123.210000	1	123,21	

[RMS 31]
nz=0.120200	0

[RMS 23]
nz=0.156900	0

[RMS 8]
nz=0.001600	0

[RMS 18]
nz=1.020000	0

[RMS 1]
nz=0.005500	0

[RMS 56]
nz=0.001400	0

[RMS 5]
nz=0.500000	0
op=M

[ELEMENT 1]
na=Podbudowa
id=32
nu=6
nsn=

[POZYCJA]
id=33
pd=	KNNR	06 0113-4
na=Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 8 cm - gruz betonowy 0/31,5mm
jm=m2
nu=  26
nsn=
op=0
ob=1089.9

[PRZEDMIAR]
wo=676.570000	1	676,57	kostka betonowa gr.8cm szara
wo=367.990000	1	367,99	kostka betonowa gr.8cm grafitowa
wo=37.750000	1	37,75	kostka betonowa gr.8cm niebieska
wo=7.590000	1	7,59	kostka betonowa gr.6cm szara

[RMS 69]
nz=0.024300	0

[RMS 86]
nz=0.170000	0

[RMS 56]
nz=0.008000	0

[RMS 5]
nz=0.200000	0
op=M

[RMS 54]
nz=0.002500	0

[RMS 21]
nz=0.025600	0

[POZYCJA]
id=34
pd=	KNNR	06 0113-2
na=Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20 cm - gruz betonowy frakcja 0/63,0mm
jm=m2
nu=  27
nsn=
op=0
ob=926.62

[PRZEDMIAR]
wo=676.570000	1	676,57	kostka betonowa gr.8cm szara
wo=-45.680000	1	-(1,50*4,88*4+1,50*3,00*2+1,50*0,22*2*2+1/2*(1,94+1,93)*1,50+1/2*(2,12+2,11)*1,50)	minus powierzchnia chodników i utwardzenia pod wiatą przystankową
wo=-85.720000	1	-1/2*(57,22+57,07)*1,50	
wo=-25.930000	1	-(8,37+17,56)	
wo=-5.950000	1	-(4,34*1,37)	
wo=367.990000	1	367,99	kostka betonowa gr.8cm grafitowa
wo=37.750000	1	37,75	kostka betonowa gr.8cm niebieska
wo=7.590000	1	7,59	kostka betonowa gr.6cm szara

[RMS 69]
nz=0.031000	0

[RMS 17]
nz=0.424000	0

[RMS 56]
nz=0.020000	0

[RMS 5]
nz=0.200000	0
op=M

[RMS 54]
nz=0.003700	0

[RMS 21]
nz=0.045200	0

[POZYCJA]
id=35
pd=	KNR	2-02 1101-1
na=Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, zwykły, beton C12/15 (B15)
jm=m3
nu=  28
nsn=
op=0
ob=0.54

[PRZEDMIAR]
wo=0.540000	1	0,18*1,50*2	stopnie schodowe

[RMS 80]
nz=1.800000	0

[RMS 23]
nz=1.100000	0

[RMS 16]
nz=1.030000	0

[RMS 5]
nz=1.500000	0
op=M

[RMS 58]
nz=0.100000	0

[ELEMENT 1]
na=Nawierzchnia
id=36
nu=7
nsn=

[POZYCJA]
id=37
pd=	KNR	2-31 0511-3
na=Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8·cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara
jm=m2
nu=  29
nsn=
op=0
ob=676.57

[PRZEDMIAR]
wo=676.570000	1	676,57	kostka betonowa gr.8cm szara

[RMS 75]
nz=0.521300	0

[RMS 20]
nz=0.781900	0

[RMS 8]
nz=0.011700	0

[RMS 27]
nz=1.025000	0

[RMS 67]
nz=0.081800	0

[RMS 56]
nz=0.027000	0

[RMS 5]
nz=0.500000	0
op=M

[RMS 57]
nz=0.025000	0

[RMS 36]
nz=0.130000	0

[POZYCJA]
id=38
pd=	KNR	2-31 0511-3
na=Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8·cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka grafitowa
jm=m2
nu=  30
nsn=
op=0
ob=367.99

[PRZEDMIAR]
wo=367.990000	1	367,99	kostka betonowa gr.8cm grafitowa

[RMS 75]
nz=0.521300	0

[RMS 20]
nz=0.781900	0

[RMS 8]
nz=0.011700	0

[RMS 43]
nz=1.025000	0

[RMS 42]
nz=0.081800	0

[RMS 56]
nz=0.027000	0

[RMS 5]
nz=0.500000	0
op=M

[RMS 57]
nz=0.025000	0

[RMS 36]
nz=0.130000	0

[POZYCJA]
id=39
pd=	KNR	2-31 0511-3
na=Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8·cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka niebieska
jm=m2
nu=  31
nsn=
op=0
ob=37.75

[PRZEDMIAR]
wo=37.750000	1	37,75	kostka betonowa gr.8cm niebieska

[RMS 75]
nz=0.521300	0

[RMS 20]
nz=0.781900	0

[RMS 8]
nz=0.011700	0

[RMS 19]
nz=1.025000	0

[RMS 42]
nz=0.081800	0

[RMS 56]
nz=0.027000	0

[RMS 5]
nz=0.500000	0
op=M

[RMS 57]
nz=0.025000	0

[RMS 36]
nz=0.130000	0

[POZYCJA]
id=40
pd=	KNR	2-31 0511-2
na=Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6·cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara
jm=m2
nu=  32
nsn=
op=0
ob=7.59

[PRZEDMIAR]
wo=7.590000	1	7,59	kostka betonowa gr.6cm szara

[RMS 75]
nz=0.493700	0

[RMS 20]
nz=0.740500	0

[RMS 8]
nz=0.011700	0

[RMS 52]
nz=1.025000	0

[RMS 42]
nz=0.078800	0

[RMS 56]
nz=0.026000	0

[RMS 5]
nz=0.500000	0
op=M

[RMS 57]
nz=0.025000	0

[RMS 36]
nz=0.130000	0

[ELEMENT 1]
na=Oznakowanie
id=41
nu=8
nsn=

[POZYCJA]
id=42
pd=	KNR	2-31 0706-1
na=Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe malowane ręcznie - miejsca dla osób niepełnosprawnych - kolor biały
jm=m2
nu=  33
nsn=
op=0
ob=3.69

[PRZEDMIAR]
wo=3.690000	1	6,15*0,15*2*2	stanowisko dla osób niepełnosprawnych

[RMS 2]
nz=0.181900	0

[RMS 23]
nz=0.363800	0

[RMS 26]
nz=0.483000	0

[RMS 85]
nz=0.073500	0

[RMS 5]
nz=0.500000	0
op=M

[POZYCJA]
id=43
pd=	KNR	2-31 0702-2
na=Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych, Fi·70·mm
jm=szt
nu=  34
nsn=
op=0
ob=6

[PRZEDMIAR]
wo=6.000000	1	0+0+4,00+2,00	

[RMS 20]
nz=0.752800	0

[RMS 4]
nz=0.045000	0

[RMS 41]
nz=19.630000	0

[RMS 56]
nz=0.005000	0

[RMS 5]
nz=0.500000	0
op=M

[POZYCJA]
id=44
pd=	KNR	2-31 0703-2
na=Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia ponad 0,3·m2 - znaki z grupy D II generacja  wielkość mała (M)
jm=szt
nu=  35
nsn=
op=0
ob=4

[PRZEDMIAR]
wo=4.000000	1	4

[RMS 23]
nz=0.006100	0

[RMS 20]
nz=1.092000	0

[RMS 46]
nz=1.000000	0

[RMS 5]
nz=0.500000	0
op=M

[POZYCJA]
id=45
pd=	KNR	2-31 0703-2
na=Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia ponad 0,3·m2 - znaki z grupy T II generacja
jm=szt
nu=  36
nsn=
op=0
ob=2

[PRZEDMIAR]
wo=2.000000	1	2

[RMS 23]
nz=0.006100	0

[RMS 20]
nz=1.092000	0

[RMS 24]
nz=1.000000	0

[RMS 5]
nz=0.500000	0
op=M

[ELEMENT 1]
na=Zieleń
id=46
nu=9
nsn=

[POZYCJA]
id=47
pd=	KNR	2-21 0323-4
na=Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim grunt kategorii III, z zaprawą dołów, średnica i głębokość dołów 0,5·m, ziemia żyzna
jm=szt
nu=  37
nsn=
op=0
ob=53

[PRZEDMIAR]
wo=53.000000	1	53

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 38]
nz=0.654000	0

[RMS 82]
nz=0.154000	0

[RMS 59]
nz=1.050000	0

[RMS 56]
nz=0.010000	0

[RMS 40]
nz=0.088000	0

[ELEMENT 1]
na=Obiekty małej architektury
id=48
nu=10
nsn=

[POZYCJA]
id=49
pd=	KNR	2-23 0310-6
na=Analogia. Dostawa i montaż ławki, ławka stała z oparciem
jm=szt
nu=  38
nsn=
op=0
ob=2

[PRZEDMIAR]
wo=2.000000	1	2

[RMS 66]
nz=5.210000	0

[RMS 23]
nz=0.540000	0

[RMS 25]
nz=1.000000	0

[RMS 5]
nz=1.000000	0
op=M

[POZYCJA]
id=50
pd=	KNR	2-23 0310-5
na=Analogia. Dostawa i montaż kosza na śmieci
jm=szt
nu=  39
nsn=
op=0
ob=3

[PRZEDMIAR]
wo=3.000000	1	3

[RMS 37]
nz=1.540000	0

[RMS 23]
nz=1.270000	0

[RMS 64]
nz=1.000000	0

[RMS 5]
nz=1.000000	0
op=M

[POZYCJA]
id=51
na=Dostawa i montaż wiaty przystankowej 4,10mx1,40m ze stalowych profili zamkniętych, lakierowana proszkowo, kolor RAL 7016
jm=szt
nu=  40
nsn=
op=0
ob=1

[PRZEDMIAR]
wo=1.000000	1	1	

[RMS 81]
nz=0.000000	0

[RMS 35]
nz=1.000000	0

[ELEMENT 1]
na=System odwodnienia
id=52
nu=11
nsn=

[POZYCJA]
id=53
pd=	KNR	2-01 0317-2
na=Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, głębokość do 1.5·m, kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5·m
jm=m3
nu=  41
nsn=
op=0
ob=39.85

[PRZEDMIAR]
wo=0.920000	1	0,50*(1,06+1,38)/2*1,50	WP2-S4
wo=1.020000	1	0,50*(1,06+1,67)/2*1,50	WP1-S3
wo=0.830000	1	0,50*(1,06+1,16)/2*1,50	WP3-S5
wo=12.130000	1	0,50*(1,16+1,38)/2*19,11	S5-S4
wo=14.570000	1	0,50*(1,38+1,67)/2*19,11	S4-S3
wo=5.920000	1	0,50*(1,67+1,77)/2*6,88	S3-S2
wo=2.180000	1	0,50*(1,77+1,90)/2*2,38	S2-SP
wo=2.280000	1	0,50*(1,90+1,93)/2*2,38	SP-S1

[RMS 23]
nz=2.674000	0

[POZYCJA]
id=54
pd=	KNR	2-01 0324-2
na=Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głęb.do 3m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat.III-IV wraz z rozbiórką
jm=m2
nu=  42
nsn=
op=0
ob=159.44

[PRZEDMIAR]
wo=3.660000	1	(1,06+1,38)/2*2*1,50	WP2-S4
wo=4.100000	1	(1,06+1,67)/2*2*1,50	WP1-S3
wo=3.330000	1	(1,06+1,16)/2*2*1,50	WP3-S5
wo=48.540000	1	(1,16+1,38)/2*2*19,11	S5-S4
wo=58.290000	1	(1,38+1,67)/2*2*19,11	S4-S3
wo=23.670000	1	(1,67+1,77)/2*2*6,88	S3-S2
wo=8.730000	1	(1,77+1,90)/2*2*2,38	S2-SP
wo=9.120000	1	(1,90+1,93)/2*2*2,38	SP-S1

[RMS 81]
nz=0.334500	0

[RMS 70]
nz=0.030000	0

[RMS 48]
nz=0.000140	0

[POZYCJA]
id=55
pd=	KNRW	2-18 0511-2
na=Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm
jm=m3
nu=  43
nsn=
op=0
ob=4.07

[PRZEDMIAR]
wo=0.110000	1	0,50*0,15*1,50	WP2-S4
wo=0.110000	1	0,50*0,15*1,50	WP1-S3
wo=0.110000	1	0,50*0,15*1,50	WP3-S5
wo=1.430000	1	0,50*0,15*19,11	S5-S4
wo=1.430000	1	0,50*0,15*19,11	S4-S3
wo=0.520000	1	0,50*0,15*6,88	S3-S2
wo=0.180000	1	0,50*0,15*2,38	S2-SP
wo=0.180000	1	0,50*0,15*2,38	SP-S1

[RMS 81]
nz=1.930000	0

[RMS 10]
nz=1.220000	0

[RMS 5]
nz=2.500000	0
op=M

[RMS 44]
nz=0.710000	0

[POZYCJA]
id=56
pd=	KNRW	2-18 0408-2
na=Rura PVC-U kl. S (SN8) SDR 34 LITE 160x4,7 - uszczelka montowana na stałe
jm=m
nu=  44
nsn=
op=0
ob=54.36

[PRZEDMIAR]
wo=1.500000	1	1,50	WP2-S4
wo=1.500000	1	1,50	WP1-S3
wo=1.500000	1	1,50	WP3-S5
wo=19.110000	1	19,11	S5-S4
wo=19.110000	1	19,11	S4-S3
wo=6.880000	1	6,88	S3-S2
wo=2.380000	1	2,38	S2-SP
wo=2.380000	1	2,38	SP-S1

[RMS 81]
nz=0.345000	0

[RMS 79]
nz=1.020000	0

[RMS 5]
nz=2.500000	0
op=M

[RMS 61]
nz=0.008300	0

[POZYCJA]
id=57
pd=	KNRW	2-18 0517-2
na=Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN", Fi·315mm, zamknięcie rurą teleskopową
jm=szt
nu=  45
nsn=
op=0
ob=3

[PRZEDMIAR]
wo=3.000000	1	3	WP1-WP3

[RMS 69]
nz=2.420000	0

[RMS 77]
nz=1.000000	0

[RMS 78]
nz=2.000000	0

[RMS 30]
nz=1.050000	0

[RMS 3]
nz=1.000000	0

[RMS 63]
nz=0.200000	0

[RMS 50]
nz=1.000000	0

[RMS 5]
nz=2.500000	0
op=M

[RMS 33]
nz=0.070000	0

[POZYCJA]
id=58
pd=	KNRW	2-18 0524-2
na=Studzienki ściekowe uliczne betonowe i podwórzowe, Fi·500·mm, z osadnikiem bez syfonu
jm=szt
nu=  46
nsn=
op=0
ob=5

[PRZEDMIAR]
wo=5.000000	1	5	S1-S5

[RMS 69]
nz=9.270000	0

[RMS 68]
nz=1.000000	0

[RMS 72]
nz=1.000000	0

[RMS 62]
nz=1.000000	0

[RMS 39]
nz=1.000000	0

[RMS 12]
nz=1.000000	0

[RMS 14]
nz=0.007000	0

[RMS 1]
nz=0.020000	0

[RMS 5]
nz=2.500000	0
op=M

[RMS 33]
nz=1.040000	0

[POZYCJA]
id=59
pd=	KNRW	2-18 0513-5
na=Analogia. Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi·1500·mm, głębokość 3·m, z pierścieniem odciążającym. Dostawa i montaż separatora oleju o pojemności 1500l np.Oleopator-Bypass-P-C-FST 15/150/1500 lub równoważny
jm=szt
nu=  47
nsn=
op=0
ob=1

[PRZEDMIAR]
wo=1.000000	1	1

[RMS 69]
nz=30.000000	0

[RMS 55]
nz=1.000000	0

[RMS 47]
nz=0.424000	0

[RMS 9]
nz=0.960000	0

[RMS 45]
nz=0.070000	0

[RMS 7]
nz=5.400000	0

[RMS 74]
nz=9.920000	0

[RMS 5]
nz=2.500000	0
op=M

[RMS 33]
nz=2.840000	0

[RMS 49]
nz=4.290000	0

[POZYCJA]
id=60
na=Wpięcie instalacji do istniejących studni
jm=kpl
nu=  48
nsn=
op=0
ob=1

[PRZEDMIAR]
wo=1.000000	1	1

[RMS 83]
nz=1.000000	0

[POZYCJA]
id=61
pd=	KNRW	2-01 0609-6
na=Obsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa
jm=m3
nu=  49
nsn=
op=0
ob=4.07

[PRZEDMIAR]
wo=4.070000	1	4,07	

[RMS 81]
nz=2.500000	0

[RMS 10]
nz=1.920000	0

[POZYCJA]
id=62
pd=	KNR	2-01 0230-1
na=Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III
jm=m3
nu=  50
nsn=
op=0
ob=35.78

[PRZEDMIAR]
wo=35.780000	1	39,85-4,07	

[RMS 73]
nz=0.013500	0

[POZYCJA]
id=63
pd=	KNR	2-01 0236-1
na=Zagęszczenie zasypanych wykopów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III Wskaźnik zagęszczenia Js = 1.00
jm=m3
nu=  51
nsn=
op=0
ob=35.78

[PRZEDMIAR]
wo=35.780000	1	35,78	

[RMS 81]
nz=0.133700	0

[RMS 76]
nz=0.070400	0

[ELEMENT 1]
na=Obsługa geodezyjna
id=64
nu=12
nsn=

[POZYCJA]
id=65
na=Obsługa geodezyjna
jm=kpl
nu=  52
nsn=
op=1
opn=1
kj=0.00	0.00	0.00
ob=1

[PRZEDMIAR]
wo=1.000000	1	1