Zestawienie materiałów branża drogowa ul. Konwaliowa – Opis przedmiotu zamówienia

1. Tłuczeń kamienny o frakcji 0-31,5 mm w kolorze granitowym – 2000 t
2. Tłuczeń kamienny o frakcji 0-63 mm w kolorze granitowym – 1250 t
3. Piasek naturalny na podsypkę wg PN-EN 13242:2004(3), o frakcji 0,2 mm – 550 t

Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać niezbędne świadectwa i atesty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz posiadać znak bezpieczeństwa. Do materiałów należy dołączyć deklaracje zgodności oraz certyfikaty. Miejsce dostawy: Milicz.