**Załącznik nr 4.5 do SWZ**

|  |  |
| --- | --- |
| *(Pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)* | **KOSZTORYS OFERTOWY** |

*Dotyczy postępowania:*

**MONTAŻ BARIER DROGOWYCH STALOWYCH WRAZ Z DOSTAWĄ I DEMONTAŻEM NA DROGACH WOJEWÓDZKICH ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY W 202****3 R., Z PODZIAŁEM NA 7 CZĘŚCI**

**CZĘŚĆ NR 5 – dotyczy dróg będących w administracji RDW Włocławek**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Element rozliczeniowy** | **Jedn.** | | **Ilość**  **jedn.** | **Cena**  **jedn.**  **w zł** | | **Wartość**  **robót**  **w zł** |
|  | | | | | | | |
| 1. | Demontaż istniejących barier drogowych wraz z wywozem i rozładunkiem oraz zasypanie, zagęszczenie dołków po słupkach | mb | 256,00 | |  |  | |
| 2. | Montaż wraz z dostawą barier (N2W5A zgodny z PN-EN1317 równoważna względem SP09/4 N2W5A) stalowych U-14a z rozstawem słupków co 4 m (komplet, tj. prowadnica, słupki h=1 900mm, pas profilowy (odciąg), wysięgniki, przekładki, wsporniki, śruby, podkładki, światła odblaskowe, łączniki ukośne, obejmy słupka, zakończenia barier itp.) | mb | 292,00 | |  |  | |
| 3. | Dostawa barier (N2W5A zgodny z PN-EN1317 równoważna względem SP09/4 N2W5A) stalowych U-14a z rozstawem słupków co 4 m (komplet, tj. prowadnica, słupki h=1 900mm, pas profilowy (odciąg), wysięgniki, przekładki, wsporniki, śruby, podkładki, światła odblaskowe, łączniki ukośne, obejmy słupka, zakończenia barier itp.) w miejsce wskazane przez Zamawiającego | kmpl | 20 | |  |  | |
| **Wartość netto:** | | | | | | |  |
| **Podatek VAT 23%:** | | | | | | |  |
| **Wartość brutto:** | | | | | | |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dnia \_\_.\_\_.\_\_\_\_ r.

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*Kosztorys należy opatrzyć podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym albo podpisem osobistym,* *osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy*