***Załącznik nr 1***

**Opis przedmiotu zamówienia**

**Szafy drewniane bhp - sztuk 52 do obiektu służbowego Komendy Miejskiej Policji w Łomży**

1.Szafy należy wykonać z płyty wiórowej dwustronnie laminowanej o grubości **18 mm,**

2.Kolor płyty wiórowej: **olcha.**

3.Wszystkie krawędzie (obrzeża) - wieńce górne i dolne, ściany boczne, krawędzie półek muszą być

zabezpieczone okleiną ABS w kolorze płyty.

4.Plecy szaf wykonane z płyty pilśniowej lakierowanej, jednostronnie białej o grubości 3-3,5

mm.

5.Skrzydła drzwi mocowane na zawiasach puszkowych ∅ 35 mm, metalowych, nawierzchniowych, w ilości:

a/ skrzydło wysokości 1900 mm – sztuk 4,

b/ skrzydło wysokości 1000 mm – sztuk 3.

6. Uchwyty do drzwi o rozstawie 128 mm, montowane dwupunktowo, w kolorze RAL 9006.

7. Wszystkie drzwi zamykane zamkiem patentowym, z minimum dwoma kluczykami w komplecie.

8.Szafy osadzone na stopkach meblowych z tworzywa fi-50 mm i wysokości 27 mm (w kolorze

czarnym) wewnątrz śruba stalowa M10 z możliwością regulacji wysokości za pomocą klucza

imbusowego w zakresie minimum 10 mm, od góry zaślepka otworu regulacyjnego.

*Wzór stopki poniżej*:



9.Wszystkie półki ruchome w skrzyniach szaf mocowane na metalowych wspornikach (bolcach),

z możliwością regulacji.

10. Wewnątrz szafy drążek ubraniowy, stalowy, średnica 20-25 mm, profil zamknięty chromowany.

11.Wszystkie wysokości mebli podane są od poziomu podłogi (zawierają wysokość nóżek).

12.Szafy muszą stanowić jednolitą całość pod względem faktury, wybarwienia oraz wzoru. (między

innymi jednolita lokalizacja uchwytów, zamków, zawiasów, półek).

13.Szafy należy dostarczyć (wraz z wniesieniem, ustawieniem we wskazanym pomieszczeniu

biurowym) do Komendy Miejskiej Policji w Łomży, ul. Partyzantów 48B.

Wszystkie szafy należy wykonać jako **jednodrzwiowe z nadstawką (**patrz rysunek)**,**  z czego:

a/ sztuk **26** - skrzydło prawostronne,

b/ sztuk **26** - skrzydło lewostronne.

Parametry techniczne szaf przedstawione zostały na załączonych rysunkach.