***OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA***

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa przyczepy typu tandem na teren Obwodu Drogowego nr 1 w Olsztynku, który znajduje się przy ul. Sielskiej 2A w Olsztynku.
2. Przyczepa typu tandem przeznaczona będzie do przewozu specjalistycznych maszyny do realizacji m.in. remontów cząstkowych (remontera drogowego) lub prac związnych z zimowym utrzymaniem dróg (solarko-piaskarki), które umiejscowione będą na ramie przyczepy.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. | **Wymagane parametry i wyposażenie remontera:** | |
|  | 1) | **Przyczepa fabrycznie nowa**, wyprodukowana w 2020 lub 2021 roku; | |
| 2) | **Typ przyczepy:** tandem; | |
| 3) | **Ilość osi:** 2; | |
| 4) | **Przyczepa musi być dostosowana do transportu ładunków o masie w przedziale** od 12 t do 15 t; | |
| 5) | **Konstrukcja przyczepy musi umożliwiać poruszanie się z prędkością co najmniej:** 60 km/h | |
| 6) | **Typ zawieszenia**: resorowe | |
| 7) | **Wymiary przestrzeni ładunkowej:** długość od 4,00 do 4,30 m szerokość od 2,20 do 2,30 m | |
| 8)  9) | **Wysokość zaczepu od podłoża:** od 0,20 do 1,00 m  **Maksymalna całkowita długość przyczepy:** 6,80 m | |
| 10)  11) | **Opony dostosowane do poruszania się z prędkością 60 km/h z bieżnikiem szosowym**  **Wyposażenie dodatkowe**:  - pneumatyka dwuobwodowa  - zaczep dla drugiej przyczepy  - zaczep kulowy K80  - zaczep sworzniowy fi 40  - gniazdo pneumatyczne oraz elektryczne dla drugiej przyczepy  - instalacja elektryczna 12/24 V  - oświetlenie LED  - noga podporowa manualna  - koło zapasowe oraz klucz do kół  - skrzynka narzędziowa | |

Zamawiający wymaga aby przyczepa była pozbawiona siłowników hydraulicznych (brak hydrauliki roboczej tj. bez wywrotu) oraz skrzyni ładunkowej (tj. brak burt).

4. Pozostałe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

1) Wszystkie podzespoły oraz elementy wyposażenia przyczepy montowane fabrycznie;

2) Okres gwarancji udzielony przez Wykonawcę zgodnie z ofertą ( min. 24 miesięcy);

3) Naprawy gwarancyjne bezpłatne w terminie do 5 dni roboczych licząc od dnia zgłoszenia;

4) Czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie serwisowe/naprawy nie dłużej jak 12 godzin;

5) Przeglądy gwarancyjne bezpłatne w okresie gwarancji, serwis gwarancyjny sprawowany bezpośrednio przez wykonawcę.

5. Przyczepa musi posiadać następujące dokumenty:

a) Certyfikat CE,

b) Gwarancje,

c) Instrukcje obsługi w języku polskim i katalog części zamiennych,

d) Książka serwisowa w języku polskim,

e) dokumenty niezbędne do jej zarejestrowania.

6. Termin realizacji zamówienia od 90 do 120 dni od dnia podpisania umowy

7. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria oceny ofert przedstawione poniżej.

* **Kryterium cena: waga 60%**
* **Kryterium okres gwarancji jakości: waga 20%**
* **Termin realizacji umowy od 90do 120 dni: waga 20%**