Zadanie obejmuje dostawę materiałów, robociznę i sprzęt albo wybranych elementów:

1. Wykonanie fundamentu pod kontener - tylko materiały + sprzęt,
2. Nawierzchnie utwardzone z kostki betonowej - tylko sprzęt,
3. Kontener z dostawą i montażem:

Wymiary zewnętrzne 6300 x 3800 x 2800 mm.

Konstrukcja -stalowa, spawana z profili zamkniętych, zabezpieczona antykorozyjnie

Podłoga zabezpieczona blachą ocynkowaną, ocieplenie styropian 60mm, Płyta OSB 22 mm, wykładzina przemysłowa.

Ściany z płyty warstwowej - wypełnienie PIR 120mm, blacha powlekana w kolorze antracytowym (zewnątrz) kolor biały (wewnątrz)

Dach jednospadowy z płyty warstwowej (wypełnienie PIR 120mm) pokryty membraną dachową z orynnowaniem plastikowym (1 lej spustowy, haki doczołowe).

Drzwi wejściowe stalowe ocieplane 1000 mm- 2 szt., okna: 600x600 R/U oraz 1500x1100 ½ R/U.

Wydzielone pomieszczenie z WC, WC kompakt dla niepełnosprawnych, umywalka, pisuar, poręcze dla niepełnosprawnych. Instalacja wod-kan dla WC i kuchni, podgrzewacz wody 2 szt.

Wyposażenie ze stali nierdzewnej AISI 304: stół przyścienny z półką – 3 szt, stół ze zlewem dwukomorowym i półką – 1 szt.

Kontener Socjalny z WC zgodnie z wymogami dla niepełnosprawnych.

1. Instalacja elektryczna: zasilanie kontenera (odcinek szafka elektryczna–kontener) oraz zasilanie istniejącej wiaty (odcinek kontener – wiata) – tylko sprzęt,
2. Instalacja wodociągowa: odcinek od istniejącej studni do kontenera wraz ze studnią z zaworem spustowym – tylko materiały i sprzęt,
3. Przyłącze kanalizacji sanitarnej – tylko robocizna i sprzęt.

Szczegóły zgodnie z przedmiarem robót, opisem przedmiotu zamówienia oraz projektem zagospodarowania terenu.

Tam gdzie nie wymieniono robocizny jest ona wykonywana przez mieszkańców w ramach wkładu własnego (wolontariat) w ramach XIV edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”.