**W SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**CZĘŚĆ 4 - Narzędzie wielofunkcyjne**

1. **NAZWA I RODZAJ ZAMÓWIENIA**
   1. Dostawa **narzędzia wielofunkcyjnego** w ilości **152** **kpl.** w ramach zamówienia podstawowego dla Izb Administracji Skarbowej – do poszczególnych lokalizacji wskazanych w Załączniku nr 9 do SWZ w ramach postępowania pn. „Dostawa wyposażenia funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej tj. **narzędzia wielofunkcyjnego** na rzecz izb administracji skarbowej”.
   2. Postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze, działającego na rzecz i w imieniu swoim oraz wszystkich izb administracji skarbowej, na podstawie Zarządzenia Ministra Finansów, z dnia z dnia 14 marca 2024 r., Dz. Urz. z 15 marca 2024 r. poz. 34 w sprawie wyznaczenia Izby Administracji Skarbowej   
      w Zielonej Górze do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz udzielenia zamówienia publicznego na dostawę wyposażenia funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej na rzecz izb administracji skarbowej - art. 40 Ustawy Pzp.

Rodzaj:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | USŁUGA | **X** | DOSTAWA |  | ROBOTA BUDOWLANA |

Kody CPV (ze Wspólnego Słownika Zamówień):

39241100 - Noże

39240000-6 Wyroby nożownicze

1. **SZCZEGÓŁOWY OPIS**

**Narzędzie wielofunkcyjne wchodzące w skład wyposażenia taktycznego**

1. **WYMAGANIA OGÓLNE**
2. narzędzie wielofunkcyjne musi być fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2023 roku, wolne od wad fabrycznych;
3. jest przeznaczony do użytku całorocznego;
4. musi zapewniać parametry użytkowe przez cały okres używania niezależnie od warunków atmosferycznych (śnieg, deszcz, słońce, wilgoć);
5. okres gwarancji nie mniej niż 20 lat od daty dostarczenia, ale nie krótszy niż gwarancja producenta;
6. materiały, z których jest wykonany, muszą odznaczać się wysoką jakością wykonania   
   i trwałością w codziennym użytkowaniu, które zostaną zapewnione w okresie udzielonej przez wykonawcę gwarancji;
7. w czasie użytkowania musi zapewniać wysoki komfort użytkowania;
8. produkt musi posiadać możliwość identyfikacji producenta przez cały okres użytkowania;
9. swą konstrukcja i sposobem wykonania nie mogą powodować u użytkownika otarć, zranień lub innego rodzaju podrażnień skóry na skutek prawidłowego użytkowania;
10. musi posiadać do siebie dedykowany futerał (pokrowiec) zrobiony z tkaniny kaletniczej, umożliwiający przenoszenie, przechowywanie i transport narzędzia;
11. futerał (pokrowiec) musi posiadać zamknięcie uniemożliwiające przypadkowe wypadnięcie narzędzia w trakcie wykonywania czynności służbowych;
12. futerał (pokrowiec) musi umożliwić zamocowanie go w celu przenoszenia, transportu na kamizelce taktycznej typu Plate Carrier za pomocą elementów zgodnych ze standardem MOLLE 40/25 lub na pasie spodni.
13. **WARUNKI EKSPLOATACJI**
14. narzędzie wielofunkcyjne jest przeznaczone do całorocznego użytkowania,   
    w każdych warunkach atmosferycznych;
15. użyte materiały muszą zapewniać stałość parametrów użytkowych w zakresie temperatur od -400C do +500C;
16. musi być odporne na oddziaływanie niekorzystnych czynników atmosferycznych   
    i środowiskowych (deszcz, śnieg, nasłonecznienie, duża wilgotność, zapylenie itd.);
17. musi być odporne na działanie czynników mechanicznych w trakcie wykonywania czynności służbowych.
18. **WYMAGANIA KONSTRUKCYJNE NARZĘDZIA WIELOFUNKCYJNEGO**
19. musi być wykonane ze stali nierdzewnej;
20. musi posiadać blokadę co najmniej noża i nożyczek przed przypadkowym otwarciem   
    i zamknięciem;
21. musi posiadać minimum 14 narzędzi:

* sprężynujące kombinerki płaskie;
* sprężynujące kombinerki uniwersalne;
* sprężynujący przecinak do drutu;
* przyrząd do zdejmowania izolacji;
* nóż z ostrzem częściowo ząbkowanym ze stali nierdzewnej 420hc lub równoważnej;
* sprężynujące nożyczki;
* nóż do bezpiecznego otwierania paczek;
* miarka;
* otwieracz do puszek;
* otwieracz do kapsli;
* pilnik do drewna i metalu;
* śrubokręt philips (krzyżak);
* średni śrubokręt płaski;
* mały śrubokręt płaski.

1. długość narzędzia złożonego nie może być większa niż 120 mm;
2. waga narzędzia bez futerału ( pokrowca) nie może być większa niż 260 g;
3. musi posiadać dedykowany futerał (pokrowiec) wykonany z tkaniny kaletniczej, umożliwiający przenoszenie, transport narzędzia;
4. wykonanie musi być estetyczne, w 1 klasie jakości.
5. **UKOMPLETOWANIE**

W skład kompletu narzędzia wielofunkcyjnego w dniu dostawy musi wchodzić co najmniej:

1. narzędzie wielofunkcyjne;
2. opakowanie zgodne z ust. 1;
3. pokrowiec;
4. karta gwarancyjna w języku polskim określająca warunki i termin gwarancji;
5. instrukcja użytkowania w języku polskim.
6. **CECHOWANIE i ZNAKOWANIE**

Każdy egzemplarz narzędzia wielofunkcyjnego musi być trwale oznakowana w sposób umożliwiający jego identyfikację przez cały okres użytkowania, tj. nazwę producenta, rodzaj użytego materiału – stal z jakiej wykonano ostrze częściowo ząbkowane.

Wykonawca potwierdzi, że materiały z którego są wykonane narzędzia wielofunkcyjne zgodnie z ust. 1 i 3, a na żądanie Zamawiającego przedstawi potwierdzające ten fakt dokumenty.

1. **WARUNKI GWARANCJI**

Wykonawca udzieli zamawiającemu gwarancji na okres minimum 20 lat, nie krótszej niż gwarancja producenta. Termin gwarancji będzie liczony od daty dostawy, na warunkach określonych w umowie.

1. **WYMAGANE ŚRODKI DOWODOWE**

Wykonawca wraz z ofertą złoży „Kartę charakterystyki produktu (kartę katalogową)”, sporządzona przez Wykonawcę lub producenta, na którą składać się mogą opisy, fotografie/rysunki lub inne podobne potwierdzające zgodność z wymaganiami (np. deklaracja producenta, certyfikat wydany przez jednostkę potwierdzającą zgodność) tj. cechami określonymi w OPZ. z dokumentów musi wynikać w szczególności:

* nazwa producenta i model;
* ilość i rodzaj narzędzi wchodzących w skład narzędzia wielofunkcyjnego;
* rodzaj stali z jakiej wykonane ostrze noża;
* funkcja blokady co najmniej noża i nożyczek;
* długość całkowita narzędzia w stanie złożonym;
* masa narzędzia bez pokrowca.