ZP.272.1.2024 Chojnice, 05.02.2024 r.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Rozbudowa dróg powiatowych w Chojnicach ul. Ceynowy i Rzepakowa z podziałem na części:**

**Część nr 1. Rozbudowa dróg powiatowych w Chojnicach ul. Ceynowy i Rzepakowa – Branża drogowa.**

**Część nr 2. Rozbudowa dróg powiatowych w Chojnicach ul. Ceynowy i Rzepakowa – Branża sanitarna.**

**Zadanie jest realizowane przy dofinansowaniu w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.**

### WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych   
(t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp” Zamawiający udziela wyjaśnień do zadanych przez Wykonawcę pytań:

**Pytanie 1:**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelakimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi, uzgodnieniami i opiniami potrzebnymi do prawidłowej realizacji zamówienia, ważnymi przez cały okres realizacji zamówienia, a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają wykonawcy.

**Odpowiedź 1:**

Tak Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem dokumentami.

**Pytanie 2:**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający załączył do SWZ całą dokumentację projektową i techniczną potrzebną do wykonania zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, a ewentualny brak w tym zakresie nie obciąża wykonawcy.

**Odpowiedź 2:**

Zamawiający dołączył kompletną dokumentacje projektową i techniczną.

**Pytanie 3:**

Czy Zamawiający przewiduje okres realizacji zamówienia dla obu części razem 9 miesięcy, czy dla każdej z części osobno?

**Odpowiedź 3:**

Dla każdej części osobno. Oferty składa się na części. Zgodnie z zapisami SWZ.   
CZI.: do 9 miesięcy od dnia zawarcia umowy. CZII: do 9 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

**Pytanie 4:**

Czy poszczególne materiały z rozbiórki należy spaletować/hałdować i wywieźć w miejsce wskazane przez Zamawiającego czy zutylizować?

**Odpowiedź 4:**

Materiały nadające się do ponownego wbudowania należy spaletować/hałdować i wywieźć   
w miejsce wskazane przez Zamawiającego – transport do 5km

**Pytanie 5:**

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga wykonania krawężnika betonowego   
o wymiarach 100x20x30 cm czy 100x15x30 cm ponieważ są rozbieżności w dokumentacji.

**Odpowiedź 5:**

Do oferty należy ująć krawężniki betonowe (kolor czerwony na PZT) oraz krawężniki kamienne (kolor pomarańczowy na PZT) o wymiarach 100x20x30cm.

**Pytanie 6:**

Zakładana ilość betonu na ławy betonowe pod krawężniki w rysunkach szczegółowych, a przyjmowana w przedmiarze różni się między sobą ilościowo na mb - proszę o wyjaśnienie i uzupełnienie w przedmiarze.

**Odpowiedź 6:**

Należy przyjąć następującą normę zużycia betonu:

* W miejscach gdzie występuje podbudowa o gr 22cm - 0,22x0,35+0,15x0,15=0,1m3/mb
* W miejscach gdzie występuje podbudowa 20cm – 0,20x0,35+0,15x0,15=0,092m3/mb

Ławę betonową należy wykonać na stabilizacji cementem. W załączeniu skorygowane przekroje normalne. Dodatkowo uszczegółowiono przekrój dotyczący przebudowy kanału ciepłowniczego – przekrój 4.5

**Pytanie 7:**

Czy Zamawiający udzieli pozwolenia na wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznej AC8S pod ścieżki rowerowe w kolorze czarnym?

**Odpowiedź 7:**

Nie.

**Pytanie 8:**

Czy Zamawiający może uzupełnić dokumentację o rysunki przekroju normalnego skrzyżowania wyniesionego ul. Ceynowy z ul. Młodzieżową?

**Odpowiedź 8:**

Jako konstrukcje „wyniesionego” skrzyżowania należy przyjąć:

* mieszanka związana cementem CBGM 0/16mm C3/4 o gr. 15 cm,
  + podbudowa pomocnicza, mieszanka kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 (C50/30) o grubości 30cm,
  + podsypka c-p gr 3cm,
  + kostka betonowa fazowana gr 8cm kolor czerwonym

**Pytanie 9:**

Czy Zamawiający zakłada przebudowę muru przy zakładzie poprawczym nr działki 485/66, projekt zakłada budowę w tym miejscu chodnika o szerokości 2,00 m - proszę o wyjaśnienie i ewentualne uzupełnienie dokumentacji projektowej.

**Odpowiedź 9 :**

Zamawiający nie zakłada budowy lub przebudowy istniejącego muru – ogrodzenia przy działce 485/66

**Pytanie 10:**

Czy Zamawiający przewiduje wykonanie barier ochronnych (barier poręczy) i barier rurowych szczeblinkowych? Brak pozycji w przedmiarach.

**Odpowiedź 10:**

Ilość barier szczeblinowych oraz barier ochronnych (barieroporęczy) została ujęta w projekcie technicznym – załącznik „Lokalizacja barier drogowych oraz murów oporowych”

Dodatkowo z uwagi na to że wylot z ronda w kierunku ul. Strzeleckiej będzie nieczynny do czasu budowy dalszego odcinka ul. Strzeleckiej należy ująć dodatkowo:

* bariery szczelinowe od strony nasypu – 12m
* Tymczasowe oznakowanie pionowe tablica prowadząca U3d 3000x600mm 2 szt.

**Pytanie 11:**

Projekt zakłada rozbiórkę ogrodzeń, proszę o wskazanie jakie ogrodzenia mają być rozebrane i czy mają one być przebudowane?

**Odpowiedź 11:**

Szczegółową lokalizacje wraz z numerem działek przedstawiono w tabeli „Lokalizacja ogrodzeń przeznaczoncyh do rozbiórki” stanowiąca załącznik do projektu technicznego. W ramach inwestycji nie przewiduje się odbudowy lub przebudowy ogrodzeń.

**Pytanie 12:**

Czy w wycenie należy ująć wymianę włazów, skrzynek, pokryw na nowe czy samą regulację wysokościową?

**Odpowiedź 12:**

Tak

**Pytanie 13:**

Prosimy o aktualizacje przedmiarów o elementy zakładane w dokumentacji projektowej.

**Odpowiedź 13:**

Ilości zgodnie z odpowiedziami powyżej.

**Załączniki: Przekroje.**

Otrzymują:

1. Strona internetowa postępowania: **<https://platformazakupowa.pl/sp_chojnice/aukcje>**
2. a/a