**Specyfikacja warunków zamówienia**

1. **Opis przedmiotu zamówienia:**

**Dostawa szaf metalowych ubraniowych wraz z nadstawkami.**

1. Wykaz ilościowy.

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | J.m. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szafa metalowa ubraniowa wraz z nadstawką | 62 | kpl. |

1. Szczegółowy opis.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedmiot zamówienia** | **Opis przedmiotu zamówienia** | **Zdjęcia** |
| 1 | Szafa metalowa ubraniowa | Szafa wykonana z blachy stalowej z przegrodą wewnętrzną zamykana pojedynczymi drzwiami. Wymiary:* 50 cm (szerokość),
* 50 cm (głębokość),
* 184 cm (wysokość wraz z nóżkami których wysokość nie przekroczy 4 cm).

Pojedyncze drzwi otwierane na prawą stronę, wyposażone w otwory wentylacyjne zapewniające prawidłową cyrkulację powietrza.Malowanie szafy proszkowe w kolorze popielatym RAL 7035, powłoka lakierniczej winna być gładka i łatwa do utrzymania w czystości.Ponadto szafa winna być wyposażona w:* stałą półkę (światło półki – 25 cm),
* drążek metalowy z 2 haczykami na ubrania,
* zamek cylindryczny 1 pkt. w systemie Master w komplecie 2 klucze standardowe.
 |  |
| 2 | Nadstawka metalowa | Nadstawka metalowa bez półki.Wymiary:* 50 cm (szerokość),
* 50 cm (głębokość),
* 36 cm (wysokość wraz z nóżkami, których wysokość nie przekroczy 4 cm).

Pojedyncze drzwi otwierane na prawą stronę wyposażone w otwór wentylacyjny zapewniający prawidłową cyrkulację powietrza.Malowanie proszkowe w kolorze popielatym RAL 7035, powłoka lakierniczej winna być gładka i łatwa do utrzymania w czystości.Wyposażenie nadstawki w zamek cylindryczny 1 pkt. w systemie Master w komplecie 2 klucze standardowe. |  |