Lista materiałów na eksploatacyjną wymianę hydrantów nadziemnych dn 80 na terenie gminy Komorniki.

1. Hydrant nadziemny dn 80 Domex – 24 szt (czerwony, lakierowany proszkowo)
2. Kolano stopowe żeliwne, sferoidalne dwukołnierzowe – 24 szt
3. Zasuwa dwukołnierzowa, z żeliwa sferoidalnego dn 80 – 10 szt
4. Kołnierz adaptacyjny dn 80 – 15 szt
5. Króciec FF dn 80 L= 30 cm – 24 szt
6. Kolano żeliwne dwukołnierzowe sferoidalne dn 80 – 10 szt
7. Uszczelka płaska gumowa dn 80 – 100 szt