

 **Załącznik nr 2 – Parametry**

 **„Wybudowanie parkingów rowerowych na terenie powiatu poddębickiego” w ramach zadnia pn. „Budowa parkingów rowerowych na terenie powiatu poddębickiego”, dofinansowanego z budżetu województwa łódzkiego.**

**Oświadczam/y, że złożona przeze mnie/nas oferta spełnia parametry zawarte poniżej**

|  |
| --- |
|  |

**Opis przedmiotu zamówienia (każdego zestawu parkingowego):**

1. Stojaki na rowery dwustronne 3 sztuki

Typ: barierka, w kształcie prostokąta; materiał: profil stalowy, malowany proszkowo na czarno; zabezpieczenie antykorozyjne ocynk ogniowy.

1. Ławka z oparciem, konstrukcja stal czarna malowana proszkowo z drewnianym siedziskiem, długość ławki min. 150 cm.
2. Kosz na śmieci z uchylnym daszkiem; konstrukcja stalowa w kolorze czarnym, plus deski drewniane (kosz powinien być wyposażony w ocynkowany pojemnik umożliwiający łatwy sposób opróżnianie). Pojemność min. 50 L.
3. Stacja naprawcza stalowa - kolor czarny, na której można powiesić rower w celu jego naprawy i uchwyt boczny. Zestaw kluczy przymocowanych stalowymi linkami **nierdzewnymi.**
4. Stalowa tablica informacyjna na dwóch słupach; dwustronna; wysokość minimum 260 cm, szerokość minimum 130 cm, powierzchnia ekspozycji 120 cm na 160 cm; elementy stalowe czarne malowane proszkowo; szerokość profili stalowych min. 60 mm; tablica blacha ocynkowana o grubości min. 1 mm; druk i umieszczenie mapy powiatu poddębickiego na jednej stronie oraz opisu danej gminy na drugiej stronie (na podstawie projektu dostarczonego przez Zamawiającego), tablica odporna na warunki atmosferyczne.
5. Wykonanie podłoża z kostki brukowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo – piaskowej o grubości 5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem oraz wykonaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm grubości 10 cm, i montaż parkingów rowerowych w 4 lokalizacjach:
6. Dalików, nr działki 57, obręb 0004, podłoże o wymiarach 2,60 m na 5 m plus obrzeża;
7. Pęczniew, nr działki 1587, obręb 0015, podłoże o wymiarach 2 m na 5 m plus obrzeża;
8. Małyń, nr działki 104, obręb 0016, podłoże o wymiarach 2 m na 5 m plus obrzeża;
9. Wartkowice, nr działki 414, obręb 0037, podłoże o wymiarach 2 m na 5 m plus obrzeżą

W sumie: około 43 m2 kostki brukowej i około 60 mb. obrzeży 6 cm na 20 cm.

1. Montaż parkingów rowerowych na istniejącym podłożu w 2 lokalizacjach:
2. Poddębice, nr działki 33/7 obręb 0002;
3. Uniejów, nr działki 1524/1, obręb 0001;

Wszystkie elementy zestawu nie muszą być ze sobą połączone, ale muszą stanowić spójną całość. Każdy z elementów konstrukcji musi być na stałe przymocowany do podłoża. Na elementach. na których będzie istniała mozliwość wykonania napsiu należy metodą laserową umieścić napis Powiat Poddębicki i herb Powiatu Poddębickiego.

Miejscowość …………….……., dnia ………….……. r.

 ……………………………..……..………………………

*(podpis i pieczątka Wykonawcy lub osoby*

*upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy*