*Załącznik nr 8a do SWZ*

|  |  |
| --- | --- |
| *(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)* | **KOSZTORYS OFERTOWY** |

Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie podstawowym na zadanie pn.:

**Remont pomieszczeń Miejskiego Ośrodka Kultury w Skórczu**

poniżej przedstawiam kosztorys ofertowy:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie elementów****rozliczeniowych** | **Jednostka** | **Cena** | **Wartość** |
| **Nazwa** | **Ilość** | **jedn. zł** | **zł** |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Instalacje co** |
| 1. | Wymiana grzejnika stalowego/dwupłytowego C22 1800/600 z termostatem  | kpl | 12,0 |  |  |
| 2. | Wymiana rur przyłącznych do grzejnika żeliwnego członowego, stalowego płytowego i konwektora o złączach gwintowanych o śr. 20-32mm, obmiar dodatkowy łączna długość 18 | kpl | 12,0 |  |  |
| **Instalacje elektryczne** |
| 3. | Wymiana opraw świetlówkowych 4x40W na LED 60x60 | kpl | 32,0 |  |  |
| 4. | Wymiana przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył 7,5 mm2 w rurach instalacyjnych | m | 60,0 |  |  |
| 5. | Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na gipsie, gazobetonie mocowanie na kołkach plastikowych (ilość mocowań 4) oświetlenie sceny | kpl | 4,0 |  |  |
| 6. | Instalacja oświetleniowa komplet LED 6 szt. | kpl | 1,0 |  |  |
| 7. | Instalacja nagłośnienia  | kpl | 1,0 |  |  |
| **Prace budowlane** |
| 8. | Wymiana istniejącego obicia ścian na boazerię z listew z elementami wykończenia i lakierowaniem - boazeria (demontaż) | m2 | 34,0 |  |  |
| 9. | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach | m2 | 34,0 |  |  |
| 10. | Tynk mozaikowy do elewacji i wnętrz wykonany ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu – ściany płaskie i powierzchnie poziome | m2 | 34,0 |  |  |
| 11. | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności | m2 | 381,0 |  |  |
| 12. | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi stałych tynków wewnętrznych ścian | m2 | 170,0 |  |  |
| 13. | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów | m2 | 211,0 |  |  |
| **Wentylacja z rekuperacją i klimatyzacja** |
| 14. | Klimatyzator 7 kW ścienny z możliwością grzania wraz z montażem | szt. | 3,0 |  |  |
| 15. | Rekuperator ścienny wraz z montażem i podłączeniem | szt. | 3,0 |  |  |
| **RAZEM netto:** |  |
| **Podatek VAT (….. %):** |  |
| **RAZEM brutto:** |  |

*Słownie: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, dnia \_\_\_\_/\_\_\_\_/2024 r.*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *(podpis Wykonawcy/ Pełnomocnika)*