**Opis przedmiotu zamówienia**

**Mieszadło magnetyczne**

|  |  |
| --- | --- |
| **Specyfikacja techniczna** | |
| **Atrybut** | **Opis/wymagane parametry techniczne** |
| Typ urządzenia | Mieszadło magnetyczne ceramiczne z grzaniem |
| Zastosowanie | Mieszadło magnetyczne jest niezbędnym wyposażeniem podczas kształcenia zawodowego w zawodzie technik weterynarii |
| Moc | min. 600 W |
| Obudowa | Stalowa z opcją malowania proszkowego |
| Platforma grzewcza | ceramiczna |
| Wymiary platformy | 190 x 190 mm |
| Objętość mieszanej substancji | 5000 cm³ |
| Liczba obrotów | 2000 obr./min. |
| Zakres temperatury | 0 do 350 stopni Celsjusza |
| Wyświetlacz | cyfrowy |
| Gwarancja | 2 lata / 24 miesiące |
| Elementy zestawu | * Stojak z uchwytem * Czujnik temperatury |