**Opis przedmiotu zamówienia**

**Mobilna dojarka**

|  |  |
| --- | --- |
| **Specyfikacja techniczna** | |
| **Atrybut** | **Opis/wymagane parametry techniczne** |
| Typ urządzenia | Mobilna dojarka dla krów pojedyncza |
| Zastosowanie | Dojarka jest niezbędnym wyposażeniem podczas kształcenia zawodowego w zawodzie technik rolnik |
| Moc | min. 0,5 kW |
| Pojemność bańki | min. 25 litrów |
| Wydajność pompy | 200-230 l/min |
| Zasilanie | 230 V, 50 Hz |
| Typ pompy | sucha |
| Materiał bańki | Stal nierdzewna |
| Pulsator | 2x60/40 |
| Aparat udojowy | 2 x z kolektorem 240 cc |
| Gwarancja | 2 lata / 24 miesiące |
| Elementy zestawu | Wózek dwukołowy z uchwytem |