**Załącznik nr 1 do SWZ- Pakiet 5a- modyfikacja**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ilość szt. | NazwawłasnaProducentNumer**katalogowy** | Cena jednostkowa netto | Stawka vat | Wartość netto | Wartość brutto |
| **Rękojeść shavera**  | 2 |  |  |  |  |  |
| Wyposażona w przewód do połączenia z dedykowaną konsolą oraz kanał ssący z możliwością podłączenia do drenu ssaka |  |  |  |  |  |  |
| Minimum 3 programowalne przyciski na rękojeści, odpowiedzialne za sterowanie jej pracą (oscylacja, praca ciągła - obrotowa: przód / tył) |  |  |  |  |  |  |
| Przełącznik uruchamiający ssanie w formie dźwigni nie zasłaniającej przycisków sterujących |  |  |  |  |  |  |
| Praca dźwigni ssania w zakresie 0-100% |  |  |  |  |  |  |
| Rękojeść wyposażona w silnik bezszczotkowy (nie wymagający smarowania) |  |  |  |  |  |  |
| Urządzenie wodoodporne (zabezpieczenie wtyku elektrycznego dedykowanym zamknięciem) |  |  |  |  |  |  |
| Możliwość sterylizacji w autoklawie |  |  |  |  |  |  |
| *Rękojeść shavera kompatybilna z konsolą firmy Stryker, którą posiada Zamawiający* |  |  |  |  |  |  |
| **Optyka i narzędzia do artroskopii** | Ilość szt. |  |  |  |  |  |
| Optyka 4.0mm 30° 165mm  | 2 |  |  |  |  |  |
| 5.8mm kaniula artroskopowa do optyki 16.5cm, 2 zawory obrotowe | 2 |  |  |  |  |  |
| Obturator do kaniuli 5.8mm do optyki 16.5cm | 2 |  |  |  |  |  |
| 6.5mm kaniula artroskopowa, przepływ ciągły, 2 zawory obrotowe, | 1 |  |  |  |  |  |
| Obturator do kaniuli 6.5mm, | 1 |  |  |  |  |  |
| Kontener do sterylizacji kamery i optyki artroskopowej | 2 |  |  |  |  |  |
| Narzędzie artroskopowe typu odgryzacz szczękowy z łopatkami prosty, 3,4 mm  | 1 |  |  |  |  |  |
| Narzędzie artroskopowe typu odgryzacz szczękowy z łopatkami zakrzywiony pod kątem 30° w prawo, 3,4 mm  | 1 |  |  |  |  |  |
| Narzędzie artroskopowe typu odgryzacz szczękowy z łopatkami zakrzywiony pod kątem 30° w lewo, 3,4 mm  | 1 |  |  |  |  |  |
| Narzędzie artroskopowe do kolana typu odgryzacz prosty, wyposażony w 5 zębów, średnica 2.7mm jednoczęściowe, autoklawowalne, z cięgnem prowadzonym na zewnątrz (nie w środku narzędzia), długość robocza 120mm, szerokość końcówki roboczej 5mm w ostatnich 7mm narzędzia, wysokość otwarcia szczęk 6mm, średnica zewnętrzna ruchomej części uchwytu 25mm | 1 |  |  |  |  |  |
| Narzędzie artroskopowe do kolana typu odgryzacz prosty, wyposażony w 5 zębów, średnica 3.4mm, jednoczęściowe, autoklawowalne, z cięgnem prowadzonym na zewnątrz (nie w środku narzędzia), długość robocza 120mm, szerokość końcówki roboczej 5mm w ostatnich 7mm narzędzia, wysokość otwarcia szczęk 6mm, średnica zewnętrzna ruchomej części uchwytu 25mm | 1 |  |  |  |  |  |
| Narzędzie artroskopowe do kolana typu odgryzacz prosty, końcówka robocza wygięta do góry pod kątem 15°, wyposażony w 5 zębów, średnica 2.7mm, jednoczęściowe, autoklawowalne, z cięgnem prowadzonym na zewnątrz (nie w środku narzędzia), długość robocza 120mm, szerokość końcówki roboczej 5mm w ostatnich 7mm narzędzia, wysokość otwarcia szczęk 6mm, średnica zewnętrzna ruchomej części uchwytu 25mm | 1 |  |  |  |  |  |
| Narzędzie artroskopowe do kolana typu odgryzacz prosty, końcówka robocza wygięta do góry pod kątem 15°, wyposażony w 5 zębów, średnica 3.4mm, jednoczęściowe, autoklawowalne, z cięgnem prowadzonym na zewnątrz (nie w środku narzędzia), długość robocza 120mm, szerokość końcówki roboczej 5mm w ostatnich 7mm narzędzia, wysokość otwarcia szczęk 6mm, średnica zewnętrzna ruchomej części uchwytu 25mm | 1 |  |  |  |  |  |
| Haczyk artroskopowy 3.0mm  | 2 |  |  |  |  |  |
| Haczyk artroskopowy 5.0mm | 2 |  |  |  |  |  |
| Narzędzia artroskopowe do kolana typu chwytak do tkanek miękkich, średnica 3.4mm, jednoczęściowe, autoklawowalne, z cięgnem prowadzonym na zewnątrz (nie w środku narzędzia), długość robocza 125mm, długość ruchomej końcówki roboczej 14mm i szerokości 3mm ,wyposażona w 9 zębów w części nieruchomej, średnica zewnętrzna ruchomej części uchwytu 25mm, wysokość otwarcia szczęk 11mm, narzędzie z mechanizmem blokującym szczęki | 1 |  |  |  |  |  |
| Nożyczki artroskopowe, haczykowate, proste/prawe/lewe, średnica 3.4mm, jednoczęściowe, autoklawowalne, z cięgnem prowadzonym na zewnątrz (nie w środku narzędzia), długość robocza 120mm, długość ruchomej górnej końcówki roboczej 10mm, wysokość otwarcia narzędzia 8mm, średnica zewnętrzna ruchomej części uchwytu 25mm | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Wartość netto ………………. PLN Wartość brutto …………. PLN

**c.d. Załącznik nr 1 do SWZ- Pakiet 5A : specyfikacja asortymentowo - cenowa**.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LP | Nazwa oraz parametry | Ilość szt. | NazwawłasnaProducentNumerkatalogowy | Cena jednostkowa netto | Stawka vat | Wartość netto | Wartość brutto |
| 1. | Zestaw do operacji artroskopowych wraz z narzędziami do artroskopii  | 1 kpl.  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM: | x | x | x | x |  |  |

Wartość netto ………………. PLN Wartość brutto …………. PL