**ZPZ-30/05/23 Załącznik nr 4 do SWZ**

|  |
| --- |
| **Wykaz materiałów i urządzeń ze wskazaniem parametrów równoważnych do wskazanych przez Zamawiającego.** |
| **Parametry wskazane w projekcie** | **Parametry wymagane** | **Nazwa, producent, symbol proponowanego materiału/urządzenia** | **Parametry proponowanego materiału/urządzenia** |
| **Płyta meblowa** |
| **Płyta meblowa Gold Harbor Oak K361 PW (równoważne)** |
| * grubość : 18 mm
* grubość : 36mm
 | * grubość : 18 mm – 22 mm
* grubość : 36mm
 |  |  |
| * kolor : drewnopodobny - dąb
 | * kolor : drewnopodobny - dąb
 |  |
| * materiał : płyta wiórowa melaminowana
 | * materiał : płyta wiórowa melaminowana
 |  |
| * klasa higieniczności E - 1
 | * klasa higieniczności E – 1
 |  |
| * klasa reakcji na ogień: D-s2, d0.
 | * klasa reakcji na ogień min D-s2, d0.
 |  |

|  |
| --- |
| **Wykaz materiałów i urządzeń ze wskazaniem parametrów równoważnych do wskazanych przez Zamawiającego.** |
| **Parametry wskazane w projekcie** | **Parametry wymagane** | **Nazwa, producent, symbol proponowanego materiału/urządzenia** | **Parametry proponowanego materiału/urządzenia** |
| **Płyta meblowa** |
| **Płyta meblowa K359 PW Brandy Castello Oak (lub równoważne)** |
| * grubość : 18 mm
* grubość : 36mm
 | * grubość : 18 mm – 22 mm
* grubość : 36mm
 |  |  |
| * kolor : drewnopodobny – ciemny dąb
 | * kolor : drewnopodobny – ciemny dąb
 |  |
| * materiał : płyta wiórowa melaminowana
 | * rodzaj materiału : płyta wiórowa melaminowana
 |  |
| * klasa higieniczności E - 1
 | * klasa higieniczności E – 1
 |  |
| * klasa reakcji na ogień: D-s2, d0.
 | * klasa reakcji na ogień min D-s2, d0.
 |  |

|  |
| --- |
| **Wykaz materiałów i urządzeń ze wskazaniem parametrów równoważnych do wskazanych przez Zamawiającego.** |
| **Parametry wskazane w projekcie** | **Parametry wymagane** | **Nazwa, producent, symbol proponowanego materiału/urządzenia** | **Parametry proponowanego materiału/urządzenia** |
| **Płyta meblowa** |
| **Płyta meblowa Pastelowy Zielony 7063 SU (lub równoważne)** |
| * grubość : 18 mm
 | * grubość : 18 mm – 22 mm
 |  |  |
| * kolor : pastelowa zieleń (jednolity)
 | * kolor : pastelowa zieleń (jednolity)
 |  |
| * materiał : płyta wiórowa melaminowana
 | * rodzaj materiału : płyta wiórowa melaminowana
 |  |
| * klasa higieniczności E - 1
 | * klasa higieniczności E – 1
 |  |
| * klasa reakcji na ogień: D-s2, d0.
 | * klasa reakcji na ogień min D-s2, d0.
 |  |

|  |
| --- |
| **Wykaz materiałów i urządzeń ze wskazaniem parametrów równoważnych do wskazanych przez Zamawiającego.** |
| **Parametry wskazane w projekcie** | **Parametry wymagane** | **Nazwa, producent, symbol proponowanego materiału/urządzenia** | **Parametry proponowanego materiału/urządzenia** |
| **Obrzeże płyty meblowej** |
| **Obrzeże H8902 C2 Trio Dąb Halifax cynowany (lub równoważne)** |
| * grubość : 1,3 mm
 | * grubość : 1,3 - 2 mm
 |  |  |
| * kolor : drewnopodobny ciemny dąb + aluminium
 | * kolor : drewnopodobny ciemny dąb + aluminium
 |  |
| * materiał : ABS
 | * materiału : ABS
 |  |

|  |
| --- |
| **Wykaz materiałów i urządzeń ze wskazaniem parametrów równoważnych do wskazanych przez Zamawiającego.** |
| **Parametry wskazane w projekcie** | **Parametry wymagane** | **Nazwa, producent, symbol proponowanego materiału/urządzenia** | **Parametry proponowanego materiału/urządzenia** |
| **Blat kuchenny** |
| **Blat kuchenny Kronospan Light Terrazzo Marble K095 SU (lub równoważne)** |
| * grubość : 38 mm
 | * grubość : 38 mm
 |  |  |
| * kolor : jasnoszary – matowy marmur
 | * kolor : jasnoszary – matowy marmur
 |  |
| * materiał : płyta wiórowa melaminowana
 | * rodzaj materiału : płyta wiórowa melaminowana
 |  |
| * klasa higieniczności E - 1
 | * klasa higieniczności E – 1
 |  |