*Załącznik do formularza oferty*

**CHARAKTERYSTYKA ZAOFEROWANEGO URZĄDZENIA -**

**PARAMETRY TECHNICZNE KOSIARKI GĄSIENICOWEJ DO ZBOCZY/SKARP**
Należy złożyć wraz z ofertą

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Minimalne wymagania Zamawiającego** | **Wymagania** | **Oferowane parametry****Potwierdzenie spełnienia wymagań (Wypełnia oferent)** |
| 1 | Maszyna fabrycznie nowa | Skreślić odpowiednie | spełnia/nie spełnia |
| 2  | Rok produkcji minimum 2021 | Należy podać |  |
| 3 | Kosiarka sterowana zdalnie | Skreślić odpowiednie | spełnia/nie spełnia |
| 4 | Kosiarka na podwoziu gąsienicowym | Skreślić odpowiednie | spełnia/nie spełnia |
| 5 | Silnik benzynowy z zapłonem elektronicznym lub silnik diesel spełniający obowiązujące normy EU emisji spalin | Należy podać |  |
| 6  | Ilość cylindrów min.- 2 | Skreślić odpowiednie | spełnia/nie spełnia |
| 7 | Silnik o mocy min. 25 KM | Skreślić odpowiednie | spełnia/nie spełnia |
| 8 | Układ smarowania silnika - ciśnieniowy (pompa oleju) | Skreślić odpowiednie | spełnia/nie spełnia |
| 9 | Zbiornik paliwa min.18 lit. | Skreślić odpowiednie | spełnia/nie spełnia |
| 10 | Masa urządzenia min. 600 kg | Skreślić odpowiednie | spełnia/nie spełnia |
| 11 | Wykaszanie terenów o pochyłości nawet do 55 stopni (zbocza/skarpy, rowy) | Skreślić odpowiednie | spełnia/nie spełnia |
| 12 | Funkcja karczowania gałązek/małych drzewek o średnicy min. do 6 cm | Skreślić odpowiednie | spełnia/nie spełnia |
| 13 | Kosiarka o szerokości roboczej minimum 100 cm | Skreślić odpowiednie | spełnia/nie spełnia |
| 14 | Układ jezdny – gąsienicowy o napędzie hydraulicznym | Skreślić odpowiednie | spełnia/nie spełnia |
| 15 | System koszenia – rotacyjny lub bijakowy | Należy podać |  |
| 16 | Możliwość regulacji wysokości koszenia | Skreślić odpowiednie | spełnia/nie spełnia |
| 17 | Dodatkowy komplet gąsienic do niestabilnych i grząskich gruntów | Skreślić odpowiednie | spełnia/nie spełnia |
| 18 | Dodatkowo pakiet startowy (serwisowy) podstawowych elementów eksploatacyjnych  | Skreślić odpowiednie | spełnia/nie spełnia |
| **Pilot zdalnego sterowania** |
| 19 | Zasięg pracy min. 150 m | Skreślić odpowiednie | spełnia/nie spełnia |
| 20 | Sterowanie za pomocą joysticka | Skreślić odpowiednie | spełnia/nie spełnia |
| 21 | Ruch maszyny przód tył, prawo-lewo | Skreślić odpowiednie | spełnia/nie spełnia |
| 22 | Przycisk natychmiastowego zatrzymania | Skreślić odpowiednie | spełnia/nie spełnia |
| 23 | Prędkość w zakresie min. 0-7 km/h | Skreślić odpowiednie | spełnia/nie spełnia |
|  |  |  |  |

**Uwaga !:**

**Prawą stronę tabeli, należy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia”, zaś w przypadku żądania wykazania wpisu określonych parametrów, należy wpisać oferowane konkretne, rzeczowe wartości techniczno-użytkowe. W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa „nie spełnia” lub zaoferuje niższe wartości lub poświadczy nieprawdę, oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści SWZ (art. 226 ust 1 pkt 5 ustawy PZP )**

**\*-Zgodnie z art. 99 ust. 5 ustawy p.z.p „przedmiot zamówienia można opisać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Należy rozumieć je jako przykładowe i rozpatrywać łącznie z wyrazem »lub równoważny«.**

**Równoważność rozwiązań zostanie oceniona na etapie badania założonych ofert.**