**ŚCINKA I UZUPEŁNIENIE POBOCZY 2021**

**- droga powiatowa 2425P – ul. Kolejowa w Rokietnicy**

ścinka pobocza = 100mb x 1m szer. ,

uzupełnienie pobocza kruszywem granitowym gr. 10cm = 400mb x 1 m szer.

**- droga powiatowa 2431P – ul. Alejowa w Suchym Lesie**

ścinka pobocza = 500mb x 1m szer. ,

uzupełnienie pobocza kruszywem granitowym gr. 10cm = 500mb x 1 m szer.

**- droga powiatowa nr 2422P – ul. Długa w Górze, ul. Lipowa w Kokoszczynie, ul. Kokoszczyńska w Przybrodzie**

Punktowe uzupełnienie poboczy kruszywem granitowym gr. 10cm = łącznie 1000m2