
Zakup wykrojników do wykrawania próbek z nawierzchni sportowych.

**Opis wykrojników - budowa oraz ważniejsze parametry.**


Wykrojniki będą wykorzystywane do wycinania próbek do badań wytrzymałościowych z materiałów stosowanych jako nawierzchnie syntetyczne. Poniżej podano wymiary:

- wykrojnika opisanego w normie PN-EN 12230,

- wykrojnika opisanego w podręczniku World Athletics

****

**Rysunek 1 – Wykrojnik nr 1 zgodny z normą PN-EN 12230**

****

**Rysunek 2 – Wykrojnik nr 2 zgodny z World Athletics**

Wymagania:

1. Wykrojniki z wysokiej jakości stali narzędziowej – ścianki wykrojników nie mogą się wyginać ani pękać podczas wycinania
2. Potwierdzenie wzorcowania wszystkich wymiarów tylko wykrojnika nr 1 (opisanych w normie PN-EN 12230:2005) mających wpływ na uzyskiwany wynik przez akredytowane/specjalistyczne laboratorium
3. Gwarancja na oba wykrojniki min. 12 miesięcy