**Zamek z kontrolą dostępu LOB C003 - 16 szt. lewe oraz 13 szt. prawe**

Model/typ

Producent/kraj

Rok produkcji

1. **Parametry techniczne:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Minimalne funkcje, parametry techniczne i warunki wymagane** | **Parametry i warunki zaoferowane przez Wykonawcę**  **(należy uzupełnić wszystkie wymagane pola podając parametry oferowanego produktu, opis lub wpisać tak)** |
| 1. | Produkt fabrycznie nowy |  |
| 2. | Kolor: Srebrny |  |
| 3. | Wykończenie: Stal nierdzewna, tworzywo |  |
| 4. | Wymiary szyldu: 157 x 69,5 mm (dł. x szer.), bez klamki |  |
| 5. | Grubość drzwi: 35 mm .. 70 mm |  |
| 6. | Trzpień klamki: 7 mm |  |
| 7. | Trwałość mechaniczna: > 100.000 cykli |  |
| 8. | Zasilanie : 4 baterie LR6 rozmiar „AA” 6 V |  |
| 9. | Sygnał niskiego napięcia: 4,8 V (±0,2 V) |  |
| 10. | Przykładowe rozwiązanie: |  |